{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["하남풍산단가설명서","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":18,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"하남풍산단가설명서","index":0,"n_rows":1632,"n_cols":3,"rows_kept":1632,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1164,2,1164,8],[1281,2,1281,8],[1406,2,1406,8],[1407,2,1407,8],[616,2,616,8],[617,2,617,8],[1041,2,1041,8],[1485,0,1485,8],[1612,2,1612,8],[1604,2,1604,8],[1578,2,1578,8],[1579,2,1579,8],[1556,2,1556,8],[1557,2,1557,8],[1558,2,1558,8],[1559,2,1559,8],[1538,2,1538,8],[1234,0,1234,8],[1613,2,1613,8],[1487,0,1487,8],[1523,0,1523,8],[1524,0,1524,8],[1525,0,1525,8],[1602,2,1602,8],[1603,2,1603,8],[1483,0,1483,8],[1484,0,1484,8],[1480,0,1480,8],[1481,0,1481,8],[1482,0,1482,8],[1479,0,1479,8],[1458,2,1458,8],[1459,2,1459,8],[1466,2,1466,8],[1467,2,1467,8],[1468,2,1468,8],[1474,2,1474,8],[1360,2,1360,8],[1361,2,1361,8],[1372,2,1372,8],[1457,2,1457,8],[1405,2,1405,8],[1397,2,1397,8],[1379,0,1379,8],[1373,2,1373,8],[1478,0,1478,8],[1475,2,1475,8],[1476,2,1476,8],[1436,2,1436,8],[1437,2,1437,8],[1438,2,1438,8],[1439,2,1439,8],[1449,2,1449,8],[1450,2,1450,8],[1451,2,1451,8],[1254,0,1254,8],[1286,0,1286,8],[1272,2,1272,8],[1310,2,1310,8],[1297,2,1297,8],[1299,0,1299,8],[1301,0,1301,8],[1302,0,1302,8],[1303,0,1303,8],[1261,2,1261,8],[1241,0,1241,8],[1242,0,1242,8],[1614,2,1614,8],[1615,2,1615,8],[1580,2,1580,8],[1566,2,1566,8],[1567,2,1567,8],[1568,2,1568,8],[1577,2,1577,8],[1570,0,1570,8],[767,2,767,8],[787,0,787,8],[800,0,800,8],[795,2,795,8],[796,2,796,8],[782,2,782,8],[793,2,793,8],[794,2,794,8],[768,2,768,8],[770,0,770,8],[1213,0,1213,8],[620,0,620,8],[621,0,621,8],[637,0,637,8],[638,0,638,8],[735,0,735,8],[741,0,741,8],[742,0,742,8],[1118,0,1118,8],[1167,0,1167,8],[1168,0,1168,8],[1191,0,1191,8],[1070,0,1070,8],[1084,0,1084,8],[1117,0,1117,8],[1091,2,1091,8],[1092,2,1092,8],[1113,2,1113,8],[1079,2,1079,8],[1080,2,1080,8],[1178,2,1178,8],[1179,2,1179,8],[1180,2,1180,8],[1187,2,1187,8],[1063,0,1063,8],[1064,0,1064,8],[1065,0,1065,8],[1066,0,1066,8],[968,0,968,8],[1001,0,1001,8],[1002,0,1002,8],[1024,0,1024,8],[1021,2,1021,8],[1022,2,1022,8],[975,2,975,8],[976,2,976,8],[977,2,977,8],[978,2,978,8],[967,0,967,8],[960,2,960,8],[961,2,961,8],[962,2,962,8],[963,2,963,8],[951,0,951,8],[953,0,953,8],[965,0,965,8],[966,0,966,8],[185,0,185,8],[189,0,189,8],[284,0,284,8],[230,2,230,8],[212,2,212,8],[261,2,261,8],[262,2,262,8],[248,0,248,8],[213,2,213,8],[203,0,203,8],[181,0,181,8],[182,0,182,8],[183,0,183,8],[184,0,184,8],[176,2,176,8],[177,2,177,8],[167,2,167,8],[126,0,126,8],[127,0,127,8],[136,0,136,8],[137,0,137,8],[138,0,138,8],[1647,2,1647,8],[95,0,95,8],[122,0,122,8],[123,0,123,8],[124,0,124,8],[160,2,160,8],[169,2,169,8],[170,2,170,8],[178,2,178,8],[168,2,168,8],[1637,2,1637,8],[1638,2,1638,8],[1645,2,1645,8],[1646,2,1646,8],[1629,2,1629,8],[1630,2,1630,8],[1631,2,1631,8],[1588,2,1588,8],[1589,2,1589,8],[1590,2,1590,8],[1591,2,1591,8],[1628,2,1628,8],[1617,0,1617,8],[1547,2,1547,8],[1548,2,1548,8],[1549,2,1549,8],[1540,0,1540,8],[1521,2,1521,8],[1535,2,1535,8],[1536,2,1536,8],[1537,2,1537,8],[1526,0,1526,8],[1527,0,1527,8],[1504,2,1504,8],[1505,2,1505,8],[1519,2,1519,8],[1520,2,1520,8],[1513,2,1513,8],[1511,2,1511,8],[1512,2,1512,8],[1494,2,1494,8],[1495,2,1495,8],[1496,2,1496,8],[1503,2,1503,8],[1636,2,1636,8],[1227,2,1227,8],[1228,2,1228,8],[1229,2,1229,8],[1249,2,1249,8],[1263,2,1263,8],[1270,2,1270,8],[1271,2,1271,8],[1235,0,1235,8],[1251,2,1251,8],[1209,2,1209,8],[1210,2,1210,8],[1188,2,1188,8],[1189,2,1189,8],[1201,2,1201,8],[1193,0,1193,8],[1194,0,1194,8],[1192,0,1192,8],[1211,2,1211,8],[1144,2,1144,8],[1145,2,1145,8],[1152,2,1152,8],[1153,2,1153,8],[1162,2,1162,8],[1163,2,1163,8],[1165,2,1165,8],[1202,2,1202,8],[1203,2,1203,8],[1081,2,1081,8],[1082,2,1082,8],[1114,2,1114,8],[1115,2,1115,8],[1161,2,1161,8],[1128,2,1128,8],[1129,2,1129,8],[1130,2,1130,8],[1131,2,1131,8],[1142,2,1142,8],[1143,2,1143,8],[1154,2,1154,8],[1058,2,1058,8],[1059,2,1059,8],[1060,2,1060,8],[1112,2,1112,8],[1093,2,1093,8],[1101,2,1101,8],[1102,2,1102,8],[1103,2,1103,8],[1104,2,1104,8],[1090,2,1090,8],[1040,2,1040,8],[1042,2,1042,8],[1057,2,1057,8],[1047,0,1047,8],[1048,0,1048,8],[1049,0,1049,8],[1010,2,1010,8],[1011,2,1011,8],[1039,2,1039,8],[1025,0,1025,8],[1026,0,1026,8],[1027,0,1027,8],[1032,0,1032,8],[838,2,838,8],[839,2,839,8],[840,2,840,8],[1009,2,1009,8],[859,0,859,8],[860,0,860,8],[862,0,862,8],[864,0,864,8],[949,0,949,8],[950,0,950,8],[837,2,837,8],[784,0,784,8],[785,0,785,8],[802,0,802,8],[786,0,786,8],[827,2,827,8],[828,2,828,8],[829,2,829,8],[807,0,807,8],[809,0,809,8],[750,2,750,8],[751,2,751,8],[761,2,761,8],[760,2,760,8],[752,2,752,8],[772,0,772,8],[781,2,781,8],[826,2,826,8],[818,2,818,8],[819,2,819,8],[803,0,803,8],[804,0,804,8],[805,0,805,8],[806,0,806,8],[816,2,816,8],[817,2,817,8],[678,2,678,8],[628,2,628,8],[629,2,629,8],[676,2,676,8],[677,2,677,8],[659,2,659,8],[660,2,660,8],[661,2,661,8],[652,0,652,8],[614,2,614,8],[507,2,507,8],[508,2,508,8],[509,2,509,8],[515,2,515,8],[516,2,516,8],[561,2,561,8],[530,0,530,8],[535,0,535,8],[548,2,548,8],[448,2,448,8],[449,2,449,8],[450,2,450,8],[527,2,527,8],[472,2,472,8],[473,2,473,8],[493,2,493,8],[526,2,526,8],[517,2,517,8],[499,2,499,8],[474,2,474,8],[427,2,427,8],[434,2,434,8],[435,2,435,8],[436,2,436,8],[461,0,461,8],[460,0,460,8],[459,0,459,8],[462,0,462,8],[463,0,463,8],[426,2,426,8],[404,0,404,8],[405,0,405,8],[406,0,406,8],[407,0,407,8],[408,0,408,8],[409,0,409,8],[410,0,410,8],[411,0,411,8],[412,0,412,8],[399,2,399,8],[400,2,400,8],[425,2,425,8],[232,0,232,8],[247,0,247,8],[273,2,273,8],[274,2,274,8],[267,0,267,8],[266,0,266,8],[275,2,275,8],[653,0,653,8],[391,2,391,8],[392,2,392,8],[644,0,644,8],[645,0,645,8],[646,0,646,8],[490,2,490,8],[491,2,491,8],[492,2,492,8],[500,2,500,8],[191,0,191,8],[196,0,196,8],[197,0,197,8],[198,0,198,8],[200,0,200,8],[201,0,201,8],[202,0,202,8],[642,0,642,8],[634,0,634,8],[635,0,635,8],[640,0,640,8],[641,0,641,8],[263,2,263,8],[264,2,264,8],[685,2,685,8],[531,0,532,8],[574,0,574,8],[564,0,564,8],[618,2,618,8],[615,2,615,8],[570,2,570,8],[571,2,571,8],[648,0,648,8],[651,0,651,8],[669,2,669,8],[627,2,627,8],[688,2,688,8],[528,2,528,8],[546,2,546,8],[547,2,547,8],[563,0,563,8],[549,2,549,8],[559,2,559,8],[560,2,560,8],[90,2,90,8],[91,2,91,8],[158,2,158,8],[159,2,159,8],[148,2,148,8],[150,2,150,8],[149,2,149,8],[93,0,93,8],[94,0,94,8],[4,0,4,7],[88,2,88,8],[89,2,89,8],[26,0,26,7],[874,2,874,8],[875,2,875,8],[876,2,876,8],[877,2,877,8],[884,2,884,8],[885,2,885,8],[886,2,886,8],[887,2,887,8],[888,2,888,8],[921,2,921,8],[922,2,922,8],[923,2,923,8],[905,2,905,8],[908,0,908,8],[909,0,909,8],[910,0,910,8],[904,2,904,8],[925,2,925,8],[985,2,985,8],[932,2,932,8],[933,2,933,8],[934,2,934,8],[943,2,943,8],[944,2,944,8],[945,2,945,8],[946,2,946,8],[948,0,948,8],[854,2,854,8],[855,2,855,8],[987,2,987,8],[988,2,988,8],[856,2,856,8],[857,2,857,8],[901,2,901,8],[902,2,902,8],[903,2,903,8],[924,2,924,8],[995,2,995,8],[996,2,996,8],[1279,2,1279,8],[986,2,986,8],[997,2,997,8],[998,2,998,8],[1019,2,1019,8],[1020,2,1020,8],[1008,2,1008,8],[1250,2,1250,8],[1262,2,1262,8],[1300,0,1300,8],[1280,2,1280,8],[1282,2,1282,8],[1294,2,1294,8],[1295,2,1295,8],[1296,2,1296,8],[1284,0,1284,8],[1313,2,1313,8],[1311,2,1311,8],[1312,2,1312,8],[1358,2,1358,8],[1336,0,1336,8],[1349,0,1349,8],[1350,0,1350,8],[1344,2,1344,8],[1345,2,1345,8],[1359,2,1359,8],[1348,0,1348,8],[1322,2,1322,8],[1323,2,1323,8],[1324,2,1324,8],[1325,2,1325,8],[1332,2,1332,8],[1333,2,1333,8],[1334,2,1334,8],[1343,2,1343,8],[1374,2,1374,8],[1404,2,1404,8],[1386,2,1386,8],[1387,2,1387,8],[1395,2,1395,8],[1396,2,1396,8],[1376,0,1376,8],[1441,0,1441,9],[1378,0,1378,8],[205,0,205,8],[179,2,179,8],[244,2,244,8],[245,2,245,8],[243,2,243,8],[215,2,215,8],[227,2,227,8],[228,2,228,8],[276,2,276,8],[293,2,293,8],[309,2,309,8],[278,0,278,8],[279,0,279,8],[280,0,280,8],[281,0,281,8],[282,0,282,8],[283,0,283,8],[300,0,300,8],[310,2,310,8],[334,2,334,8],[294,2,294,8],[295,2,295,8],[296,2,296,8],[308,2,308,8],[298,0,298,8],[299,0,299,8],[335,2,335,8],[336,2,336,8],[347,2,347,8],[348,2,348,8],[338,2,338,8],[349,2,349,8],[359,2,359,8],[360,2,360,8],[361,2,361,8],[350,2,350,8],[351,2,351,8],[689,2,689,8],[572,2,572,8],[413,0,413,8],[483,2,483,8],[484,2,484,8],[485,2,485,8],[686,2,686,8],[687,2,687,8],[667,2,667,8],[668,2,668,8],[501,2,501,8],[732,2,732,8],[733,2,733,8],[749,2,749,8],[696,2,696,8],[711,0,711,8],[712,0,712,8],[713,0,713,8],[714,0,714,8],[723,0,723,8],[1443,0,1443,9],[842,0,842,8],[706,2,706,8],[707,2,707,8],[766,2,766,8],[779,2,779,8],[780,2,780,8],[1347,0,1347,8],[759,2,759,8],[214,2,214,8],[229,2,229,8],[337,2,337,8],[1442,0,1442,9],[697,2,697,8],[698,2,698,8],[708,2,708,8],[709,2,709,8],[730,2,730,8],[731,2,731,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["           최저가낙찰제 대상 하남풍산\n          건축공사 단가설명서 작성 "]
{"$rows_empty":21}
["        2006.  7."]
{"$rows_empty":10}
["  [ 1 ] 공통사항"]
[]
["1.1  목 적"]
[]
["   본 단가설명서는 재정경제부 회계예규「최저가낙찰제의입찰금액적정성심사기준」에 의거 현장설명 "]
["   시 교부되는 서류로서 건축공사비 단가책정의 기준을 제공하는데 있다."]
[]
[]
["1.2  적용범위"]
[]
["본 단가설명서는 경기지방공사에서 발주하는 \"하남풍산 국민임대주택 건설공사\"에 대하여 적용하며  현장"]
[" 설명시 발주기관에서 제시하는 물량내역서의 세부공종별 단가산정과 입찰금액 적정성심사에 활용한다."]
[]
[]
["1.3  작성기준 및 관련법령"]
[]
["   가. 설계도면, 공사시방서, 현장설명서, 물량내역서, 표준품셈, 기타적산자료 등을 기준하여 작성"]
[]
["   나. 국가계약법, 부가가치세법, 고용보험법, 건설근로자의고용개선등에 관한법률, 근로기준법, 산업"]
["        안전보건법, 환경보전관계법, 건축법, 건설기술관리법, 건설산업기본법, 산업표준화법, 기타 건축"]
["        공사관계 법령 등을 근거로 작성"]
[]
["   다. 공사계약 일반조건, 공사입찰유의서, 원가계산에의한예정가격작성준칙, 기타 계약관계 회계예규 "]
["        등을 근거로 작성"]
{"$rows_empty":19}
["  [ 2 ] 단가설명"]
[]
["2.1  공통가설공사"]
[]
["  2.1.1  가설사무소(조립식) / 18개월 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 표준품셈의 가설물의 한도를 기준하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 조립식 가설사무소 설치, 해체에 소요되는, 경비"]
[null,null," ▶ 가설사무소는 사용기간에 대한 손료를 적용한다"]
[null,null," "]
[null,null," "]
[]
["1. 일반사항"]
["        본 지구에 적용하는 조립식가설울타리 등을 포함한 가시설물은 다음과 같이 적용한다."]
["        - 하남풍산 A-4 블록"]
{"$rows_empty":26}
["1.1 관련시방"]
["이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당 사항에 따른다."]
["41520 지하수 개발"]
[]
["1.2 적용규준"]
["다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다."]
[]
[]
["1.2.1 한국산업규격㉿"]
["KS F   8002   강관비계"]
["KS F   8003   강관 틀비계"]
["KS F   8081   수직보호망"]
["KS F   8082   추락보호망"]
[]
["1.3.1 시공계획서"]
["다음 사항이 포함되어야 한다."]
["가. 가시설물 시공계획"]
["     다음의 가시설물에 대한 설치규모와 위치 및 철거일정이 포함되어야 한다."]
["    1) 가설건물 (감독자 및 감리자 사무실, 수급인 사무실, 노무자 편의시설, 자재창고, 변소, 시험실) "]
["    2) 가설울타리, 쓰레기소각장, 가설도로, 세륜시설, 공사용수시설, 사인시스템, 위험물저장소, 가설"]
["        동력선로 및 분전함, 급배수선로, 리프트, 공사용 더스트 슈트"]
[]
["  2.1.2  가설창고(조립식) / 18개월 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 표준품셈의 가설물의 한도를 기준하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 조립식 창고 설치, 해체에 소요되는 , 경비"]
[null,null," ▶ 가설창고는 사용기간에 대한 손료를 적용한다"]
[null,null," "]
[]
[]
[]
["  2.1.3  콘테이너가설(경비실) / 18개월 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 표준품셈의 가설물의 한도를 기준하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 콘테이너박스(2.4x6.0x2.6m)와 트럭크레인(10톤)의 사용 경비로서"]
[null,null," ▶ 가설사무소는 사용기간에 대한 손료를 적용한다"]
[null,null," ▶ 트럭크레인은 사용시간에 대한 비용을 적용한다"]
[]
[]
["  2.1.5  콘테이너가설(화장실) / 24개월 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 가설물의 지침 기준하여 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 콘테이너박스(3.0x6.0x2.6m)와 트럭크레인(10톤)의 사용 경비로서"]
[null,null," ▶ 가설사무소는 사용기간에 대한 손료를 적용한다"]
[null,null," ▶ 트럭크레인은 사용시간에 대한 비용을 적용한다"]
[null,null," ▶ 전기 및 설비(양변기,소변기,대변기) 일체에 대한 비용을 적용한다"]
[]
["  2.1.6  상황실 내부시설마감공사  / 식"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 입찰지침서 기준하여 산출한다"]
[]
[null,"단가설명","상황실에 필요한 장비 일체를 포함(현장설명서 및 시방서기준)하는 경비"]
[null,null," ▶ 가설사무소는 사용기간에 대한 손료를 적용한다"]
[null,null," ▶ 가설사무소 상황실에 적용한다"]
[]
[]
["  #. 감리 사무실 및 상황실"]
["가. 설치시기"]
["공사 착공 후 30일 이내에 입주 및 사용이 가능하도록 감리 사무실 설치를 완료해야 한다.\n 사무실 설치완료 이전에는 컨테이너 하우스 등 임시사무실을 만들어 감독자가 사용할 수 있도록 한다."]
["나. 설치규모 및 시설"]
["1) 감리 사무실  설치 기준은 다음과 같다."]
[]
[]
[]
["2) 감리 사무실 및 상황실 내부에는 단장실, 감리실, 상황실, 탕비실, 숙직실, \n    수세식 화장실(수급자용 사무실과 겸용 가능)과 기타 필요한 부속실을 설치한다."]
["3) 설치시설기준"]
["① 벽체 및 지붕구조의 법령기준에 따른 단열성능 유지"]
["② 전화선로 연결"]
["③ 소요전력인입 및 전기관련시설 설치"]
["④ 온수보일러 난방시스템 및 관련시설 설치"]
["⑤ 수세식 화장실, 식음용 급수시설, 간이물탱크, 급배수관로 및 관련시설 설치"]
["⑥ 감리 사무실 주위에는 사무실 주변 잔디식재, 국기게양대 설치, 주차장 조성을 위한 부지자갈 포설 및 외빈용 간이 차고 설치"]
["4) 상황실 내부에는 빔프로젝터 등 현장설명자료에 명시된 장비를 신품으로 임차하여 설치한다. 특히 빔프로젝터  등의 PC관련 장비일체는 기종 등에 대하여 감독자와 협의한 후 별도의 구입시방서에 의해 설치한다. "]
["5) 현황판은 공사착공시 공사사무소 규모에 따라 판넬방식으로 제작하여 설치하여야 하고,\n    판넬방식의 현황판세부형태등은 감독자와 협의하여야 한다."]
["다. 설치"]
["1) 감독자가 지정하는 위치에 승인된 시공상세도면에 따라 설치하고, 태풍 등 악천   후에 견딜 수 있도록 견고하게 시공한다."]
["2) 건물주위는 배수가 원활하고 물이 고이지 않도록 하며, 우천시 주차와 출입에 지장이 없도록 처리한다."]
["3) 1층 바닥은 두께 80㎜의 C종 콘크리트 치기를 하고, 사무실 및 숙소는 난방배   관을 한 다음 시멘트 모르터 위에 륨카펫을 깐다. 2층 이상에 위치한 사무실은    합판 위에 륨카펫트 깔기를 하고, 방열기를 설치한다."]
["4) 현장 내에 부지선정이 어려울 경우에는 현장 인근부지를 임차하여 사용하거나\n인근사무소를 임차하여 사용할 수 있다."]
["라. 상황실 설치기준"]
["1) 면적 : 7,2m × 8.4m 기준 (60.48M2)\n2) 마감공사범위: 내부마감(천장,벽,바닥,전기), 현황판, 빔프로젝터, 강연대, 그 외 상황실 비품은 본 공사에는 제외\n\n3) 상황실 내부마감기준\n-바닥: 시멘트모르타르 위 T7 카펫트타일 \n-걸레받이 : 목무늬래핑\n-벽:1면 인테리어벽-연출프레임+합판(MDF)+래핑, 인테리어벽면 내 스크린설치\n스크린사양: 스크린 및 화이트보드 내장형, 스크린 카바에는 우리공사 BI 적용\n나머지 3면 : 시멘트몰탈 위 비닐페인트·\n나머지 3면 중 1면에 현황판 제작 설치\n- 천장·암면흡음텍스\n간접조명 일부 적용(인테리어 벽면과 상황판), 반자돌림 목무늬래핑\n- 강연대·목재\n- 빔프로젝터 : DLP프로젝터, 구입시방서 참고\n- 현황판:다보식(내용물 제작·편집비, 출력비 포함), 4m × 2m 기준  "]
[]
[]
["  2.1.7  세륜시설  / 18개월 / 식"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 환경보조비 기준하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명","현장에 필요한 장비설치 및 구조물 일체를 포함하는 경비"]
[null,null," ▶ 세륜기는 사용기간에 대한 손료를 적용한다"]
[null,null," ▶ 세륜기 설치에 필요한 토공사, 구조물 공사를 포함한다"]
[null,null," ▶ 철거공사를 포함한다"]
{"$rows_empty":7}
["  2.1.8  타워크레인손료  / 10톤  "]
[]
["          ▣ 수량산출 : 타워크레인 설치도면 기준하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명","현장에 필요한 타워크레인 규격사양설치 일체를 포함한다  (시방서기준)"]
[null,null," ▶ 타워크레인은 사용기간에 대한 사용료 적용한다"]
[null,null," ▶ T/C기초 및 조립해체 운반비 항목 모두를 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비,노무비,경비로 적용한다"]
[]
["#. 타워크레인 시공계획"]
["    1) 타워크레인의 높이, 붐대길이, 회전반경, 마스트 지지방식, 지지점 보강방법 및 "]
["        강풍 등에 대한 구조안전검토와 설치위치가 포함되어야 한다."]
["    2) 타워크레인 설치에 따라 건물의 가설피뢰침 설비에 대한 생략 가능여부에 대한 "]
["        검토가 포함되어야 한다."]
[]
[]
["  2.1.9  임시전력 인입 가설비 / KWH"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 최대 소요 전력 및 경제성을 감안하여 산출한다"]
[]
[null,"단가설명","  임시전력 인입과 해체에 필요한 , 경비"]
[null,null," ▶ Concrete 전주, 수배전반, 변압기, 기타자재 설치비 등을 계상하며"]
[null,null," ▶ 전기사용료는 별도 계상한다"]
[]
[" 임시전력"]
["가. 임시전력은 해당 공구의 건설공사에 연관된 각 공종의 공사수행에 필요한 용량을 확보해야 하며, 사용되는 기자재 및 시공법은 전기설비기술기준에 적합하여야 한다.\n나. 임시동력의 1차측은 한전주로부터 현장 내의 첫번째 전주까지 100m를 기준으로 하며, 이를 초과할 경우 임시동력 수용신청결과에 따라 설계변경할 수 있다.\n다. 분전반은 동별 1개소씩 설치하며, 위치 및 구조는 산업안전 및 기능상 이상이 없어야 한다.\n라. 고층공동주택의 옥내 가설전기 배선은 \"시방서. 그림 4\"와 같은 방법으로 한다.\n마. 사용 케이블은 CV케이블로 하고 분기되는 곳은 모두 고무절연 테이프로 견고하게 시공하여야 하며, 전기화재 및 안전사고 방지를 위한 표찰을 부착하는 등의 예방조치를 하여야 한다.\n바. 공사장 내의 안전 및 방범상 필요에 따라 옥외보안등을 공구당 5개소 기준으로 적정한 위치에 설치한다.\n사. 임시전력 사용요금은 각 공종별 실사용자가 부담한다.\n아. 공사 현장내에 임시전력설비를 할 경우에는 설계를 하여 감독자의 승인을 받아야 한다."]
{"$rows_empty":8}
["  2.1.10  공사용수시설 설치비 / 식"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 부지내 공사용수 인입시설을 기준하여 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 공사용수관 부설에 소요되는 , 경비"]
[null,null," ▶ 시수관에 직결하여 용수를 인입 적용한다"]
[null,null," ▶ 폐공처리비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 수도요금은 별도로 계상한다"]
[]
[" 공사용수"]
["가. 공사용수는 공구당 1개소씩 지하수(깊이 50m기준)를 개발하여 사용하되, 채수여건과 수원변경 등 경제성을 고려하여 현장상황에 따라 설계변경할 수 있다. 지하수 개발 후 사용 필요성이 없어진 경우 \"41520 지하수 개발\"에 명시된 \"폐공처리\"기준에   따라 폐공처리를 하여야 한다. 단, 토목공사에서 실시하는 지하수 시험공개발결과에 따라 공사용수로 활용할 수 있는 경우는 우선적으로 이를 사용해야 한다.\n나. 고층공동주택의 건물 내부의 주관은 수직으로 배관하여 각층에 연결용 파이프 및 밸  브를 설치하여 사용하며 배관방법은 \"시방서. 그림 5\"와 같은 방법으로 한다. \n다. 공사용수 저수탱크, 모터펌프 설치 및 동별 배관연결 등은 현장여건에 따라 공사에   지장이 없는 범위 내에서 설계 변경할 수 있다."]
[]
["  2.1.11  조립식가설울타리설치 EGI휀스 / 24개월 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 가설휀스 계획도 기준하여 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 부지주위 가설휀스에 소요되는 , 경비"]
[null,null," ▶ 높이H=4.0  설치기준은 시방서내용을 적용한다"]
[null,null," ▶ 공사기간별 손료를 적용한다"]
[null,null," ▶ 출입문은 별도  계상한다"]
[]
["  가설울타리 및 현장 철재 출입문"]
["가설울타리 및 현장출입문은 다음의 기준에 따라 설치하되 현장여건에 따라 감독원과 협의하여 시공한다."]
["가. 경계구간중 공사용 차량의 출입이 가능한 도로변에 접이식 8짝 철재 출입문을 설치한다. "]
["나. 공터,개방지,하천등과 같이 지형상 철재 가설 울타리가 필요치 않는 경우에는 일정높이의 비계가설 후 보호막을 설치한다. "]
["다. 복수공구의 지구에서 공구간의 경계용 가설울타리는 필요한 경우 감독원의 승인하에 비계가설 후 보호막을 설치할수있다. "]
["라. 지형상 가설울타리가 필요 없거나 이에 갈음할 수 있는 시설물이 있는 경우 가설울타리를 설치 하지 않는다. "]
["마. “가\"항의 출입문 상부와 전기아연도금 강판 가설 울타리에 홍보와 미관을 위한 그래픽은 “경기지방공사\n     현장용 사인시스템 기본계획”에 따라 설치하고 도로변 및 감독자 사무실 앞의 전시용 투시도 또는 \n    조감도는 필요한 경우에 한해 설치할 수 있다. "]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.1.12  가설방음벽설치 (플라스틱) / M"]
["          ▣ 수량산출 : 가설휀스 계획도 기준하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 부지주위 가설휀스에 소요되는 , 경비"]
[null,null," ▶ 높이H=6.0  설치기준은 시방서내용을 적용한다"]
[null,null," ▶ 공사기간별 손료를 적용한다"]
[null,null," ▶ 출입문은 별도  계상한다"]
[]
["  가설방음벽"]
["3.17.1  일반사항\n\n가. 본 시방서는 소음절감을 목적으로 설치되는 가설방음벽의 재료 및 시공에 관한 제반기준을 규정한다.\n나. 이 시방에 명기되지 않은 사항은 제조업체의 제품시방서에 따른다.\n\n3.17.2  방음재 재질\n\n가. 부직포\n나. 플라스틱\n1) 전면판       : HDPE / 고밀도 폴리에틸렌\n2) 배면 및 측면 : HDPE / 고밀도 폴리에틸렌\n3) 흡음제       : 폴리우레탄, 우리섬유보드 등\n다. 강판\n1) 전면판       : 아연도강판 / KSD3506\n2) 배면 및 측면 : 아연도강판 / KSD3506\n3) 흡음제       : 폴리우레탄, 유리섬유보드 등\n\n3.17.3  방음재 제작(플라스틱, 강판에 해당)\n\n가. 방음판 내부의 흡음제는 수분 및 광선에 의한 변형이 없어야 하며\n방음판은 풍압에 견딜 수 있는 구조이어야 한다.\n나. 모든 부재의 절단면 및 성형면은 산화부식이 없도록 하여야 하며 틈새가 없도록 성형, 조립처리가 되어야 한다.\n다. 방음벽의 연결은 H빔 또는 ㄷ채널을 사용하는 것을 원칙으로 한다."]
["\n3.17.4  방음벽 시공\n\n가. 방음벽의 설치위치는 소음을 최소한으로 줄일 수 있는 위치를 선정하며, 설치위치 및 높이는 현장여건에 따라 감독원의 승인을 얻어 변경할 수 있다.\n나. 방음제 설치후 상단수직과 수평을 유지하여야 하며, 기밀을 유지하고 마감부분은 일직선이 되게한다.\n다. 접합부 등 틈새가 발생한 경우에는 소음차단을 위해 밀폐처리 한다. 마감부분은 일직선이 되게한다.\n\n3.17.5  품질관리\n\n가. 방음벽은 강풍, 진동에 의하여 변형 또는 파격되는 않는 안전한 구조로 하여야 한다.\n나. 방음판의 성능은 아래기준을 만족하여야 한다.\n1) 투과손실\n가) 측정방법은 KS F 2808의 방법에 의한다.\n나) 흡음형 방음판 투과손실은 수용자 위치에서 방음벽에 기대하는 회절감치에 10dB를 더한 값 이상으로 하거나, 50OHz의 음에 17dB이상, 1000Hz의 음에 20dB 이상이어야 한다.\n2) 흡음율\n가) 측정방법은 KS F 2808의 방법에 의한다.\n나) 흡음형 방음판의 흡음율은 시공직전 완제품 상태에서 250Hz, 500Hz, 1000Hz 및 2000Hz의 음에 대한 흡음율의 평균이 50%이상이어야 한다.\n다. 방음벽설치시는 아래의 검토내용 및 시험성적서를 제출하여야 한다.\n1) 구조계산서\n2) 시공도면\n3) 시험성적서(투과손실, 흡음율, 기타), (부직포 방음벽의 경우 생략 가능)\n\n3.17.6  기타\n\n본 시방서에 기술되지 아니한 사항에 대하여는 소음, 진동, 규제법에 따르며, 감독원과 협의한여 정한다."]
[]
[]
[]
["  2.1.13  현장용 사인시스템 /EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 시방서 현장 사인시스템 계획에 기준하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 현장용 사인시스템 설치에 따른 경비"]
[null,null," ▶ 사인 시스템 규격은 시방서 사양 및 규격을 적용한다"]
[null,null," ▶ 일부 기준은 발주처와 협의하여 조정한다"]
[]
["    현장용 사인시스템"]
{"$rows_empty":17}
["  2.1.14  준공도서제작 (CD-ROM,도면,문서) /식"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 발주처의 규정에의한  기준하여 산출한다. (시방서 참조)"]
[]
[null,"단가설명"," 발주처의 규정에 의한 준공도서 제작을 위한 경비"]
[null,null," ▶ 세부항목 및 규정은 시방서 기준을 적용한다"]
[null,null," ▶ 준공도서제작에 따른 편집 및 일체를 포함한다"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.1.15  건설지발간 /식"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 발주처의 규정에의한  기준하여 산출한다. (현장설명서 및 시방서 참조)"]
[]
[null,"단가설명"," 건설지 발간에 따른  비용를 적용한다"]
[null,null," ▶ 건설지 발간에 따른 비용으로 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 건설지 발간 100부 적용한다 (300page  내외)"]
[null,null," ▶ 건설지 발간에 따른 폅집 및 일체를 포함한다"]
[null,null," ▶ 발간절차,발간목차 등은 현장설명서 및 시방서 참조한다"]
[]
[]
[]
["  2.1.16  PMIS 시스템설치 /식"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 현장전산 관리시스템 시방서 기준 산출한다. (현장설명서 및 시방서 참조)"]
[]
[null,"단가설명"," PMIS 시스템 구축에 따른 일체의 비용를 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시스템구축비용 및 유지관리비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 사양 및 규격은 시방서 기준을 원칙으로 적용한다"]
[null,null," ▶ 수급인은 동 시스템을 이용하여 시겅,품질,공정,자재,검사,하도급,안전 "]
[null,null,"     환견,계약변경 등 시스템 구축되어 있는 업무를 수행한다"]
[null,null," ▶ 수급인은 동 시스템이 변경 될  경우에는 변경된 내용에 따라 업무를 "]
[null,null,"     처리한다"]
[null,null," ▶ 시스템 적용범위,활용방안,운영방안,PMIS 구성등은 현장설명서 및 시방서 참조 "]
{"$rows_empty":18}
["2.2  가설공사"]
[]
["  2.2.1  먹메김 / 사무소 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 연면적으로 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 구조물 및 마감공사의 먹메김에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 노무비로 적용한다"]
[]
[]
["  2.2.2  수평규준틀 설치 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건물중심선 + 1.5M 떨어진 4면 길이로 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 수평규준틀 제작, 가설, 철거에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[]
[]
["   규준틀 및 기준점"]
[" # 규준틀"]
["가. 수평 규준틀"]
["1) 줄 띄워보기를 실시한 후 수평 규준틀을 철근콘크리트조 건물은 외곽기둥을 따라 설치하고,\n    조적조 건물은 건축물의 모서리 부분과 주요 요소에 설치한다."]
["2) 규준틀에는 건축물의 위치 및 수평의 규준을 먹으로 금을 명확히 그어 감독자의 검사를 받을 수 있도록 하고,\n    공사진행에 따라 건축물에 옮겨 표시한다. "]
["나. 세로규준틀"]
["1) 조적조 건물의 내력벽 상호 접합부에 수직으로 설치하고 벽돌 또는 블록의 단수를 표시한다."]
["2) 세로규준틀은 뒤틀리거나 휘어지지 않은 건조한 목재로서 90㎜각 정도의 것을 적어도 2면을 직선으로\n   대패질하여 사용하여야 하며, 가새 또는 버팀대를 써서 고정하고 콘크리트 바닥판에 설치할 경우 \n   미리 철선 등을 묻어 정확히 설치될 수 있도록 한다."]
[" # 기준점(Bench Mark)"]
["가. 기준점은 토목기준점을 사용한다."]
["나. 보조기준점을 설치할 경우 감독자의 확인을 받아야 하며, 보조기준점에 대한 측량성 과표를 제출하여야 한다.\n     또한 보조기준점은 이동이나 변경의 우려가 없는 곳에 설치하고 그 주위를 울타리 등으로 보호조치하여야 한다."]
{"$rows_empty":7}
["  2.2.3  강관동바리 / 1개월 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 바닥 면적, 층고를 기준하여 수량을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 강관동바리 조립, 해체 및 소운반에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 벽식1개월, 3.5m이하 기준이며"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[]
[]
["  2.2.4  목재동바리 / M3"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 층고x바닥면적x0.9로 수량을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 목재동바리의 조립, 해체에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 7회사용, 7m이하 기준이며"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.2.5  강관쌍줄비계매기 / 3개월 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 층수, 하중, 설치기간별로 구분하여 외주면적을 기준하여 산출한다."]
[null,"             ( L + 코너갯수 * 0.9 또는 0.45 ) * H"]
[]
[null,"단가설명"," 강관비계의 설치, 해체에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 설치기간 3개월, 브라켓 포함이며"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
{"$rows_empty":8}
["  # 비  계"]
[" 1 외부비계 설치 일반조건"]
["가. 비계의 재료, 구조 등에 대하여 이 시방서에 정한 사항 외에 산업안전보건법 등의   관계법규에 따른다.\n 나. 외부비계는 구조체에서 30∼45㎝ 떨어져 설치하며, 강관비계 사용을 원칙으로 하되,   시공여건, 안전도 및 경제성을 고려하여 적합한 재질로 변경 적용할 수 있다.\n 다. 비계는 정화조공사 및 기타 부대공사에 지장이 없도록 설치한다. 공동주택의 외부비  계는 외부비계용 브라켓을 설치하여 비계가 직접 지면에 닿지 않도록 설치한다.\n 라. 주요 도로변이나 주택인접지역은 미관, 안전관리, 공해에 따른 민원방지를 위해 비계  의 바깥에 수직으로 철망, 발, 광목 또는 비닐천막을 친다. 이때 외관상 부적당한 것  을 사용해서는 안되며, 설계변경 처리한다."]
[" 2 강관비계"]
["가. 재료\n  부재 및 부속철물은 KS F 8002에 적합한 것을 사용한다.\n 나. 설치\n  1) 비계기둥\n   간격은 도리(띠장)방향 1.5∼1.8m간, 간사이방향 0.9∼1.5m로 한다.\n  2) 띠장\n   간격은 1.5m 이내로 한다.\n  3) 비계장선\n   간격은 1.5m 이내로 한다. 비계기둥과 띠장의 교차부에서는 비계기둥에 결속하   고, 그 중간 부분에서는 띠장에 결속한다.\n  4) 가새\n   수평간격 10m마다 각도 45°로 걸쳐대고 비계기둥과 결속되도록 한다. 이때 가   새는 모든 비계기둥과 결속되도록 한다.\n  5) 구조체와의 연결\n   수직 및 수평방향은 5m 내외의 간격으로 구조체에 견고하게 연결한다.\n 다. 하중의 한도\n  비계기둥 사이의 하중은 400kg을 초과하지 않토록 한다. 중량물을 비계발판에 놓아   두어서는 안되며, 비계발판의 구조에 따라 최대적재하중을 정하고 이를 초과하지 않  도록 한다. 이를 위해 건설자재의 최대하중 및 가능 잔류인력 한계를 명시한 안내판  을 잘 보이는 곳에 부착하여 공종별 작업원이 항상 볼 수 있도록 한다.\n"]
[]
[]
[]
[]
["  2.2.6  콘크리트 보양 / 살수 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 콘크리트 바닥면적으로 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 구조체공사의 콘크리트 타설 후 보양비용으로"]
[null,null," ▶ 살수 또는 부직포 설치 기준이며"]
[null,null," ▶ 노무비로 적용한다"]
[]
[]
[]
[]
["  2.2.7  타일 및 석재면 보양 / 하드롱지 M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 타일 및 석재 시공바닥면적으로 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 타일 및 석재 시공 후 보양비용으로"]
[null,null," ▶ 하드롱지 설치 기준이며"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[]
["  2.2.8  인화물용 리프트 / M"]
["          ▣ 수량산출 : 동별,층고*층수+6M 대한 설계수량으로 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 현장 인화물용 리프트의 설치, 해체에 소요되는 경비 "]
[null,null," ▶ 규격 및 사양은 시방서에 따른다"]
[null,null," ▶ 설치기간에 대한 손료로 계상한다"]
[null,null," ▶ 리프트카 기초는 별도 계상한다"]
[]
["  2.2.9  건축물 현장정리 / 철근콘크리트조 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 연면적으로 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 건축물의 현장정리에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 철근콘크리트조 기준이며"]
[null,null," ▶ 노무비로 적용한다"]
[]
["  2.2.10  가설DUST CHUTE / PE Y관 D450 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 동별 1개소 설치 G.L+처마상단까지 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 건축물의 쓰레기슈트용으로 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 가설D.C의 설치,해체를 포함한다"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[]
["  2.2.11  분진방지망설치 / (CI및BI그래픽포함) / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 시방서에 지정된 동의 외부비계 설치위치에  적용 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 분진망지망 설치에 따른 분진망 및 부자재 일체에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 환경보존비 항목으로서 직접계산 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[]
["2.3  파일공사"]
[]
[]
["  2.3.1  콘크리트 파일 / (PHC,D400) / 본"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 설계도서상에 의한 정미수량 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 콘크리트PHC 파일 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 규격은 PHC D400 기준이며 규격별 구분하여 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[]
["  # 말뚝기초"]
["1 콘크리트말뚝 \n가. 프리텐션방식 원심력 PC말뚝 (PC말뚝)\n  1) KS F 4303에 적합한 것으로 한다.\n  2) 규격"]
[]
[]
[]
["나. 프리텐션방식 원심력 고강도 콘크리트 말뚝 (PHC 말뚝)\n  1) KS F 4306의 A종에 적합한 것으로 한다.\n  2) 규격"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.3.2  SAIP케이싱파일항타 / (AUGER,D400) / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 설계도서상에 의한 PHC파일 길이를 정미수량 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 콘크리트PHC 파일항타에 소요되는 비용으로 "]
[null,null," ▶ 무소음공법인 SAIP공법을  적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트(BULK 도착도)를 포함한다"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[]
[" # 시공업자의 자격 및 제한조건"]
["1.SAIP 기초 공사에 대한 상당한 경험이 있고 작업경험이 있는 기능공과 감독인을 고용하고 있는"]
["  시공업자가 선정 되어야 하며  SAIP 기초의 완성시공에 필요한 모든작업을 수행하여야한다."]
[]
["  2.3.3  파일두부정리 / (D400) / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 설계도서상에 의한 PHC파일 개소를 정미수량 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 콘크리트PHC 파일항타후 두부정리에 소요되는 비용으로 "]
[null,null," ▶ 파일항타 완료후 파일두부 정리에 필요한 일체를 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[]
[" # 두부정리"]
[" 1 콘크리트말뚝\n가. 건축공사\n말뚝머리 절단은 말뚝에 유해한 충격 및 손상을 주지않는 장비를 사용하여 시공하고, 세로 균열이 생기지 않도록 한다. 말뚝두부와 기초의 연결은 \"시방서 붙임  그림 참조\" 한다."]
[]
["  2.3.4  파일이음 / (D400) / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 설계도서상에 의한 PHC파일 15M를 초과하눈 파일개소를 정미수량 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 콘크리트PHC 파일 이음에 소요되는 비용으로 "]
[null,null," ▶ 연결부는 용접이음으로 하며 비파검사를 실시한다"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비, 경비로 적용한다"]
[]
[" # 말뚝잇기\n\n 프리텐션방식 원심력 고강도 콘크리트말뚝과 강관말뚝은 관입길이가 15m를 초과하는  경우에 한하여 현장에서 말뚝을 이어 사용할 수 있다. 연결부는 용접이음으로 하며, 그  방법과 검사는 다음과 같이 한다.\n\n 1 현장 용접이음\n 가. 프리텐션방식 원심력 고강도 콘크리트말뚝\n  1) 이음시공에 있어서 상 하말뚝의 축선은 동일 직선상에 있도록 해야 한다.\n  2) 이음부의 편심량은 이음부 전반에 대하여 2㎜ 이하가 되도록 하여야 한다.\n  3) 현장이음은 전둘레 아크용접으로 하며, 이음부는 \"시방서 붙임  그림 1\"과 같이 설치한다.\n  4) 하부말뚝은 두부손상이 없는 상태에서 이음시공한다.\n  5) 위에 언급되지 않은 사항은 KS F 7001에 따르며, 용접부 목두께의 치수는 7㎜ 이상으로 한다."]
{"$rows_empty":33}
["2.4  철근콘크리트공사"]
[]
["  2.4.1  콘크리트 타설 / 펌프카 붐타설 / M3"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 골조공사에 투입되는 콘크리트량을 기준하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 철근구조물의 콘크리트 펌프카붐타설에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 콘크리트 슬럼프 8-15cm 기준이며"]
[null,null," ▶ 다짐비(진동기손료)를 포함한다"]
[null,null," ▶ 레미콘재료비, 양생, 보양비는 별도 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비, 경비로 적용한다"]
[]
[" 1. 일반조건\n 가. 콘크리트 부어넣기는 승인된 시공계획서에 의거 시행한다.\n 나. 콘크리트의 비빔시작부터 부어넣기 종료까지의 시간한도는 외기온도 25℃미만의 경우에는 120분, 25℃ 이상의 경우에는 90분을 한도로 한다\n 다. 해당 작업일의 1일 최저기온 및 최고기온과 평균기온을 기록하고 이를 유지관리하여야 한다.\n 라. 운반할 때와 부어넣을 때 재료분리가 되지 않도록 하여야 한다.\n 마. 작업성을 위한 현장 가수는 구조의 안전과 내구성에 직접적인 영향을 주므로 절대금지한다.\n"]
[" 2. 이어붓기\n 가. 이음부는 전단력이 작은 위치에 둔다. 특기가 없는 경우, 보, 바닥슬래브 및 지붕슬래브에서는 중앙부근에, 기둥 및 벽에서는 바닥슬래브, 기초의 상단 또는 하단에 이음부를 두며, 이음부의 단면은 수평 또는 수직이 되게 한다. 토목구조물에 있어서 부득이 전단력이 큰 위치에 이어붓기를 할 경우, 이음부에 장부 또는 홈을 만들거나   철근을 보강하여야 한다.\n 나. 이어붓는 부위는 레이턴스 및 취약한 콘크리트를 제거하여 바탕 콘크리트를 노출시키고 콘크리트를 부어넣기 전에 충분히 적셔 준다.\n"]
[]
["  2.4.2  합판거푸집 조립 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 합판으로 제작된 거푸집을 사용횟수로 구분하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 합판거푸집 조립 및 해체에 대한 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 사용회수는 내역서의 규격에 따른다"]
[]
[]
[]
[]
[" #  거푸집"]
["1. 일반사항\n\n1.1 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 20210  콘크리트\n 41550  시공이음 및 신축이음\n\n1.2 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있 는 것으로 본다.\n\n1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS D 3503 일반 구조용 압연 강재\n KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대\n KS D 3528 전기 아연도금 강판 및 강대\n KS D 3530 일반 구조용 경량 형강\n KS D 3566 일반 구조용 탄소 강관\n KS D 3568 일반 구조용 각형 강관\n KS F 3110 콘크리트 거푸집용 합판\n KS F 8001 파이프 서포트\n KS F 8002 강관 비계\n KS F 8003 강관 틀 비계\n KS F 8006 금속제 거푸집 패널\n"]
[]
[" # 거푸집 재료\n\n 최초 반입되는 거푸집재료는 신재로 함을 원칙으로 하며, 부득이 신재가 아닌 것을 반입 하는 경우에는 거푸집재료의 품질상태에 대하여 승인을 받아야 한다. 콘크리트 마감면을  손상시킬 우려가 있는 재료는 재사용해서는 안된다.\n\n2.1.1 거푸집널\n 가. 재료\n  1) 합판은 KS F 3110의 내수 1급에 적합한 것으로 한다.\n  2) 코팅 합판은 내알칼리성이 우수한 재료로, 표면코팅 한 제품을 사용한다.\n  3) 금속제 거푸집널은 KS F 8006에 적합한 것으로 한다.\n  4) 유로폼은 철제프레임과 합판 사이가 긴밀하도록 제작해야 하며 합판의 절단면이    방수수지로 처리된 제품을 사용해야 한다.\n  5) 매립형철망거푸집의 규격은 다음과 같다.\n   ① 아연도금된 강재로서 아연도금량은 80g/㎡이상이어야 한다.\n   ② 철망거푸집의 중량은 : 1.8㎏/㎡이상.\n   ③ 철망거푸집의 두께 : 0.5㎜이상.\n④ 철망의 크기 : 2.04㎠이하.\n   ⑤ 리브의 높이 : 8㎜이상.\n"]
["나. 적용기준\n  1) 제물치장 콘크리트면과 직접 도장하거나 벽지를 시공하는 콘크리트면은 두께 12   ㎜코팅합판으로 6회 사용한다.\n  2) 이중천정을 설치하는 부위의 콘크리트면은 두께 12㎜ 코팅합판으로 10회 사용한다.\n  3) 기초는 유로폼 또는 매립형철망거푸집을 사용한다.\n  4) 지중보는 12㎜합판 4회 또는 매립형철망거푸집을 사용한다.\n  5) 매설거푸집, 타설구획을 정하여 분리타설하는 부위, 지연 조인트 부위는 매립형철망거푸집을 사용한다.\n  6) 거푸집은 사용부위에 따라 다음과 같이 적용한다."]
[]
["단, 15층 이상의 공동주택에서 다음의 경우에는 대형거푸집을 사용한다.\n   ① 측벽의 바깥면과 전,후면 외곽벽면의 바깥면\n   ② 엘리베이터실에서 벽체의 바깥면이 유로폼으로 시공되는 경우 그 벽체의 안    쪽면\n"]
["2.1.2 띠장 및 동바리\n 가. 각재는 육송 또는 동등 이상의 재질로서 함수율이 24% 이하이어야 한다.\n 나. 원형 파이프는 KS D 3566, 각 파이프는 KS D 3568, 경량 형강은 KS D 3530의 규정에 적합한 것으로 한다.\n 다. 강관 동바리는 KS F 8001의 규정에 적합한 것으로 한다.\n라. 강관 비계는 KS F 8002, KS F 8003의 규정에 각각 적합한 것으로 하고, 신뢰할 수\n 있는 시험기관의 내력시험 등에 의하여 허용하중을 표시한 것을 사용한다.\n 마. 매립형철망거푸집에 사용하는 원형파이프는 KS D 3566의 규정에 적합한 것으로서 Φ25이상, 두께 1.6㎜이상으로 한다.\n"]
["2.2 부속재료\n\n2.2.1 긴결재\n 가. 유로폼을 제외한 일반거푸집의 긴결재로 지름 3/8\" 이상의 매입(埋入)형 폼타이를 사용한다. 철선은 감독자의 승인을 받아 보조재료로만 사용할 수 있다.\n 나. 매립형철망거푸집에 사용하는 철선은 NO.10 이상의 두께를 사용하여야 한다.\n\n2.2.2 박리제\n 박리제는 콘크리트의 수화작용과 마무리면에 유해하지 않은 광물성 또는 식물성 유지로서 수용성인 것을 사용한다. \n\n2.2.3 면목 및 물끊기\n 합성수지 제품 또는 동등성능 이상의 제품을 사용한다.\n\n2.2.4 지수판\n \"41550 시공이음 및 신축이음\"에 명시된 수팽창 지수재로 한다.\n"]
[]
["3.2 거푸집의 조립\n\n 가. 거푸집 및 동바리는 콘크리트 구조도에 나타난 콘크리트 부재의 위치, 형상 및 치수  를 기준으로 하여 허용오차기준을 만족하도록 가공하고 조립한다.\n 나. 동바리는 수직으로 세우고, 상하층의 동바리는 가능한 한 평면상 동일 위치에 세우  며, 콘크리트 시공시 수평하중에 의해 떠오르거나 뒤틀리지 않도록 연결대, 가새, 당  김줄 등으로 보강해야 한다. 특히 동바리가 직접 지면 위에 설치되는 경우는 지반   침하로 인한 거푸집 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다.\n 다. 동바리는 콘크리트를 타설한 후 그 중량에 의하여 생기는 거푸집의 침하량을 계산해  서 그만한 솟음을 두어야 하며, 그 내력을 검토하여야 한다.\n 라. 공동주택의 측벽 문양 거푸집은 다음과 같이 제작, 조립한다.\n"]
["3.4 거푸집 청소\n\n 거푸집 시공 중에 이물질이 거푸집 내부에 들어가지 않도록 해야 하며, 콘크리트 타설  전에 압축공기나 물을 사용하여 이물질을 완전히 제거한다.\n"]
["3.6 거푸집 해체\n\n3.6.1 거푸집 및 동바리 존치기간\n 가. 거푸집 존치기간\n  거푸집 존치기간은 \"20210 콘크리트\"의 콘크리트 압축강도시험에 따라 아래의 압축  강도 이상에 도달한 것이 확인될 때까지로 한다.\n"]
[]
["다만, 기초, 기둥, 보옆, 벽체의 경우 평균기온이 10℃ 이상인 경우는 압축강도시험을  \n하지 않아도 아래 존치기간이 경과 하면 해체할 수 있다."]
[]
[]
["나. 동바리 존치기간\n  1) 슬래브 및 보의 동바리 존치기간은 콘크리트 압축강도가 설계기준강도의 100%이상 구현된 것이 확인될 때까지로 한다. 다만, 설계기준강도의 100% 도달 이전에 동바리를 해체할 경우에는 \"시방서. 그림 5\"와 같이 콘크리트 타설층 하부 2   개층까지 동바리를 존치시켜야 하며, 이때 중간보조판(Filler) 부위 거푸집은 동바   리를 바꾸어 세움없이 28일 동안 존치시켜야 한다. 단, 캔틸레버보, 차양, 지하주차장의 동바리는 위의 단서조항에 불구하고 해당 부위의 콘크리트 압축강도가 설계기준강도의 100% 이상 구현된 것이 확인될 때까지 해체할 수 없다.\n  2) 동바리 존치기간 경과 후에도 해당 부재에 가해지는 하중이 구조계산서에 있는 그 부재의 설계하중을 상회하는 경우에는 동바리 존치기간 기준에 관계없이 계산에 의하여 구조안전을 확인한 후 동바리를 해체한다.\n"]
["3.6.2 동바리 바꾸어 세우기\n 가. \"거푸집 및 동바리 존치기간\"의 기준에 따라 동바리 바꾸어 세우기가 가능한 경우 동바리를 바꾸어 세울 수 있다.\n 나. 바로 위층에 현저히 큰 적재하중이 있는 경우는 동바리 바꾸어 세우기를 하면 안된다.\n 다. 동바리 바꾸어 세우기는 양생 중인 콘크리트에 진동 및 충격을 주지 않도록 하면서 신속하게 시행하되, 한 부분씩 순차적으로 바꾸어 세운다.\n 라. 라멘조에서 큰보의 동바리 바꾸어 세우기는 하면 안된다.\n 마. 동바리 상부에는 30㎝ 각 이상 크기의 두꺼운 머리받침판을 둔다.\n"]
["3.6.3 해체\n 가. 돌출된 구조물의 동바리는 시공 중의 충격 등을 감안하여 필요개소에 지속적으로 존치시킨다.\n 나. 거푸집의 해체는 반드시 압축강도 확인 또는 존치기간 경과 후에 시행하되 구조체에\n충격을 주지 않도록 한다.\n 다. 해체완료 즉시 콘크리트면의 검사를 시행하여야 하며 이상이 발견되었을 때에는 즉시 필요한 조치를 취한 후에 후속공사를 진행해야 한다.\n"]
[]
["  2.4.3  합판거푸집 조립 / 코팅6회 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 합판으로 제작된 거푸집을 사용횟수로 구분하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 합판거푸집 조립 및 해체에 대한 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 사용회수는 코팅 6회를 적용한다"]
[]
["  2.4.4  합판거푸집 조립 / 코팅10회 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 합판으로 제작된 거푸집을 사용횟수로 구분하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 합판거푸집 조립 및 해체에 대한 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 사용회수는 코팅 10회를 적용한다"]
[]
[]
["  2.4.5  유로폼 거푸집 조립 /  M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : EURO FORM 거푸집의 설치에 필요한 수량을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," EURO FORM 거푸집의 조립 및 해체에 대한 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 소운반품을 포함한다"]
[]
[]
["  2.4.6  갱폼설치해체 / O회 사용기준, / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : GANG FORM 거푸집의 설치에 필요한 수량을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," GANG FORM 거푸집의 조립 및 해체에 대한 비용으로"]
[null,null," ▶ 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 폼타이구멍보수 노무비용을 포함한다"]
[null,null," ▶ 조립설치에 필요한 일체를 포함한다"]
[null,null," ▶ 재료비는 별도로 계상한다"]
[]
[]
["  2.4.7  합판거푸집 조립 / 곡면3회 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 곡면부위의 합판으로 제작된 거푸집을 사용횟수로 구분하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 합판거푸집 조립 및 해체에 대한 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 곡면부위의 사용회수는 3회를 적용한다"]
[]
[]
[]
["  2.4.8  스치로폴타설부착 / 슬라브밑OMM / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 콘크리트 타설시 설계도서에 표기된 단열이 표기된 부위를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 스치로폴타설부착시  소용되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 거푸집고정용 못  포함한다"]
[null,null," ▶ 재료비는 규격별 구분 적용한다"]
[]
[" #. 단열 공사"]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 유리면 보온재, 발포폴리스티렌 보온재, 판상단열재 및 폴리에스터 단열재 설치공사에 대하여 규정한다.\n\n1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 31110  벽돌공사\n"]
["1.3.1 한국산업규격(KS)\n KS F 2271 건축물의 내장재료 및 공법의 난연성 시험방법\n KS L 9102 인조광물 섬유보온재\n KS L 9106 암면 판상 단열재\n KS M 3808 발포 폴리스티렌 보온재\n KS F 6305 주택용 유리섬유 단열재\n"]
["2. 자재\n\n2.1 발포 폴리스티렌 보온재\n\n2.1.1 품질\n KS M 3808 규정에 적합한 제품으로 한다. 단, 압출법 보온판3호의 열전도율 기준은\n0.035W/mK 이하(평균온도 20±5℃), 특호는 0.024W/mK 이하(평균온도 20±5℃)로 \n한다.\n\n2.1.2 적용기준\n 특기가 없는 경우 규격별 적용기준은 다음과 같다.\n"]
{"$rows_empty":8}
["3. 시공\n\n3.1 비드법 발포 폴리스티렌 보온재 설치\n\n3.1.1 보온재설치 일반조건\n 나누기도에 따라 시공하고 현장 절단시에는 절단기를 사용하여 정교하게 일직선이 되도 록 절단한다. 서로 만나는 부위와 외곽 모서리는 틈새가 없도록 정밀하게 시공한다. 단 열재끼리 맞닿는 부위는 테이프로 이음부위를 봉합한다. 단열재가 2겹인 경우는 이음부 위는 서로 엇갈리게 하고 외측 1겹부분에 테이핑한다. 측벽부분은 해당 층 벽면부위를  전부 부착한 후 다음 공정을 진행한다.\n\n3.1.2 공간벽 내부설치\n 가. 보온재를 공간벽의 내부에 설치하는 경우 \"31110 벽돌공사\"의 \"공간쌓기\"에 따라 벽  돌벽에 매립되는 긴결철선으로 보온재를 관통시켜 고정한다.\n 나. 보온재는 내측면에 밀착되도록 한다.\n\n3.1.3 슬래브 하부 및 보 측면 설치\n 가. 최상층 슬래브 하부와 외부에 면한 보의 내측에 보온재를 설치하는 경우 및 슬래브 하부에 설치하는 결로방지용 보온재는 보온재를 거푸집에 부착해 콘크리트 타설시 일체 시공되도록 한다.\n 나. 석고보드 등의 마감재 부착에 필요한 목심을 정확히 설치해야 하며, 설비용 인서트  나, 슬리브, 앵커플레이트 등을 설치하기 위한 단열재 절단이 최소화 되도록 한다.\n"]
[]
[]
["  2.4.9  판상단열재설치 / 천정OMM / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 콘크리트 타설시 설계도서에 표기된 결로보완이 표기된 부위를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 판상단열재천정설치시  소용되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 거푸집고정용 못  포함한다"]
[null,null," ▶ 재료비는 규격별 구분 적용한다"]
[]
[" #. 판상 단열재 설치\n\n 1 적용부위 및 등급\n 외부에 접하는 슬래브 및 옹벽에 적용하며, 공통도면에서 단열재의 폭을 결정하는 지구 별 적용등급은 특기가 없는 경우 다음과 같이 한다.\n 가. 1급 지구\n  서울, 경기, 인천, 강원(강릉,동해,속초,삼척,고성군,양양군 제외), 충북(영동군제외),   \n           충남(천안), 경북(청송군)\n \n 2. 바탕준비\n 거푸집 설치 후 바닥면을 깨끗이 청소하고 돌출된 못 등을 제거한 후 단열재 설치부위 를 먹매김하여 표시한다.\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[" 2 폴리에스터 단열재 설치\n\n 1 폴리에스터 단열재 설치 일반조건 \n가. 나누기도에 따라 칼, 가위, 열선도구 등을 사용하여 일직선이 되게 절단하고 단열재\n의 접합부는 약간 밀어붙여 틈새가 생기지 않도록 시공하며, 틈새 발생시는 기존 폴리에스터 단열재 제품을 절단하여 충진시킨다.\n  \n 나. 모서리, 콘센트 박스, 배관구 등은 기밀시공이 되도록 정밀하게 설치한다.\n  \n 2 공간벽 내부설치\n “비드법 발포 폴리스티렌 보온재 설치” 에 명시된 “공간벽 내부설치”에 따른다. \n "]
[" 3. 압출법 발포 폴리스티렌 보온제 설치\n\n 1   보온재 설치 일반조건\n        나누기도에 따라 시공하고 현장 절단시에는 전동절단기를 사용하여 정교하게 일직선이\n되도록 절단한다. 서로 만나는 부위와 외곽 모서리는 틈새가 없도록 정밀하게 시공하며\n틈새 발생 부위에는 폴리우레탄폼으로 밀실하게 충전한다. 측벽부분은 해당 층 벽면부위\n를 전부 부착한 후 다음 공정을 진행한다.\n\n 2   공간벽 내부설치\n        “비드법 발포 폴리스티렌 보온재 설치”에 명시된 “공간벽 내부설치”에 따른다. \n\n 3   슬래브 하부 및 보 측면 설치\n        “비드법 발포 폴리스티렌 보온재 설치”에 명시된 “슬래브 하부 및 보 측면 설치”에 따른\n         다.\n "]
[]
[]
["  2.4.10  판상단열재설치 / 벽OMM / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 콘크리트 타설시 설계도서에 표기된 결로보완이 표기된 부위를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 판상단열재벽설치시  소용되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 거푸집고정용 못  포함한다"]
[null,null," ▶ 재료비는 규격별 구분 적용한다"]
[]
[]
["  2.4.11  지수판 설치  / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 지하층 외부옹벽구간 중심선 길이를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 지하층 외부옹벽 하단의 지수재 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 팽창지수판 기준이며"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
["  2.4.12  철근가공조립 / 보통, 이형철근 10mm-32mm / TON"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 정미수량으로 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 철근 가공 및 조립에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 버팀재, 간격재, 기구손료, 결속선 비용을 포함한다"]
[]
[" #  철근가공\n\n 가. 유해한 굽은 철근이나 손상이 있는 철근은 사용하지 않는다.\n 나. 철근절단, 구부림 등의 철근가공은 철근 시공상세도에 따라 철근가공용 동력식 기계장비를 사용하여 작업한다.\n 다. 철근의 가공은 가열가공을 금하고 상온에서 냉간 가공한다. 현장여건에 따라 필요한 경우 공장가공하여 사용할 수 있다.\n 라. 철근 가공시 다음 허용오차 범위에 들도록 한다.\n"]
[]
["마. 아래 부위의 철근은 단부에 갈고리를 만든다.\n  1) 스터럽 및 띠철근\n  2) 기둥 및 보(지중보는 제외)의 돌출부분의 철근 \n  3) 굴뚝의 철근\n"]
[]
[]
["  2.4.13  철근 / 이형철근 HD40, 16mm 등 / TON"]
[]
["          ▣ 재료의 할증이 포함된 수량을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 구조체공사 등에 사용되는 철근으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 계상한다"]
[null,null," ▶ 운반비, 하차비는 포함 적용한다"]
[null,null," ▶ 작업부산물에 대한 비용은 공제한다"]
[]
["  #.  철근"]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 HD 38 이하의 이형철근을 가공, 조립하는 철근공사에 대하여 규정한다.\n\n1.2 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있 는 것으로 본다.\n\n1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS D 3504 철근콘크리트용 봉강\n"]
["2.1 철근\n\n 이 지구에 사용하는 철근의 종류는 다음과 같다.\n 1) 건축공사\n  - 전 타입(아파트, 부대복리시설 공통) : SD400 (fy=4,000㎏/㎠)\n\n2.2 부속재\n\n2.2.1 결속선\n #20 결속철선(0.9㎜ Annealing) 또는 철근용 클립을 사용한다.\n\n2.2.2 철근 고임대(bar-support), 및 간격재(Spacer)\n 가. 재질\n 철제, 콘크리트제 또는 PVC계열의 제품으로 한다. 단, 수평철근 고임대는 수직압축하중이 설치간격 1m x 1m를 기준하여 개당 330㎏f 이상이어야 하며, 수직압축하중 시험은 D13 철근을 시험속도 10㎜/min 속도로 가압하여 시험하고 시료 3개 각각 기준하중 이상이어야 한다.\n1) PVC계열의 제품\n   ① PVC계열의 제품은 내산, 내알칼리성의 재질로서 콘크리트를 부어 넣을 때 변형되지 않고 충격 및 작업하중 등에 충분히 견딜 수 있는 형상 및 강도를 가져야 한다.\n   ② 측면 간격재인 경우 피복두께가 3㎝일 때 흑색계열, 4㎝일 때 황색계열, 5㎝일 때 청색계열로 색상을 구분하여 피복두께유지 및 검사시 확인이 용이하도록 한다.\n"]
["2) 철제 제품\n   거푸집과 접하는 부분은 PVC캡 등을 부착하여 거푸집을 제거한 후 녹슬거나 도장시 변색이 되지 않도록 하여야 한다.\n  3) 콘크리트제품\n 콘크리트 제품은 가압면적을 단면적으로 하여 KS F 2405에 따라 실시한 압축강 도시험결과가 구체 콘크리트 성능과 동등 이상이어야 한다.\n  4) 철근폭고정겸용 간격재\n 복근으로 배근된 벽에서 피복두께와 철근간격을 정확하게 유지하기 위하여 당해 용도로 주공에서 개발된 제품 또는 동등한 성능의 철근폭고정겸용 간격재를 사 용할 수 있다. 철근폭고정겸용 간격재는 PE제품으로서 철근을 끼울 때 소요되는 힘이 D10철근을 10㎜/min 속도로 삽입할 경우 시험편 3개의 평균값이 20㎏f이하인 것으로 한다. 색상구분은 PVC계열과 동일하게 한다.\n5) 레벨러겸용 철근고임대\n슬래브 상·하부근철근을 동시에 고일 수 있고, 상단부에는 슬래브 두께의 마감면이 표시된 레벨러겸용 철근고임대를 사용할 수 있다.\n 나. 재형\n 재형은 거푸집과 접촉이 최소가 되도록 하며, 구조가 개방되어 콘크리트 페이스트  흐름에 방해되지 않고 부착강도를 높일 수 있는 모양의 기성제품으로서, 일정한 피복두께를 유지시키고 철근에서 이탈되는 것을 방지할 수 있어야 한다.\n"]
[]
["  2.4.14  레미콘 / 25-240-15 / M3"]
[]
["          ▣ 수량산출 :  재료의 할증이 포함된 수량을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 구조체공사 등에 사용되는 콘크리트로"]
[null,null," ▶ 재료비로 계상한다"]
[null,null," ▶ 해당 지역별 현장도착도 기준 재료비이며"]
[null,null," ▶ 콘크리트 타설비, 양생비는 별도 계상한다"]
[]
[]
[]
[" #. 콘크리트"]
[]
["1.1 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있 는 것으로 본다.\n\n1.1.1 한국산업규격(KS)\n KS F 2422 콘크리트에서 절취한 코어 및 보의 강도시험방법\n KS F 2515 골재 중의 염화물 함유량 시험방법\n KS F 2526 콘크리트용 골재\n KS F 2527 콘크리트용 부순골재\n KS F 2534 구조용 경량 골재\n KS F 2560 콘크리트용 화학혼화제\n KS F   2561  철근콘크리트용 방청제\n KS L   2562  콘크리트용 팽창재\n KS F 4009 레디믹스트 콘크리트\n KS L 5201 포틀랜드 시멘트\n KS L   5404  플라이애쉬\n\n1.1.2 건설교통부 건축공사 표준시방서(1999)\n 05035   경량 콘크리트 공사\n KASS 5T-401 콘크리트용 유동화제 품질규준\n"]
["1.4 운반, 보관 및 취급\n\n1.4.1 시멘트\n 가. 시멘트는 제조회사명, 제조일자, 무게, 용량 등이 표기된 포장상태로 현장에 반입되어야 한다.\n 나. 시멘트는 방습적인 구조로 된 창고에 품종별로 구분하여 저장하여야 한다.\n 다. 포대 시멘트인 경우는 지상 30㎝ 이상 높이의 마루에 쌓되, 외기의 영향을 받지 않는 곳에 건조상태로 검사나 반출에 편리하도록 저장하고, 사용순서는 입하순서에 따  라야 한다.\n 라. 시멘트는 13포대 이상 쌓아 올려서는 안되며, 제조일자를 쉽게 읽을 수 있도록 쌓아 보관한다.\n 마. 저장 중에 약간이라도 굳은 시멘트는 공사에 사용해서는 안된다.\n 바. 생산된지 3개월이 경과된 시멘트는 사용하기에 앞서 시험을 하여 그 품질을 확인하여야 한다.\n 사. 시멘트의 온도가 높을 때는 온도를 낮추어서 사용해야 한다.\n\n1.4.2 골재\n 가. 잔골재와 굵은골재 및 종류와 입도가 다른 골재는 서로 분리하여 저장하고, 이물질의 혼입을 방지하여야 한다.\n 나. 골재의 저장장소에는 적당한 배수시설을 설치하여 표면수가 균일한 골재를 이용할수 있도록 하여야 한다.\n 다. 골재는 겨울에는 빙설이 혼입되거나 동결되지 않도록 하고 여름에는 일광의 직사를 받지 않도록 저장하여야 한다.\n 라. 굵은골재를 취급할 때는 크고 작은 알이 크기별로 분리되지 않도록 하여야 한다.\n"]
["1.4.3 혼화재료\n 혼화재료는 승인된 제조업자의 제품자료에 따라 보관하되, 종류별로 저장하고 품질변화가\n 일어나지 않도록 한다.\n\n1.4.4 레디믹스트 콘크리트 반입\n 레디믹스트 콘크리트는 콘크리트 시공 전 준비상태에 대한 감독자의 확인을 받은 후 현 장에 반입해야 한다.\n"]
["2. 자재\n\n2.1 재료\n\n2.1.1 시멘트\n 시멘트 KS L 5201의 보통포틀랜드 시멘트에 적합한 제품을 사용한다.\n\n2.1.2 골재\n 가. 골재는 유해량의 먼지, 흙, 유기불순물을 포함하지 않아야 하며, 소요 내화성과 내구  성을 가진 것이어야 한다. KS F 2515에 따른 염화물 함유량의 허용한도가 모래의 절  대건조중량에 대하여 0.04%(염화나트륨(NaCl)으로 환산한 수치) 이하이어야 한다.\n 나. 골재에는 시멘트와 유해한 알칼리반응을 일으키는 성분이 포함되지 않아야 한다.\n 다. 콘크리트용 골재는 KS F 2526에 적합한 것을 사용한다. 콘크리트용 부순골재는 KS F 2527에 적합한 것으로 한다. 단, 부순잔골재는 0.08㎜체 통과량이 5% 이하이어야 한다. 또한, 부순잔골재는 입자모양판정실적율이 53% 미만인 경우 사용할 수 없고,  53% 이상∼55% 미만인 경우에는 천연잔골재와 혼합하여 사용하여야 하며(최대혼합비는 보간법에 의함), 55% 이상인 경우에는 천연잔골재와 혼합없이 사용할 수 있다.\n 라. 경량골재는 KS F 2534에 적합해야 한다.\n 마. 동결되어 있거나 빙설이 혼입된 골재는 그대로 사용해서는 안된다.\n"]
["2.1.3 물\n 콘크리트에 사용하는 물은 KS F 4009에 따른다.\n\n2.1.4 혼화재료\n혼화재료는 콘크리트 및 강재에 해로운 영향을 주지 않는 것으로서 다음에 따른다. \n    \n가. 화학혼화제는 KS F 2560에 적합한 것으로 한다.\n나. 방청제, 팽창재 및 플라이애쉬는 각각 KS  F 2561, KS  F 2562 및 KS  L 5405에 적합한 것으로 한다.\n다. 유동화제는 KASS 5T-401에 적합한 것으로 하고, 그 종류는 전문업체 특기에 의한다. 또한, 유동화 콘크리트에 사용되는 재료는 유동화에 따라 나쁜 영향을 일으키지  않도록 유동화 콘크리트에 대한 적합성을 검토한 후에 선정한다.\n"]
["2.2.2 콘크리트 성능기준\n 가. 콘크리트 사용규격\n  1) 건축공사\n   ① 아파트\n"]
[]
["② 부대복리시설"]
[]
[]
["  2.4.14  레미콘 / 25-240-8 / M3"]
[]
["          ▣ 수량산출 :  재료의 할증이 포함된 수량을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 구조체공사 등에 사용되는 콘크리트로"]
[null,null," ▶ 재료비로 계상한다"]
[null,null," ▶ 해당 지역별 현장도착도 기준 재료비이며"]
[null,null," ▶ 콘크리트 타설비, 양생비는 별도 계상한다"]
[]
[]
["  2.4.15  레미콘 / 25-180-12 / M3"]
[]
["          ▣ 수량산출 :  재료의 할증이 포함된 수량을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 마감공사의무근공사 등에 사용되는 콘크리트로"]
[null,null," ▶ 재료비로 계상한다"]
[null,null," ▶ 해당 지역별 현장도착도 기준 재료비이며"]
[null,null," ▶ 콘크리트 타설비  별도 계상한다"]
[]
[]
[]
["  2.4.16  레미콘 / 25-180-8 / M3"]
[]
["          ▣ 수량산출 :  재료의 할증이 포함된 수량을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 버림용무근공사 등에 사용되는 콘크리트로"]
[null,null," ▶ 재료비로 계상한다"]
[null,null," ▶ 해당 지역별 현장도착도 기준 재료비이며"]
[null,null," ▶ 콘크리트 타설비  별도 계상한다"]
[]
[" # 버림 콘크리트 치기\n\n가. 버림 콘크리트는 표면이 평탄하게 시공하며, 두께는 별도의 명시가 없는 경우 6㎝로 한다.\n나. 기초저면이 암반일 경우에는 발파 등으로 인해 금이 간 암석부스러기 등은 제거하고, 시공기준면 보다 터파기한 부분은 수급인 부담으로 버림 콘크리트를 채워서 평탄하게 마무리 하여야 한다."]
[]
[]
[]
[]
[]
["2.5  조적공사"]
[]
["  2.5.1  시멘트벽돌 쌓기 / 0.5B, 10,000매 이상 / 천매"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 정미수량을 매수로 환산하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 내력벽이나 칸막이벽체 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 모르타르 비빔품을 포함한다"]
[null,null," ▶ 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 벽돌, 시멘트, 모래는 별도로 계상한다"]
[]
[" 1. 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 20210  콘크리트\n 31310  시멘트 모르터 바름"]
["1.3.1 한국산업규격(KS)\n KS F 4004 콘크리트 벽돌\n KS L 4201 점토벽돌\n KS L 5201 포틀랜드 시멘트\n KS L 5220 건조 시멘트 모르타르\n KS L 8520 연소재벽돌(추가)"]
[]
["2 자재\n\n2.1 벽돌\n\n2.1.1 콘크리트벽돌\n 콘크리트 벽돌은 KS F 4004의 C종벽돌 2급에 적합한 것으로 한다.\n\n2.1.2 홈벽돌\n 홈벽돌의 압축강도 및 흡수율은 KS F 4004의 C종벽돌 2급에 준한다.\n\n2.1.3 점토벽돌\n 점토벽돌은 KS L 4201의 미장벽돌 1종에 적합한 것으로 한다.\n\n2.1.4 연소재벽돌(추가)\n 연소재벽돌은 KS L 8520 규정에 적합한 것으로 한다."]
[]
["2.2 보강철물 \n\n2.3.1 벽체 긴결철선\n #8(4.2㎜) 철선으로 \"시방서. 그림 1\"과 같이 제작하여 사용한다.\n\n2.3.2 조적벽체 단부 앵커철물\n 두께 1.2㎜ 이상의 표면녹발생 방지조치가 된 L형 플레이트로서 \"시방서. 그림 2\"와 같이  제작된 것으로 한다."]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.5.2  시멘트벽돌 쌓기 / 1.0B, 10,000매 이상 / 천매"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 정미수량을 매수로 환산하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 내력벽이나 칸막이벽체 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 모르타르 비빔품을 포함한다"]
[null,null," ▶ 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 벽돌, 시멘트, 모래는 별도로 계상한다"]
[]
[]
["  2.5.3  점토벽돌치장쌓기 / 0.5B, 10,000매 이상 / 천매"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 정미수량을 매수로 환산하여 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 외벽이나 기타외부벽체 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 모르타르 비빔품을 포함한다"]
[null,null," ▶ 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 벽돌, 시멘트, 모래는 별도로 계상한다"]
[null,null," ▶ 연결철물은 별도로 계상한다"]
{"$rows_empty":8}
["  2.5.4  블록치장 쌓기 / 한면6\" / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 단위면적당 정미수량을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 내력벽, 칸막이 벽체나 지하실 공간벽쌓기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 블록은 포함이며 한면 치장쌓기로 한다"]
[null,null," ▶ 모르타르 비빔품을 포함한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도로 계상한다"]
[]
[]
["1.1 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 20210  콘크리트\n 31110  벽돌공사"]
["1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS F 4903 속빈 유리 블록\n KS L 5204 백색 포틀랜드 시멘트"]
["2. 자재\n\n2.1 유리블록 \n\n 가. KS L 4903에 적합한 속빈 유리블록을 사용한다.\n 나. 유리블록의 종류는 특기가 없는 경우 두께는 95㎜, 표면모양은 정사각형으로 한다. \n\n2.2 보강철물\n\n 특기가 없는 경우 다음과 같이 철근을 용접조립하여 사용한다.\n 가. 세로철근(지름 6㎜)을 복근(사이 60㎜)으로 하고 연결철근(지름 6㎜)은 150㎜정도의 간격으로 용접하여 조립한다.\n 나. 가로철근(지름 4㎜)을 복근(사이 45㎜)으로하여 연결철근(지름 4㎜)을 래티스(lattice)형으로 용접하여 조립한다."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.5.5  블록치장 쌓기 / 양면6\" / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 단위면적당 정미수량을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 내력벽, 칸막이 벽체나 지하실 공간벽쌓기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 블록은 포함이며 한면 치장쌓기로 한다"]
[null,null," ▶ 모르타르 비빔품을 포함한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도로 계상한다"]
[]
[]
["  2.5.6  발포폴리에칠렌 설치(벽공간) / 단열재0mm / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 외벽의 단열재 설치 수량을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 외부벽체의 공간쌓기 구간에 단열재 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 테이핑작업 품을 포함한다"]
[]
["2.6  방수공사"]
[]
[]
["  2.6.1  액체 방수 / 1종 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 :  설계도서에 표기된 방수면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명","  내부 안방수에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 바탕정리비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도로 계상한다"]
[]
[" #  시멘트 액체 방수"]
["1.1 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 20210  콘크리트\n 31310  시멘트 모르터 바름\n 31510  아스팔트 방수\n 31540  도막 방수\n 31570  실링 공사"]
["1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS F 2451 건축용 시멘트방수재 시험방법\nKS F 4925 시멘트 액체형 방수재\n KS L 5103 길모아 침에 의한 시멘트의 응결시간 시험방법\n KS L 5201 포틀랜드시멘트"]
["2. 자재\n\n2.1 시멘트 액체형 방수재\n방수재는 주성분별로 무기질계, 유기질계, 폴리머계의 3가지로 구분하며 각 성분별 방수재는 KS F 4925(시멘트 액체형 방수재)의 품질기준에 적합하여야 한다.\n\n2.2 시멘트, 모래, 기타 재료\n\n2.2.1 시멘트\n 시멘트는 KS L 5201의 보통 포틀랜드 시멘트에 적합한 것으로 한다.\n\n2.2.2 모래\n 모래는 \"31310 시멘트 모르터 바름\"에 따르되, 입도는 다음의 기준에 따른다."]
[]
["0.15㎜ 이하의 입자가 표 중의 값보다 작은 것은, 이 입자 대신에 포졸란이나 기타 무기 질분말을 적량 투입하여 사용하여도 된다.\n\n2.2.3 물\n 물은 청정하고, 유해 함유량의 염분, 철분, 이온 및 유기물 등이 포함되지 않은 것을 사용한다."]
[]
[]
["  2.6.2  개량아스팔트시트방수 / 바닥,벽 3MM / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 :  설계도서에 표기된 방수면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명","  외부 방수에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 바탕정리비를 포함한다"]
[]
[]
["  #  개량아스팔트 시트 방수"]
["1.1 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 31510  아스팔트 방수\n 31540  도막 방수"]
["1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS F 4917 개량아스팔트 방수시트"]
["2. 자재\n\n2.1 개량아스팔트 방수시트\n\n KS F 4917의 비노출 복층방수용 A종 2류에 적합한 것으로 하며, 두께는 3㎜ 이상으로 한다. \n\n2.2 덧붙임용 시트\n\n KS F 4917의 비노출 복층방수용에 적합하고, 덧붙이기에 적합한 것으로 한다.\n\n2.3 프라이머\n\n 프라이머는 \"31510 아스팔트 방수\"에 명시된 아스팔트 프라이머 또는 합성고무나 합 성 수지로 개량한 아스팔트를 주원료로 하는 용제계 및 에멀전계의 것으로 솔, 고무주걱 등 으로 도포하는데 지장이 없고, 1시간 이내에 건조되는 품질의 것으로 개량아스팔트 시트 제조업자가 지정하는 것으로 한다.\n\n2.4 실링재\n\n 실링재는 폴리머 개량 아스팔트계로 한다.\n\n2.5 부속재\n\n2.5.1 누름철물\n 누름철물은 적절한 강성과 내구성을 갖고 방수층의 끝단부를 확실하게 고정할 수 있는  것으로 한다."]
[]
[]
["  2.6.3  P.E방수층보호재 /벽 20MM,W:1000 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 :  설계도서에 표기된 개량아스팔트방수벽길이를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명","  외부 개량아스팔트방수층 보호에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 개량아스팔트방수 벽면 시공부위를 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[]
[]
[]
["  2.6.4  고무아스팔트에멀젼방수 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 :  세대내 욕실 및 세탁실 드레인외각 주위로 산출한다."]
[]
[null,"단가설명","  드레인주위 방수에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 세대내 드레인주위 방수 시공부위를 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[]
[]
[]
["  2.6.5  방수모르타르 바름 / 바닥10mm / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 방수모르타르 바름 수량을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명","  바닥의 방수몰탈 바르기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 바탕정리비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도로 계상한다"]
[]
[]
[" #  방수 모르터"]
["1.1 개요\n\n 방수제와 시멘트 모르터를 혼합하여 모체의 표면에 덧발라 물리적, 화학적으로 모체의  공극을 메우고 수밀하게 하는 공법이며, \"31550 시멘트 액체 방수\"의 시멘트 액체 방수  공정 중 방수모르터 바름만 1회 시행하는 것에 해당된다.\n\n1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 31550  시멘트 액체 방수"]
[]
["  2.6.6  방수모르타르 바름 / 벽6mm / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 방수모르타르 바름 수량을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명","벽체의 방수몰탈 바르기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 바탕정리비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도로 계상한다"]
[]
[]
[]
["  2.6.7  우레탄 방수 / 바닥3mm, 노출 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 :  설계도서에 표기된 개량아스팔트방수벽길이를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 바닥 노출 도막방수에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비에 시공품을 포함한다"]
[null,null," ▶ 바탕 정리비를 포함한다"]
[]
[" #  폴리우레탄 시트방수"]
["1.1    적용범위 \n        이 시방서는 지하주차장 상부슬래브의 비노출형 외부 방수공사에 대하여 적용한다. \n\n1.2    관련시방 \n        이공사와 관련이 있는 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 \n        해당사항에 따른다. \n        31510 아스팔트방수 \n        31530 개량아스팔트 시트 방수 \n        31531 고무아스팔트 시트 2중방수 \n        31540 도막방수 "]
["1.3.1  한국산업규격(KS) \n        KS F  4917  개량아스팔트 시트방수"]
["2.     자 재 \n\n2.1    폴리우레탄 복층시트 \n        두께 1.3mm의 폴리우레탄 시트와 두께 1.2mm의 고무화 아스팔트를 합지하여 폭 1m, \n        길이 10m, 두께 2.5mm의 Roll 형태로 구성된다. \n\n2.2    보강시트 \n        두께 2mm의 고무아스팔트로 된 폭 1m, 길이 10m, 두께 2mm의  Roll 형태로 \n        구성된다. \n\n2.3 시트의 품질기준 "]
[]
[]
[]
[]
["* 시험빈도 : 공구당 1회 \n\n2.4    프라이머 \n프라이머는 \"31510 아스팔트 방수\"에 명시된 아스팔트 프라이머 또는 합성고무나 합성 수지로 개량한 아스팔트를 주원료로 하는 용제계 또는 에멀젼계의 것으로 솔, 고무 주걱, 로울러 등으로 도포하는데 지장이 없고, 1시간 이내에 건조되는 품질의 것으로 폴리우레탄 시트방수 제조업자가 지정하는 것으로 한다. \n\n2.5    실링재 \n       실링재는 폴리머 개량아스팔트계로 한다. \n\n2.6    부속재 \n\n2.6.1   누름철물 \n     \"31530 개량아스팔트 시트방수\"에 따른다. "]
[]
[]
["  2.6.8  코킹공사 / 부위별 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 :  각부위별 이질접합 및 기밀성을 요구하는 부위를 길이로 산출한다."]
[]
[null,"단가설명","  설계도서의 규격에 기준적용하여 시공에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료의 재질 및 사양은 시방서에 기준한다"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 유리코킹은 재료비만 계상한다"]
[]
[]
[]
[]
[" #  실링 공사"]
["1.1 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있 는 것으로 본다.\n\n1.1.1 한국산업규격(KS)\n KS A 0702 곰팡이 저항성 시험방법\n KS F 4910 건축용 실링재"]
["2.1 실링재\n\n 실링재는 단일 제조업자의 제품을 사용한다.\n\n2.1.1 내부용 실링재\n가. 욕실 및 주방가구(지급자재 제외)에 사용하는 실링재는  KS F 4910의 규정에 적합한 제품으로 부속서2의 표1의 “SR\", 표2의 \"1\", 표3의 \"9030\"(SR-1-9030)인 내곰팡이성이 있는 실리콘계 비초산형을 사용한다.\n나. 건물의 내부에 사용하는 실링재(욕실, 주방가구용 씰링재 제외)는 도면 및 시방서에 별도의 언급이 없는 한 KS F 4910의 규정에 적합한 제품으로 부속서2의 표1의 “SR”, 표2의 “1”, 표3의 “9030”(SR-1-9030)인 실리콘계 비초산형을 사용한다.\n\n2.1.2 외부용 실링재\n 건물의 외부에는 도면 및 시방서에 별도의 언급이 없는한 KS F 4910의 규정에 적합한 제품으로 부속서2의 표1의 \"PU\", 표2의 \"2\", 표3의 \"8020\"(PU-2-8020)인 폴리우레탄계 실링재를 사용한다."]
[]
["2.7  타일 및 석공사"]
[]
["  2.7.1  현관바닥타일 붙이기 / 무유 300*300 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 현관 바닥 타일붙임 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 현관 바닥 타일붙임에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 압착붙임으로 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[]
[" # 타일 공사"]
["1. 일반사항\n\n1.1 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당 사항에 따른다.\n 31310  시멘트 모르터 바름\n 32700  칠공사"]
["1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS A 5101 표준체\nKS F 2221 건축용 보드류의 충격 시험방법\n KS F 2518 석재의 흡수율 및 비중 시험방법\n KS F 2519 석재의 압축강도 시험방법\n KS F 4035 기성테라조\n KS F 4739 실리카 인조대리석 판\n KS L 1001 도자기질 타일\n KS L 1593 도자기질 타일용 접착제\n KS L 5201 포틀랜드 시멘트\n KS L 5204 백색 포틀랜드 시멘트\n KS M 3008 경질 프라스틱의 굴곡성 측정 방법"]
["2. 자재\n\n2,1 타일\n\n2.1.1 도자기질 타일\n\n 가. 품질\n  KS L 1001에 적합한 제품으로 한다.\n 나. 부위별 적용규격\n  1) 타일의 규격 등은 도면 또는 특기사항에 따르되, 명시가 없는 경우에는 아래 기준에 의한다."]
[]
[]
[]
["2) 욕실 및 샤워실 바닥타일을 미끄럼 안전사고 방지를 위하여 알루미늄코팅 처리 타일, 무유타일, 마찰계수 0.5(ASTM C 1028 : 정지·습윤)이상인 타일 중에서 선택  사용 한다.\n3) 요철형바닥 타일은 지압 및 손세탁을 할 수 있도록 일정간격으로 일정모양의 돌출부위가 있는 타일로써 그 규격은 아래와 같다."]
[]
[]
[]
[]
["  2.7.2  욕실바닥타일 붙이기 / 200*200 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 화장실  바닥 타일붙임 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 화장실  바닥 타일붙임에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 압착붙임으로 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[" 1. 바닥타일 붙이기\n  1) 붙임모르터의 1회 깔기면적은 6∼8㎡로 한다.\n  2) 타일의 붙임면적이 클 때는 규준타일을 먼저 붙이고 이에 따라 붙여 나간다.\n 2. 치장줄눈\n  1) 타일을 붙인 후 3시간이 경과한 다음 줄눈파기를 하여 줄눈부분을 청소하며, 24시간 경과한 후 붙임모르터의 경화정도를    보아 치장줄눈을 하되, 작업 직전에 줄눈바탕에 물을 뿌려 습윤한다.\n  2) 치장줄눈 나비가 5㎜ 이상일 때에는 고무 흙손으로 충분히 눌러 빈틈이 생기지 않게 하며, 2회로 나누어 줄눈을 채운다.\n  3) 개구부나 바탕 모르터에 신축줄눈을 두었을 때에는 실링재로 빈틈이 생기지 않도록 채운다.\n  4) 유기질 접착제를 사용할 때에는 승인된 제조업체의 제품자료에 따른다."]
[]
["  2.7.3  요철욕실바닥타일 붙이기 / 200*200 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 화장실  바닥 타일붙임 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 화장실  바닥 타일붙임에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 압착붙임으로 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[]
[]
["  2.7.4  발코니바닥타일 붙이기 / 200*200 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 발코니  바닥 타일붙임 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 발코니  바닥 타일붙임에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 압착붙임으로 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[]
[]
["  2.7.5  욕실벽타일 붙이기 / 바탕12mm, 200*250 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 욕실 벽체 타일붙임 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 욕실 내벽의 타일붙임에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 떠붙임으로 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[" # 타일 붙이기\n\n1. 일반조건\n 가. 시공도 작성시 지나치게 작은 크기의 조각타일이 생기지 않도록 줄눈나누기를 하고,  실내부일 경우 입구에서 보아 눈에 잘 띄는 부위에 온장이 위치하도록 한다.\n 나. 벽체타일이 시공되는 경우 바닥타일은 벽체타일을 먼저 붙인 후 시공한다.\n 다. 균열이 생기기 쉬운 부분은 신축줄눈 설치방안에 대하여 승인을 받아 시공한다.\n 라. 배수구, 급수전 주위 및 모서리는 타일나누기도에 따라 미리 마름장(자르기, 구멍뚫기)을 하여 보기좋게 시공한다.\n 마. 타일의 박리 및 백화현상이 발생하지 않도록 시공하고 보양한다."]
["2. 도자기질 타일 붙이기\n  가. 벽타일 붙이기\n   1) 벽타일 붙이기 공법\n벽타일 시공은 특기가 없는 경우 압착붙이기로 한다. 단, 욕실 및 화장실 벽타일의 시공은 떠붙이기로 하며, 공동주택 세대내부 주방부위의 유로폼을 사용한 노출 콘크리트 벽면바탕 및 방수석고판 바탕에 도자기질 타일을 시공할 경우 접착 붙이기로 한다.\n  2) 압착붙이기\n   ① 붙임모르터의 두께는 원칙적으로 타일두께의 1/2 이상으로 하고 5∼7㎜ 정도를 표준으로 하여 붙임바탕에 바르고 자막대로 눌러 표면을 고른다.\n   ② 타일의 1회 붙임면적은 모르터의 경화속도 및 작업성을 고려하여 1.2㎡ 정도로 하고, 붙임시간은 15분 이내를 원칙으로 하되 30분을 초과하지 않아야 한다.\n   ③ 타일은 한 장씩 붙이고 나무망치 등으로 충분히 두들겨 타일이 붙임모르터  안에 박혀 줄눈부위에 모르터가 타일 두께의 1/3 이상 올라 오도록 한다.\n  3) 떠붙이기\n   ① 타일 뒷면에 붙임모르터를 바르고 빈틈이 생기지 않게 바탕에 눌러 붙인다.\n   ② 타일의 1일 붙임 높이의 한도는 1.5m 정도로 한다.\n   ③ 줄눈에 넘처나는 모르터는 경화하기 전에 제거한다.\n  4) 접착 붙이기\n   ① 콘크리트 붙임 바탕면은 여름에는 7일 이상, 기타 계절에는 14일 이상 충분히 건조시킨다.\n   ② 바탕이 고르지 않을 때에는 접착제에 적절한 충전제를 혼합하여 바탕면이 평 활도가 허용범위 내에 들도록 고른다.\n   ③ 접착제의 1회 바름면적은 2㎡ 이하로 하여 접착제를 흙손으로 눌러 바른다.\n   ④ 접착제의 표면 점착성 또는 경화 정도를 보아 타일을 붙이며, 붙인 후에 적절한 환기를 한다."]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.7.6  주방벽타일 붙이기 / 바탕12mm, 200*250 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 주방 벽체 타일붙임 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 주방 내벽의 타일붙임에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 압착붙임으로 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.7.7  주방벽타일본드붙이기 / 본드, 200*250 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 주방 합지판넬벽체 타일붙임 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 주방 내벽의 타일붙임에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 압착붙임으로 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 타일본드는 포함한다"]
[]
[]
["  2.7.8  점형블럭타일바닥붙이기 / 300*300 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 현관 및 계단실홀 설계도서에 표기된 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 장애자용 점형블럭 타일붙임에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 압착붙임으로 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[]
[]
["  2.7.9  테라죠타일 붙이기 / 400*400*25 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 테라죠타일 붙이기 바닥면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 테라죠타일 붙이기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 고름모르타르 깔기 품이 포함되었으며"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 왁스칠이 포함된다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[" 1. 테라조(고강도 테라조) 타일 붙이기\n 가. 준비\n  1) 마감높이를 확인한 후 실 띄우기 또는 먹줄놓기를 한다.\n  2) 바탕처리 후 바탕면에 적당히 물을 뿌린다.\n 나. 고름모르터 시공\n시멘트와 모래를 1:3으로 배합하여 반건조 상태의 고름모르터를 빈공간이 없도록 고르게 바른다\n 다. 테라조(고강도 테라조)타일 붙이기\n  1) 물과 시멘트를 1:2로 배합한 부착용 페이스트를 바른 후 테라조(고강도 테라조)  \n               타일을 고무망치 등으로 다져 부착용 페이스트가 줄눈 사이로 10㎜정도 채워지도  \n               록 압착시공한다.\n  2) 테라조(고강도 테라조)타일은 수평이 되도록 시공하여야 하나, 복도의 경우 물이 \n               고이지 않도록 드레인 방향으로 구배를 두어 시공한다.\n           3) 젖은 스폰지 등으로 조심스럽게 테라조(고강도 테라조)타일 표면에 묻은 모르타르\n              등의 이물질을 닦아낸다."]
[" 2. 줄눈 시공\n  1) 테라조(고강도 테라조)타일 부착 후 바탕모르타르가 경화된 다음 백색시멘트 1 : 모래(또는 석 분) 0.5 : 물 0.3의 비율로 배합한 줄눈모르터로 줄눈 시공을 하되,  1차로 묽은 백시멘트 페이스트를 흘려넣고, 2차로 줄눈용 페이스트로 마감하여 밀실하게 충전 되도록 한다.\n  2) 줄눈의 크기는 2㎜로 한다.\n  3) 줄눈의 오염 방지와 테라조(고강도 테라조)타일과의 색상을 맞추기 위하여 염료를 혼합하여 사용하거나 또는 백색시멘트 대신에 백색시멘트와 시멘트(보통 포틀랜드 시멘트)를 1:1로 혼합하여 사용할 수 있다"]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.7.10  화강석물갈기 / T24 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 화강석 붙이기 바닥면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 화강석물갈기 시공에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[]
["  2.7.11  화강석버너구이 / T30 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 화강석 붙이기 바닥면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 화강석버너구이 시공에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[" #  석공사"]
["1.1 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 31310  시멘트 모르터 바름\n\n1.2 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있 는 것으로 본다.\n\n1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS F 2530 석재\n KS L 5201 포틀랜드 시멘트"]
["2. 자재\n\n2.1 화강석\n\n2.1.1 품질\n KS F 2530의 경석, 1등급에 적합한 것으로 철분 함유량이 3% 이하이어야 한다.\n\n2.1.2 가공 마무리\n 가. 버너마감\n  1) 버너를 돌면과 간격이 30∼40㎜ 정도 되도록 하여 회전직경 150㎜, 버너 겹침폭 50㎜로 원형을 그리면서 회전진행시켜 가공하고 가공 완료된 후 열을 가한 면에  즉시 물 뿌리기를 한다.\n  2) 버너가공면은 실금, 박리층, 귀떨어짐, 현저한 흡집이 없어야 한다.\n 나. 물갈기\n  #400∼800의 카보런덤 숫돌 또는 같은 정도의 마무리가 되는 다이아몬드 숫돌로 갈  아낸 것으로 한다."]
["3.2 돌깔기\n\n 가. 된비빔 모르터의 시공 전에 바탕면과의 접착을 향상시키기 위하여 유상액을 시공면에 바른다.\n 나. 시멘트와 모래를 1 : 3으로 배합한 된비빔 모르터를 시공면에 일정두께로 고르게 깔고 레벨링을 한다.\n 다. 시공은 기준틀에 따라 수평실을 치고 모서리, 구석 등 기준이 되는 위치에서부터 깔아 나간다.\n 라. 시멘트 페이스트를 모르터 위에 뿌리고 화강석을 올려놓고 고무망치로 수평을 잡으면서 설치한다.\n 마. 젖은 스폰지 등으로 조심스럽게 화강석 표면에 묻은 모르터 등의 이물질을 닦아낸  다.\n 바. 줄눈은 돌깔기 시공 후 2∼3일이 경과된 후에 시공하며, 줄눈크기는 2∼3㎜로 한다. 줄눈의 시공은 줄눈용 흙손으로 모르터를 충분히 다져넣어 속빔이 없도록 한다."]
[]
[]
["  2.7.12  화강석 붙임(벽, 습식) / 물갈기20mm, OO석 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 벽체 화강석 붙임면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 벽체 화강석 습식붙임에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
["  2.7.13  B.M.C 재료분리대 / 80*80*5 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 발코니 및 단차이 부분 BMC재료분리대 도면표기 부분을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 단차이 BMC재료분리대 시공에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[" 1. BMC재료분리대\n 가. BMC재료분리대의 규격은 40㎜(폭) X 80㎜(높이) X L(길이) X 5.5㎜(두께)이상으로 한다.\n 나. BMC재료분리대 구입시 타일의 색상과 조화되도록 색상을 정하여 해당부위를 \n  시공치수 보다 20㎜ 긴 제품을 납품토록 하며 평형별, 색상별로 구분하여 보관한다.\n 다. 발코니 기포콘크리트 타설시 높은 부위와 낮은 부위가 만나는 부분은 재료분리대의 \n  매립을 고려하여 80㎜의 깊이로 V-CUT한다."]
[]
[]
["2.8  목공사"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.8.1  목조천정틀설치 / 달대무 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : APT 내부 천정틀 설치 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 달대무 천정틀 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 석고보드 설치비 별도 계상한다"]
[]
[]
[]
[]
[" #.  일반 목공사"]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 건축물 내부 전반의 목공사에 사용되는 목재의 재질, 등급, 마감정도, 품질 과 공사의 일반적 사항에 대하여 규정한다.\n\n1.2 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.\n\n1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS B 1002∼1015 볼트, 너트\n KS B 1055 홈붙이 나사못\n KS D 3503 일반 구조용 압연 강재\n KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대\n KS D 3553 일반용 철못\n KS F 3101 보통 합판\n KS F 4514 목 구조용 철물"]
[]
[]
[]
[]
[]
["2.1 목재\n\n2.1.1 각재\n 가. 함수율\n  목공사에 사용하는 각재의 함수율은 수장재는 20% 이하, 구조재는 24% 이하이어야 한다. 함수율은 전단면에 대한 평균치로 한다.\n 나. 수종\n  1) 수장재는 수종이 명시되지 않은 경우 라왕 또는 동등 이상 재질의 목재를 사용한다.\n  2) 구조재는 수종이 명시되지 않은 경우 육송 또는 동등 이상 재질의 목재를 사용한다.\n  3) 나무벽돌은 구조재와 동일한 재질의 목재를 사용한다.\n 다. 품등\n  수장재, 구조재 모두 1등소절을 사용한다.\n 라. 단면치수\n  목재의 단면을 표시하는 치수는 수장재는 마무리치수, 구조재는 제재치수로 한다.\n 마. 대패질 마무리정도\n  1) 수장재는 대패질로 마무리한다. 마무리 정도는 경사진 광선을 비추어 거스러미 및 대패자국이 전혀 없어야 하며, 뒤틀림, 휨 및 욱음이 극히 미소하여 기준대를  맞대어 보아 틈이 보이지 않아야 한다.\n  2) 구조재는 외부에 노출되는 부분에만 대패질 마무리를 한다. 마무리정도는 거스러   미 및 대패자국이 거의 없고 뒤틀림, 휨 및 욱음이 적고 기준대를 대어 틈이 근   소해야 한다.\n\n2.1.2 합판\n 합판은 KS F 3101규정에 적합한 제품을 사용하되, 외기에 노출되는 곳 에는 준내수 1급을 사용한다."]
["2.2 철물\n\n가. 철물의 재질 및 치수는 KS F 4514, KS D 3553, KS B 1055 및 KS B 1002∼1015의 규격에 적합한 것으로 한다. KS규정에 없는 철물의 재질은 KS D 3503 또는 KS D 3512  의 규정에 따른다.\n나. 철물은 형상 및 치수가 정확하고 떨어짐, 찢김, 들뜬 녹이 없어야 하며, 사용용도에 가장 적합한 형과 크기의 것을 사용한다.\n다. 기계식 타정못 등 별도의 동력을 이용하는 철물은 용도와 제원, 시공방법 등에 대해 승인을 받아 사용한다.\n라. 목재천정틀 시공을 위해 콘크리트 타설시 매립하는 브라켓은 녹막이 처리를 하여야 한다."]
[]
[]
["  2.8.2  최상층경량철골천정틀설치 / H:140,석고판9.5 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : APT 최상층 천정틀 설치 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 경량천정틀 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 석고보드 설치비 포함한다"]
[]
[]
[" #. 경량철골 천정 설치\n\n 1 경량철골 천정틀 설치\n 가. 달대의 위치는 천정내부의 관련 작업을 고려하여 정해야 하며, 달대 및 주받침대 간격은 @900㎜ 간격으로 설치하되, 제일 바깥측 달대는  천정 각 단부와의 간격이 150mm(격자형 천정틀은 300mm)를 초과하지 않도록 한다. \n 나. 달대는 지정간격에 따라 견고하게 설치하고 천정의 부분적인 처짐이나 뒤틀림 등이생길 수 있는 곳은 추가 보강한다.\n 다. 달대는 반드시 방청처리된 제품을 사용하고 용접 등으로 방청처리가 손상된 경우는   추가 방청조치를 한다.\n 라. 몰딩은 정확히 수평이 유지되게 하고 모서리나 꺽임부위는 연귀맞춤으로 틈새없이   설치한다. 곡선부위는 바탕벽면의 곡률과 동일하도록 정밀하게 가공한다.\n        마. 천정틀 몸체는 천정판설치에 적합하도록 해야 하며, 천정판 부착시 수평면 허용오차범위내에서 들도록 정밀하고 견고하게 설치한다.\n 바. 격자형 천정틀 받침대는 주 M-BAR와 부 M-BAR를 같은 수평면에서 직각으로 배치하여 천정판 설치에 적합하도록 하고, 부착시 수평면 허용오차 내에 들도록 설치한다. \n사. 조명기구 등의 기구부착으로 처지거나 비틀리지 않도록 기구양단에 보강재를 설치하 되, 보강재 설치위치는 전기공사 수급인과 협의하여야 한다. \n아. 등박스 설치부위는 조명기구 설치에 지장이 없도록 M-BAR로 별도 보강하여야 한다.\n자. 기타 관련사항은 감독원의 지시에 따른다.\n"]
[]
[]
["  2.8.3  목조천정틀설치 / 달대무,50T+3T시멘트판 최상층 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : APT 최상층 발코니  천정틀 설치 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 달대무천정틀(50T+3T시멘트판) 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 단열재 및 시멘트판은 포함한다"]
[]
[]
["  2.8.4  욕실천정틀설치 / 경량철골+PVC판넬(몰딩포함) / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : APT 욕실  천정틀 설치 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 경량철골천정틀+PVC판넬 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 경량천정틀 및 PVC판넬 몰딩을 포함한다"]
[]
[]
["  2.8.5  석고보드붙이기 /천정 못 T9.5 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : APT 내부 목조천정틀 설치부위 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 목조천정틀 부위에 설치되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 석고보드를  포함한다"]
[null,null," ▶ 목조천정틀은 별도 계상한다"]
[]
[" 1. 석고보드\n\n1 석고보드\n KS F 3504에 적합한 제품을 사용한다.\n\n2 방수석고보드\n KS F 3504에 적합한 제품을 사용하며, 색상은 연한 푸른색으로 한다.\n\n 2.시멘트판\n\n 1 섬유강화시멘트판\n KS L 5114에 적합한 후렉시블 판으로 한다.\n\n 2 치장용 석면시멘트판\n KS F 3210에 적합한 제품으로 한다. 색상은 당공사 색상계획에 따르되, 별도의 색상계획\n 이 없는 경우는 주변과 조화를 이루는 색상으로 승인된 제품자료 및 견본에 따른다.\n\n"]
[]
[" 3. 천정판 설치\n 가. 치장석고 시멘트판 설치\n  1) 평탄하고 균일하게 설치하고 비틀림, 굽힘 등이 생기지 않도록 한다. 30㎝ 내외의    간격으로 나사못으로 고정하되, 각 나사못의 위치가 일직선이 되도록 하고, 각    단부에서의 위치가 균일하게 되도록 한다.\n  2) 천정판은 중앙부에서부터 설치해 나가고, 길이 방향의 단부 천정판 나비가 온장   나비의1/2 이하가 되지 않도록 한다.\n  3) 천정판의 모서리 파손, 외관이나 기능상 유해한 결함이 없게 시공한다.\n  4) 천정틀의 시공이 완전히 완료된 후 천정판 작업을 시작한다.\n  5) 원형 또는 이형의 단부에는 몰딩에 맞추어 빈틈이 생기지 않도록 정확한 형상으   로 가공하여 시공한다.\n  6) 접합용 나사못은 정확한 간격유지와 함께 줄바르게 배열되도록 시공한다.\n  7) 시공 중에 절단 등으로 발생되는 잔재로 인해 분진이 발생되지 않도록 해야 하   며, 이에 대해 작업자에게 충분히 숙지시킨다.\n 나. 석고보드 설치\n  1) 중앙부분에서부터 시작하여 사방으로 향하여 붙여 나가고, 끝단의 이음수가 최소   가 되도록 판의 길이를 정한다.\n  2) 나사못을 사용하여 15㎝ 이내의 간격으로 고정한다.\n  3) 천정판의 이음은 M-Bar 위에서 이루어지도록 하고 이음부가 틈새와 턱지지 않도   록 시공한다.\n 다. 내장용 PVC패널 설치\n  승인된 제조업자의 제품자료에 따라 설치한다.\n\n"]
[]
[]
[]
["  2.8.6  커텐박스설치 /침실,거실  / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 창호상부 커텐박스  설치부위를 산출한다. (규격별 구분적용)"]
[]
[null,"단가설명"," 창호상부 커텐박스에 설치되는 비용으로 "]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 커텐박스 주위 몰딩은  포함한다"]
[null,null," ▶ 규격은 설계도서 기준 적용한다"]
[]
[" #.  의장 목공사"]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 커튼박스 및 커튼레일, 반자돌림, 재료분리대, 걸레받이 및 문선, BMC마루\n 귀틀, 인조대리석 마루귀틀, BMC재료분리대, 입체성형 인조대리석마루귀틀, 입체성형 인조대리석재료분리대 설치공사에 대해 규정한다. 다만, 경량철골천정에 시공되는 반자돌림은 제외한다."]
["1.2 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있 는 것으로 본다.\n\n1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS D 3512 냉간압연강판 및 강대\n KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄합금판 및 조\n KS F 3101 보통합판\n KS F 3200 섬유판\n KS F 4515 커튼레일\n KS M 3160 폴리아미드(나일론 6,66)판 및 막대의 치수"]
["2. 자재\n\n2.1 커튼박스 및 커튼레일\n\n2.1.1 커튼박스\n 커튼박스의 재질은 KS F 3101에 의한 준내수 2급에 적합한 합판으로 하거나, 함수율  15%\n 이하의 증기건조목 또는 PVC제로 한다."]
["2.1.2 커튼레일\n 커튼레일은 KS F 4515에 적합한 것으로 하며 세부 구성부품은 아래와 같다.\n 가. 레일\n  1) 레일의 재질은 KS D 6701에 적합한 알루미늄 및 알루미늄 합금판 또는 KS F 4515에서 규정한 재질에 적합한 강판으로 제작한다.\n  2) 레일의 강도는 스팬 60㎝에서 5kgf의 하중이 작용할 때 처짐량이 5㎜ 이하인 \n   일반 가정용으로 한다.\n 나. 런너\n  KS M 3160에 의한 폴리아미드 수지판 및 막대 또는 KS F 4515에서 규정한 플라스틱   재료로 한다.\n 다. 브라켓\n  1) 브라켓의 재질은 KS D 3512에 의한 냉간압연강판 및 강대로 한다.\n  2) 브라켓의 강도는, 싱글일 경우 5kgf의 하중이 작용할 때 처짐량이 2㎜ 이하, \n   더블일 경우 5kgf의 하중이 작용할 때 처짐량이 3㎜ 이하인 일반 가정용으로 한다."]
[]
[]
["  2.8.9  천정등박스 /[우물천정] /EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 세대내부 거실천정에  설치부위를 산출한다. (규격별 구분적용)"]
[]
[null,"단가설명"," 세대내부 천정에 설치되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 우물천정 일체를 포함한다"]
[null,null," ▶ 규격은 설계도서 기준 적용한다"]
[]
[]
[]
[]
["  2.8.10  가스배관박스설치 /T12*H120/ M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 가스배관이 설치되는 천정 배관박스를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 천정 가스배관박스에 설치되는 비용으로 "]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 커텐박스 주위 몰딩은  포함한다"]
[null,null," ▶ 규격은 설계도서 기준 적용한다"]
[]
[]
["  2.8.11  석고보드본드붙이기 /벽본드T12.5 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : APT 내부 석고보드 벽설치부위 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 석고보드벽체 본드붙이기에 적용되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 석고보드 및 부자재를  포함한다"]
[]
[" 1. 석고보드\n\n1 석고보드\n KS F 3504에 적합한 제품을 사용한다.\n\n2 방수석고보드\n KS F 3504에 적합한 제품을 사용하며, 색상은 연한 푸른색으로 한다.\n\n 2.시멘트판\n\n 1 섬유강화시멘트판\n KS L 5114에 적합한 후렉시블 판으로 한다.\n\n 2 치장용 석면시멘트판\n KS F 3210에 적합한 제품으로 한다. 색상은 당공사 색상계획에 따르되, 별도의 색상계획\n 이 없는 경우는 주변과 조화를 이루는 색상으로 승인된 제품자료 및 견본에 따른다.\n\n"]
[]
[]
["  2.8.12  압출위석고판설치 /9+12.5MM / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : APT 내부 현관문틀 주위 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 현관 문틀주위 압출석고판 붙이기에 적용되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 단열재,석고보드 및 부자재를  포함한다"]
[]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 석고보드 및 시멘트판과 단열재 설치 부위의 석고보드 바탕골조로 사용되\n 는 보온벽틀 설치공사에 대해 규정한다.\n\n1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 \n 해당 사항에 따른다.\n 31710  일반목공사\n 32950  단열 공사"]
["1.3.1 한국산업규격(KS)\n KS D 3609 건축용 강제 받침재(벽, 천정)\n KS F 2202 목재의 평균 나이테 간격, 함수율 및 비중 측정방법\n KS F 3210 치장용 석면 시멘트판\n KS F 3504 석고보드 제품\n KS L 5114 섬유강화 시멘트판\n KS M 3705 접착제의 일반시험방법\n KS M 3721 접착제의 압축전단 접착강도 시험방법"]
["2. 자  재\n\n2.1 바탕벽틀\n\n2.1.1 철제 보온벽틀\n KS D 3609 규정에 적합한 제품으로 한다.\n\n2.1.2 단열재 지지핀공법 보온벽틀\n\n 가. 지지핀 및 덮개\n  1) 폴리프로필렌이 주성분인 합성수지 제품으로 겉모양은 뒤틀림, 균열, 이물질 부\n   착 및 사용상 기능의 장애요인이 되는 결함이 없어야 한다.\n  2) 지지핀의 구조는 시공시 지지핀고정용 본드가 지지핀 하부고정판 상부로 솟아오\n   르도록 구멍 뚫린 구조이어야 하며, 작업의 능률을 저하시키거나 기능상 장애를\n    발생시키지 아니하는 구조이어야 한다.\n  3) 지지핀은 전단압축하중이 설계치수가 30㎜인 경우 20㎏f, 40㎜인 경우 15㎏f, 50\n   ㎜인 경우 13㎏f, 70㎜ 이상인 경우 10㎏f 이상이어야 한다. 지지핀에 대하여 감\n              독자의 품질확인 요구가 있을 때에는 전단압축하중시험을 실시하여야 하며, 시험\n              방법은 다음과 같다.\n   ① 지지핀의 하부고정판을 두께 50㎜의 평탄한 나무판에 단단히 부착하고 지지\n                 핀이 바닥면에 수평인 상태로 고정한 다음, 지지핀 중앙부위에 지름(R) 5㎜의\n                강철재 압축강도용 지그를 고정한 후, 만능재료시험기(UTM)를 이용하여 20㎜\n               /min의 속도로 전단압축하중을 가하여 최대하중을 구한다.\n   ② 시험편의 수는 3개로 하며, 각각의 값이 기준값 이상이어야 한다. 단, 시험\n     중에 지지핀 접착면이 탈락되면 재시험을 실시한다.\n  4) 지지핀 덮개는 석고본드의 부착기능을 높이기 위하여 석고본드가 구멍뚫린 덮개\n  에 충분히 충전되고, 충전된 석고본드가 탈락되지 않는 구조로 된 제품이어야 한다,"]
["나. 지지핀고정용 본드\n  지지핀고정용 본드는 주원료가 초산비닐수지용액형 접착제(메틸알콜계)로써 1액형을\n   사용하며, 지지핀 접착시 초기에 흘러내리거나 탈락되지 않는 제품이어야 하며, 품질\n  기준은 다음과 같다."]
[]
[]
[]
["  2.8.13  외벽보온틀설치(본드) /T0+12.5MM / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : APT 내부 외부 및 측벽,코어 부분에 적용되는 보온틀 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 단열보온틀 설치에 소요되는 비용으로 (도면 규격별 구분산출)"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비,경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 단열재,석고보드 및 부자재를  포함한다"]
[null,null," ▶ 시공방법은 본드공법을 적용한다"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.8.14  반자돌림설치(거실,침실) /합성수지+비닐시트 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : APT 내부 천정과벽체가 만나는 부위 길이를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 반자돌림 설치에 소요되는 비용으로 (도면 규격별 구분산출)"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비,경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 합성수지위 비닐시트 제품을 사용한다"]
[]
[" 1. 반자돌림, 재료분리대, 걸레받이\n\n반자돌림, 재료분리대, 걸레받이의 재질은 라왕, 중밀도섬유판(MDF) 또는 합성수지재로 할 수 있으며 품질기준은 다음과 같다.\n 가. 중밀도섬유판(MDF) 제품\n  1) 접착제에 의한 구분 : U형 중밀도섬유판\n  2) 난연성 : 난연중밀도섬유판\n  3) 품질기준"]
[]
["단, 목재용 나사못 지지력은 두께 15㎜ 미만의 것에는 적용하지 않는다."]
["나. 라왕제품\n  함수율 15% 이하의 증기건조목을 사용한 제품으로 한다.\n 다. 합성수지제품\n  난연성 제품으로 한다."]
[]
[]
["  2.8.15  벽재료분리대 /주방 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : APT 내부 주방타일과 이질접합부가  만나는 부위 길이를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 벽재료분리대 설치에 소요되는 비용으로 (도면 규격별 구분산출)"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비,경비로 적용한다"]
[]
[]
[]
["  2.8.16  걸레받이설치 /합성수지+비닐시트 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : APT 내부 벽체와바닥이 만나는 부위 길이를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 걸레받이 설치에 소요되는 비용으로 (도면 규격별 구분산출)"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비,경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 합성수지위 비닐시트 제품을 사용한다"]
[]
[]
["  2.8.17  세대발코니경량칸막이설치 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : APT 세대와세대 경계벽 피난용 칸막이 부위를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 세대와세대 피난용 경량칸막이 설치에 소요되는 비용으로 "]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비,경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 목조벽틀 및 밤라이트 붙임을 포함한다"]
[null,null," ▶ 각파이프를 포함한다"]
{"$rows_empty":22}
["2.9  금속공사"]
[]
["  2.9.1  SMC 천정재 설치 / 틀포함 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 내부 천정 SMC천정판 붙임 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," SMC천정판 붙임으로 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경량천정틀 설치비 포함한다"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[]
[" # .SMC 천정 마감재"]
["1)적용범위 \n\n본시방은 S.M.C(SHEET MOULDING COMPOUND) 천장재 시공에 대하여 규정한다\n"]
["(가) 사용재료 \n*불포화 폴리에스테르(열경화성)수지 \n*저 수축재. *충진재. *난연재. \n*보강재 *경화재. *이형재, 기타 등 \n\n(나) S.M.C. 천장재의 규격 \n* 300 × 300 ×1.2T \n* 300 × 600 ×1.2T \n* 600 × 600 ×1.2T \n"]
[]
["  2.9.2  와이어메쉬설치 /#8-150*150 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 무근콘크리트 타설부분  면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 무근콘크리트 타설시 와이어메쉬 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 와이어메쉬 할증은 포함한다"]
[]
["  2.9.3  논슬립설치 /황동40MM / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 계단실 디딤판에 설치되는 부분을  길이로 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 계단실 디딤판에 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 논슬립 고정용 긴결철물은 포함한다"]
[]
[]
["  2.9.4  걸레받이비드설치 / AL / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 미장이 시공되는 벽체의 걸레받이면을  길이로 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 걸레받이비드   설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 고정용 긴결철물은 포함한다"]
[]
["  2.9.5  계단난간 설치 / SST, D38.1 ,H=1100 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 계단실 핸드레일 길이를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 핸드레일 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비, 경비로 적용한다."]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다."]
[]
[" #.  금속난간 설치"]
["1.1 적용범위\n\n 가. 이 시방서는 금속제 난간류 및 공동주택의 발코니용 경량세대칸막이와 화분대에 대하여 규정한다.\n 나. 해당 자재가 지급자재인 경우, \"제출물\" 및 \"2. 자재\" 내의 지급자재 해당 사항은 적용하지 않는다.\n\n1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 30530  말뚝기초\n 50220  용접"]
["1.3.1 한국산업규격(KS)\n KS D 3506 용융아연도금강판 및 강대\n KS D 3536 기계구조용 스테인리스 강관\n KS D 3568 일반구조용 각형 강관\n KS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대\n KS D 6005 아연합금 다이캐스팅\n KS D 7004 연강용 피복아크 용접봉\n KS D 7014 스테인리스강 피복 아크용접봉\n KS L 5114 섬유강화 시멘트판\n KS M 5311 광명단 조합페인트\n KS M 5337 에칭프라이머"]
["2. 자재\n\n2.1 금속난간\n\n2.1.1 일반조건\n 가. 모든 금속난간은 제작도를 작성하여 승인을 받은 후 제작하여야 한다.\n 나. 세대 발코니난간의 경우 횡주관의 이음위치는 세대의 경계부위에 둔다. 단, 세대 전면길이가 8m를 초과하여 운반 및 설치가 곤란한 경우에는 세대의 중간에 이음부를 둘 수 있다."]
["2.1.2 스테인리스제 난간\n 가. 재료\n  1) 난간에 사용하는 스테인리스 강관은 KS D 3536의 STS 304 TKC에 적합한 재질로하며, 스테인리스 강관의 바깥지름 허용오차는 KS D 3536의 표5의 1호로 하고, 두께의 허용오차는 표6의 3호로 한다.\n  2) 후렌지 등에 사용하는 스테인리스 강판은 KS D 3698의 STS 304에 적합한 재질로한다.\n  3) 스테인리스 강관 및 강판은 해로운 구멍 및 레미네이션이 없어야 하며, 기계연마한 제품으로 하여야 한다.\n  4) 세대 발코니난간에 사용되는 브라켓의 재료는 KS D 6005의 아연합금 다이캐스팅 2종에 적합한 것으로 한다."]
["나. 제작\n  1) 제작 및 절단기기는 스테인리스용을 사용하여야 하고, 구멍뚫기는 프레스로 한다. 다만, 프레스로 할 수 없는 벤딩부위 등은 드릴을 사용하여 구멍뚫기를 한다.\n  2) 부재의 접합은 아르곤용접 또는 동등 이상의 성능이 인정되는 방법으로 하되, 아래와 같은 사항을 준수한다.\n   ① 용접은 전압, 전류, 용접속도, 운봉방법 등을 숙지한 숙련된 용접공이 용접하여야 한다.\n   ② 용접봉은 KS D 7014에 의한 D 308L 제품으로서 끝부분의 색깔이 빨강색인 것을 사용하여야 한다.\n   ③ 용접하기 전에 녹, 기름, 페인트, 토사, 철분 및 수분 등의 불순물이 없도록 깨끗이 청소하여야 한다.\n   ④ 용접한 후 용접부위를 미려하게 그라인딩하여야 하며, 표면이 변색된 부분은  현장에서 용접이 진행될 부위를 제외하고 Stain Cleaner 처리를 하여 원상복구하여야 한다."]
["2.1.3 철제난간\n 가. 중앙홈 지주형 철제 계단난간\n1) 간살과 상.하부관의 접합방식은 상.하부관에 정확하게 구멍을 내어 간살을 끼워 연결한 후 연결 부위 당 10㎜이상 2개소를 용접하여 제작하거나, 상.하부관과 20㎜이상 물리도록 조립하여 제작한다.\n2) 난간의 핸드레일은 알맞은 각도로 연속하여 연결되도록 하고 난간대의 수직부분이 만나는 경우는 아연도금, 스텐레스 철물 또는 볼트 등을 이용하여 연결한다.\n3) 난간의 아연용융도금 및 도장은 공장에서 완료되어야 하며, 아연용융도장의 최소두께 및 부착링은 KS D 3506의 표4, 표16 Z27로 하며,도장방법은 다음 중에서 하나로 한다.\n   ① 침전식 도장방식\n    폴리에틸렌계 도료로 열처리와 침전처리하는 방식으로서 700μ 이상의 두께로 코팅한다.\n   ② 정전분체도장\n    폴리에스테르계 도료로 180℃에서 14분 이상 정전분체도장을 하며, 도막두께는 80μm 이상으로 한다."]
["나. 용융아연도금각관위 분체도장 난간\n     1) 재료 \n① 철제각관 제작용 용융아연도금강판은 KSD3506에 의한 일반용(SGHC)에 해당하는 제품으로서 도금 표면마무리는 표3의 미니마이즈스팽글로 하고 아연  도금 최소부착량은 1.6T이상일 경우 234g/㎡(Z27,양면), 1.0T이하일 경우187g/㎡(Z22, 양면)로 하며 해로운 결함 및 레미네이션 등이 없어야 한다. \n② 브라켓을 고정하는 앵커볼트는 도면에 의한다. \n            2) 제작 \n① 도면에 표시된 재료의 마감치수와 사전 현장 실측결과를 토대로 제작도면, 견본품 및 색상을 제출하여 감독원의 승인 후 제작하여야 한다. \n② 난간의 부재간 조립은 도면에 의해 조립하고 횡주관과 기둥, 기둥과 횡관   접촉면의 틈새는 filler gauge로 측정, 평균 0.4mm, 최대 0.8mm이내이어야 하며 조립시 소재표면의 손상이 발생 되지 않도록 하여야 한다.\n③ 도장은 간살을 조립하여 폴리에스테르계 도료로 정전분체도장 하며 도장시 180℃에서 14분 이상 하여야 하며, 도막두께는 80㎛이상으로 한다. "]
[]
["다. 복도철제난간\n1) 도면에 표시된 재료의 마감치수와 사전 현장 실측결과를 토대로 제작도면, 견본품 및 색상을 제출하여 감독원의 승인 후 제작하여야 한다.\n2) 복도난간의 차폐판은 KSD 3512에 의한 냉간압연강판을 사용한 KSD 3506의 일반용 (SGCC)을 사용하되, 도금의 표면마무리는 표3의 미니마이즈스팽글하고 아연도금 최소 부착량은 표4의 Z22로 하며 해로운 결함 및 레미네이션 등이 없어야 한다 \n3) 철제각관은 KSD3506에 의한 일반용(SGHC)을 사용하며 도금의 표면마무리는 표3의 미니마이즈드스팽글로 하고 도금의 양면 최소 부착량은 표4의 Z22로 하여야 한다.\n4) 도장은 용융아연도금각관 위 분체도장난간과 동일하게 한다 \n\n2.2 발코니 경량세대칸막이\n\n 가. 재료\n1) 시멘트판은 KS L 5114에 적합한 후렉시블 판으로 한다.\n2) 칸막이 프레임의 재질은 KS D 3568에적합한 각형강관 위에 아연도금을 한 것으로서 도금의 표면마무리는 KS D 3506에 의한 \"표3\"의 미니마이즈드 스팽글, 도금 부착량은 \"표4\"의 Z22로 한다.\n       나. 제작\n    1) 시멘트판의 절단은 슬레이트용 톱 또는 회전식 절단기를 사용한다.\n    2) 시멘트판과 알루미늄바는 탈락되지 않도록 견고하게 접합하여야 한다."]
[]
[]
["  2.9.6  SST난간 H900 (중앙홈 지주형) / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 설계도서에 표기된 SST난간 길이를 산출한다. (규격별,높이별구분산출)"]
[]
[null,"단가설명"," 핸드레일 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
[]
["  2.9.7  발코니난간 설치 / 정전분체도장 ,H=1150 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 발코니난간 길이를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 핸드레일 제작 및 설치에 소요되는 비용으로 설치비는 포함하였다"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
["  2.9.8  실외기난간(L형) / 정전분체도장 ,1200*500 / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 실외기함 설치부위를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 핸드레일 제작 및 설치에 소요되는 비용으로 설치비는 포함하였다"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
["  2.9.9  SST점검사다리 / SST / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 설계도서에 표기된 SST사다리 개소를 산출한다. (규격별 구분산출)"]
[]
[null,"단가설명"," SST점검사다리  제작설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비,경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
[" #.  기타 금속 공사"]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 지하주차장의 환기탑, 철제그레이팅류, 철제계단 및 철제사다리류, 각종 PD 점검구 및 PIT 점검구, 각종 철제뚜껑, 국기게양대 등 공장 또는 현장에서 제작하여 설치 하는 금속공사에 대하여 규정한다. "]
["1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 30530  말뚝기초\n 32700  칠공사\n 32950  단열공사"]
["1.3.1 한국산업규격(KS)\n KS D 3506 용융아연도금 강판 및 강대\n KS D 3536 기계구조용 스테인리스 강관\n KS D 3566 일반구조용 탄소강관\n KS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대\n KS M 5311 광명단 조합페인트"]
["2. 자재\n\n2.1 제작 일반조건\n\n 가. 각종 철제제작물은 바탕처리 후 KS M 5311의 2종에 적합한 광명단 조합페인트로 녹막이칠을 하여야 한다. 단, 아연도금, 분체도장 등이 되어 별도의 녹막이칠이 필요하  지 않은 경우에는 녹막이칠을 하지 않는다.\n 나. 분체도장을 하는 제품의 경우 정전분체도장을 180℃에서 14분 이상 하며, 도막두께  는 45μ 이상으로 한다"]
[]
[]
[]
["  2.9.10  철재점검사다리 / ST'L / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 설계도서에 표기된 ST'L사다리 개소를 산출한다. (규격별 구분산출)"]
[]
[null,"단가설명"," ST'L점검사다리  제작설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비,경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 도장은  포함한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
["  1. 금속 사다리\n\n 가. 철제사다리는 KS D 3566의 SPS 400 및 1호에 적합한 강관, 스테인리스 사다리는 KS   D 3536의 STS 304 및 1호에 적합한 강관을 사용하여 제작한다.\n 나. 세로부재와 가로부재의 연결은 세로부재에 가로부재가 끼워질 수 있도록 정확하게   구멍을 내어, 가로부재를 끼워 연결한 후 연결부위당 용접길이 10㎜ 이상 2개소를 용접한다.\n"]
[]
[]
["  2.9.11  천정점검구설치 / AL,300*350 / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 욕실 천정점검에 필요한 개소를 산출한다. (규격별산출)"]
[]
[null,"단가설명"," 천정점검구의  제작설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 주위보강 및 부자재는  포함한다"]
[]
[]
["  2.9.12  ST'L지붕점검구설치 / 700*1500 / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 지붕 점검에 필요한 개소를 산출한다. (규격별산출)"]
[]
[null,"단가설명"," 지붕점검구의  제작설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 주위보강 및 부자재는  포함한다"]
[null,null," ▶ 도장공사는 포함한다"]
[]
[]
["  2.9.13  PD점검구 / (규격별) / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : PD점검에 필요한 개소를 산출한다. (규격별산출)"]
[]
[null,"단가설명"," PD점검구의  제작설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 설치비는 포함이며 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 주위보강 및 부자재는  포함한다"]
[]
[" 1. PD 점검구문\n\n 가. 스테인리스 점검구의 스테인리스판은 KS D 3698의 STS 304에 적합한 냉간압연스테인리스 스틸판으로 헤어라인마감을 한다.\n 나. 철제점검구의 철판은 KS D 3506의 SGHC(일반용)에 적합한 용융아연도금강판으로 한다.\n 다. 여닫이식 점검구는 _12㎜ 크기의 고무재질의 사이렌서를 설치하여 여닫음에 의한 충격을 방지한다."]
[]
[]
["  2.9.14  청소용고리후크설치 / D22,ST'L / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 청소에 필요한 고리를 산출한다. (설계도면기준산출)"]
[]
[null,"단가설명"," 청소용고리  제작설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 주위보강 및 부자재는  포함한다"]
[null,null," ▶ 도장공사는 포함한다"]
[]
[]
[]
["  2.9.15  엘레베이터후크설치 / D22,ST'L / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 엘리베이터 설치에 필요한 고리를 산출한다. (설계도면기준산출)"]
[]
[null,"단가설명"," 엘레베이터고리  제작설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 주위보강 및 부자재는  포함한다"]
[null,null," ▶ 도장공사는 포함한다"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.9.16  낙하물방지막 / 유공강판,1.5*6.68 / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 피로티상부등 통행이 빈번한 통로상부에  설치부위를 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 낙하물방지막  제작설치에 소요되는 비용으로 (설계도면기준)"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 주위보강 및 부자재 일체를 포함한다"]
[]
[]
[]
["  2.9.17  경량철골천정틀 설치 / M-Bar / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 각 실의 경량철골천정틀 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 경량천정틀설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ M-Bar 시공으로 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 1차 마감재(텍스, 석고보드 등) 시공비를 포함한다"]
[]
[" #. 경량철골 천정 설치\n\n 1 경량철골 천정틀 설치\n 가. 달대의 위치는 천정내부의 관련 작업을 고려하여 정해야 하며, 달대 및 주받침대 간격은 @900㎜ 간격으로 설치하되, 제일 바깥측 달대는  천정 각 단부와의 간격이 150mm(격자형 천정틀은 300mm)를 초과하지 않도록 한다. \n 나. 달대는 지정간격에 따라 견고하게 설치하고 천정의 부분적인 처짐이나 뒤틀림 등이생길 수 있는 곳은 추가 보강한다.\n 다. 달대는 반드시 방청처리된 제품을 사용하고 용접 등으로 방청처리가 손상된 경우는   추가 방청조치를 한다.\n 라. 몰딩은 정확히 수평이 유지되게 하고 모서리나 꺽임부위는 연귀맞춤으로 틈새없이   설치한다. 곡선부위는 바탕벽면의 곡률과 동일하도록 정밀하게 가공한다.\n        마. 천정틀 몸체는 천정판설치에 적합하도록 해야 하며, 천정판 부착시 수평면 허용오차범위내에서 들도록 정밀하고 견고하게 설치한다.\n 바. 격자형 천정틀 받침대는 주 M-BAR와 부 M-BAR를 같은 수평면에서 직각으로 배치하여 천정판 설치에 적합하도록 하고, 부착시 수평면 허용오차 내에 들도록 설치한다. \n사. 조명기구 등의 기구부착으로 처지거나 비틀리지 않도록 기구양단에 보강재를 설치하 되, 보강재 설치위치는 전기공사 수급인과 협의하여야 한다. \n아. 등박스 설치부위는 조명기구 설치에 지장이 없도록 M-BAR로 별도 보강하여야 한다.\n자. 기타 관련사항은 감독원의 지시에 따른다.\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.9.18  알루미늄 천정재 설치 /  M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 내부 천정 알미늄판 붙임 면적을 산출한다."]
[]
[null,"단가설명"," 알미늄판(칼라) 붙임으로 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경량천정틀 설치비 포함이며"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}