{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["하남풍산단가설명서","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":23,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"하남풍산단가설명서","index":0,"n_rows":828,"n_cols":3,"rows_kept":828,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[827,2,827,8],[782,2,782,8],[783,2,783,8],[784,2,784,8],[791,2,791,8],[792,2,792,8],[825,2,825,8],[826,2,826,8],[793,2,793,8],[794,2,794,8],[824,2,824,8],[797,0,797,8],[805,0,805,8],[772,2,772,8],[773,2,773,8],[774,2,774,8],[781,2,781,8],[763,2,763,8],[764,2,764,8],[765,2,765,8],[771,2,771,8],[748,2,748,8],[749,2,749,8],[762,2,762,8],[755,0,755,8],[751,0,751,8],[630,0,630,8],[631,0,631,8],[573,2,573,8],[574,2,574,8],[582,2,582,8],[583,2,583,8],[584,2,584,8],[591,2,591,8],[592,2,592,8],[593,2,593,8],[564,2,564,8],[565,2,565,8],[572,2,572,8],[647,2,647,8],[640,2,640,8],[641,2,641,8],[622,2,622,8],[623,2,623,8],[628,0,628,8],[629,0,629,8],[543,2,543,8],[553,2,553,8],[554,2,554,8],[555,2,555,8],[500,2,500,8],[535,2,535,8],[526,2,526,8],[527,2,527,8],[528,2,528,8],[529,2,529,8],[513,2,513,8],[516,0,516,8],[517,0,517,8],[512,2,512,8],[498,2,498,8],[499,2,499,8],[481,2,481,8],[484,0,484,8],[488,0,488,8],[491,0,491,8],[478,2,478,8],[479,2,479,8],[480,2,480,8],[482,2,482,8],[311,2,311,8],[312,2,312,8],[313,2,313,8],[314,2,314,8],[317,0,317,8],[281,2,281,8],[288,2,288,8],[289,2,289,8],[290,2,290,8],[291,2,291,8],[292,2,292,8],[299,2,299,8],[300,2,300,8],[301,2,301,8],[208,2,208,8],[210,0,210,8],[237,0,237,8],[316,0,316,8],[221,2,221,8],[222,2,222,8],[223,2,223,8],[302,2,302,8],[303,2,303,8],[304,2,304,8],[198,2,198,8],[199,2,199,8],[206,2,206,8],[207,2,207,8],[176,2,176,8],[177,2,177,8],[178,2,178,8],[197,2,197,8],[180,0,180,8],[181,0,181,8],[182,0,182,8],[183,0,183,8],[158,2,158,8],[167,2,167,8],[168,2,168,8],[169,2,169,8],[139,2,139,8],[140,2,140,8],[156,2,156,8],[157,2,157,8],[142,0,142,8],[143,0,143,8],[144,0,144,8],[145,0,145,8],[128,2,128,8],[129,2,129,8],[130,2,130,8],[138,2,138,8],[131,2,131,8],[118,2,118,8],[119,2,119,8],[120,2,120,8],[121,2,121,8],[96,2,96,8],[109,2,109,8],[110,2,110,8],[111,2,111,8],[98,0,98,8],[86,2,86,8],[87,2,87,8],[94,2,94,8],[95,2,95,8],[76,2,76,8],[77,2,77,8],[78,2,78,8],[85,2,85,8],[41,0,41,8],[42,0,42,8],[43,0,43,8],[44,0,44,8],[13,0,13,8],[14,0,14,8],[15,0,15,8],[16,0,16,8],[7,2,7,8],[8,2,8,8],[11,0,11,8],[12,0,12,8],[658,2,658,8],[659,2,659,8],[624,2,624,8],[625,2,625,8],[638,2,638,8],[639,2,639,8],[648,2,648,8],[649,2,649,8],[650,2,650,8],[657,2,657,8],[660,2,660,8],[667,2,667,8],[668,2,668,8],[669,2,669,8],[696,2,696,8],[697,2,697,8],[698,2,698,8],[670,2,670,8],[687,2,687,8],[688,2,688,8],[689,2,689,8],[672,0,672,8],[675,0,675,8],[713,2,713,8],[9,2,9,8],[246,2,246,8],[244,2,244,8],[245,2,245,8],[67,2,67,8],[68,2,68,8],[224,2,224,8],[243,2,243,8],[690,2,690,8],[247,2,247,8],[254,2,254,8],[226,0,226,8],[227,0,227,8],[228,0,228,8],[229,0,229,8],[230,0,230,8],[231,0,231,8],[255,2,255,8],[256,2,256,8],[257,2,257,8],[258,2,258,8],[265,2,265,8],[266,2,266,8],[267,2,267,8],[268,2,268,8],[269,2,269,8],[511,2,511,8],[270,2,270,8],[277,2,277,8],[278,2,278,8],[279,2,279,8],[280,2,280,8],[426,2,426,8],[427,2,427,8],[428,2,428,8],[449,2,449,8],[450,2,450,8],[451,2,451,8],[453,2,453,8],[465,2,465,8],[466,2,466,8],[471,0,471,8],[472,0,472,8],[467,2,467,8],[469,2,469,8],[27,0,27,8],[20,0,20,8],[21,0,21,8],[40,0,40,8],[35,2,35,8],[37,2,37,8],[36,2,36,8],[38,2,38,8],[45,0,45,8],[46,0,46,8],[47,0,47,8],[57,0,57,8],[53,2,53,8],[54,2,54,8],[55,2,55,8],[58,0,58,8],[59,0,59,8],[60,0,60,8],[70,0,70,8],[66,2,66,8],[319,0,319,8],[320,0,320,8],[326,0,326,8],[337,0,337,8],[346,0,346,8],[351,0,351,8],[452,2,452,8],[468,2,468,8],[455,0,455,8],[429,2,429,8],[360,2,360,8],[361,2,361,8],[362,2,362,8],[363,2,363,8],[365,0,365,8],[369,0,369,8],[434,0,434,8],[440,0,440,8],[378,2,378,8],[379,2,379,8],[380,2,380,8],[381,2,381,8],[388,2,388,8],[389,2,389,8],[370,0,370,8],[371,0,371,8],[403,0,403,8],[404,0,404,8],[390,2,390,8],[391,2,391,8],[398,2,398,8],[399,2,399,8],[400,2,400,8],[401,2,401,8],[405,0,405,8],[406,0,406,8],[407,0,407,8],[408,0,408,8],[409,0,409,8],[431,0,431,8],[432,0,432,8],[433,0,433,8],[416,2,416,8],[417,2,417,8],[418,2,418,8],[419,2,419,8],[746,2,746,8],[714,2,714,8],[715,2,715,8],[716,2,716,8],[723,2,723,8],[536,2,536,8],[724,2,724,8],[725,2,725,8],[726,2,726,8],[563,2,563,8],[544,2,544,8],[545,2,545,8],[546,2,546,8],[556,2,556,8],[699,2,699,8],[537,2,537,8],[747,2,747,8],[318,0,318,8],[701,0,701,8],[728,0,728,8],[740,0,740,8],[518,0,518,8],[519,0,519,8],[576,0,576,8],[627,0,627,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2.10  미장공사"]
[]
["  2.10.1  모르타르 바름 / 바닥0mm / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 바닥 모르타르 바름 면적을 산출한다 (규격별 분리산출)"]
[]
[null,"단가설명"," 콘크리트 바닥의 미장에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[" #.  시멘트 모르터 바름"]
["1.1 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 20210  콘크리트\n 31340  테라조 및 인조석 갈기"]
["1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS F 4552 메탈라스\n KS L 5201 포틀랜드 시멘트\n KS L 5220 건조 시멘트 모르타르"]
["2. 자재\n\n2.1 시멘트\n\n KS L 5201의 보통포틀랜드 시멘트에 적합한 제품을 사용한다.\n\n2.2 모래\n\n2.2.1 일반조건\n 가. 모래는 흙 등의 이물질이 섞이지 않은 것으로 한다.\n 나. 해사를 사용하면 안된다. 단, 물로 세척하여 품질기준 및 체가름기준이 충족된 해사는 사용할 수 있으나, 이 경우 조개껍질 등의 이물질이 섞이지 않아야 한다.\n\n2.2.2 모래의 품질기준\n 가. 절건비중 : 2.4 이상\n 나. 흡수율 : 4% 이하\n 다. 점토괴량 : 2% 이하\n 라. 유기불순물 : 표준색보다 진하지 않은 것\n 마. 안정성 : 황산염 10% 이하\n 바. 염화물함유량 : 0.1% 이하\n 사. 0.08㎜체 통과량 : 5% 이하"]
["2.3 물\n\n 물은 깨끗하고, 유해한 양의 기름, 염분, 철분, 유황유기물 및 유독물질을 포함하지 않아 야 한다.\n\n2.4 건조시멘트 모르터\n\n 가. 공장에서 생산한 건조상태의 시멘트계 모르터로서 KS L 5220에 규정된 일반 미장 용에 적합한 것으로 하되, 공사비가 증가하지 않는 경우에 한해 적용한다.\n 나. 건조시멘트 모르터는 동일 제조업자의 제품을 사용하여야 한다.\n\n2.5 메탈라스\n\n KS F 4552의 평라스 1호 2종에 적합한 것으로 한다.\n\n2.6 논슬립\n\n 논슬립은 \"31340 테라조 및 인조석 갈기\"에 따른다."]
["3.3 배합\n\n 가. 배합비"]
[]
[]
[]
["나. 배합재료의 계량이 정확하게 지속되도록 해야 하며, 기계식 믹서를 사용하여 배합  한다. 적정 질기로 반죽하며, 반죽한 후 1시간 30분이 경과 한 것은 사용하지 않는 다."]
["3.4 시멘트 모르터 바르기\n\n3.4.1 바름 횟수 및 두께\n 시멘트 모르터의 바름 횟수와 두께는 다음과 같이 한다. "]
[]
[]
[]
[]
[]
["\n3.4.2 바닥 바르기\n 가. 콘크리트 바닥면에 모르터를 바를 때에는 바탕면의 레이턴스, 오물, 부착물 등을   제거하고 잘 청소한 다음 물을 뿌린다. 콘크리트 타설 후 수일 지난 것은 물씻기를 하되, 이때 물이 고인 상태에서 바르면 안된다.\n 나. 바닥바름은 시멘트 풀을 충분히 문지르고 잘 고른 다음 수분이 아주 적은 된비빔 모 르타르를 쇠흙손으로 발라 표면의 수분 정도를 보아 잣대 고름질을 하고, 구배에 주  의하여 나무흙손으로 마무리한다.\n 다. 논슬립을 설치할 경우 \"31340 테라조 및 인조석 갈기\"에 따른다.\n 라. 바닥 모르터의 줄눈은 도면에 따라 시공한다. 특기가 없는 경우 줄눈의 간격은 갓  둘레에 너비 20∼30㎝정도의 테두리를 남기고 그 내부는 약 150㎝ 간격으로 모양좋 게 나눈다. 줄눈의 크기는 폭 1㎝, 깊이 0.5㎝ 정도로 하며, 형상이 균일하고 표면이 매끄럽게 줄눈파기를 한다."]
[]
[]
[]
["  2.10.2  온돌미장 / 바닥40mm / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 바닥 판넬히팅 모르타르 바름 면적을 산출한다 (규격별 분리산출)"]
[]
[null,"단가설명"," 판넬히팅 온돌미장에 소요되는 기계미장 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비,경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 섬유보강재는 포함한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[" #.  온돌마감"]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 건물의 실내 바닥 중 난방시스템이 구성되는 방바닥 및 거실바닥 등의 각 종 배관 및 배관 보온공사를 제외한 온돌층 및 마감에 대하여 규정한다.\n\n1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당 사항에 따른다.\n 20210 콘크리트\n 20610 경량기포콘크리트\n 31310 시멘트 모르터 바름\n 32950 단열공사"]
["1.3.1 한국산업규격(KS)\n KS F 2526 콘크리트용 골재\n KS F 2459 기포콘크리트의 겉보기 비중, 함수율, 흡수율 및 압축강도 측정방법\n KS F 2527 콘크리트용 부순골재\n KS F 2562 콘크리트용 팽창제 \n KS F 4039 현장타설용 기포콘크리트\n KS F 4041 시멘트계 자기수평 모르타르\n KS L 5105 수경성시멘트 모르타르의 압축강도 시험방법\n KS L 5111 시멘트 시험용 플로 테이블\n KS L 5201 포틀랜드 시멘트\n KS L 5220 건조 시멘트 모르타르\n KS F 2560 콘크리트용 화학혼화제\n KS M 3862 발포폴리에틸렌 보온재\n KS A 1107 점착 테이프 및 점착시트의 시험방법  "]
["2. 자재\n\n2.1 발포 폴리스티렌 보온재\n\n \"32950 단열공사\"에 따른다. \n\n2.2 채움층\n\n가. 자갈인 경우 KS F 2526의 굵은 골재 467번으로 한다. 단, 온돌 자갈층의 두께가 50㎜미만인 경우 57번으로 한다\n나. 부순돌인 경우 KS F 2527의 467 A종으로 한다. 단, 온돌 자갈층의 두께가 50㎜ 미만인 경우 57 A종으로 한다\n다. 경량기포콘크리트인 경우 “20610 경량기포콘크리트”의 온돌채움층용으로 한다."]
["2.3 마감용 시멘트 모르터\n\n2.3.1 시멘트\n KS L 5201의 보통 포틀랜드 시멘트에 적합한 것으로 한다.\n\n2.3.2 모래\n 모래는 \"31310 시멘트 모르터 바름\"에 따른다.\n\n2.3.3 물\n 물은 깨끗하고 유해한 양의 기름, 염분, 철분, 유황유기물 및 유독물질이 포함되지 않아 야 한다."]
["2.3.4 팽창제\n  팽창제는 모르타르의 수축에 의한 균열을 방지하기 위하여 사용하며 품질 및 시험방법\n은 KS F 2562에 따른다.\n\n2.3.5 건조시멘트 모르타르\n건조시멘트 모르타르의 품질은 KS L 5220 건조 시멘트 모르타르 바닥용에 따르되,  Bulk 또는 포장상태의 제품을 사용한다.\n\n2.3.6 혼화제\n배합수량의 감소를 위하여 사용할 수 있으며, 품질은 KS F  2560에 따른다.\n\n2.3.7 피막양생재\n모르타르표면의 수분증발에 의한 수축저감을 위해 사용할 수 있으며, 최종마감재의 부착에 장애가 없어야 한다.\n\n2.4     벽면 완충재\n가. 재질은 KS M 3862에 규정된 발포에 틸렌 2종으로 하며 한 면에는 아크릴 점착처리되어 점착성이 양호하도록 제작한다.\n나. 성능\n     ① 밀  도 : 20kg/㎥ 이상\n     ② 점착성 : KS A 1107 방법으로 시험 시 초기 점착력이 6N/cm 이상\n\n3. 시공"]
["3.2 온돌층 시공\n\n3.2.1 경량기포 콘크리트 시공용 단열완충재\n가. 단열완충재를 슬래브 바닥면과 밀착시켜 깐다. 단열 완충재의 이음부위는 밀착 되도록 하고 테이프를 붙여 틈새가 없도록 한다.\n벽면부위에 세워서 붙이는 측면 단열재는 측면단열재 제조업체가 추천하는 접착본드를 사용하여 붙인다.\n나. 1층의 경우에는 바닥면 전면과 벽면하부 측면 단열재 상부까지 폴리에틸렌 필름을 빈틈없이 깔고, 이음부는 접착테이프를 사용하여 10㎝이상 겹쳐 잇는다.\n다. 단열 완충재의 교점과 연결부위에 가로,세로 각각 90㎝간격으로 상부에 고정판을 설치하고 타카핀 또는 콘크리트 못으로 슬래브 바닥면에 밀착하여 고정시킨다."]
["3.2.3 벽면 완충재\n가. 설치 전에 온돌 모르터 마감선까지 먹줄놓기를 한 후 벽면에 틈새가 없도록 견고하게 부착하여야 하며 설치시기는 바닥 완충재 시공 후 시공함을 원칙으로 하되 현장상황에 따라 시공순서를 조정할 수 있다.\n나. 설치 시 온돌 모르터 마감면보다 돌출되지 않도록 정밀하게 시공하여야 한다."]
[]
["  2.10.3  경량기포콘크리트 / M3"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 바닥 경량기포 시공면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 경량기포콘크리트에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 시공비포함한 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트는 별도 계상한다"]
[]
["  #.  경량 기포콘크리트"]
["1.1 적용범위\n\n이 시방서는 공동주택 발코니와 온돌층에 시공하는 경량 기포콘크리트 공사에 대해 규정한다.\n\n1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당 사항에 따른다.\n 20210  콘크리트\n\n1.3 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.\n\n1.3.1 한국산업규격(KS)\n KS F 2459 기포콘크리트의 겉보기 비중, 함수율, 흡수율 및 압축강도 시험방법\n KS F 4039 현장타설용 기포 콘크리트\n KS F 2560 콘크리트용 화학 혼화제\n KS F 4916 시멘트 혼화용 폴리머\n KS L 5405 플라이에시\n KS L 5201 포틀랜드 시멘트\n"]
["2. 자재\n\n2.1 경량 기포콘크리트 \n\n2.1.1 성능기준\n가. 온돌채움층용 및 발코니용 경량기포 콘크리트의 7일 압축강도는 9.18㎏f/㎠ 이상, 28일 압축강도는 14.28㎏/㎥ 이상이어야 한다.\n나. 양생에 따른 균열, 처짐 등의 수축변형으로 구조체에 영향이 없어야 하며, 유해물질이나 유해가스 발생이 없어야 한다.\n"]
["2.1.2 재료\n\n 가. 시멘트\n  KS L 5201의 보통포틀랜드 시멘트에 적합한 제품을 사용한다.\n 나. 기포제\n  1) 당해 기포제로 제조한 경량 기포콘크리트가 성능기준에 적합한 제품이어야 한다.\n  2) 기포제는 PH 6∼8이어야 하며, 배관재를 부식시키는 성분이 포함되지 않아야 한다.\n  3) 기포제 원액에 물을 희석하여 고압력 압축기를 이용, 제조된 기포는 시멘트 스러리와 충분히 혼합하여 콘크리트 내에 균일하게 분포되어야 하고 기포가 일부에    몰리거나 파괴되지 않아야 한다.\n 다. 물\n  물은 품질에 영향을 주는 기름, 산, 유기불순물이 함유되지 않은 정수를 사용한다.\n 라. 혼화재료\n콘크리트의 경화와 품질에 영향을 미치지 않는 재료로서 당해 혼화재료로 제조한 경량기포콘크리트가 성능기준에 적합한 제품이어야 한다.\n"]
[]
["  2.10.4  모르타르 바름 / 내벽0mm / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 내벽 모르타르 바름 면적을 산출한다 (규격별 분리산출)"]
[]
[null,"단가설명"," 콘크리트 내벽의 미장에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[" 1. 벽·천정 바르기\n 가. 초벌바름\n  1) 흙손으로 충분히 누르고 눈에 뜨일 만한 빈틈이 없도록 한다. 바른 후에는 쇠갈퀴 등으로 전면을 벽체의 수평방향으로 일정하게 긁어놓되, 정벌 시 탈락 및 기포가 생기지 않도록 한다.\n  2) 초벌바름은 2주일 이상 방치하여 바름면 또는 메탈라스의 이은 곳 등에 생기는 흠이나 균열을 충분히 발생시키고 심한 틈새가 생기면 덧먹임을 한다.\n3) 승강기 작동보턴부위는 초벌바름 전에 미리 무수축 모르터로 충전한다.\n4) 초벌바름 전 벽체코너 및 끝지점에 규준대길이 이내 간격으로 규준점을 설치하여야 한다.\n 나. 정벌바름\n  흙손으로 충분히 눌러 하부 바름면에 부착되게 하고 바름면에 얼룩, 처짐, 돌기, 들  뜸 등이 생기지 않도록 하여 소요 바름두께가 되도록 바른다.\n\n"]
[]
["  2.10.5  모르타르 바름 / 외벽0mm / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 외벽 모르타르 바름 면적을 산출한다 (규격별 분리산출)"]
[]
[null,"단가설명"," 콘크리트 외벽의 미장에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[]
["  2.10.6  쇠흙손 마감 / 인력 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 콘크리트 타설 후 제물치장 바닥면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 콘크리트 바닥의 제물치장에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 노무비로 적용한다"]
[null,null," "]
[]
[]
["  2.10.7  K-TOP바닥미장 / 바탕30+K-TOP1.5MM / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 복도형 아파트 계단실(3층초과) 바닥 전체면적에 적용하여 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 계단실 K-TOP시공과 바닥미장에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 논슬립 및 물흘림방지턱은 별도 계상한다"]
[]
[" #. K-Top 공법\n\n 테라조 물갈기 대신 시멘트모르터를 바른 후 그 위에 색상이 다른 2종 이상의 아크릴 수지 혼합재를 동시에 뿜칠하여 석재와 유사한 질감을 표출한 바닥마감재로서 재료 및  품질기준은 다음과 같다.\n 가. 재료의 구성은 주재인 수성아크릴수지에멀전(양이온성) + 파우더(세사, 백시멘트, 착 색제, 기타 혼화제), 상도재(도막재)인 투명 아크릴수지로 구성된다.\n 나. 품질기준"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.10.8  지붕콘크리트줄눈 / SAW CUT / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 지붕층 무근타설후 수팽창으로인한 크랙방지을 위해설치하여 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 지붕층 SAW CUT에 소요되는 비용으로 (설계도서참조)"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비,경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
[]
["  2.10.9  콘크리트면처리 (내부,외부) / 벽,천정 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 콘크리트타설 후 면정리 벽면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 콘크리트 벽의 면정리에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 내,외부 콘크리트면에 적용 시공한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
[]
["  2.10.10  창문주위 몰탈충진 / 몰탈주입기 사용 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 각종 창호 후레임 총길이를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 창호 Frame 주변을 몰탈로 충진하는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비와 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[null,null," ▶ 시멘트 모래는 별도 계상한다"]
[]
[]
["  2.10.11  창문주위 우레탄폼충진 / 주입기 사용 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 발코니 외부창호 하부1면 발포우레탄폼 충전길이를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 발코니 외부창호 Frame 하부1면 충진하는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비, 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
["  #. 창호주위 충전"]
["1.1 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 20210  콘크리트\n 31110  벽돌공사\n 31310  시멘트 모르터 바름"]
["2.2 충전용 발포우레탄\n\n 창호주위 충전용 발포우레탄은 압력용기에 담은 1액형 폴리우레탄수지가 분사와 동시에  발포되어 창호틀 주위의 틈새를 메꾸어 주는 자재로서, 분사량 조절이 가능한 건타입의  분사장치가 있고 발포압력으로 인하여 창호틀에 변형을 주지 않는 제품이어야 하며, \n분사후 처짐, 수축등의 변형이 발생되지 않아야 한다."]
["2. 충전용 발포우레탄폼의 품질 \n\n     충전용 발포우레탄폼의 품질은 다음 표1의 품질규정에 적합해야 한다. \n       표1. 충전용 발포우레탄폼 품질기준 "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.10.12  물흘림방지턱설치 /계단실 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 계단실 물흘림방지턱 설치부위 총길이를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 계단실 물흘림방지턱 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시멘트, 모래는 별도 계상한다"]
[]
[]
[]
[]
["  2.10.13  바닥충격저감재설치 / T20MM / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 판넬히팅 하부 충격저감재 면적를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 판넬히팅 하부 충격저감재 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 충격저감재를 포함한다"]
[]
[]
["  2.10.14  스치로폴바닥깔기 / T55MM / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 단열재 바닥깔기  면적를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 단열재 바닥깔기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 단열재는 포함한다"]
[]
[" #. 단열 공사"]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 유리면 보온재, 발포폴리스티렌 보온재, 판상단열재 및 폴리에스터 단열재 설치공사에 대하여 규정한다.\n\n1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 31110  벽돌공사\n"]
["1.3.1 한국산업규격(KS)\n KS F 2271 건축물의 내장재료 및 공법의 난연성 시험방법\n KS L 9102 인조광물 섬유보온재\n KS L 9106 암면 판상 단열재\n KS M 3808 발포 폴리스티렌 보온재\n KS F 6305 주택용 유리섬유 단열재\n"]
["2. 자재\n\n2.1 발포 폴리스티렌 보온재\n\n2.1.1 품질\n KS M 3808 규정에 적합한 제품으로 한다. 단, 압출법 보온판3호의 열전도율 기준은\n0.035W/mK 이하(평균온도 20±5℃), 특호는 0.024W/mK 이하(평균온도 20±5℃)로 \n한다.\n\n2.1.2 적용기준\n 특기가 없는 경우 규격별 적용기준은 다음과 같다.\n"]
{"$rows_empty":9}
["  2.10.15  방습필름바닥깔기 / 바닥0.06MM*1겹 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 방습피름 바닥깔기  면적를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 방습필름 바닥깔기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 방습필름은 포함한다"]
[]
[]
["  2.10.16  벽완충재설치 / W40 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 판넬히팅과 단열재가 없는 벽체가 만나는 부위를 길이로 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 벽완충재 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 완충재(고무판)를 포함한다"]
[]
[" 1. 벽면 완충재\n가. 설치 전에 온돌 모르터 마감선까지 먹줄놓기를 한 후 벽면에 틈새가 없도록 견고하게 부착하여야 하며 설치시기는 바닥 완충재 시공 후 시공함을 원칙으로 하되 현장상황에 따라 시공순서를 조정할 수 있다.\n나. 설치 시 온돌 모르터 마감면보다 돌출되지 않도록 정밀하게 시공하여야 한다."]
[]
[]
[]
[]
["2.11  창호공사"]
[]
["  2.11.1  PD창(후레임224*44mm) / 환기구포함 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 창호재질(PD), 규격별로 개소당  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 플라스틱 창호의 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[null,null," ▶  자연환기시스템 적용의 환기구를 포함한다"]
[]
[" #. 합성수지제 창호"]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 지급자재가 아닌 합성수지제 창호공사에 대하여 규정한다.\n\n1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 32350  창호철물\n 32360  유리 공사"]
["1.3.1 한국산업규격(KS)\nKS F 3109  문 세트\n KS F 3117 창 세트\n KS F 5602 합성수지 창 및 창틀용 형재"]
["2. 자재\n\n2.1 합성수지제 창호\n\n2.1.1 재료\n가. 합성수지재 창호는 KS F 3117 또는 KS F 3109에 적합한 제품으로 한다.\n나. 합성수지재 창호의 형재는 KS F 5602에 적합한 합성수지 또는 합성수지 Profile에 합성수지제 필름을 입힌 재료를 사용한다. 합성수지제 필름은 변색, 찢김 및 박리 등의 결함이 없는 것으로서 두께 0.2㎜(± 0.02mm)이상의 것을 사용한다.\n다. 본 시방서에 의해 사용되는 자재중 KS표시품이 있는 자재는 이를 우선 사용한다.\n\n2.1.2 미서기 창호의 제작\n 가. 제작 전 현장실측 결과를 토대로 제작도면 및 견본품을 제출하여 기공의 승인 후 제작에 임해야 한다.\n 나. 압출형재는 비틀림, 휨 등 사용상 지장이 있는 변형이 발생하여서는 안된다.\n 다. 부재는 창호규격에 맞도록 절단하여 제작한다.\n 라. 창의 개폐시 충격을 방지토록 크레센트쪽 창틀레일 상·하부에 합성수지제 스토퍼를  부착하여야 하며, 스토퍼의 형상 및 규격은 기능상 창호구조에 적합하여야 한다.\n 마. 방충망 레일 및 외기에 면항 창의 레일에는 물이 고이지 않도록 창폭에 따라(창폭  1.5m이하 2개소 이상, 1.5m초과 3개소 이상) 물흘림 구멍(DRAIN HOLE)을 설치하여야 하며, 외기에 면하지 않는 창의 레일에는 기밀재(Filling piece)자리에 물흘림구멍을 설치하여야 한다."]
["        바. 창틀 및 문짝 가부재의 접합은 정확, 견고하게 공작하고 접합시 플럭스(Flux)가 외부에 노출되는 부위 및 석고본드가 설치되는 홈 부위는 매끈하게 마무리 하여야 한다.\n        사. 창과 창틀의 밀폐효과를 높이기 위해 창짝이나 창틀에 모헤어(Mo-hair)를 탈락되지 않도록 설치하여야 하며, 모헤어를 창짝에 설치하는 경우에는 창틀의 폭 중앙 상·하부에 기밀재(Filling piece)를 부착한다. 또한 창짝과 창틀의 탈락을 방지하기 위하여 창짝과 창틀의 겹침길이를 8mm이상으로 한다.\n        아. 창틀 및 창짝에 설치하는 모헤어의 뒷면은 비닐코팅이 된 제품을 사용하여야 한다.\n        자. 4짝 미서기창의 경우 좌·우 창짝 맞부딛치는 부분의 밀폐를 위한 중앙방풍틀(Center Insertion)을 요(凹)홈에 삽입한다.\n        차. 창틀과 석고보드가 맞물려 마감되는 경우에는 창틀에 폭 13mm, 깊이 5mm의 홈을 가공하여야 한다."]
["3.2 합성수지제 창호 설치\n\n3.2.1 창호설치\n 가. 도면 및 시방서에 명기된 사항 외에는 제조업자의 제품자료에 따라 설치한다.\n 나. 창호틀과 창 및 문의 위치를 정확하게 하여 건물 전체적으로 창이 바르게 정렬되어야 하며, 설치 중 뒤틀리거나 쳐지지 않도록 한다.\n다. 창호를 설치할 시에는 수평·수직을 정확히 하여 위치이동 및 변형을 생기지 않도록 삼각형 고임목으로 고여야 한다. \n라. 이중창, 단창의 창틀고정은 스트롱앙카 또는 강판재 고정철물을 비스로 고정하고 콘크리트 못으로 벽면에 설치하여 고정철물종류에 따른 간격은 아래기준에 따르며, 스트롱앙카의 구멍은 합성수지 캡을 씌워 마감(캡의 색상은 창틀의 색상과 동일색상)한다."]
[]
[]
[]
[]
[]
["        마. 창틀 설치 후 두께 1.5mm이상의 합성수지 보양판 또는 동등 이상 성능의 보양판을 창의 경우에는 밑틀에, 문틀은 밑틀과 선틀(높이 1m까지)에 설치하며, 현장조립 후 오염 및 손상부분에 대하여는 원상과 동일하게 보수하여야 한다. 또한 마무리공사 직전까지 보양상태를 유지하여야 하며, 후속공정에 의해 보양판을 해체할 시에는 고정용 결속재를 절단하여 외부에 나타나지 않도록 하여야 한다.\n        바. 유리끼우기가 끝나면 창짝의 기능상태를 점검하고 수직, 수평을 조정하여야 한다.\n        사. 복도측 및 외기에 직접 면하는 창(발코니 설치부위 제외)에는 방충망을 함께 설치하여야 한다.\n        아. 공사현장의 여건에 따라 운반이 불가능한 경우 사전에 감독원의 승인을 득한 후 현장에서 조립하여 설치할 수 있다.\n3.2.2 설치허용오차\n 창호 및 창호틀의 설치허용오차는 수직 및 수평에 대하여 각각 ±3㎜ 이내가 되도록 한다."]
[]
["  2.11.2  PW창(후레임224*44mm) / 방충+환기구포함 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 창호재질(PW), 규격별로 개소당  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 플라스틱 창호의 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[null,null," ▶  자연환기시스템 적용의 환기구를 포함한다"]
[null,null," ▶  방충망을  포함한다"]
[]
[]
["  2.11.2  PW창(후레임224*44mm) / 방충+환기구포함 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 창호재질(PW), 규격별로 개소당  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 플라스틱 창호의 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[null,null," ▶  자연환기시스템 적용의 환기구를 포함한다"]
[null,null," ▶  방충망을  포함한다"]
[]
[]
["  2.11.3  PW창(후레임224*44mm) / 방범+방충+환기구포함 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 창호재질(PW), 규격별로 개소당  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 플라스틱 창호의 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[null,null," ▶  자연환기시스템 적용의 환기구를 포함한다"]
[null,null," ▶  방충망을  포함한다"]
[null,null," ▶  SST방범창을  포함한다"]
[]
[]
["  2.11.4  PW창 발코니(후레임120*48mm) / 방충+환기구포함 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 창호재질(PW), 규격별로 개소당  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 플라스틱 창호의 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[null,null," ▶  자연환기시스템 적용의 환기구를 포함한다"]
[null,null," ▶  방충망을  포함한다"]
[]
[]
["  2.11.5  PWD 도어 / (내부 침실) / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 창호재질(PWD), 규격별로 개소당  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 플라스틱 우드도어  제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 무선 및 람마설치를 포함한다"]
[null,null," ▶  문틀 및 문을 포함한다"]
[null,null," ▶  하드웨어는 별도 계상한다"]
[]
[]
["  2.11.6  PWD 도어 / (내부 욕실) / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 창호재질(PWD), 규격별로 개소당  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 플라스틱 우드도어  제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 무선 및 람마설치를 포함한다"]
[null,null," ▶  문틀 및 문을 포함한다"]
[null,null," ▶  하드웨어는 별도 계상한다"]
[null,null," "]
[]
[]
["  2.11.7  철재방화문 FSD도어 (후레임45*100*1.6T) / 1.0*2.2 세대현관문 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 창호재질(FSD), 규격별로 개소당  산출한다 (세대현관문)"]
[]
[null,"단가설명"," 철재방화도어 FSD  제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 정전분체도장를 포함한다"]
[null,null," ▶ 창호 하드웨어는 별도 계상한다"]
[]
["  #.  강제 창호"]
["1.1 적용범위\n\n 가. 이 시방서는 공동주택 및 부대복리시설의 강제창호 설치공사에 대하여 규정한다.\n나. 해당 자재가 지급자재인 경우에는 이 시방서의 “붙임\"을 추가 적용한다.\n\n1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 32350  창호철물\n 32700  칠공사"]
["1.3.1 한국산업규격(KS)\n KS F 2268-1 방화문의 내화시험방법(추가) \n KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대\n KS D 3512 냉간압연강판 및 강대\n KS D 3520 도장 용융 아연도금강판 및 강대\n KS D 3528 전기 아연도금 강판 및 강대\n KS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대\n KS F 3109 문 세트\n KS M 3808 발포 폴리스틸렌보온재(수정)\n KS M 3809 경질우레탄 폼 보온재(삭제)\n KS F 4525 강철제 도아용 철물(삭제)"]
[" KS F 4533 피벗힌지\n KS F 5660 폴리에스테르 흡음단열재(추가)\n KS L 9016 보온재의 열전도율 측정방법(삭제)\n KS L 9102 인조광물 섬유 보온재\n KS D 9502 염수분무 시험방법\n KS M 5311 광명단 조합페인트\n KS M 7013 종이 및 판지의 평량 측정방법\n KS M 7014 종이 및 판지의 인장강도 시험방법"]
["2. 자재\n\n2.1 세대 현관문\n\n2.1.1 재료\n 문짝 및 문틀에 사용되는 재료는 해로운 결함, 구멍 및 레미네이션이 없어야 한다.\n 가. 문틀\n1) 문틀 제작용 강판은 KS D 3512(냉간압연강판 및 강대) 또는 KS D 3528(전기아연도금강판 및 강대)에 적합한 것으로 한다.\n2) 문틀의 밑틀은 KSD 3698(냉간압연 스텐레스강판)에 의한 제품(STS304)을 사용하며, 내부에는 철판(도면참조)으로 보강하여야 한다.\n3) 문틀(밑틀은 제외)에 사용하는 단열재는 유리면(KS L 9102의 2호, 24K 이상) 또는 폴리에스테르(KS F 5660의 2급, 24K이상)를 사용하여 밀실하게 충진한다. \n 나. 문짝\n  1) 문짝 제작용 철판은 KS D 3512(냉간압연강판 및 강대)에 의한 냉간압연강판을 사용한 KS D 3528(전기아연도금강판 및 강대) EGI 원판제품 또는 KS D 3506 (용융아연도금강판 및 강대) GI 원판제품을 사용하며 품질은 아래 기준에 적합하여야 하고, 당 공사가 지정하는 색상 및 강대문양을 사용하여야 한다."]
[]
[]
[]
[]
[]
["2) 도막의 내구성 및 물리적 성질에 대한 품질기준은 아래와 같다."]
{"$rows_empty":10}
["3) 전기아연도금강판의 문양은 연속무늬일 경우 폴리에스터 잉크로 인쇄한 후 4-12㎛ 크리어코팅 보호층을 두고, 불연속무늬일 경우는 자외선 경화잉크 및 지정무늬의 내구성을 유지시킬 수 있는 도료를 사용, 7-10㎛두께로 인쇄하며, 용융아연도금강판 위의 문양은 연속무늬로 폴리에스터 도료를 이용하여 도장한 강판에 7-10㎛ 두께로 도장하여 색상과 문양의 윤곽이 선명하게 제작되어야 한다.\n4) 전기아연도금강판에 정전분체도장을 하는 경우 폴리에스터계 도료로 180°C에서 14분 이상 정전분체도장을 한다.\n5)  문짝의 마구리 골구 강판은 KS D 3506(융용아연도금강판 및 강대) 또는 KS D 3528(전기아연도금강판 및 강대)에 적합한 아연도금강판으로 한다.\n6) 문짝 및 문틀은 아래와 같이 KSF 3109(문세트) 기준에 합격하여야 하며, 본 시방서에 의해 사용되는 자재중 KS표시품이 있는 자재는 이를 우선 사용한다. 성능항목 중 방화성은 계단실형APT인 경우에 해당한다"]
{"$rows_empty":8}
["7) 문짝내부 종이심재는 내수처리한 Honey Comb으로 종이는 크라프트지 또는 골판지, 용골심지 및 라이나\n 원지를 사용하며, Cell Size는 25㎜ 이하로 하되, 공극률은 90% 이상이어야 한다. 두께의 허용오차는 \n±0.3㎜이하이며, 허니컴 코어는 전장판 코어 또는 절단선 먹인 코어로 하고, 접착면적이 넓은 것을 \n사용하되, 다음 품질기준에 적합해야 한다."]
[]
[]
[]
[]
["8) 강판위에 스틸장식패널이 부착되는 경우 패널 내부에 압출 발포폴리스틸렌(KS M 3808의 3호 이상)을 \n사용하여 밀실하게 충진하도록 한다."]
[]
[]
[]
[]
["  2.11.8  철재방화문 FSD도어 (후레임45*100*1.6T) /  개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 창호재질(FSD), 규격별로 개소당  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 철재방화도어 FSD  제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 방청1회이며 마감도장은 별도 계상한다"]
[null,null," ▶ 창호 하드웨어는 별도 계상한다"]
[]
[" 1. 공동주택 방화문\n\n 공동주택에 시공되는 방화문은 표면재로 도장용융아연도금강판을 사용하거나, 냉간압연 강판을 사용하여 제작한 후 공장도장 마감한다.\n\n 1 재료 및 품질\n 가. 문틀\n  1) 문틀 제작용 강판은 KS D 3512에 적합한 것으로 한다.\n 나. 문짝\n  1) 도장용융아연도금강판을 사용하는 경우 문짝제작용 강판은 KS D 3512에 의한 냉   간압연강판을 원판으로 사용한 KS D 3520에 적합한 제품으로서, 다음 기준에 적   합하여야 하며, 색상은 公社가 지정하는 색상으로 한다."]
[]
[]
[]
["2) 냉간압연강판을 사용하는 경우, KS D 3512의 1종에 적합한 제품으로서 표준조질에 광택 마무리된 강판으로 한다.\n3) 문짝의 4면 마구리 골구강판은 KS D 3506 또는 KS D 3528에 적합한 아연도금강판으로 한다.\n4) 문짝내부 종이심재는 “세대현관문”에 따른다.\n 다. 접착제, 가스켓 \n 접착제 및 가스켓은  “세대현관문”에 따른다.\n라. 창호철물\n방화문에 부속되는 창호철물은 “32350 창호철물”에 따른다."]
[" 2.일반 강제창호\n\n 다음 사항은 세대현관문 및 공동주택 방화문을 제외한 강제창호의 재료 및 제작방법에  대하여 적용한다.\n\n 1 재료\n가. 문짝\n강판은 KS D 3512의 1종에 적합한 제품으로 하되, 표준조질에 광택 마무리된 것으로 한다.\n나. 그릴\n강제문에 시공되는 그릴은 그릴이 움직이지 않는 고정형으로서, 외부에서 제거하거나 내부를 들여다 볼 수 없는 구조이어야 한다.\n 다. 가스켓\n가스켓은 “세대현관문”의 가스켓에 따른다.\n 라. 창호철물\n  강제창호에 부속되는 창호철물은 \"32350 창호철물\"에 따른다."]
[" 3. 강제창호 설치\n\n 1 창호설치\n        가. 창호의 틀재는 수평, 수직이 유지되도록 하여 창호의 여닫는 충격에 견딜 수 있도록 \n           견고하게 설치한다. 앵커철문은 그 틀재의 길이가 1.5m 초과할 때는 각각 3개소, 5m\n           이하일 때는 각각 2개소(상부 틀재가 1.2m미만일 때는 1개소)에 설치한다.\n나. 세대현관문 틀은 문틀의 변형 및 파손 등을 방지하기 위하여 밑틀 내부에 시멘트 모\n르터를 밀실하게 채운 후 문틀을 설치한다.\n다. 출입문의 가스켓은 문틀의 상도 도장이 충분히 건조된 후에 가스켓 접착제를 바른 후 가스켓 홈에 밀착되도록 끼워 넣는다."]
[]
[]
["  2.11.9  철재문 SD도어 (후레임45*100*1.6T) /  개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 창호재질(SD), 규격별로 개소당  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 철재도어 SD  제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 방청1회이며 마감도장은 별도 계상한다"]
[null,null," ▶ 창호 하드웨어는 별도 계상한다"]
[]
[]
["  2.11.10  스텐레스 SSD도어 (후레임45*100*1.5T) /  개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 창호재질(SSD), 규격별로 개소당  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 스텐레스도어 SSD  제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 강호유리도어 및 유리는 별도 계상한다"]
[null,null," ▶ 창호 하드웨어는 별도 계상한다"]
[]
[]
["  2.11.11  AL창(후레임80mm) /  불소3회 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 창호재질(AL), 규격별로 개소당 중량으로 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 외부 알루미늄 창호의 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 일반 알미늄 BAR로 한다"]
[]
["  #.  알루미늄 합금제 창호"]
["1.1 적용범위\n\n 가. 이 시방서는 공동주택 및 부대복리시설의 알루미늄 합금제 창호(이하 \"알루미늄 창  호\"라 한다) 설치공사에 대하여 규정한다.\n 나. 해당 자재가 지급자재인 경우, 이 시방서의 “붙임”을 추가 적용한다.\n\n1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 32350  창호철물\n 32360  유리공사"]
["1.3.1 한국산업규격(KS)\n KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출형재\n KS D 8301 알루미늄 및 알루미늄 합금의 양극 산화피막\n KS D 8303 알루미늄 및 알루미늄 합금의 양극 산화 도장 복합피막\n KS F 3109 문 세트\n KS F 3117 창 세트"]
["2.1 알루미늄 창호\n\n2.1.1 일반조건\n 가. 알루미늄 창 및 틀은 KS F 3117에 적합한 제품으로 한다.\n 나. 알루미늄 문 및 틀은 KS F 3109에 적합한 제품으로 하며, 공업진흥청 고시(89-806호\n           ’89.12. 7 알루미늄 압출형재 품질검사 기준)에 적합하여야 한다.\n        다. 알루미늄 미서기창 및 창틀은 KS F 3117또는 KS F 3109기준에 합격하거나 KS표시품\n            이어야 한다."]
["2.1.2 재료 및 품질\n 가. 형재는 KS D 6759의 A 6063 S(화학성분은 6063, 기계적 성질은 6063 T5)에 적합한   것 으로 한다.\n 나. 형재의 피막은 \n1) 투명계 : KS D 8301에 의한 황산피막 처리한 최소두께 9㎛으로 하며, 형재의 도막은 KS D 8303에 의한 최소두께 7㎛(B종) 이상으로 한다.\n2) 착색계 : KS D 8301에 의한 황산피막처리한 최소두께 6㎛으로 하며, 형재의 도막은 KS D 8303에 의한 최소두께 15㎛(p종) 이상으로 한다.\n3) 불소수지도장 : 평균도막 두께 30㎛이상으로 도막성능은 KS D 8303(P종)에 적합하여야 하고, 적용기준은 해안지구(해안으로부터 250m), 특수환경지구(공장지구등 위해 환경 지구), 색상다양화 필요지구로 한다.\n 다. 형재의 내식성, 내마모성은 KS D 8301에 따른다.\n 라. 형재의 두께는 1.1㎜이상으로 하며 두께 및 단면치수의 허용차는 KS D 6759 표4(2)의 기타에 의한다.\n\n2.1.3  색상\n 알루미늄 새시는 지정색상으로 한다"]
["2.2     모헤어(Mo-hair)\n\n        창과 창틀의 밀폐효과를 높이기 위하여 창의 요(凹)홈에 모헤어를 탈락되지 않도록 삽입\n        하고, 모헤어 뒷면은 비닐코팅된 제품을 사용하여야 한다."]
["2.3  알루미늄 창호 설치\n\n 2.1 창호설치\n 가. 알루미늄 창틀과 문틀을 설치할 때에는 수평 및 수직이 되도록 설치하고 그 위치가   변형되지 않도록 가설물 지지대 고임을 작업에 지장이 없는 범위 내에서 설치한다.   설치시기는 설치부위의 벽돌쌓기가 끝난 후로 하며, 공사 가능한 한도 내에서 가급  적 시기를 늦추어 새시 오염을 적게 한다.\n 나. 블록 또는 벽돌에 앵커 등의 고정철물을 묻을 때에는 적합한 구멍을 파서 묻어 놓고   그 주위에는 모르터로 채워 넣는다.\n 다. 앵커철물은 그 틀재의 길이가 1.5m 초과할 때는 양측 및 상하 각각 3개소, 1.5m 이  하일 때는 양측 및 상하 각각 2개소에 설치한다.\n        라. 발코니 외부창호인 경우에는 플라스틱 앙카(D:8㎜이상, 매입깊이40㎜이상, 인발력:80\n            kgf이상, 전단력:120kgf이상) 또는 이와 동등이상의 성능인 앙카를 사용하여 도면표기간격 이내로 고정한다. 단, 창틀 모서리부위 고정간격은 150㎜이내로 이격할 것.\n        마. 발코니 외부창호인 경우 앙카철물시공을 위한 창틀 개공부는 합성수지 홀캡으로 마감하고, 밑틀은 씰링재 처리후 합성수지 홀캡으로 마감한다."]
[]
[]
["  2.11.12  AG창(후레임80mm) /  불소3회 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 창호재질(AG), 규격별로 개소당 중량으로 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 외부 알루미늄 창호의 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 일반 알미늄 BAR로 한다"]
[]
[]
["  2.11.13  방화셔터 / T1.6 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 방화셔터의 규격별, 재질별로 설치수량을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 철제 방화셔터의 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 방청페인트 2회 시공을 포함한다"]
[]
["  #.  강제 셔터"]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 폭 8m, 높이 4m 이하인 상부 감아넣기식의 자동방화셔터, 스테인리스 파 이프 그릴셔터에 대하여 규정한다.\n\n1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 32700  칠공사"]
["1.3.1 한국산업규격(KS)\n KS D 3503 일반 구조용 압연 강재\n KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대\n KS D 3530 일반 구조용 경량 형강\n KS D 3536 기계구조용 스테인리스 강관\n KS D 3566 일반 구조용 탄소 강관\n KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대\n KS F 4510 중량 셔터\n KS M 5311 광명단 조합 페인트"]
["2. 자재\n\n2.1  자동 방화셔터\n\n KS F 4510에 따르며, 세부적용 내용은 다음과 같다.\n\n2.1.1 종류\n 갑 50·P·방1(갑종, 허용풍압 50㎏f/㎠, 인산염 녹방지처리, 방화용 1급) 셔터로 한다.\n\n2.1.2 구조\n 가. 전동 개폐기는 셔터 박스안에 내장 설치하고 셔터 구동부는 체인연결 구동방식으로 한다. 화재발생시 연기 감지기에 화재가 감지되면 비상예비전원으로 연동제어되어야 하고, 정전시는 수동개폐가 가능하여야 한다. 셔터박스부분에는 차연재(네오프렌불연  재)를 부착한다.\n 나. 셔터 제어반에 사용하는 부품은 전동기의 정격용량에 맞는 것으로 하고, 다음의 절연성을 갖는 것으로 한다."]
[]
[]
[]
[]
[]
["다. 개폐방식은 전동식 및 개별조작식으로 하며 개폐기의 출력 및 전원은 다음과 같다."]
[]
[]
[]
[]
["  2.11.14  후로아힌지설치 / 강화유리문 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 강화유리도어 설치수량을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 강화유리도어용 후로아힌지 설치시  소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노부비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 후로아힌지는 별도 계상한다"]
[null,null," ▶ 공구손료를 포함한다"]
[]
[" 1.플로어 힌지\n\n 플로어 힌지는 KS F 4518에 적합한 제품으로 하며, 문짝의 규격별 적용기준은 다음의 표 와 같다. 공동주택의 경우 2호를 사용함을 원칙으로 하되, 바람이 심한 곳에 사용될 때 에는 표에 명시된 호수보다 1단계 위의 것을 사용한다. "]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.11.15  도어체크설치 / 철재도어문 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 철재도어 도어체크 설치수량을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 철재도어 도어체크 설치시  소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 노부비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 도어체크는 별도 계상한다"]
[null,null," ▶ 공구손료를 포함한다"]
[]
[" 1. 도어클로저\n\n 도어클로저는 KS F 4505에 규격을 따르되, 공동주택의 세대현관문에 사용되는 도어클로  저는 2호를 사용하고, 그 외의 문에는 사용용도, 크기 등에 따라 KS F 4505에 적합한 규 격을 사용한다."]
[" 1. 방화용 도어클로저\n 가. 방화용 도어클로저는 KS F 4505에 의한 3호에 적합한 것으로 하되, 몸체에는 퓨즈가  부착되어 있어 평상시 열려있는 상태에서 온도가 상승하면 자동으로 닫히는 구조이  어야 한다. \n 나. 퓨즈의 용융온도는 72±2℃로 하며, 퓨즈의 용융온도에 대하여 납품 전 1년 이내의 품질검사전문기관의 시험성적서를 제출하여야 하다.\n다. 방화용 도어클로저는 방화문이 열린 상태에서 정지되는 각도(열림각도)가 수동으로 조정할 수 있어야 한다."]
[]
["  2.11.16  도어로크설치 / 도어용 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 도어에 설치되는 도어록 설치수량을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 도어에 설치되는 도어로크 설치시  소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 노부비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 도어로크는 별도 계상한다"]
[null,null," ▶ 공구손료를 포함한다"]
[]
["  #. 도어로크\n\n가. 본 지구의 아파트 세대내 도아로크는 튜블러형 레버식 도아로크를 사용한다.\n나. 도어로크는 동일한 제조업자가 생산한 제품을 사용한다. 열쇠의 재질은 2.0㎜ 이상의 황동판 위에 크롬도금을 한 것으로 한다.\n\n 1. 원통형 도어로크\n 가. 일반조건\n  1) 원통형 도어로크는 KS B 6411에 적합한 것으로 하며, 형식은 다음과 같다."]
[]
[]
[]
["2) 세대욕실용 도어로크의 경우 열쇠를 사용치 않고 외부에서 간단한 조작으로 개   방할 수 있는 제품으로 한다.\n  3) 세대내부에 시공되는 모든 원통형 도어로크는 동일한 제품으로 한다.\n  4) 일반인의 출입을 통제할 필요가 있는 용도의 문(PD문, EPS문, 옥상출입문, 지하실 출입문)에는 Master Key System으로 작동되는 도어로크로 한다.\n  5) 복도, 계단 등 통로에 설치되는 문에 설치하는 도어로크는 특기가 없는 경우, 잠금장치가 없는 통로형 도어로크로 한다.\n 나. 적용기준\n  도면 또는 특기사항에 명시되지 않은 경우 다음 기준에 따른다."]
[]
[]
["다. 품질기준\n  1) 칼라수지제\n   내부를 철재로 보강한 황동의 몸체에 칼라수지를 입힌 제품으로 한다.\n  2) 황동제\n   내부를 철재로 보강한 황동의 몸체에 정전·분체도장을 한 제품으로 한다"]
[]
[]
["  2.11.17  창호주위코킹공사 / 창호주위 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 :  창호주위의 규격별 길이로 산출한다"]
[]
[null,"단가설명","  창호주위 코킹 시공에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료의 재질 및 사양은 시방서에 기준한다"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[]
[]
[]
[]
["2.12  유리공사"]
[]
["  2.12.1  투명유리 / 3mm / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 투명유리 재질, 색상, 규격별 설계면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 투명유리 제작에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 유리끼우기 및 닦기 비용은 별도 계상한다"]
[]
[]
[" #.  유리 공사"]
["1.1 적용규준\n \n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있 는 것으로 본다.\n\n1.1.1 한국산업규격(KS)\n KS F 4910 건축용 실링재\n KS L 2002 강화유리\n KS L 2003 복층유리\n KS L 2005 무늬유리\n KS L 2008 열선흡수 판유리\n KS L 2012 플로트 판유리 및 마판유리"]
["2. 자재\n\n2.1 판유리\n\n 외부창호의 유리두께는 설계도의 해당 등급 및 지구에 의한다.\n\n2.1.1 맑은유리\n 맑은유리는 KS L 2012에 적합한 제품을 사용한다.\n\n2.1.2 무늬유리\n 무늬유리는 KS L 2005에 적합한 제품을 사용한다.\n\n2.1.3 색유리\n 색유리는 KS L 2008에 적합한 제품을 사용한다.\n\n2.1.4 에칭유리\n 에칭유리는 KS L 2012의 품질기준에 적합한 유리를 가공한 제품으로써, 투명성이 바르고 색깔이 고르게 되어야 한다. 무늬는 완자무늬 계통으로 하되, 창호 사방의 규격이 균형을 이루어야 하며, 공사 중이나 준공 후 파손되었을 때 동일제품으로의 교체가  용이하여야 한다."]
["2.2 강화유리\n\n 강화유리는 KS L 2002에 적합한 제품을 사용한다.\n\n2.3 복층유리\n\n KS L 2003에 적합한 제품을 사용하며, 제품의 제작 전에 실측을 하여야 한다.\n\n2.4 유리끼움재료\n\n 합성수지제 창호 또는 알루미늄합금제 창이 지급자재인 경우에도 유리끼움재료는 수급인이 공급하여야 한다.\n\n2.4.1 실링재\n가. 유리끼우기용 실링재는 KS F 4910의 규정에 적합한 제품으로 부속서2의 표1의 \"SR\", 표2의 \"1\", 표3의 \"9030\"(SR-1-9030)인 내곰팡이성이 있는 실리콘계의 비초산형을 사용하며 색상은 감독원이 지정한 것으로 한다."]
[]
[]
["  2.12.2  투명유리 / 5mm / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 투명유리 재질, 색상, 규격별 설계면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 투명유리 제작에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 유리끼우기 및 닦기 비용은 별도 계상한다"]
[null,null," ▶  유리주위코킹은  별도 계상한다"]
[]
["  2.12.3  무뉘유리 / 3mm / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 무뉘유리 재질, 색상, 규격별 설계면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 무뉘유리 제작에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 유리끼우기 및 닦기 비용은 별도 계상한다"]
[]
["  2.12.4  강화유리 / 5mm / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 강화유리 재질, 색상, 규격별 설계면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 강화유리 제작에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 유리끼우기 및 닦기 비용은 별도 계상한다"]
[null,null," ▶  유리주위코킹은  별도 계상한다"]
[]
[]
["  2.12.5  복층유리 / 16mm, (5+6+5) / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 복층유리 재질, 색상, 규격별 설계면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 복층유리 제작에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 유리끼우기 및 닦기 비용은 별도 계상한다"]
[null,null," ▶  유리주위코킹은  별도 계상한다"]
[]
[]
["  2.12.6  강화유리도어 / T12mm / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 강화유리문 설치 규격별 설계수량을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 세이프 강화유리도어 제작에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 설치비를 포함한다"]
[]
[]
["  2.12.7  유리끼우기 및 닦기 / 10mm미만 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 10MM미만유리 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 유리 끼우기 및 닦기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 코킹재를 별도 계상한다"]
[]
["  #. 유리 끼우기\n\n 유리끼우기는 도면과 시방서에 명시된 사항 외에는 제조업자의 제품자료에 따라 시공하며, 유리끼우기 완료 후 창 및 문을 여닫는 충격에 유리가 흔들리지 않도록 고정한다.\n\n 1. 판유리 끼우기\n 가. 판유리의 절단은 창호의 유리홈 안치수보다 상부 및 한 쪽 측면을 1.5∼2㎜정도 짧게하여 정확한 모양으로 절단한다.\n 나. 에칭유리의 경우 창호의 유리홈에 6∼8㎜ 정도 삽입한다.\n다. 무늬/에칭유리는 무늬/에칭면이 실내측에 면하도록 끼우고, 이중창의 경우 무늬유리를 내부측 창에 끼운다.\n라. 목제창호의 유리 끼우기는 제물퍼티로 하고, 제물퍼티는 창문살의 30㎝이내의 간격으로 못치기 등으로 시공하고, 못을 사용한 부위는 눈메꿈 등으로 미려하게 시공한다.\n마. 합성수지제 창호 및 알루미늄 창에 유리를 끼울때는 실링재를 사용하여 고정하고, 시공방법은 제조회사 시방에 따른다.\n\n 2. 복층유리 끼우기\n 가. 합성수지제 창호 및 알루미늄 창호에 복층유리를 끼울 때는 실링재를 사용하여 고정하며, 시공방법은 제조업자의 제품자료에 따른다.\n 나. 목재창호의 복층유리 끼우기는 \"판유리 끼우기\"와 같다."]
[]
["  2.12.8  유리끼우기 및 닦기 / 복층유리 16mm / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 복층유리 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 복층유리 끼우기 및 닦기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 코킹재를 별도 계상한다"]
[]
[]
["  2.12.9  유리코킹 / 5*5 / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 유리주위 코킹 길이를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 유리주위 코킹에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 코킹 재료는 시방서에 기준한다"]
{"$rows_empty":22}
["2.13  도장공사"]
[]
["  2.13.1  수성페인트 / 내부벽체 2회 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 내부벽체 수성페인트 칠하기 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 내부벽체 수성페인트 칠하기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 도장 2회로 한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
[" #.  칠공사"]
["1.1 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 31340  테라조 및 인조석 갈기\n\n1.2 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있 는 것으로 본다."]
["1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS F 4715 얇은 마무리용 벽 바름재\n KS G 2603 연필\n KS G 2607 색연필\n KS G 2611 볼펜\n KS G 2613 크레용 및 파스\n KS L 5114  섬유강화 시멘트판\n KS M 1658 메틸 알콜\n KS M 2613 등유\n KS M 3007 프라스틱의 내약품성 측정방법\n KS M 3073 연마재에 의한 프라스틱의 마모시험방법\n KS M 3507 비닐장판\n KS M 5000 도료 및 관련 원료의 시험방법\n KS M 5300 래커계 신너\n KS M 5310 합성 수지 에멀션 페인트 (외부용)\n KS M 5311 광명단 조합 페인트\n KS M 5312 조합 페인트\n KS M 5318 조합 페인트·목재 프라이머 백색 및 담색(외부용)\n KS M 5319 도료용 희석제\n KS M 5320 합성 수지 에멀션 페인트(내부용)\n KS M 5326 니트로셀루로오스 래커\n KS M 5337 에칭 프라이머\n KS M 5603 스파 바니시\n KS M 5700 슬레이트 및 기와용 페인트\n KS M 5723 아크릴 수지 에나멜용 희석제"]
["2. 자재\n\n2.1 도장재 일반조건\n\n 가. 당해 공구 내에 사용되는 도장재는 그 종류별로 단일 제조업자의 제품을 사용한다.\n 나. 공장에서 배합이 완료된 제품을 사용하며 ,현장 희석은 특기가 없는 경우 제조업자  가 인정하는 범위 내에서 시행한다.\n 다. 상도, 중도, 하도의 각 도막색상은 서로 다르게 해야 하며, 상도 후의 마감상태가 요  구 마감기준에 적합해야 한다.\n 라. 최종 마감색상은 당 공사의 색채계획 기준에 따라 이를 우선 적용하고 그렇지 않은 경우 색채계획 수립후 감독원 경우 승인을 받아 결정한다.\n\n2.2 수성페인트\n\n2.2.1 외부 수성페인트\n 외부 수성페인트는 KS M 5310의 1급에 적합한 합성수지 에멀전 페인트(외부용)으로 한 다. 단, 도면 또는 특기사항에 발수용 외부 수성페인트를 사용하도록 명시한 경우에는  KS M 5310의 1급에 적합한 합성수지 에멀전 페인트(외부용)으로서, KS M 7057에 의한  발수도 시험결과 발수도가 R7 이상인 제품으로 하며, 이때 발수도 시험편은 KS M 5310 의 \"4.16\"에 의해 제작된 시편 5매로 한다."]
["2.2.2 내부 수성페인트\n KS M 5320의 1급에 적합한 합성수지 에멀전 페인트(내부용)으로 한다.\n\n2.2.3  결로 보완용 페인트 \n 가. 결로 보완용 페인트는 발코니벽(외부벽), 천정면에 적용하여 결로 및 내곰팡이성을  보완하기 위한 도료로 한다 \n나. 자재는 내부수성페인트와 혼합한 제품 또는 완제품으로서 품질기준이 KS M 6010(수성도료)의 2종 1급(합성수지 에멀션도료(내부용))에 적합하고, 붙임1의 시험방법에 따라 내곰팡이성  결로성능 시험을 실시하여 붙임1에서 제시한 품질기준에 적합하여야 한다. \n2.2.4   탄성퍼티\n        가. KS M 6010의 3종 내수형에 적합한(품질시험항목중 연마용이성 제외) 제품으로,\n 인장강도 49N/㎠, 신장율 100% 이상이어야 한다.\n        나. 인장강도 및 신장율 시험방법은 KS F 3211(시험속도 200mm/min)에 의한다."]
[]
[]
["  2.13.2  수성페인트 / 외부벽체 2회 /  M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 외부벽체 수성페인트 칠하기 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 외부벽체 수성페인트 칠하기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 도장 2회로 한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
["  2.13.3  수성페인트 / 내부천정 2회 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 내부천정 수성페인트 칠하기 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 내부천정 수성페인트 칠하기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 도장 2회로 한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
[]
["  2.13.4  수성페인트 / 외부천정 2회 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 외부천정 수성페인트 칠하기 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 외부천정 수성페인트 칠하기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 도장 2회로 한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
[]
["  2.13.5  결로보완 수성페인트 / 외부벽체 2회 /  M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 외부 발코니 벽체 결로보완페인트 칠하기 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 외부 발코니 벽체 결로보완페인트 칠하기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 도장 2회로 한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
[" 1.  결로 보완용 페인트 \n 가. 결로 보완용 페인트는 발코니벽(외부벽), 천정면에 적용하여 결로 및 내곰팡이성을  보완하기 위한 도료로 한다 \n나. 자재는 내부수성페인트와 혼합한 제품 또는 완제품으로서 품질기준이 KS M 6010(수성도료)의 2종 1급(합성수지 에멀션도료(내부용))에 적합하고, 붙임1의 시험방법에 따라 내곰팡이성  결로성능 시험을 실시하여 붙임1에서 제시한 품질기준에 적합하여야 한다. \n 2.  탄성퍼티\n        가. KS M 6010의 3종 내수형에 적합한(품질시험항목중 연마용이성 제외) 제품으로,\n 인장강도 49N/㎠, 신장율 100% 이상이어야 한다.\n        나. 인장강도 및 신장율 시험방법은 KS F 3211(시험속도 200mm/min)에 의한다."]
[]
[]
[" 3. 결로보완용 페인트의 품질 \n\n결로보완용 페인트의 내곰팡이성 및 결로성능 품질은 다음 표1의 품질규정에 적합해야 한다. \n표1. 결로보완용 페인트 내곰팡이성 및 결로성능 품질기준(안) "]
{"$rows_empty":7}
["  2.13.6  결로보완 수성페인트 / 외부천정 2회 /  M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 외부 발코니 천정 결로보완페인트 칠하기 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 외부 발코니 천정 결로보완페인트 칠하기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 도장 2회로 한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
["  2.13.7  조합페인트 / 철재면 2회 /  M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 철재창호,철재난간 등 현장제작 설치하는 철물의 도장 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 현장제작 설치하는 철물의 조합페인트 칠하기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 도장 2회로 한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
["  #. 철부 페인트\n\n  1 일반용 페인트\n 가. 녹막이칠\n  KS M 5311의 2종에 적합한 광명단 조합페인트로 한다.\n 나. 철부페인트\n  KS M 5312의 1급에 적합한 조합페인트로 한다.\n 다. 희석제\n   녹막이 칠용 희석제는 KS M 5319의 2종에 적합한 것으로 하며, 철부페인트용 희석제\n 는 KS M 5319 의 1종 또는 2종에 적합한 것으로서 제조업체가 지정하는 제품으로 \n 한다.\n\n  2 아연용융 도금바탕면용 페인트\n 가. 에칭프라이머\n  KS M 5337의 1종에 적합한 것으로 한다.\n 나. 철부페인트\n  KS M 5312의 1급에 적합한 조합페인트로 한다.\n 다. 희석제\n  1) 에칭 프라이머용 희석제\n   다음 품질기준에 적합한 것으로 한다."]
{"$rows_empty":7}
["  2.13.8  방청페인트 / 철부1회 /  M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 철재창호,철재난간 등 방청이 필요한 철물의 도장 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 제작철물의  방청페인트 칠하기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 도장 1회로 한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
[]
["  2.13.9  낙서방지페인트 / 벽2회 /  M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 계단실 및 복도부분의 낙서방지페인트 부분의 도장 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 낙서방지페인트 칠하기에 소요되는 비용으로 (설계도면기준)"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 도장 2회로 한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
["  #. 낙서방지용 페인트\n\n 1 낙서방지용 페인트\n 다음 품질기준에 적합한 것으로 한다."]
{"$rows_empty":11}
["주4) 내오염성 시험방법      \n가. 시편제작         \n표면이 균일하고 깨끗한 판유리(200x120x3㎜)에 젖은 도막두께가 78㎛(3mil)         \n가 되도록 필림 아프리케이터로 나비 5㎝ 이상의 도막을 형성시켜 실온에서         \n72시간 건조시킨다.    \n나. 낙서도구         \n검정색 필기도구로서 수성싸인펜, KS G 2607에 적합한 연질 색연필, KS G          \n2613에 적합한 크레용, KS G 2611에 적합한 볼펜, KS G 2603에 적합한 HB연         \n필 등 5종      \n다. 세척제         \nKS M 2613에 적합한 등유, KS M 1658에 적합한 메틸알콜     \n라. 시험          \n낙서도구(KS제품이 원칙이며, 품질이 유사한 제품도 가능)로 길이 4㎝정도의                                               \n선을 1㎝ 간격으로 도막이 손상되지 않도록 적당한 힘을 가하여 각각 두줄          \n씩 긋고, 상온에서 24시간 방치한 다음 세척제를 거즈나 탈지면에 충분히          \n묻혀 도막이 손상되지 않는 범위 내에서 힘을 가하여 닦아내고 흐르는 물에          \n시편을 세척 후 도막의 상태를 육안으로 판정한다."]
[]
["  2.13.10  다채무뉘페인트 / 벽,하도+중도+상도 /  M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 계단실 1층,벽 등에 시공되는 도장 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 다채무뉘페인트 칠하기에 소요되는 비용으로 (설계도면기준)"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 합성수지에멀젼(하도)+다채무뉘도료코팅(중도)+투명재(상도)"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
["  #. 다채무늬 도료"]
[]
[]
[]
["중도용 코팅재는 견본과 동일하게 시공한다. 하도용 페인트는 상수도물로 10% 이내, 중 도 코팅재는 필요시 상수도물로, 상도 투명재는 20∼35% 시너로 희석시켜 사용한다. 상 도 페인트는 붓 또는 롤러를 사용하여 칠하고 상온에서 2시간 이상 건조시키며, 중도 코 팅재는 코팅용 스프레이를 사용하여 상온에서 4시간, 상도 투명재의 경우 붓, 롤러 또는  스프레이를 사용하며, 상온에서 1시간 이상 건조시킨다."]
[]
[]
["  2.13.11  안전페인트 / 벽2회 /  M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 주차장 벽체 및 기둥의 안전페인트 부위의 도장 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 안전페인트 칠하기에 소요되는 비용으로 (설계도면기준)"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 도장 2회로 한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
["  2.13.12  걸레받이페인트 / 벽2회 /  M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 도장이 시공되는 벽체의 하부10CM  부위의 도장 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 걸레받이페인트 칠하기에 소요되는 비용으로 (설계도면기준)"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 도장 2회로 한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
[]
["  2.13.13  주차선도색 / W:150 /  M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 주차구획선 길이를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 주차구획선 시공에 소요되는 비용으로 (설계도면기준)"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 상온수동식으로 적용한다."]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
[]
["  2.13.14  에폭시코팅 / 바닥4회 0.3MM /  M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 주차장 바닥 및 기계실 내부 바닥에 시공되는 면적를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 주차장 바닥 및 기계실에 시공되는  비용으로 (설계도면기준)"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비,경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 하도+중도+상도로 한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
[]
[" #. 에폭시 바닥마감재\n\n방진용 바닥마감재의 용도로 제조된 것으로서, 에폭시수지를 주성분으로 한 2액형 도장재로 한다.\n\n가. 하도 품질기준"]
{"$rows_empty":7}
["나. 중상도 품질기준"]
{"$rows_empty":14}
["  2.13.15  주차장내부그래픽 / 문자및화살표 / 식"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 주차장에 표기되는 문자 및 화살표 시공되는 부분를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 주차장에 표기되는 그래픽도장에  소요되는 비용으로 (설계도면기준)"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시공되는 품은 포함한다"]
[null,null," ▶ 기구손료 및 일체를 포함한다"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}