{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["하남풍산단가설명서","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":12,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"하남풍산단가설명서","index":0,"n_rows":1098,"n_cols":10,"rows_kept":1098,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[997,9,997,15],[913,2,913,8],[891,2,891,8],[902,2,902,8],[903,2,903,8],[904,2,904,8],[889,2,889,8],[890,2,890,8],[911,2,911,8],[912,2,912,8],[872,2,872,8],[879,2,879,8],[880,2,880,8],[881,2,881,8],[862,2,862,8],[863,2,863,8],[870,2,870,8],[871,2,871,8],[848,2,848,8],[849,2,849,8],[850,2,850,8],[861,2,861,8],[831,2,831,8],[838,2,838,8],[839,2,839,8],[840,2,840,8],[809,2,809,8],[810,2,810,8],[829,2,829,8],[830,2,830,8],[798,2,798,8],[799,2,799,8],[800,2,800,8],[808,2,808,8],[781,2,781,8],[788,2,788,8],[789,2,789,8],[790,2,790,8],[766,2,766,8],[767,2,767,8],[779,2,779,8],[780,2,780,8],[756,2,756,8],[757,2,757,8],[758,2,758,8],[765,2,765,8],[740,2,740,8],[747,2,747,8],[748,2,748,8],[749,2,749,8],[731,2,731,8],[732,2,732,8],[738,2,738,8],[739,2,739,8],[721,2,721,8],[722,2,722,8],[723,2,723,8],[730,2,730,8],[672,2,672,8],[820,2,820,8],[821,2,821,8],[822,2,822,8],[703,2,703,8],[704,2,704,8],[705,2,705,8],[712,2,712,8],[713,2,713,8],[714,2,714,8],[661,2,661,8],[669,2,669,8],[670,2,670,8],[671,2,671,8],[663,0,663,8],[652,2,652,8],[658,2,658,8],[659,2,659,8],[660,2,660,8],[640,2,640,8],[649,2,649,8],[650,2,650,8],[651,2,651,8],[642,0,642,8],[624,2,624,8],[637,2,637,8],[638,2,638,8],[639,2,639,8],[628,0,628,8],[629,0,629,8],[579,2,579,8],[580,2,580,8],[623,2,623,8],[581,2,581,8],[582,2,582,8],[621,2,621,8],[622,2,622,8],[564,2,564,8],[565,2,565,8],[566,2,566,8],[567,2,567,8],[533,2,533,8],[534,2,534,8],[535,2,535,8],[536,2,536,8],[511,2,511,8],[518,2,518,8],[519,2,519,8],[520,2,520,8],[494,2,494,8],[495,2,495,8],[509,2,509,8],[510,2,510,8],[498,2,498,8],[499,2,499,8],[496,2,496,8],[500,2,500,8],[375,2,375,8],[376,2,376,8],[377,2,377,8],[463,2,463,8],[431,2,431,8],[432,2,432,8],[433,2,433,8],[440,2,440,8],[379,0,379,8],[380,0,380,8],[365,2,365,8],[366,2,366,8],[373,2,373,8],[374,2,374,8],[351,2,351,8],[352,2,352,8],[353,2,353,8],[364,2,364,8],[334,2,334,8],[341,2,341,8],[342,2,342,8],[343,2,343,8],[324,2,324,8],[325,2,325,8],[332,2,332,8],[333,2,333,8],[232,2,232,8],[298,2,298,8],[299,2,299,8],[300,2,300,8],[287,2,287,8],[288,2,288,8],[289,2,289,8],[259,2,259,8],[260,2,260,8],[263,0,263,8],[138,2,138,8],[139,2,139,8],[197,2,197,8],[198,2,198,8],[188,2,188,8],[189,2,189,8],[165,2,165,8],[166,2,166,8],[167,2,167,8],[141,0,141,8],[116,2,116,8],[117,2,117,8],[136,2,136,8],[137,2,137,8],[119,0,119,8],[127,0,127,8],[97,2,97,8],[98,2,98,8],[99,2,99,8],[115,2,115,8],[101,0,101,8],[102,0,102,8],[103,0,103,8],[106,0,106,8],[107,0,107,8],[108,0,108,8],[87,2,87,8],[88,2,88,8],[89,2,89,8],[96,2,96,8],[77,2,77,8],[78,2,78,8],[79,2,79,8],[86,2,86,8],[64,2,64,8],[65,2,65,8],[66,2,66,8],[76,2,76,8],[7,2,7,8],[12,0,12,8],[13,0,13,8],[14,0,14,8],[8,2,8,8],[9,2,9,8],[10,2,10,8],[994,2,994,8],[995,2,995,8],[996,2,996,8],[997,2,997,8],[984,2,984,8],[985,2,985,8],[986,2,986,8],[987,2,987,8],[965,2,965,8],[966,2,966,8],[967,2,967,8],[968,2,968,8],[954,2,954,8],[955,2,955,8],[956,2,956,8],[957,2,957,8],[944,2,944,8],[945,2,945,8],[946,2,946,8],[947,2,947,8],[922,2,922,8],[929,2,929,8],[930,2,930,8],[931,2,931,8],[920,2,920,8],[921,2,921,8],[450,2,450,8],[451,2,451,8],[452,2,452,8],[464,2,464,8],[465,2,465,8],[472,2,472,8],[473,2,473,8],[474,2,474,8],[317,2,317,8],[318,2,318,8],[261,2,261,8],[273,2,273,8],[274,2,274,8],[275,2,275,8],[301,2,301,8],[314,2,314,8],[315,2,315,8],[316,2,316,8],[199,2,199,8],[215,2,215,8],[216,2,216,8],[217,2,217,8],[177,2,177,8],[178,2,178,8],[179,2,179,8],[187,2,187,8],[38,2,38,8],[39,2,39,8],[40,2,40,8],[63,2,63,8],[42,0,42,8],[43,0,43,8],[44,0,44,8],[53,0,53,8],[37,2,37,8],[15,0,15,8],[20,0,20,8],[28,0,28,8],[29,0,29,8],[169,0,169,8],[201,0,201,8],[234,0,234,8],[142,0,142,8],[143,0,143,8],[148,0,148,8],[152,0,152,8],[231,2,231,8],[229,2,229,8],[230,2,230,8],[305,0,305,8],[306,0,306,8],[307,0,307,8],[308,0,308,8],[264,0,264,8],[265,0,265,8],[266,0,266,8],[571,0,571,8],[456,0,456,8],[476,0,476,8],[477,0,477,8],[478,0,478,8],[479,0,479,8],[480,0,480,8],[279,0,279,8],[278,0,278,8],[569,0,569,8],[570,0,570,8],[539,0,539,8],[540,0,540,8],[541,0,541,8],[542,0,542,8],[454,0,454,8],[455,0,455,8],[674,0,674,8],[381,0,381,8],[385,0,385,8],[626,0,626,8],[627,0,627,8],[492,2,492,8],[441,2,441,8],[442,2,442,8],[443,2,443,8],[493,2,493,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2.14  수장공사"]
[]
["  2.14.1  륨카페트깔기 / 2.3mm이상 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 바닥 륨카페트 깔기 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 륨카페트 깔기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 륨카페트 2.3MM 이상의 제품을 기준한다"]
[null,null," ▶ 접착제 및 기구손료는 포함한다"]
[]
[" #. 시트류"]
["1.1 적용범위\n\n이 시방서는 륨 카펫, 바닥 시트류 및 비닐합성타일 및 목재문양 PVC타일 깔기공사에 대하여 규정한다."]
["1.2.1 한국산업규격 (KS)\n KS M 3506 비닐 바닥 시트\n KS M 3507 비닐 장판\n KS M 3802 PVC(비닐)계 바닥재"]
["2.1 륨 카펫(Carpet)\n\n2.1.1 종류 및 치수\n륨 카펫은 품질기준에 따라 청소기능, 항균기능 등이 우수한 자외선 코팅(U.V코팅) 륨 카펫으로 한다. 륨 카펫의 두께 및 나비는 다음과 같다."]
[]
[]
[]
[]
["2.1.2 품질기준\n륨 카펫은 U.V.코팅층, 투명층, 인쇄층, 유리섬유층, 발포층, 이면층(또는 하부발포층) 등으로 구성되며, 품질기준은 다음과 같다."]
{"$rows_empty":7}
["2.1.3 접착제 및 용착제\n가. 륨카펫 제조업자가 당해 용도로 제조하거나 추천하는 제품으로 한다.\n나. 륨카펫 접착제의 품질기준 및 시험방법은 KS F 3218에 따른다."]
[" 3.바닥재 깔기\n\n 3.2.1 륨 카펫 깔기\n 가. 자재 나누기도에 따라 시공하되, 바닥재의 생산일자가 같은 것끼리 모아서 시공한다.\n 나. 이음부분은 20∼30㎝ 넓이로 접착제를 바른(이음매를 중심으로 양쪽 접착면 10㎝ 이상) 다음 무늬를 맞추어 잘라내고 이음부위의 표면을 깨끗이 닦은 다음 용착제를 흘려 넣는다.\n 다. 접착부위는 잘 문질러 기포 등이 없어야 하고, 최소 15분 이상 그 위를 밟지 말아야 하며, 1시간 이상 건조시켜야 한다.\n 라. 장판지 문양 륨카펫의 굽도리는 바닥마감면에서 5㎝ 정도 올려 시공하되 접착제 부  착을 하지 아니한다.\n 마. 출입구 주변은 밀림을 방지하기 위하여 문틀의 전, 후면 각각 50㎝ 이내에 해당하는  부분과 문틀의 좌우면에 각각 20㎝씩 추가한 부분 즉, 문틀폭 +40㎝로 구획되는 부  위는 \"붙임 2. 그림 1\"과 같이 접착제를 전면 도포한다."]
[]
[]
[]
["  2.14.2  천정지바르기(친환경) / 발포벽지 중량 140G/M2 이상 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 아파트 내부 천정지 바르기 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 천정지 바르기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 발포벽지 중량 140KG/M2 이상의 제품을 기준한다"]
[null,null," ▶ 접착제 및 기구손료는 포함한다"]
[]
[" #.  도배 공사"]
["1.1 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있 는 것으로 본다.\n\n1.1.1 한국산업규격(KS)\n KS M 7305 벽지\n KS M  7013  종이 및 판지의 평량측정시험\n KS F 3217 벽지용 전분계 접착제 \n"]
["2. 자재\n\n2.1 도배지\n\n2.1.1 초배지\n 초한지 또는 양지로서 질기며 풀을 발라 붙이기가 용이한 것으로 한다.\n\n2.1.2 도배지\n 가. 인쇄 발포벽지\n  KS M 7305에 적합한 것으로 색도 3 이상, 중량(백상지+PVC액)이 140g/㎡ 이상이어  야 한다.\n 나. 비닐 실크벽지\n  KS M 7305에 적합한 것으로 색도 3 이상, 중량(백상지+PVC액)이 250g/㎡ 이상이어  야 한다.\n 다. 한지 벽지\n  KS M 7305, KS M 7013에 적합한 것으로 한지에 자연식물재료(대나무잎, 꽃잎 등)를 \n배합하여 통기성과 자연적질감을 가지는 제품으로 아래기준에 적합하여야 한다.\n"]
{"$rows_empty":8}
["  3. 도배지 바르기\n 가. 초배 바르기\n 1) 10㎜ 이상 겹침이음으로 시공하고 풀을 초배지에 고루게 도포하여 붙인다.\n 2) 석고보드 바탕면은 이음새에만 폭 10㎝ 초배지로 2회 바른다.\n 3) 노출콘크리트 벽면에 비닐실크벽지를 바를 경우는 위 바름횟수 기준의 초배지 대신 부직포(40g/㎡)를 바르고 그 위에 정배이음새 부위는 한지초배지(운용지)를 폭 20㎝로 1회 바른다 \n 4) 모서리 및 문틀 주변에서 50㎜ 띄우고 시공한다.\n 5) 시멘트계 콘크리트 면조정재 바탕에 실크벽지를 바를 경우에는 초배지를 10mm이상 겹침이음으로 시공하고 풀을 초배지에 고르게 도포하여 붙인다.\n \n 나. 정배 바르기\n  1) 도배지의 이음은 도배지의 특성에 따라 겹칩이음 도는 맞댄이음으로 시공한다.\n  2) 도배지는 종이의 크기에 따라 나누어 보고 색깔, 무늬에 맞추어 마름질한다.\n  3) 도배지 바르기는 풀을 고루 도포한 후 붙이고 솔, 헝겊 등으로 문질러 주름살이    생기지 않도록 하고, 특히 갓 둘레 등은 밀착시공 하여야 한다.\n  4) 수평방향으로는 이음부가 없어야 하며, 수직방향은 모서리에 이음부가 생기지 않   도록 한다.\n  5) 스위치 커버플레이트, 조명기구 부착부위 등은 도배지를 바른 후 설치한다.\n\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.14.3  천정지바르기(친환경) / 실크벽지 중량 250G/M2 이상 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 부대동 내부 천정지 바르기 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 천정지 바르기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 실크벽지 중량 250KG/M2 이상의 제품을 기준한다"]
[null,null," ▶ 접착제 및 기구손료는 포함한다"]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.14.4  벽지바르기(친환경) / 발포벽지 중량 140G/M2 이상 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 아파트 내부 벽지 바르기 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 벽지 바르기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 발포벽지 중량 140KG/M2 이상의 제품을 기준한다"]
[null,null," ▶ 접착제 및 기구손료는 포함한다"]
[]
[]
["  2.14.5  벽지바르기(친환경) / 실크벽지 중량 250G/M2 이상 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 부대동 내부 벽지 바르기 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 벽지 바르기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 실크벽지 중량 250KG/M2 이상의 제품을 기준한다"]
[null,null," ▶ 접착제 및 기구손료는 포함한다"]
[]
[]
["  2.14.6  강화마루깔기 / 내수1급 단판켜수는 5켜이상 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 부대동 내부 바닥 강화마루설치  면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 강화마루 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비,경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 강화마루 및 부자재 일체를 포함한다"]
[null,null," ▶ 기구손료는 포함한다"]
[]
["  #.  온돌마루재"]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 온돌마루재 깔기 공사에 대하여 규정한다.\n\n1.2 적용규준\n\n 다음 규격은 이 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는  것 으로 본다.\n\n1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS F 3101 보통합판\n KS F 3111 무늬목 치장합판 플로어링 보드\n KS F 3200 섬유판\n KS F 3216 치장 목질 플로어링 보드\n"]
["2.0 자재\n온돌마루재란 목재 또는 목질소재의 바닥재로 제품의 구조에 따라 원목마루, 합판마루, 강화마루로 구분된다.\n\n\n2.1 합판마루\n\n 합판마루는 무늬목을 합판층에 접착한 제품으로 합판의 재질은 KS F 3101  내수 1급으로서 단판켜수는 5켜이상이며, 무늬목 첩착 방식은 건식접착 방법으로 한다.\n\n2.1.1 치수 및 품질\n 가. 치수기준\n"]
[]
[]
["2.2 강화마루\n    강화마루는 경질섬유판 표면에 LPL(Low Pressure Laminates) 또는 HPL (High Pressure Laminates) 을 접착시킨후 표면을 강화시킨 제품으로 표면층, 무늬층, 코아층, 바닥층으로 구성된다. \n"]
["3.2 마루깔기\n\n3.2.1  합판마루 깔기 \n    가. 마루재를 깔기전에 나누기도를 작성한 후 이에 따라 시공한다. \n    나. 접착재의 1회 도포량은 30㎝ 너비로 도포범위를 주고 규정된 가사시간내 작업을 \n      수행한다. \n    다. 벽면과 만나는 모서리나 코너부분, 문턱 앞부분 등에 대해서는 면밀히 관찰, \n      조사하고 바닥굴곡이 있는 경우 접착제 도포량을 증가시켜 굴곡진 부분을 \n메꾸어주고 모래 등으로 압착작업을 반드시 수행하여야 한다. \n"]
["3.2.2   강화마루 깔기 \n    가. 마루재를 깔기전에 나누기도를 작성한 후 이에 따라 시공한다. \n       나누기도 작성시 마루판이 벽면과 접하는 부위는 습기에 의한 마루판의 수축 및 \n      팽창을 대비 마루판 길이에 따라 부위별 이격 치수를 표시하여야 한다. \n    나. 바닥위에 두께0.1mmPE 필름을 깐다. PE필름은 20cm이상 겹치게 깔고 벽면부위는 \n      바닥에서 2cm 이상 올라가도록 한다. \n    다. PE필름 위에 두께2.0mmPE폼을 보행감과 습기에 의한 변형 방지를 위해 맞대어 \n      깔고 테이프로 접착한다. \n    라. 마루판을 모두 설치한 후에는 제조업자가 제공하거나 추천하는 제품의 걸레받이로 \n      마감한다. \n    마. 접착제는 제조업자가 제공하거나 추천하는 제품을 사용하며, 혀와 홈 부분에 \n      접착제를 충분히 도포한다. \n"]
[]
[]
["  2.14.7  비닐타일 붙임 / 300*300*3mm / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 바닥 비닐타일 붙이기 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 비닐타일 붙이기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부자재 일체를 포함한다"]
[]
[" 1. 비닐합성타일\n\n 1 품질 및 규격\n KS M 3802에 적합한 것으로서 비닐 비석면타일 반경질제품으로 하며, 내부색상이 표면 과 동일하고 표면이 매끄러운 것으로서 크기가 305×305㎜인 것으로 한다. 색상과 패턴 은 전 제품이 균일해야 한다.\n\n 2 접착제\n 제조업자가 당해 용도로 제조하거나 추천하는 제품으로 한다.\n\n 3. 목재문양 PVC타일\n\n 4. 품질 및 규격\n KS M 3802에 적합한 것으로서 규격은 100㎜(폭) X 910㎜(길이) X 4.0㎜(두께)로 하며 2패턴 4색상이상의 목재문양 표면을   가진 프린트 8층 구조로 다음 사양 이상이어야 한다."]
{"$rows_empty":7}
[" 5. 합성비닐타일 붙이기\n 가. 시공도에 따라 나누어 대기를 하고, 문꼴 옆, 기둥모양, 기타 잘라내서 붙이는 부분에는 특히 틈나지 않게 한다.\n 나. 붙이기에는 접착제를 바탕면에 고르게 바르고 필요에 따라 타일의 뒷면에도 바른다.접착재는 온통바름으로 하며, 두드러지거나 턱지지 않게 한다. \n 다. 사용하는 타일의 매수를 최소한으로 하고 가장자리의 타일이 타일의 1/2 이상 크기로 시공되도록 중심선을 설정하여 중심선에서부터 붙여 나간다.\n 라. 붙인 후에는 표면과 바탕사이의 접착제를 제거하고 롤러 등으로 눌러 접착면에 공기가 남지 않도록 하고, 접착제가 완전히 경화될 때까지 보양한다."]
[]
[]
[]
[]
["  2.14.8  ACCESS FLOOR(ST'L) / 전도성타일마감 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : MDF실바닥 ACCESS FLOOR설치 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," ACCESS FLOOR설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 설치품을 포함한다"]
[null,null," ▶ 전도성타일 및 부자재 일체를 포함한다"]
[]
["   #.  ACCESS FLOOR 설치"]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 주민복지관 MDF실의 ACCESS FLOOR에 대하여 규정한다.\n\n1.2 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명기되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있 는 것으로 본다.\n\n1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS F 4760 이중 바닥재\n KS M 3802 PVC(비닐)계 바닥재\n"]
["2. 자재\n\n2.1 패널\n 가. 재질\n  강판계 또는 동등 이상의 재질로 한다.\n 나. 규격\n  크기는 600 X 600㎜으로 한다.\n 다. 성능\n"]
[]
[]
[]
[]
["2.2 지주\n 지주의 성능은 아래의 기준 이상이어야 한다.\n"]
[]
[]
[]
["설치용 부속재는 도면 및 승인된 제조업자의 제품자료에 따른다.\n\n2.3 마감재\n 가. 재질\n  PVC(비닐)계 바닥 타일로서 KS M 3802 규정에 적합하게 제작된 것으로서 공장부착   제품이어야 한다.\n 나. 규격\n  규격은 600 X 600 X 2㎜로 한다.\n 다.  성능\n"]
{"$rows_empty":8}
["  2.14.9  불연천정판 / OO텍스, 300*600*6mm / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 내부 천정 석고계텍스 붙임 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 천정텍스 붙임으로 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 경량천정틀 설치비 별도 계상한다"]
[]
[" 1. 천정판 설치\n 가. 치장석고 시멘트판 설치\n  1) 평탄하고 균일하게 설치하고 비틀림, 굽힘 등이 생기지 않도록 한다. 30㎝ 내외의    간격으로 나사못으로 고정하되, 각 나사못의 위치가 일직선이 되도록 하고, 각    단부에서의 위치가 균일하게 되도록 한다.\n  2) 천정판은 중앙부에서부터 설치해 나가고, 길이 방향의 단부 천정판 나비가 온장   나비의1/2 이하가 되지 않도록 한다.\n  3) 천정판의 모서리 파손, 외관이나 기능상 유해한 결함이 없게 시공한다.\n  4) 천정틀의 시공이 완전히 완료된 후 천정판 작업을 시작한다.\n  5) 원형 또는 이형의 단부에는 몰딩에 맞추어 빈틈이 생기지 않도록 정확한 형상으   로 가공하여 시공한다.\n  6) 접합용 나사못은 정확한 간격유지와 함께 줄바르게 배열되도록 시공한다.\n  7) 시공 중에 절단 등으로 발생되는 잔재로 인해 분진이 발생되지 않도록 해야 하   며, 이에 대해 작업자에게 충분히 숙지시킨다.\n\n"]
[]
[]
[]
["  2.14.10  드라이월 설치 /  내수석고보드 12.5t , 양면2겹 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 내부벽체 드라이월 설치면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 드라이월 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[]
[]
[]
["  2.14.11  SGP칸막이 설치 / 두께 : 80mm, A type / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 내부벽체 SGP칸막이 설치면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," SGP칸막이 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[]
[]
[]
["  2.14.12  스치로폴바닥깔기 / T60MM / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 단열재 바닥깔기  면적를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 단열재 바닥깔기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 단열재는 포함한다"]
[]
[" 1. 자재\n\n 1 발포 폴리스티렌 보온재\n\n 1. 품질\n KS M 3808 규정에 적합한 제품으로 한다. 단, 압출법 보온판3호의 열전도율 기준은\n0.035W/mK 이하(평균온도 20±5℃), 특호는 0.024W/mK 이하(평균온도 20±5℃)로 \n한다.\n\n  2. 적용기준\n 특기가 없는 경우 규격별 적용기준은 다음과 같다.\n"]
{"$rows_empty":9}
["  2.14.13  방습필름바닥깔기 / 바닥0.03MM*2겹 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 방습피름 바닥깔기  면적를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 방습필름 바닥깔기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 방습필름은 포함한다"]
{"$rows_empty":7}
["  2.14.14  스치로폴접착제붙임 / 벽45~95MM / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 단열재 벽체붙이기  면적를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 단열재 벽체붙이기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 접착제 및 부자재는 포함한다"]
[null,null," ▶ 단열재는 포함한다"]
[]
[" 1 시공\n\n 1  폴리스티렌 보온재 설치\n\n 1 보온재설치 일반조건\n 나누기도에 따라 시공하고 현장 절단시에는 절단기를 사용하여 정교하게 일직선이 되도 록 절단한다. 서로 만나는 부위와 외곽 모서리는 틈새가 없도록 정밀하게 시공한다. 단 열재끼리 맞닿는 부위는 테이프로 이음부위를 봉합한다. 단열재가 2겹인 경우는 이음부 위는 서로 엇갈리게 하고 외측 1겹부분에 테이핑한다. 측벽부분은 해당 층 벽면부위를  전부 부착한 후 다음 공정을 진행한다.\n\n 2 공간벽 내부설치\n 가. 보온재를 공간벽의 내부에 설치하는 경우 \"31110 벽돌공사\"의 \"공간쌓기\"에 따라 벽  돌벽에 매립되는 긴결철선으로 보온재를 관통시켜 고정한다.\n 나. 보온재는 내측면에 밀착되도록 한다.\n\n 3 슬래브 하부 및 보 측면 설치\n 가. 최상층 슬래브 하부와 외부에 면한 보의 내측에 보온재를 설치하는 경우 및 슬래브 하부에 설치하는 결로방지용 보온재는 보온재를 거푸집에 부착해 콘크리트 타설시 일체 시공되도록 한다.\n 나. 석고보드 등의 마감재 부착에 필요한 목심을 정확히 설치해야 하며, 설비용 인서트  나, 슬리브, 앵커플레이트 등을 설치하기 위한 단열재 절단이 최소화 되도록 한다.\n"]
{"$rows_empty":18}
["2.15  지붕 및 홈통공사"]
[]
["  2.15.1  루우프드레인 설치 / 수직형, 75~100mm / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 루우프드레인 설치 개수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 옥상의 루우프드레인 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 철제주물 제품을 적용한다"]
[]
["  #.  홈통 및 우수관"]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 건물의 우수를 지중의 토목관로까지 보내기 위한 홈통 및 지중우수배관 공 사에 대하여 규정한다.\n\n1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 32700  칠공사"]
["1.3.1 한국산업규격(KS)\n KS K 0700 염색물의 일광견뢰도 시험방법 : 카본아크법\n KS M 3404 일반용 경질·염화비닐관\n KS M 3413 발포 중심층을 갖는 공압출·염화비닐관"]
[" 2. 드레인\n\n  1 옥상드레인\n 옥상드레인은 건설교통부 표준상세도에 준한 것으로 걸름쇠를 포함하여 주물제 또는 황동제를 사용하며 주물제를 사용하는 경우는 녹막이칠을 하여야 한다. \n 단, 3중식드레인인 경우 드레인몸체 하부는 합성수지도 가능하다.\n\n 2 계단, 복도 및 발코니드레인\n 가. 옥상드레인을 제외한 계단, 복도, 발코니 등의 드레인은 PVC제로 한다.\n 나. 드레인 캡을 선홈통에 고정하기 위한 고정재는 스텐레스제 나사못으로 한다.\n\n"]
[]
[]
["  2.15.2  PVC선홈통 설치 / VG1, 75~100mm / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 선홈통 설치길이를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," PVC선홈통 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[]
[]
[" 1. 자재\n\n 1 선홈통\n\n 1 칼라 선홈통\n 가. 선홈통은 KS표시품(KSM 3413 - FG2)이어야 하며, 기타 부속자재는 품질 및 성능이 우수한 제품으로서 견본품을 제출하여야 한다.\n 나. 변퇴색 시험 방법은 KS F 5602(합성수지 창호용형재)의 내후성 시험방법에 따르며  500시간 동안 물을 뿌리면서 빛을 발아 시킨 후 육안으로 관찰하였을 때 현저한 변색이 없어야 한다.\n\n 2 일반 선홈통\n 일반 선홈통은 KS M 3413의 FG관 또는 KS M 3404의 VG2관으로 한다.\n\n 2. 홈통걸이\n\n 홈통걸이의 재질은 아연도금강재 또는 PVC제품으로 한다."]
[" 2. 선홈통받이 \n    PE제품으로 승인된 제품자료에 따르되, 발코니하부 선홈통받이는 사각형 형상으로 한다."]
[]
[]
[]
["  2.15.3  스텐상자 빗물받이홈통 / 250*250*300*1.5T / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 스텐상자 홈통 설치 개수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 빗물받이 홈통 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 스텐 27종 제품으로 제작한다"]
[]
[]
[]
[]
["  2.15.4  칼라아스팔트슁글설치 / 일반면 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 지붕 칼라아스팔트슁글 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 칼라아스팔트슁글 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 설치품은 포함한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[]
[]
[]
[" #. 아스팔트 슁글 잇기"]
["1.1 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 31510  아스팔트 방수\n\n1.2 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.\n\n1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS D 5201 동 및 동합금의 판 및 조\n KS F 4750 아스팔트 슁글\n KS F 4906 모래붙인 루핑"]
["2. 자재\n\n2.1 아스팔트 슁글\n\n 가. 아스팔트 슁글은 유기질 또는 Fiber Glass 및 무기질로 만들어진 펠트에 용융아스팔트를 포화상태까지 함침시킨 후 양면에 아스팔트를 도포하여 바닥층에는 세사를 고르게 붙이고 상부 노출면에는 균일한 입도의 천연쇄석골재 또는 특수 무기안료로 고열처리 채색된 부순돌입자를 붙인 제품으로 한다.\n 나. 아스팔트 슁글은 300×900㎜정도 크기의 3탭 제품으로 하되, 그 두께는 2.8㎜ 이상으로 한다.\n 다. 아스팔트 슁글의 품질기준 및 시험방법은 KS F 4750에 따른다.\n \n2.2 아스팔트 프라이머\n\n 아스팔트 프라이머는 \"31510 아스팔트 방수\"에 따른다."]
["2.3 아스팔트 슁글 시멘트\n\n 아스팔트 슁글 시멘트는 승인된 아스팔트 슁글 제조업자의 제품자료에 따른다.\n\n2.4 플래싱(Flashing) 및 처마거멀띠(Drip Edges)\n\n 플래싱 및 처마거멀띠는 특기가 없는 경우 KS D 5201에 적합한 두께 0.3㎜의 동판으로 한다.\n\n2.5 고정철물\n\n가. 콘크리트 바탕용 고정철물은 녹방지 처리된 패킹을 끼운 길이 25㎜, 머리지름 10㎜의 콘크리트 못으로 한다.\n나. 목재 바탕용 고정철물은 녹방지 처리된 패킹을 끼운 길이 27㎜, 머리지름 10㎜의 스텐레스 못 또는 아연도금 못, 알미늄 못으로 한다.\n다. 플래싱 고정용 고정철물은 녹방지 처리된 패킹을 끼운 콘크리트 못으로 한다."]
[]
["  2.15.5  칼라아스팔트슁글설치 / 철골경사면+합판T12 / M2"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 철골지붕 칼라아스팔트슁글 면적을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 칼라아스팔트슁글 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 설치품은 포함한다"]
[null,null," ▶ 내수합판T12 설치 품을 포함한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[]
["  2.15.6  철골가공조립 / 보통 / TON"]
[]
["          ▣ 수량산출 :  재료의 할증이 미포함된 정미수량으로 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 철골재 가공, 조립에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[]
[]
["  2.15.7  턴버클설치 / D16 / 개"]
[]
["          ▣ 수량산출 :  설계수량을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 철골조의 스라브 고정재로서"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 설치비를 포함하여 적용한다"]
[]
[]
["  2.15.8  철골세우기 / 고층/ TON"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 철골량을 기준하여 세우기 수량을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 철골조의 철골세우기에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 고층,기준한다"]
[null,null," ▶ 재료비 및 노무비로 적용한다"]
[]
[]
[]
["  2.15.9  고장력볼트 설치 / 20본 미만/ton / 톤"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 철골구조계산에 의한 필요수량으로 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 철골구조물의 연결, 조립에 소요되는 고장력볼트 비용으로"]
[null,null," ▶ 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비는 별도로 계상한다"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.15.10  앵커볼트 설치 / 16-22mm / 개"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 철골구조계산에 의한 필요수량으로 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 철골기둥 고정용 Anchor 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 재료비는 별도로 계상한다"]
[]
[]
["  2.15.11  무동력흡출기좌대설치 / SMC좌대 / 개"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 지붕층 흡출기하부 좌대를 규격별로 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 흡출기좌대  설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비,노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 무동력 흡출기는 별도로 계상한다"]
[null,null," ▶ 부자재 일체를 포함한다"]
[null,null," ▶ 기구손료를 포함한다"]
[]
["  #.  무전원 흡출기 설치"]
["1.1 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있 는 것으로 본다.\n\n1.1.1 한국산업규격(KS)\n KS B 2023  깊은홈 볼 베어링\n KS F 2405  콘크리트의 압축강도 시험방법\n KS F 2408  콘크리트의 휨강도 시험방법 (단순보의 3등분점 하중법)\n KS F 2423  콘크리트의 인장강도 시험방법\n"]
["2.2.1 재료\n 가. 흡출부\n  1) 흡출부는 부식되지 않는 재질의 재료로 하며, 날개편수는 18편 이상으로 한다.\n  2) 흡출부의 날개 두께는 0.6㎜ 이상으로 하며, 변형 및 부식이 없어야 한다.\n  3) 회전축은 내구성이 있는 환봉을 사용하여야 하며, 부식되지 않는 자재를 사용하   거나 부식되지 않도록 도장 또는 도금을 하여야 한다.\n  4) 베어링은 KS B 2023에 적합한 제품으로서 그리스가 충분하며, 회전이 원활하여야    한다.\n 나. 좌대\n  좌대는 부식되지 않는 재질의 재료로서 견고히 고정될 수 있는 두께로 하되, FRP   제품일 경우 2㎜ 이상, 착색 아연도금강판일 경우 1㎜ 이상의 두께이어야 한다.\n 다. 배기구 몸체\n  1) P.A.S 콘크리트 제품일 경우 품질기준은 다음과 같다.\n"]
[]
[]
[]
["2) SMC 제품일 경우 품질기준은 다음과 같다."]
{"$rows_empty":39}
["2.16  잡공사"]
[]
["  2.16.1  EXPANSION JOINT 설치 / 바닥, SUS, W300mm / M"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 기존건물과의 접합부 신축조인트 길이를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 익스펜션 조인트 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 조인트 휠라를 포함한다"]
[]
[]
["  2.16.2  국기게양대 설치 / H:10m, D50.8,SST 3봉 / 개소"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 국기계양대 설치 부위를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," SST 국기게양대 가공 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비, 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 기단(콘크리트, 화강석붙임)은 포함한다"]
[null,null," ▶ 부속자재비를 포함한다"]
[]
[]
["  2.16.3  우편물수취함 설치 / 300*300*250, 50EA / 식"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 우편물수취함 설치 개수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 우편물 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 기성재 스텐제품으로 적용한다"]
[]
["  #.  수취함 설치"]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 우편물 수취함(이하 \"우편함\"이라 한다.)과 공동주택의 각 세대에 설치하는  수취함(이하 \"세대수취함\" 이라 한다)에 대하여 규정한다.\n\n1.2 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있 는 것으로 본다.\n\n1.2.1 한국산업규격(KS)\n KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대\n KS D 3520 도장융용 아연도금 강판 및 강대\n KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대\n KS D 6006 화이트 메탈\n"]
["2.1.1 재료\n 가. 몸체재료\n  몸체에 사용되는 재료는 아래의 재질 또는 이와 동등 이상의 품질을 가진 것으로 한  다.\n  1) KS D 3512에 적합한 냉간압연 강판을 사용한 KS D 3520에 적합한 도장용융아연   도금강판으로서 두께 0.8㎜ 이상인 것.\n  2) KS D 3698의 STS304에 적합한 스테인리스 제품으로서 두께 0.8㎜ 이상인 것.\n  3) 인장강도 280kgｆ/㎠ 이상, 충격강도 10kgｆ㎝/㎠ 이상, 하중변형온도 82℃ 이   상의 내화성 및 내수성이 있는 수지류 제품으로서 두께 3㎜ 이상인 것.\n 나. 문짝 및 프레임 재료\n  KS D 6006에 적합한 알루미늄 또는 동등이상의 제품으로 한다.\n"]
[]
[]
["  2.16.4  폐건지함,반송함설치 / 300*300*250, 50EA / 식"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 페건전지함,반송함 설치 개수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 폐건지함,반송함 제작 및 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 기성재 스텐제품으로 적용한다"]
[]
[]
["  2.16.5  각종 사인공사 / EA "]
[]
["          ▣ 수량산출 : 각종 사인공사에 대한 수량을 개수를 산출한다 (설계도면기준적용)"]
[]
[null,"단가설명"," 각종 사인공사 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 설치 및 부자재는 포함한다"]
[]
["  #. 각종 표시판 설치"]
["1.1 적용범위\n\n 이 시방서는 건축물에 설치하는 각종 표시판과 페인트로 표시하는 표식(이하 \"표식\"이라  한다)에 대하여 규정한다.\n\n1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 32700  칠공사\n\n1.3 적용규준\n\n 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있 는 것으로 본다.\n\n1.3.1 한국산업규격(KS)\n KS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대\n KS D 9001 알루미늄판제 기물\n"]
["2.1 아크릴제 표시판\n\n2.1.1 일반조건\n 가. 층별표시판, 세대표시판 및 엘리베이터홀 호수안내표시판의 재질은 인쇄용 아크릴판  으로 한다.\n 나. 표시판의 뒷면에는 강력한 접착테이프를 붙여야 하며, 접착테이프는 접착성을 저해  하지 않는 접착면 보호용 테이프가 있는 것으로 한다.\n 다. 표시판의 앞면은 보호용 비닐테이프로 부착하여 표면을 보호하여야 한다.\n 라. 글씨체는 도면 및 시방에 별도의 언급이 없는 한, 公社지정 글씨체로 한다.\n\n2.1.2 층별 표시판 및 세대 표시판\n 가. 층별표시판과 세대표시판은 기능 및 외관에 지장이 없는 범위 내에서 제품의 규격,   세부적인 치수 등은 승인된 견본에 따라 다소 조정할 수 있다.\n 나. 층별표시판의 내용은 층별표시판이 부착되는 층에 해당하는 층별번호를 표시한다.\n 다. 세대표시판의 내용은 세대표시판이 부착되는 세대의 호별번호를 표시한다.\n 라. 세대 호별번호의 부여는 도면 및 시방, 기타 계약내용에 별도의 언급이 없는 경우,   세대 현관문이 보이는 위치에서(계단실형의 경우 주현관문이 있는 쪽에서) 건물을   바라보아 좌측에서 우측방향으로 1번부터 순차적으로 번호를 부여하되, 해당 층별번  호와 연계하여 608호(6층의 좌측에서 8번째 세대), 1212호(12층의 좌측에서 12번째   세대) 등과 같은 방식으로 한다. 다만 건물의 일부가 주거세대가 아닌 공용공간으로   설계된 경우 빠진 세대수만큼의 호수를 건너띄어 세대 호별번호를 부여한다.\n"]
["2.1.3 엘리베이터홀 호수안내표시판\n 가. 도면 및 시방에 명기가 없는 경우, 규격, 형상, 문안, 색상 등 세부적인 사항은 승인  된 견본에 따른다.\n 나. 표시판의 내용은 표시판이 부착되는 층의 세대에 대한 방향을 표시한다.\n\n2.2 스테인리스제 표시판\n\n2.2.1 건축물 표찰\n 가. 건축물표찰은 KS D 3698의 STS 304에 적합한 스테인리스 재질로서 표면처리는 헤어  라인 마감이 되어 있는 것으로 한다.\n 나. 건축물표찰의 뒷면은 길이 70㎜, 지름 9㎜의 앵커를 2개소 피복아크용접을 한다.\n 다. 글씨는 스테인리스를 부식시키는 방법으로 새겨 넣으며 부식의 깊이는 0.2㎜ 이상으  로 하고, 글씨체는 명조체로 한다.\n 라. 건축물표찰은 표찰이 부착되는 동별로 공사에 직접 참여한 수급인 및 그 기술자, 감  독자 및 감리자 이름을 모두 기재한다.\n\n2.3 알루미늄제 표시판\n\n"]
["2.3.1 전매·전대방지 표시판\n 가. 전매·전대방지 표시판은 KS D 9001에 의한 알루미늄판으로 한다.\n 나. 글씨는 고딕체로 하되 옵셋인쇄한다.\n 다. 전매·전대방지 표시판 관련 기준에 의한 내용을 기재한다.\n\n2.4 표식(동별 표식 및 公社마크)\n\n 가. 페인트는 외부용 수성페인트로 하되, 재질은 \"32700 칠공사\"에 따른다.\n 나. 글씨체 및 크기는 “아파트 외부 색체계획 기준”에 정한 기준에 따른다."]
{"$rows_empty":7}
["  2.16.6  BAKE-OUT시험 / 식"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 입주전 공기질 오염물지 저감을 위한 베이크아웃을 시행한다.(시방서 참조)"]
[]
[null,"단가설명"," 베이크아웃에 소요되는 비용 (난방비,관리비)이며 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 시기: 입주 15~30일전, 단 현장여건에 따라 변경가능"]
[null,null," ▶ 기간: 3일"]
[null,null," ▶ 온도: 제1일-23~25℃, 제2일이후-28~30℃"]
[null,null," ▶ 세대내부조치: 외기에 면한 창을 5cm 정도개방,세대내부 각실 및 가구류"]
[null,null,"                         개방, 욕실 및 주방휀 지속가동                      "]
[null,null," ▶ 베이크아웃 시험에 필요한 일체를 포함한다"]
[null,null," ▶ 시행전후 유해물질 수치 측정한다"]
[null,null," ▶ 실내공기관리법에 의거 100세대까지 3개소, 100세대 초과마다 "]
[null,null,"     1개소 추가하여 측정후 자료관리한다"]
[]
[]
[]
["  2.16.7  카스토퍼설치 / 120*150 /EA "]
[]
["          ▣ 수량산출 : 주차장 주차되는  수량을 개수를 산출한다 (설계도면기준적용)"]
[]
[null,"단가설명"," 카스토퍼 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비,노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 기구손료는  포함한다"]
[]
[]
["  2.16.8  차량출돌방지대설치 / 80*80*1000 /EA "]
[]
["          ▣ 수량산출 : 주차장 차량 충돌방지을 위한 벽 및 기둥주위 개수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 차량충돌방지대 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비,노무비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 기구손료는  포함한다"]
{"$rows_empty":8}
["  2.16.9  주차장천창[돔형,폴리카보네이트] / 램프상부 /EA "]
[]
["          ▣ 수량산출 : 주차장 램프 천창에 설치되는 수량산출한다 (설계도면기준)"]
[]
[null,"단가설명"," 주차장천창돔 설치에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비,노무비,경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 소요되는 재료 일체를  포함한다"]
[null,null," ▶ 기구손료는  포함한다"]
[]
[]
[" #.  폴리카보네이트 시트"]
["1. 일반사항\n\n1.1 적용범위\n \n 이 시방서는 지하주차장  보행자 계단 등의 지하주차장 주변 시설물의 지붕재로 사용하는 폴리카보네이트 시트  설치공사에 대해 규정한다.\n\n1.2 관련시방\n\n 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의  해당 사항에 따른다.\n 31570  실링 공사"]
["1.3.1 한국산업규격(KS)\n KS F 4910 건축용 실링재"]
["2, 자재\n\n2.1 폴리카보네이트 시트\n\n 폴리카보네이트 시트의 품질기준은 아래와 같이 한다."]
{"$rows_empty":15}
["2.17  승강기공사"]
[]
["  2.17.1  ELEV/장애안겸용,90M/MIN / HP15-0090, SUS+F포함 / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 엘리베이터설치 층별구분  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 엘리베이터 설치에 소요되는 비용으로 (성능및시공사양 시방서기준) "]
[null,null," ▶ 재료비 적용한다"]
[null,null," ▶ 설치품은 포함한다"]
[null,null," ▶ 설치에 필요한 일체를  포함한다"]
[]
["  #. 승강기 설비"]
["1.1  적용범위\n\n이 시방서는 고층 및 초고층아파트에 설치하는 승객,화물,장애인용 엘리베이터와 중앙감시반의 제작 및 설치공사에 적용한다.\n\n1.2  공사의 범위\n\n본 공사의 범위는 아래와 같다. \n가. 승강기의 제작 및 설치\n나. 승강기 완성검사 수행\n다. 중앙감시반 설치 및 종합성능시험\n라. 타 공종과의 시공한계는 3.17항을 참고하며 그 이외의 승강기 관련공사 \n\n1.3  관련시방\n\n이 공사와 관련이 있는 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 주택건설전문시방서의 다음 해당 사항에 따른다.\n60110 전기공사 일반사항\n60210 배관\n60220 배선\n60320 접지\n60620 수배전반\n60710 디젤발전장치\n70620 인터폰 및 인터컴\n70820 감시카메라 설비"]
["2.2 제원\n\n 가. 종    류\n승객용 화물용 장애인용 엘리베이터\n승객용 화물용 장애인용 비상용 엘리베이터\n 나. 용    량 : 550㎏(8인승), 750㎏(11인승), 900㎏(13인승), 1,000㎏(15인승), 1,150㎏\n               (17인승), 1,350㎏(20인승)  \n 다. 속    도 : 60m/분(13층 이하), 90m/분(14층 이상) \n 라. 정지층수 : 각 층별 정지(전면출입방식)\n 마. 전    원 : 동력전원은 3상 380V 60㎐, 전등전원은 단상 220V 60㎐\n 바. 제어방식 : 가변전압ㆍ가변주파수(VVVF : 인버터)제어방식\n 사. 승강행정거리 :  건축구조물에 준함.\n아. 카내부 및 도어치수 : KS B ISO 4190-1 부속서에 따른다.\n자. 승 강 로 : 건축구조물에 준함\n"]
[]
[]
[]
["  2.17.2  에리베이터 감시반설치 / CRT+인터폰 / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 엘리베이터감시반 설치를  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 엘리베이터감시반 설치에 소요되는 비용으로 (시방서기준) "]
[null,null," ▶ 재료비 적용한다"]
[null,null," ▶ 설치품은 포함한다"]
[null,null," ▶ 설치에 필요한 일체를  포함한다"]
{"$rows_empty":32}
["2.18  가구공사"]
[]
["  2.18.1  주방가구 / 평형별 / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 주방가구설치 평형별구분  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 주방가구 설치에 소요되는 비용으로 (사양 및 품질 시방서기준) "]
[null,null," ▶ 재료비 적용한다 (크기 및 전개도 도면표기 기준)"]
[null,null," ▶ 설치품은 포함한다"]
[null,null," ▶ 설치에 필요한 일체를  포함한다"]
[]
["  #.  주방가구 설치"]
["1.1 적용범위\n가. 이 시방서는 주방가구의 설치공사에 대하여 규정한다. \n나. 해당자재가 지급자재인 경우에는 이 시방서의 \"붙임\"을 추가 적용한다. \n\n1.2     관련시방 \n이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당 사항에 따른다. \n31570 실링 공사 \n\n1.3     적용규준 \n다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다. \n\n1.3.1  한국산업규격(KS) \nKS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대 \nKS D 3759 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형제 \nKS D 8336 장식용 금 및 금합금 도금 \nKS D 9502 염수분무 시험방법 \nKS F 3101 보통합판 \nKS F 3104 파티클보드 \nKS F 3200 섬유판 \nKS F 4538 컵힌지 \nKS G 4008 목재 가정용가구 \nKS G 5700 가정용 주방용구(물버림대, 조리대, 가스대, 코너대, 복합취사대) \nKS L 2002 강화유리 \nKS M 3803 열 경화성 수지 화장판 \n\n1.3.2  한국씽크공업협동조합 단체규격 \n가정용 주방용구 (씽크대) \n"]
["2.    자재 \n\n2.1   주방가구 재료 \n\n2.1.1 기본구성 재료 \n가. 합판은 KSF 3101(보통합판)에 의한 준내수 1급 이상의 것을 사용하여야 한다. \n나. 등판에 사용되는 경질섬유판(HB)의 품질은 KSF 3200(섬유판)에 규정한 보통경질섬유판 으로써 두께 3㎜(±0.3㎜)이상의 것을 사용하여야 한다. \n다. 중밀도 섬유판(MDF)의 품질은 KSF 3200(섬유판)에 규정한 밀도 0.6g/㎤이상, 35. U형을 사용하여야 한다. \n라. 파티클보드의 품질은 KSF 3104(파티클보드)에 규정한 15. O형을 사용하여야 한다. \n마. 스텐레스 강판의 품질은 KSD 3698(냉간압연스테인리스 강판 및 강대)에 규정한 STS 304로 하며 두께는 0.6mm(±0.07㎜)이상의 것으로 한다. \n바. 문짝 및 외부마감용 HPM쉬트(High Pressure Melamine sheet) 두께는0.45㎜(±0.05㎜) 이상이어야 한다 \n사. LPM쉬트(Low Pressure Melamine Sheet)는 수지함량이 52～60%, 원지무게 80g/㎡ 이상인 것을 사용하며 치장목적 이외의 요철, 오염, 긁힘, 홈 등이 없어야 한다. \n아. 비닐쉬트는 멤브레인 문짝용은 두께 0.35mm(±0.02)이상, 몸체용은 두께 0.2mm(±0.02) 이상의 것을 사용하여야한다. \n"]
["2.1.2 하부장 상판재료 \n가. HPM쉬트(High Pressure Melamine sheet)는 두께 0.8mm(±0.11mm)이상으로써 씽크조합의 단체표준에 의한 내열수성, 내열성, 내오염성 및 내마모성을 확보하여야 한다. \n나. 인조대리석은 아크릴수지를 주재료로 사용한 Panel형 인조대리석, 불포화폴리에스터수 지를 주재료로 사용한 Mold형 인조대리석 또는 BMC인조대리석 제품을 사용하여야 한다. \n1) Panel형 인조대리석은 MMA(Methyl Methacrylate)20～30%, PMMA(Poly Methyl Methacrylate)5～10%, 수산화알루미늄(AL(OH)3)50～70% 기타 안료 및 개시제 1～5%를 혼합 무공질의 제품으로써 두께 12mm이상을 사용하여야 하며 씽크조합의 단체표준에 의한 내충격성, 내열성, 내열수성, 내오염성을 확보하여야 한다. \n2) Mold형 인조대리석은 불포화 폴리에스테르수지(Unsaturated Polyester Resin) 20～40%, 수산화알루미늄(AL(OH)3)40～60%, Color Chip(모조광물)10～15%, 기타 첨가제 1～5%를 혼합하여 주입 또는 일체식으로 성형하는 무공질의 제품으로써 두께 12mm이상을 사용하여야 하며 씽크조합의 단체표준에 의한 내충격성, 내열성, 내열수성, 내오염성을 확보하여야 한다.\n3)  BMC 인조대리석은 불포화 폴리에스테르수지(Unsaturated Polyester Resin)15~25%,\n    수산화알루미늄(AL(OH)3)40～60%, Glass Fiber 15~20%, Color Chip 8~15%, 기타첨가제 5~10%등을 혼합하여 고열(130℃이상), 고압(60kgf/㎠이상)으로 일체식\n으로 성형하는 무공질의 제품으로써 두께 7mm이상을 사용하여야 하며 씽크조합의 단체표준에 의한 내충격성, 내열성, 내열수성, 내오염성을 확보하여야 한다.\n"]
[]
[]
[]
["  2.18.2  신발장 / 평형별 / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 신발장설치 평형별구분  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 신발장 설치에 소요되는 비용으로 (사양 및 품질 시방서기준) "]
[null,null," ▶ 재료비 적용한다  (크기 및 전개도 도면표기 기준)"]
[null,null," ▶ 설치품은 포함한다"]
[null,null," ▶ 설치에 필요한 일체를  포함한다"]
[]
[" #.    신발장(현관장) \n가. 규격 및 형상은 도면에 의하되 색상 및 기타 세부사항은 감독자의 지시에 따르며, 사전에 현장실측 결과를 토대로 제작도면 및 견본품을 제출하여 감독자의 승인후 제작에 임하여야 한다. \n나. 상부장, 하부장, 측장 등은 신발장 형태에 따라 운반, 조립, 해체가 용이한 구조로 분리 제작하여야 하며 조립시 연결은 못 또는 나사못 고정이 아닌 연결철물 등을 사용하여 추후 분리가 용이하도록 하여야 한다. \n다. 실구조에 따라 신발장 측면이 노출되는 경우에는 색상, 무늬 등을 미려하게 마감 하여야 한다. \n라. 체대는 PB위 LPM 마감으로 하며, 판재의 노출면 마구리는 두께 0.45mm의 P.V.C Edge를 부착한다. 단, 접하는 면의 마구리는 Edge를 부착하지 아니한다. \n마. HPM문짝의 노출면 마구리는 두께 2mm이상의 P.V.C Edge를 부착한다. \n"]
[]
[]
["  2.18.3  욕실장 / 평형별 / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 욕실장설치 평형별구분  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 욕실장 설치에 소요되는 비용으로 (사양 및 품질 시방서기준) "]
[null,null," ▶ 재료비 적용한다 (크기 및 전개도 도면표기 기준)"]
[null,null," ▶ 설치품은 포함한다"]
[null,null," ▶ 설치에 필요한 일체를  포함한다"]
[]
["  2.18.4  거실수납장(삼각형) / 49D평형 / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 거실수납장설치 평형별구분  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 거실수납장 설치에 소요되는 비용으로 (사양 및 품질 시방서기준) "]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다 (크기 및 전개도 도면표기 기준)"]
[null,null," ▶ 설치품은 포함한다"]
[null,null," ▶ 설치에 필요한 일체를  포함한다"]
[]
[" #.     반침수납가구(붙박이장) \n가. 침실의 내부반침, 거실, 주방ㆍ식당의 실내창고, 드레스 내부장, 파우더룸 내부 장등에 설치되는 가구와 안방에 적용되는 붙박이장의 제작 및 설치를 포함한다. \n나. 규격 및 형상은 도면에 의하되 색상 및 세부사항은 감독자의 지시에 따르며, 사전에 현장실측 결과를 토대로 제작도면 및 견본품을 제출하여 감독자의 승인 후 제작에 임하여야 한다. \n다. 문짝 \n1) 문짝의 표면마감 및 개폐형식은 설계도면에 의한다. \n2) HPM문짝의 노출면 마구리는 두께 2mm이상의 P.V.C Edge를 부착한다. \n3) 경첩 또는 롤러의 개수는 문짝의 하중을 고려하여 정하고 시험성적서를 제출하여 감독자의 승인을 득한다. \n4) 개폐시 꿀렁거림, 문짝 부딪힘, 손가락 끼임 등이 없는 구조로 한다. \n\n 라. 몸체 \n1) 체대는 PB위 LPM 마감으로 하며, 판재의 노출면 마구리는 두께 2mm, 기타부위는0.45mm의 P.V.C Edge를 부착한다. 단, 접하는 면의 마구리는 Edge를 부착하지 아니한다. \n2) 판과 판의 조립은 운반, 조립, 해체가 용이한 구조로 분리 제작하여야 하며, 조립시 연결은 특별한 경우를 제외하고는 못 또는 나사못 고정이 아닌 조립용 연결철물 등을 사용하여야 한다. \n3) 뒷판의 양면은 LPM 또는 두께 0.2㎜(±0.02)이상의 비닐쉬트로 마감한다. \n4) 붙박이장 화장대의 할로겐 램프의 전원은 화장대 상부장의 콘센트와 연결할 수 있도록 그 위치를 담당 감독자와 사전에 협의하여야 한다. \n"]
[]
["  2.18.5  발코니메쉬선반 / 평형별 / EA"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 발코니메쉬선반설치 평형별구분  산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 발코니메쉬선반 설치에 소요되는 비용으로 (사양 및 품질 시방서기준) "]
[null,null," ▶ 재료비, 노무비로 적용한다 (크기 및 전개도 도면표기 기준)"]
[null,null," ▶ 설치품은 포함한다"]
[null,null," ▶ 설치에 필요한 일체를  포함한다"]
[]
[" 1.   발코니 수납장 \n가. 규격 및 형상은 도면에 의하되 색상 및 기타 세부사항은 감독자의 지시에 따르며, 사전에 현장실측 결과를 토대로 제작도면 및 견본품을 제출하여 감독자의 승인 후 제작에 임하여야 한다. \n나. 발코니수납장의 길이는 발코니 선홈통이 걸리지 않는 범위 내에서 최대한 크게 한다. \n다. 체대는 PB위 LPM 마감으로 하며, 판재의 노출면 마구리는 두께 0.45mm의 P.V.C Edge를 부착한다. 단, 접하는면의 마구리는 Edge를 부착하지 아니한다. \n라. HPM문짝의 노출면 마구리는 두께 2mm이상의 P.V.C Edge를 부착한다. \n\n  2.창고 선반 \n\n 1  재료 \n가. 파티클 보드는 KSF 3104에 의한 휨강도 153kgf/㎤이상, 두께 15㎜이상인 것을 사용한다. \n나. 선반지지대는 KSD 3512에 적합한 두께1.6t인 철판으로 두께0.2mm이상의 폴리에스테르계 분체도장이 되어있는 것을 사용한다. \n다. 철망서랍은 철재로 하되 표면에 0.45mm이상 두께로 분체도장이 되어있는 것을 사용한다. \n라. 조절 브릿지 및 조절볼트, 조절캡, 선반지지구는 ABS사출물로 한다. \n마. 선반의 전ㆍ후면은 PB위 0.2㎜이상의 비닐쉬트로 마감하며, 마구리는 0.45㎜의 PVC Edge를 부착한다. \n"]
{"$rows_empty":19}
["2.19  품질시험비"]
[]
["ㅇ 품질시험비는 시방서 및 대한주택공사 품질시험소의 해당 시험품목별 품질시험비를"]
["   경비로 적용한다."]
[]
["  2.19.1  골재(부순골재 포함) 시험 / 알카리 잠재반응 등 / 회"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 알카리 잠재반응 등 시험에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
["  2.19.2  수팽창지수재 시험 / 경도,수팽창율,팽창후성상 / 회"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 수팽창지수재  시험에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
["  2.19.3  굳지않은콘크리트(레미콘포함) 시험 / 시험항목별 /  조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 굳지않은콘크리트  시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
["  2.19.4  경량기포콘크리트강도시험 / 시험항목별 /  조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 경량기포콘크리트  시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
["  2.19.5  간격재시험 / 시험항목별 /  조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 간격재  시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
["  2.19.6  철골트러스트 철판공법 / 시험항목별 /  조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 철골트러스트 철판공법  시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
["  2.19.7  PHC파일용접부시험 / 자분탐상시험 /  조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," PHC파일용접부  시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
["  2.19.8  지내력시험 / 평판재하 / 회(개소)"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 지질조사 결과를 고려 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 평판재하시험에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 보고서 작성비 등을 포함한다"]
{"$rows_empty":7}
["  2.19.9  말뚝재하시험 / 시험항목별 / 회"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 말둑재하  시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
["  2.19.10  강재용접부의 내부결함시험 / 초음파탐상시험 / 조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 초음파탐상  시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
[]
["  2.19.11  골재시험 / 미장,조적용 모래 / 조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 골재시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
[]
["  2.19.12  방수시험 / 시험항목별 / 조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 방수시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.19.13  씰링재시험 / 시험항목별 / 조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 씰링재시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
["  2.19.14  지붕재시험 / 시험항목별 / 조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 지붕재시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
["  2.19.15  타일시험 / 시험항목별 / 조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 타일시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
[]
["  2.19.16  석재시험 / 시험항목별 / 조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 석재시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.19.17  도장재시험 / 시험항목별 / 조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 도장재시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
["  2.19.18  K-TOP시험 / 시험항목별 / 조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," K-TOP시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
["  2.19.19  석고보드시험 / 시험항목별 / 조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 석고보드시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
[]
["  2.19.20  접착제시험 / 시험항목별 / 조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 접착제시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  2.19.21  바닥재시험 / 시험항목별 / 조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 바닥재시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
["  2.19.22  도배지시험 / 시험항목별 / 조"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 도배지시험등에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
["  2.19.23  시멘트벽돌, 콘크리트 / 압축강도 등 / 회"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 압축강도 등 시험에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
["  2.19.24  철근 / 인장강도 등 / 회"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 건설기술관리법령에 의한 시험회수를 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 인장강도 등 시험에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 경비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 공인시험기관의 수수료를 기준한다"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["2.20  골재비"]
[]
["  2.20.1  모래 / 경기도, 도착도 / M3"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 설계수량(조적, 미장 등)을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 모래 구입에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 운반비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 해당 지역의 골재비를 계상한다"]
[]
[]
["  2.20.2  자갈 / 경기도, 도착도, #57 / M3"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 설계수량을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 자갈 구입에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 운반비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 해당 지역의 골재비를 계상한다"]
[]
[]
[]
["  2.20.3  도로용 혼합골재 / 경기도, 도착도, 40mm / M3"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 포장공사 설계수량을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 혼합골재 구입에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 운반비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 해당 지역의 혼합골재비를 계상한다"]
{"$rows_empty":9}
["2.21  운반비"]
[]
["  2.21.1  시멘트 / 도착도 / 포"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 시멘트 수량(할증)을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 시멘트 운반에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 운반비를 포함한다"]
[null,null," "]
[]
[]
["  2.21.2  철근 / 도착도 / TON"]
[]
["          ▣ 수량산출 : 철근 수량(할증)을 산출한다"]
[]
[null,"단가설명"," 철근 운반에 소요되는 비용으로"]
[null,null," ▶ 재료비로 적용한다"]
[null,null," ▶ 운반비를 포함한다"]
[null,null," ▶ 운반비를 포함한다",{"$nulls":6}," "]
{"$rows_empty":19}
["  [ 3 ] 참고자료"]
[]
["3.1  재료비 산출기준"]
[]
["      재료비는 계약목적물의 시공에 소요되는 소정규격의 재료량에 그 단위당 가격을 곱하여 산출하며 "]
["      재료 및 자재의 단가는 거래실례가격, 통계법 제4조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한  "]
["      가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며 적용순서는 국가를당사자로하는계약"]
["      에관한법률 시행규칙 제7조의 규정에 따른다."]
[]
["      - 직접재료비 : 공사목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치"]
["      - 간접재료비 : 공사목적물의 실체를 형성하지 않으나 공사에 보편적으로 소비되는 물품의 가치 "]
["                           가치","         "]
[]
[]
["3.2  노무비 산출기준"]
[]
["      노무비는 계약목적물의 시공 또는 용역 등에 직접 소요되는 공종별 노무량을 산정하고 노임단가를"]
["      곱하여 산출하며 대한건설협회에서 공표하는 「시중노임단가」를 기준 한다."]
[]
["      - 직접노무비 : 공사현장에서 직접 작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노"]
["                           동력의 대가"]
[]
["      - 간접노무비 : 작업현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장 감독자 등의 기본"]
["                           급과 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액"]
[]
[]
["3.3  경비 산출기준"]
[]
["      경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가 중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말한다."]
[]
[]
["3.4  재료의 할증기준"]
[]
["      재료의 할증은 도면 및 시방에 의하여 산출된 재료의 정미량에 재료의 운반, 절단, 가공 및 시공"]
["      과정에서 발생되는 재료의 Loss를 보전하여 주는 여유율을 말하며 「건설공사표준품셈」의 기준"]
["      을 적용한다."]
[]
[null,"① 정미량(절대소요량) : 공사에 실제 설치되는 자재량"]
[null,"② 총 소요량 : 정미량 + 할증량 (시공손실량)"]
[]
[]
[]
[]
[]
["3.5  노임의 할증기준"]
[]
["      근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피할 경우에는 근로기준법 제49조, 제55조"]
["      , 유해 위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따른다."]
[]
[]
["3.6  품의 할증기준"]
[]
["      품의 할증은 군작전지구, 도서지구, 열차운행지구 등 특수지역에 대한 할증과 야간작업, 고층 특수"]
["      건물 등에 대한 품 할증이 적용되므로 필요한 경우 「건설공사표준품셈」의 품의 할증 기준을 적"]
["      용한다."]
[]
[]
["3.7  수량의 계산"]
[]
["      ① 수량의 단위 및 소수위는 표준품셈 단위 표준에 의한다"]
["      ② 수량의 계산은 지정 소수의 이하 1위까지 구하고 끝수는 4사5입한다"]
["      ③ 계산에 쓰이는 분도는 분까지 원둘레율, 삼각함수, 및 호도의 유효숫자는 3자리 까지로 한다"]
["      ④ 곱하거나 나눗셈에 있어서는 기재된 순서에 의하여 계산하고, 분수는 약분법을 쓰지 않으며, "]
["            각 분수마다 그의 값을 구한 다음 전부의 계산을 한다"]
["      ⑤ 면적의 계산은 보통 수학공식에 의하는 외에 삼사법이나 구적기로 한다"]
[]
["      ⑥ 체적계산은 의사공식에 의함을 원칙으로 하나 토사체적은 양단 면적을 평균한 값에 그 단면간"]
["          의 거리를 곱하여 산출하는 것을 원칙으로 한다"]
["      ⑦ 체적과 면적계산에 있어서 구조물의 수량에서 공제하지 아니하는 부분은"]
["             ","- 콘크리트 구조물중의 말뚝머리"]
[null,"- 보울트의 구멍"]
[null,"- 모따기 또는 물구멍"]
[null,"- 이음줄눈의 간격"]
[null,"- 강구조물의 리벳구멍"]
[null,"- 철근콘크리트 중의 철근"]
[null,"- 포장공종의 1개소당 0.1㎡이하의 구조물 자리"]
[null,"- 조약돌중의 말뚝체적 및 책강목"]
[null,"- 기타 전항에 준하는 것"]
["      ⑧ 성토 및 사석공의 준공토량은 성토 및 사석공 설계도의 양으로 한다 그러나 지반침하량은 지반"]
["          성질에 따라 가산할 수 있다"]
["      ⑨ 절토량은 자연상태의 설계도의 양으로 한다"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}