{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["주상,연립,아파트","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"주상,연립,아파트","index":0,"n_rows":24,"n_cols":16,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,1,21,3],[9,9,11,9],[12,9,15,9],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[15,2,15,3],[12,5,15,5],[12,6,15,6],[14,2,14,3],[9,12,11,12],[12,12,15,12],[9,15,11,15],[12,15,15,15],[12,13,15,13],[12,10,15,10],[20,1,20,3],[9,13,11,13],[9,14,11,14],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[9,5,11,5],[9,6,11,6],[9,10,11,10],[12,14,15,14],[9,0,11,0],[20,0,22,0],[7,0,7,2],[8,2,8,3],[9,1,11,1],[12,1,15,1],[12,2,13,2],[12,0,15,0],[19,1,19,3],[22,1,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["□ 공급공고 대상부지"]
[]
["［아파트 용지］"]
["공급용도","블록명",null,null,"면적(㎡)","건폐율(%)","용적률(%)","세대수(호)","평균규모(㎡)","최고층수","용도지역","공급금액(원)","신청예약금(원)","토지사용가능시기","공급방법","비 고"]
["분양아파트\n(60㎡이하)","A31",null,null,27025,"50 이하","105 이하",357,79.34,"7층","제2종일반주거지역",37710890000,1885544500,"2011년 9월 이후","추첨"," - A31용지와 차량기지 부지 경계와의 거리가 59m 이격되었고, 차량기지\n    계획고는 현재 원지반보다 5m하단에 계획되었음\n - 차량기지 예정부지로 인한 조망권 침해 및 소음‧진동 등이 있을 수 있어 신분당선\n    연장 복선전철사업시행자인 경기철도 주식회사와 상호협의 하여 소음‧진동 방지대\n    책을 수립하여야 함\n - 생태하천 (쇠죽골천) 유로변경 미결정으로 부지조성공사 설계 미확정\n - 신분당선 연장선 경기대역 인근(상업용지, 업무용지, 단독주택용지, 하천 등)은 개발\n    계획 및 토지이용계획이 변경될 예정으로 부지형상, 역사위치, 하천유로, 용도 등이\n    변경될 수 있음"]
["※ 토지사용가능시기는 조성공사 진행상황에 따라 다소 변경될 수 있습니다."]
[]
["［주상복합용지］ "]
["공급용도","블록명","구분",null,"면적(㎡)","건폐율(%)","용적률(%)","세대수","평균규모(㎡)","최고높이","용도지역","공급(예정)금액(원)","입찰보증금(원)","토지사용가능시기","공급방법","비고"]
["85㎡초과 ","C1","주거","85㎡초과",26999,"60 이하","280 이하\n(주거 196 이하)",508,148.76,"90M","일반상업지역",121765490000,8564468500,"2011년 4월 이후","경쟁입찰","- 오피스텔은 전체연면적의 15% 미만\n- 광교신도시 계획고 기준으로 심도 21.1m, 평면이격거리 3.45m로\n  본 사업노선(터널구조물)이 계획되어 있는바, 직접적인 구분지상\n  권설정은 불필요하나, 추후 건축구조물에 대한 구체적인 계획 수\n  립시 구조물과의 이격거리 검토가 필요하며, 공사중 및 운행중 소\n  음, 진동 등의 영향이 있을 수 있음"]
[null,null,"상    업",null,11571,null,null,0,0,null,null,49523880000]
[null,null,"합    계",null,38570,null,null,508,0,null,null,171289370000]
["60~85㎡이하\n85㎡초과","C5","주 거","60~85㎡이하 ",4707.5,"60 이하","300 이하\n(주거 210 이하)",129,109.09,"100M\n(랜드마크타워\n:135~155M)","일반상업지역",20336400000,4777970400,"2011년 4월 이후","경쟁입찰","- 오피스텔은 전체연면적의 20% 미만\n- 광교신도시 계획고 기준으로 심도 15.4m~23.1m 직하부로 본 사업\n  노선(터널구조물)이 계획되어 있는바, 직상부 건축구조물의 구분\n  지상권을 설정하여야 하고, 공사중 및 운행중 소음, 진동 등의 영향\n  이 있을 수 있음\n- 밀레니엄도로 보도구간에 전력구 구조물(2.2mx2.1m)이 매설되어 있으므로\n  흙막이 가시설 및 지하굴착 공사시 확인 후 유의하여 시공하여야 함"]
[null,null,null,"85㎡초과",10983.7,null,null,221,148.76,null,null,47449584000]
[null,null,"상    업",null,6724.8,null,null,0,0,null,null,27773424000]
[null,null,"합    계",null,22416,null,null,350,0,null,null,95559408000]
["※ 토지사용가능시기는 조성공사 진행상황에 따라 다소 변경될 수 있습니다."]
[]
["［연립주택용지］"]
["공급용도","블록명",null,null,"면적(㎡)","건폐율(%)","용적률(%)","세대수(호)","평균규모(㎡)","최고층수","용도지역","공급금액(원)","신청예약금(원)","토지사용가능시기","공급방법","비 고"]
["분양\n연립주택\n(85㎡초과)","B1",null,null,50412,"50 이하","80 이하",271,148.76,"4층","제1종일반주거지역",80407140000,4020357000,"2011년 9월 이후","추첨","- 부지 북측경계 외곽일원에 분묘 4개소 존치\n- 암적치장으로 사용중\n- ‘11.상반기 포장공사  시행으로 건축공사 이동로 일부구간 제한 "]
[null,"B3",null,null,60922,"50 이하","80 이하",327,148.76,"4층","제1종일반주거지역",96561370000,4828068500,"2011년 9월 이후","추첨","- 부지 북측경계 외곽에 분묘 1개소 존치\n - 차기 개발계획 및 실시계획변경시 면적(감564㎡) 및 세대수(감3세대), 토지이용계획\n   변경추진 예정으로 변경내용에 대하여 첨부자료 확인하여야 함\n- ‘11.상반기 포장공사 시행으로 건축공사 이동로 일부구간 제한 및 진입로 협소로 건축공사\n   차량진입 일부제한 예상 "]
[null,"B4",null,null,38923,"50 이하","100 이하",261,148.76,"4층","제1종일반주거지역",76678310000,3833915500,"2011년 9월 이후","추첨","- 부지 동측 근린공원3 내에 분묘 3개소 존치\n- ‘11.상반기 포장공사 시행으로 건축공사 이동로 일부구간 제한 및 진입로 협소로 건축공사\n   차량진입 일부제한 예상\n- 인근 00지역시설로 인해 공사차량운행 등 건축공사 제약 및 입주민 통행 제한 예상"]
["※ 토지사용가능시기는 조성공사 진행상황에 따라 다소 변경될 수 있습니다."]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}