{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":24,"sheets":["목차","총원가계산서","Ⅰ.정보통신공사","공사원가","공사총괄","공사상세","공사구매품","2.정보시스템","장비총괄","장비상세","전용회선","코로케이션","3.SW개발","SW개발총괄","자율주행 관제플랫폼 기능목록","자율주행 운영포탈 기능목록","테스트 연구포탈 기능목록","빅데이터 기능목록","GIS기능목록","고정밀지도 관리시스템 기능목록","4.스마트시티 실시설계","산출내역","5.한전수전비","한전수전"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":15,"defined_names":2107,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"목차","index":0,"n_rows":18,"n_cols":23,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,22]]}
["목             차"]
[]
["Ⅰ. 원가검증 보고서(본문)------------------------",{"$nulls":9},1,null,null,null,"Ⅴ-4-1. 시운전 총괄표-----------------",{"$nulls":7},58]
["Ⅱ. 원가검증의 개요----------------------------",{"$nulls":9},2,null,null,null,"Ⅴ-4-2. 시운전 상세내역서---------------",{"$nulls":7},60]
["Ⅲ. 원가검증의 기준----------------------------",{"$nulls":9},4,null,null,"Ⅴ-5. 관람실 및 스마트시티 실시설계-------------",{"$nulls":8},62]
["Ⅳ. 총괄집계표-------------------------------",{"$nulls":9},7,null,null,null,"Ⅴ-5-1. 실시설계 총괄표----------------",{"$nulls":7},63]
["Ⅴ. 원가계산서------------------------------",{"$nulls":9},9,null,null,null,"Ⅴ-5-2. 관람실 산출표-----------------",{"$nulls":7},65]
[null,"Ⅴ-1. 공사부문-------------------------",{"$nulls":8},12,null,null,null,"Ⅴ-5-3. 스마트시티 실시설계 산출표----------",{"$nulls":7},67]
[null,null,"Ⅴ-1-1. 공사총괄표-------------------",{"$nulls":7},13,{"$nulls":4},"Ⅴ-5-3-1. USP 수립비 산출표----------",{"$nulls":6},69]
[null,null,"Ⅴ-1-2. 공사 상세내역서----------------",{"$nulls":7},15,{"$nulls":4},"Ⅴ-5-3-2. 실시설계비 산출표-----------",{"$nulls":6},71]
[null,"Ⅴ-2. 장비부문-------------------------",{"$nulls":8},39,null,"Ⅵ. 일위대가------------------------------",{"$nulls":9},73]
[null,null,"Ⅴ-2-1. 장비구입 총괄표----------------",{"$nulls":7},40,null,null,"Ⅵ-1. 일위대가목록----------------------",{"$nulls":8},74]
[null,null,"Ⅴ-2-2. 장비구입 상세내역서--------------",{"$nulls":7},42,null,null,null,"Ⅵ-1-1. 일위대가표-------------------",{"$nulls":7},84]
[null,null,"Ⅴ-2-3. 소프트웨어 분리발주--------------",{"$nulls":7},51,null,null,"Ⅵ-2. 기계경비 산출표---------------------",{"$nulls":8},148]
[null,"Ⅴ-3. 응용 소프트웨어 개발부문----------------",{"$nulls":8},53,null,null,"Ⅵ-3. 중기단가 산출표---------------------",{"$nulls":8},153]
[null,null,"Ⅴ-3-1. 응용 소프트웨어 개발 총괄표---------",{"$nulls":7},54,null,"Ⅶ. 한전수전비-----------------------------",{"$nulls":9},157]
[null,null,"Ⅴ-3-2. 응용 소프트웨어 개발 상세내역서-------",{"$nulls":7},56,null,"Ⅷ. 단가조사표-----------------------------",{"$nulls":9},159]
[null,"Ⅴ-4. 시운전 부문------------------------",{"$nulls":8},57,null,"Ⅸ. 참 고 자 료-----------------------------",{"$nulls":9},172]

{"sheet":"총원가계산서","index":1,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,0,41,2],[42,0,42,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[36,0,38,0],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,0,39,2],[40,0,40,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,0,35,0],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[4,0,28,0],[4,1,4,2],[5,1,7,1],[8,1,8,2],[9,1,11,1],[12,1,12,2],[13,1,23,1],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5]]}
["총 원 가 계 산 서"]
["n사업명 : 판교제로시티 자율주행 구축사업"]
["부문","공종","구분","금액","산출근거","비고"]
[]
["1.정보\n  통신\n  공사"," 재 료 비"]
[null,null,"직접재료비"]
[null,null,"간접재료비"]
[null,null,"소계"]
[null," 노 무 비"]
[null,null,"직접노무비"]
[null,null,"간접노무비"]
[null,null,"소계"]
[null," 경     비"]
[null,null,"직접경비"]
[null,null,"산업재해보상보험료"]
[null,null,"산업안전보건관리비"]
[null,null,"기타경비"]
[null,null,"퇴직공제부금비"]
[null,null,"고용보험료"]
[null,null,"국민건강보험료"]
[null,null,"노인장기요양보험료"]
[null,null,"국민연금보험료"]
[null,null,"하도급지급보증서발급수수료"]
[null,null,"소계"]
[null,"순공사원가"]
[null,"일반관리비"]
[null,"이윤"]
[null,"공사 구매품"]
[null,"정보통신공사 합계"]
["2. 정보\n시스템","장비 구입비"]
[null,"상용 소프트웨어"]
[null,"응용 소프트웨어 개발비"]
[null,"관람실/관제실"]
[null,"전용회선"]
[null,"코로케이션"]
[null,"정보시스템 합계"]
["3.스마트시티 실시설계 ","ISP"]
[null,"실시설계"]
[null,"스마트시티 실시설계 합계"]
["구축비 합계"]
["부가가치세"]
["4.한전수전비 (부가가치세 포함)"]
["구축비 총계"]

{"sheet":"Ⅰ.정보통신공사","index":2,"n_rows":6,"n_cols":1,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[5,0,5,4],[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4]]}
[]
[]
["판교제로시티 자율주행 실증단지 구축사업"]
[]
[]
["1.정보통신공사"]

{"sheet":"공사원가","index":3,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[12,1,22,1],[23,1,23,2],[6,1,7,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[2,4,2,5],[3,3,4,3],[29,0,29,2],[28,0,28,2],[9,1,10,1],[26,1,26,2],[27,0,27,2],[5,0,26,0],[5,1,5,2],[8,1,8,2],[11,1,11,2]]}
["공사 원가계산서"]
[]
["■ 사업명 : 판교제로시티 자율주행 실증단지"]
["부문","공종","구분","금액","산출근거","비고"]
[]
["정보\n통신\n공사\n분야"," 재 료 비"]
[null,"재료비","직접재료비"]
[null,null,"간접재료비"]
[null," 노 무 비"]
[null,"노무비","직접노무비"]
[null,null,"간접노무비"]
[null," 경    비"]
[null,"경비","직접경비"]
[null,null,"산업재해보상보험료"]
[null,null,"산업안전보건관리비"]
[null,null,"기타경비"]
[null,null,"퇴직공제부금비"]
[null,null,"고용보험료"]
[null,null,"국민건강보험료"]
[null,null,"노인장기요양보험료"]
[null,null,"국민연금보험료"]
[null,null,"하도급지급보증서발급수수료"]
[null,null,"소계"]
[null,"순공사원가"]
[null,"일반관리비"]
[null,"이윤"]
[null,"구매품"]
["정보통신공사 합계(만단위 절사)"]
["부가가치세"]
["정보통신공사 총계"]

{"sheet":"공사총괄","index":4,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,11],[2,12,4,12],[0,0,0,12],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[3,8,3,9],[3,6,3,7],[3,4,3,5],[3,10,3,11]]}
["공사 총괄표"]
[{"$f":"공사원가!A3","v":"■ 사업명 : 판교제로시티 자율주행 실증단지"}]
["품명","규격","단위","수량","금        액",{"$nulls":7},"비고"]
[{"$nulls":4},"재료비",null,"노무비",null,"경비",null,"합계"]
[{"$nulls":4},"단가","금액","단가","금액","단가","금액","단가","금액"]
["공사부문"]
["Ⅰ. 공통공사비"]
["가. 도급자용 가설사무소 ",null,"식",1]
["Ⅱ. 센터"]
[{"$f":"공사상세!A25","v":"가. 센터기반공사"},null,"식",1]
[{"$f":"공사상세!A117","v":"나. 센터기반 통신공사 "},null,"식",1]
["다. 센터 이전",null,"식",1]
["Ⅲ. IoT센서 서비스"]
["가. 교차로내 신호현시 IoT 서비스",null,"식",1]
["나. 도로환경 IoT 서비스 ",null,"식",1]
["다. 스마트 보행자 care 서비스 ",null,"식",1]
["라. 자율주행 도로 감시서비스 ",null,"식",1]
["Ⅳ. 정보통신 인프라"]
["가. 통신관로",null,"식",1]
["나. 통신선로",null,"식",1]
["다. 전기선로",null,"식",1]
["라. 통신장비",null,"식",1]

{"sheet":"공사상세","index":5,"n_rows":484,"n_cols":13,"rows_kept":484,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[3,4,3,11],[4,8,4,9],[4,10,4,11],[3,12,5,12],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3]]}
["공사 상세내역서"]
[]
[{"$f":"공사원가!A3","v":"■ 사업명 : 판교제로시티 자율주행 실증단지"}]
["품           명","규      격","단 위","수 량","금        액",{"$nulls":7},"비고"]
[{"$nulls":4}," 재   료   비",null," 노   무   비",null,"경        비",null,"합     계"]
[{"$nulls":4},"단 가","금   액","단 가","금   액","단 가","금   액","단 가","금   액"]
["정보통신공사 "]
["Ⅰ. 공통공사비"]
["가. 도급자용 가설사무소 "]
["가설사무소 (3mx9m=27㎡) ","사무실용 내부시설 포함(24개월)"," ㎡ ",130]
["가설창고   (3mx6m=18㎡) ","창고용, 내부도색 마감(24개월)"," ㎡ ",80]
{"$rows_empty":12}
["Ⅱ. 센터"]
["가. 센터기반공사"]
["1. 통합관제센터 "]
[" 1) CCTV 설비 "]
["합성수지관","난연, CD, 28mm "," M ",2560]
["통신케이블","CAT.6 "," M ",2560]
["커넥터","CAT.6, RJ-45 "," 개 ",50]
["F/O Jumper Cord","MM, LC-LC, 1M "," 개 ",2]
["전선관 부속품","배관비의 40% "," 식 ",1]
["잡자재비","배선비의 5% "," 식 ",1]
["공구손료","노무비의 3% "," 식 ",1]
[" 2) 출입통제 설비 "]
["합성수지관","난연, CD, 28mm "," M ",1120]
["통신케이블 ","CAT.6 "," M ",1120]
["제어케이블 ","6C "," M ",1920]
["제어케이블 ","4C "," M ",480]
["전원케이블 ","FCV 4sq 3C "," M ",100]
["커넥터 ","CAT.6, RJ-45 "," 개 ",30]
["생체인식기 ","지정맥, 5\" LCD 터치스크린 "," 대 ",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["전기정 ","EM Lock, 600LBS "," 대 ",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["카드등록기",null," 대 ",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["생체등록기 ","지정맥, USB "," 대 ",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["배관부속품 ","배관비의 40% "," 식 ",1]
["잡자재비 ","배선비의 5% "," 식 ",1]
["공구손료 ","노무비의 3% "," 식 ",1]
["2.임시관제센터 "]
[" 1) CCTV 설비 "]
["합성수지관","난연, CD, 28mm "," M ",60]
["통신케이블 ","CAT.6 "," M ",6]
["커넥터 ","CAT.6, RJ-45 "," 개 ",4]
["전선관 부속품 ","배관비의 40% "," 식 ",1]
["잡자재비 ","배선비의 5% "," 식 ",1]
["공구손료 ","노무비의 3% "," 식 ",1]
[" 2) 출입통제 설비 "]
["합성수지관","난연, CD, 28mm "," M ",120]
["통신케이블 ","CAT.6 "," M ",160]
["제어케이블 ","6C "," M ",40]
["제어케이블 ","4C "," M ",30]
["전원케이블 ","FCV 4sq 3C "," M ",12]
["커넥터 ","CAT.6, RJ-45 "," 개 ",1]
["ACU(4ch)","4ch, TCP/IP "," SET ",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["생체인식기 ","지정맥, 5\" LCD 터치스크린 "," 대 ",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["전기정 ","EM Lock, 600LBS "," 대 ",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["출입관리프로그램 ","출입운영제어 "," 식 ",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["카드등록기",null," 대 ",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["생체등록기 ","지정맥, USB "," 대 ",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["배관부속품 ","배관비의 40% "," 식 ",1]
["잡자재비 ","배선비의 5% "," 식 ",1]
["공구손료 ","노무비의 3% "," 식 ",1]
["3.임시 IDC센터 "]
[" 1) CCTV 설비 "]
["합성수지관","난연, CD, 28mm "," M ",60]
["통신케이블 ","CAT.6 "," M ",6]
["커넥터 ","CAT.6, RJ-45 "," 개 ",10]
["전선관 부속품 ","배관비의 40% "," 식 ",1]
["잡자재비 ","배선비의 5% "," 식 ",1]
["공구손료 ","노무비의 3% "," 식 ",1]
[" 2) 출입통제 설비 "]
["합성수지관","난연, CD, 28mm "," M ",120]
["통신케이블 ","CAT.6 "," M ",160]
["제어케이블 ","6C "," M ",40]
["제어케이블 ","4C "," M ",30]
["전원케이블 ","FCV 4sq 3C "," M ",12]
["커넥터 ","CAT.6, RJ-45 "," 개 ",1]
["ACU(12ch)","12ch, TCP/IP "," SET ",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["생체인식기 ","지정맥, 5\" LCD 터치스크린 "," 대 ",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["전기정 ","EM Lock, 600LBS "," 대 ",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["배관부속품 ","배관비의 40% "," 식 ",1]
["잡자재비 ","배선비의 5% "," 식 ",1]
["공구손료 ","노무비의 3% "," 식 ",1]
[" 3) 상황판 설치"]
["임시관제실 가설공사","먹매김 및 목공 현장공사"," ㎡ ",54]
["임시관제실 벽체공사","가벽설치 및 상항판 벽체공사"," ㎡ ",54]
[" 4) UPS 공사"]
["임시관제센터 UPS공사","1 EA","EA",1]
[" 5) 전기공사"]
["전원케이블","F-CV 25㎟×3C","M",190]
["전원케이블","F-CV 6㎟×3C","M",27]
["접지선","F-GV 16㎟×1C","M",190]
["접지선","F-GV 10㎟×1C","M",27]
["전원케이블","HFIX 4㎟×1C","M",180]
["MESH TRAY 설치","STRIGHT W200×H100","M",48]
["MESH TRAY 설치","TEE W200×H100","EA",6]
["MESH TRAY 설치","ELBOW W200×H100","EA",3]
["AL 덕트","70×40","M",120]
["임시 관제센터 분전반","Main 4P 75A/ 2P 30A 4EA / 2P 50A 1ea -ELB / 2P 20A 6ea -ELB","EA",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Ⅱ. 센터"]
["나. 센터기반 통신공사 "]
["1. 통합관제센터"]
["UTP 케이블(구내)","Cat.6 4P","M",15300]
["광케이블","M/M 24Core","M",95]
["광케이블","M/M 8ore","M",4550]
["광분배함","24Core FDF","개",2]
["패치판넬","LS 24P Cat.6","대",20]
["국내성단",null,"core",64]
["회선시험",null,"Port",550]
["2. 임시관제센터"]
["UTP 케이블(구내)","Cat.6 4P","M",450]
["광 점퍼코드","LC-LC PATCH CORD MM DUPLEX 3M","본",15]
["회선시험",null,"core",51]
["3.임시 IDC센터 "]
["UTP 케이블(구내)","Cat.6 4P","M",3060]
["광케이블","M/M 8Core","M",910]
["패치판넬","LS 24P Cat.6","대",4]
["회선시험",null,"Port",110]
["Ⅱ. 센터"]
["다. 센터 이전"]
["1. 서버/저장장치/백업장치 이전, 설치"]
["서버(2U) 이설","2U ","대",41]
["서버(1U) 이설","1U","대",1]
["Storage 이설","2U,4U,4U,6U,26U","대",5]
["백업장비 이설",null,"대",0]
["SAN스위치 이설",null,"대",6]
["통신부대장비 이설",null,"대",15]
["2. 네트워크/보안 이전, 설치"]
["L3 스위치 이설",null,"대",4]
["L2 스위치 이설",null,"대",28]
["L4스위치 이설",null,"대",4]
["보안장비 이설",null,"대",16]
["통신부대장비 이설",null,"대",31]
["3. 센터기반 환경"]
["에어컨 이설",null,"대",1]
["PC & 모니터",null,"대",6]
["UPS 이설",null,"대",1]
["배터리 이설",null,"식",1]
["LCD 모니터 이설 (상황판)",null,"대",6]
["잡자재비",null,"식",1]
["4. 케이블 철거 및 설치"]
["RACK 이설","2200mm이하","개소",12]
["광점퍼코드 설치","MM-3m-LC/LC","개소",20]
["광점퍼코드 설치","MM-5m-LC/LC","개소",30]
["광점퍼코드 설치","MM-10m-LC/LC","개소",30]
["광점퍼코드 설치","MM-15m-LC/LC","개소",30]
["광점퍼코드 설치","MM-20m-LC/LC","개소",30]
["광점퍼코드 설치","MM-25m-LC/LC","개소",22]
["광점퍼코드 설치","MM-30m-LC/LC","개소",20]
["광점퍼코드 설치","MM-35m-LC/LC","개소",28]
["UTP 케이블 설치","Cat.6","M",1200]
["RJ45 설치","8Pin","개 ",170]
["HDMI 케이블 설치",null,"M",96]
["잡자재비",null,"식",1]
["5. 전원케이블 철거 및 설치"]
["전원케이블 설치","6SQ-3C","M",206]
["전원케이블 설치","10SQ-4C","M",210]
["리셉터클 설치","A형(60A)","개",6]
["리셉터클 설치","B형(30A)","개",4]
["잡자재비",null,"식",1]
["6. 운송"]
["시스템 운송","무진동(3.5Ton)","대",1]
["시스템 운송","무진동(5Ton)","대",2]
["시스템 운송","지게차(5Ton) _ 상/하차","대",2]
["도공비",null,"식",1]
["보강재 및 포장",null,"식",1]
["운송보험료(도입가* 0.025%)",null,"식",1]
["잡자재 및 부대비용",null,"식",1]
{"$rows_empty":7}
["Ⅲ. IoT센서 서비스"]
["가. 교차로내 신호현시 IoT 서비스"]
["1. 현장기반공사"]
["해당사항 없음."]
["2. 현장장비공사"]
["1) 1단계"]
["알림표지판","W400 x H1670 mm"," 대 ",12]
["예고표지판","W700 x H1350 mm"," 대 ",12]
["단위시험","현장 IoT센서"," 식 ",4]
["종합시험","통합관제센터"," 식 ",4]
["2) 2단계"]
["알림표지판","W400 x H1670 mm"," 대 ",19]
["예고표지판","W700 x H1350 mm"," 대 ",19]
["단위시험","현장 IoT센서"," 식 ",6]
["종합시험","통합관제센터"," 식 ",6]
[]
[]
["Ⅲ. IoT센서 서비스"]
["나. 도로환경 IoT서비스 "]
["1. 현장기반공사"]
["자율주행도로감시 IoT서비스 통합 Pole 공통 사용"]
["2. 현장장비공사"]
["1) 1단계"]
["제어케이블","24AWG x 4C","m",16]
["압착단자(1.5SQ)","1.5SQ","개",4]
["단위시험","현장 IoT센서","식",2]
["종합시험","통합관제센터","식",2]
["2) 2단계"]
["제어케이블","24AWG x 4C","m",24]
["압착단자(1.5SQ)","1.5SQ","개",6]
["단위시험","현장 IoT센서","식",3]
["종합시험","통합관제센터","식",3]
[]
[]
["Ⅲ. IoT센서 서비스"]
["다. 스마트 보행자 care 서비스 "]
["1. 현장기반공사"]
["1) 1단계"]
["철주 기초","중공기초(상부)500x(하부1)700x(하부2)900x(높이)800(직각형)앙카230mm포함","식",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["관내배선(16SQ)","F-GV 16SQ, IEC","m",22]
["접지단자(16SQ)","16SQ","개",8]
["관내배선(35SQ)","F-GV 35SQ, IEC","m",50]
["접지단자(35SQ)","35SQ","개",8]
["지중전선관","ELP 30 mm","m",24]
["접지(E3통신)","E3(통신) 1개소(접지봉4개)","개",8]
["접지(E1통신)","E1(통신) 1개소(접지봉2개)","개",16]
["Pole","Ø216 x 4.5T x 8M, Arm : 3M, STS","식",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["안내 표지판","양면 W1000 x H200 mm","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["피뢰침","Ø42.7 × 1180 mm, (E.S.E형)","개",4]
["스마트함체(700)","STS, W550 x H700 x D450, EM Lock, FAN, Heater","대",4]
["부스바(2.2)","5 mm x 50 mm (2.2Kg)","개",4]
["전원 서지보호기","40KA, SPD Class-II, 병렬접속","개",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["데이터 서지보호기","20KA/mode, RJ-45, 직렬접속","개",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["UTP 콘넥터","Modular(RJ45-8Pin Plug)","개",40]
["UTP 케이블","UTP CAT6","m",132]
["난연전력케이블(2.5SQ)","F-CV 2.5SQ X 3C, IEC 옥외","m",132]
["압착단자(2.5SQ)","2.5SQ","개",8]
["누전차단기(자동복구형)","정격전압 : 220V / 60Hz, 2P 2E ","개",4]
["자동전압조정기(AVR)","입력:160V~286V 60Hz ±3Hz, 출력:220V 60Hz, 1KVA","대",4]
["네트워크장애제어 전원공급 장치","장비원격제어, 6port AC 220V, 3port Relay, 3port = sensor 온도/습도/전압/ALL IP체크","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["2) 2단계"]
["철주 기초","중공기초(상부)500x(하부1)700x(하부2)900x(높이)800(직각형)앙카230mm포함","식",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["관내배선(16SQ)","F-GV 16SQ, IEC","m",55]
["접지단자(16SQ)","16SQ","개",20]
["관내배선(35SQ)","F-GV 35SQ, IEC","m",125]
["접지단자(35SQ)","35SQ","개",20]
["지중전선관","ELP 30 mm","m",60]
["접지(E3통신)","E3(통신) 1개소(접지봉4개)","개",20]
["접지(E1통신)","E1(통신) 1개소(접지봉2개)","개",40]
["Pole","Ø216 x 4.5T x 8M, Arm : 3M, STS","식",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["안내 표지판","양면 W1000 x H200 mm","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["피뢰침","Ø42.7 × 1180 mm, (E.S.E형)","개",10]
["스마트함체(700)","STS, W550 x H700 x D450, EM Lock, FAN, Heater","대",10]
["부스바(2.2)","5 mm x 50 mm (2.2Kg)","개",10]
["전원 서지보호기","40KA, SPD Class-II, 병렬접속","개",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["데이터 서지보호기","20KA/mode, RJ-45, 직렬접속","개",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["UTP 콘넥터","Modular(RJ45-8Pin Plug)","개",104]
["UTP 케이블","UTP CAT6","m",346]
["난연전력케이블(2.5SQ)","F-CV 2.5SQ X 3C, IEC 옥외","m",346]
["압착단자(2.5SQ)","2.5SQ","개",20]
["누전차단기(자동복구형)","정격전압 : 220V / 60Hz, 2P 2E ","개",10]
["자동전압조정기(AVR)","입력:160V~286V 60Hz ±3Hz, 출력:220V 60Hz, 1KVA","대",10]
["네트워크장애제어 전원공급 장치","장비원격제어, 6port AC 220V, 3port Relay, 3port = sensor 온도/습도/전압/ALL IP체크","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["2. 현장장비공사"]
["(1) 단독 Pole (카메라부)"]
["1) 1단계"]
["검지 카메라","감지거리 50M, IR 750nm, 2MP, IR일체형 ","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["추적 카메라","3MP FHD, 500M, IR 방사 36배 줌, 360 endress 스피드돔 IR일체형","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["단위시험","현장 IoT센서","식",4]
["종합시험","통합관제센터","식",4]
["2) 2단계"]
["검지 카메라","감지거리 50M, IR 750nm, 2MP, IR일체형 ","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["추적 카메라","3MP FHD, 500M, IR 방사 36배 줌, 360 endress 스피드돔 IR일체형","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["단위시험","현장 IoT센서","식",10]
["종합시험","통합관제센터","식",10]
["(2) 보행신호등 IoT센서부"]
["1) 1단계"]
["SUB 제어장치","구간제어기","개",32]
["LED 센서 Pole","STS-316L W130 x H800 x D130 mm","개",80]
["감지센서","감지거리 20M이상","개",320]
["통합형보행신호등주(제어함체내장, 4m)","STS-316L H4000 mm","개",16]
["스피커","5W Spaker","개",160]
["투광등","LED 80W, IP67","개",16]
["SMPS","AC/DC 변환기","개",16]
["장애인음향수신호기","경찰청표준규격","개",16]
["기초앙카 기둥","구조용 각관(50 X 50 X 400)","개",80]
["기초앙카 베이스 강판","열연강판 5T(130 X 130)","개",80]
["기초앙카 너트(셋트)","스테인레스 6각볼트 (12mm)","개",320]
["기초앙카기둥(4m용)","구조용 강관(Ø70 x 500)","개",16]
["기초앙카 베이스 강판(4m용)","열연강판 10T(150  X 150)","개",16]
["기초앙카 너트 셋트(통합보행등주)","스테인레스 6각볼트 (12mm)","개",128]
["지중전선관","ELP 30 mm","m",800]
["제어케이블","24AWG x 4C","m",2720]
["보도블럭 걷기","인건비만 산출","㎥",500]
["보도블럭 포장","인건비만 산출","㎥",500]
["단위시험(신호)","신호등 연동 제어신호 시험","식",16]
["종합시험(신호)","신호등 연동 통합제어 신호 시험","식",4]
["2) 2단계"]
["SUB 제어장치","구간제어기","개",104]
["LED 센서 Pole","STS-316L W130 x H800 x D130 mm","개",260]
["감지센서","감지거리 20M이상","개",1040]
["통합형보행신호등주(제어함체내장, 4m)","STS-316L H4000 mm","개",52]
["스피커","5W Spaker","개",520]
["투광등","LED 80W, IP67","개",52]
["SMPS","AC/DC 변환기","개",52]
["장애인음향수신호기","경찰청표준규격","개",52]
["기초앙카 기둥","구조용 각관(50 X 50 X 400)","개",260]
["기초앙카 베이스 강판","열연강판 5T(130 X 130)","개",260]
["기초앙카 너트(셋트)","스테인레스 6각볼트 (12mm)","개",1040]
["기초앙카기둥(4m용)","구조용 강관(Ø70 x 500)","개",52]
["기초앙카 베이스 강판(4m용)","열연강판 10T(150  X 150)","개",52]
["기초앙카 너트 셋트(통합보행등주)","스테인레스 6각볼트 (12mm)","개",416]
["지중전선관","ELP 30 mm","m",2600]
["제어케이블","24AWG x 4C","m",8840]
["보도블럭 걷기","인건비만 산출","㎥",1625]
["보도블럭 포장","인건비만 산출","㎥",1625]
["단위시험(신호)","신호등 연동 제어신호 시험","식",52]
["종합시험(신호)","신호등 연동 통합제어 신호 시험","식",10]
{"$rows_empty":10}
["Ⅲ. IoT센서 서비스"]
["라. 자율주행 도로감시 서비스 "]
["1. 현장기반공사"]
["1) 1단계"]
["철주 기초","중공기초(상부)500x(하부1)700x(하부2)900x(높이)800(직각형)앙카230mm포함","식",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["관내배선(16SQ)","F-GV 16SQ, IEC","m",44]
["접지단자(16SQ)","16SQ","개",16]
["관내배선(35SQ)","F-GV 35SQ, IEC","m",100]
["접지단자(35SQ)","35SQ","개",16]
["지중전선관","ELP 30 mm","m",48]
["접지(E3통신)","E3(통신) 1개소(접지봉4개)","개",16]
["접지(E1통신)","E1(통신) 1개소(접지봉2개)","개",32]
["Pole","Ø216 x 4.5T x 8M, Arm : 3M, STS","식",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["안내 표지판","양면 W1000 x H200 mm","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["피뢰침","Ø42.7 × 1180 mm, (E.S.E형)","개",8]
["스마트함체(700)","STS, W550 x H700 x D450, EM Lock, FAN, Heater","대",8]
["부스바(2.2)","5 mm x 50 mm (2.2Kg)","개",8]
["전원 서지보호기","40KA, SPD Class-II, 병렬접속","개",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["데이터 서지보호기","20KA/mode, RJ-45, 직렬접속","개",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["UTP 콘넥터","Modular(RJ45-8Pin Plug)","개",64]
["UTP 케이블","UTP CAT6","m",200]
["난연전력케이블(2.5SQ)","F-CV 2.5SQ X 3C, IEC 옥외","m",200]
["압착단자(2.5SQ)","2.5SQ","개",16]
["누전차단기(자동복구형)","정격전압 : 220V / 60Hz, 2P 2E ","개",8]
["자동전압조정기(AVR)","입력:160V~286V 60Hz ±3Hz, 출력:220V 60Hz, 1KVA","대",8]
["네트워크장애제어 전원공급 장치","장비원격제어, 6port AC 220V, 3port Relay, 3port = sensor 온도/습도/전압/ALL IP체크","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["2) 2단계"]
["철주 기초","중공기초(상부)500x(하부1)700x(하부2)900x(높이)800(직각형)앙카230mm포함","식",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["관내배선(16SQ)","F-GV 16SQ, IEC","m",22]
["접지단자(16SQ)","16SQ","개",8]
["관내배선(35SQ)","F-GV 35SQ, IEC","m",50]
["접지단자(35SQ)","35SQ","개",8]
["지중전선관","ELP 30 mm","m",24]
["접지(E3통신)","E3(통신) 1개소(접지봉4개)","개",8]
["접지(E1통신)","E1(통신) 1개소(접지봉2개)","개",16]
["Pole","Ø216 x 4.5T x 8M, Arm : 3M, STS","식",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["안내 표지판","양면 W1000 x H200 mm","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["피뢰침","Ø42.7 × 1180 mm, (E.S.E형)","개",4]
["스마트함체(700)","STS, W550 x H700 x D450, EM Lock, FAN, Heater","대",4]
["부스바(2.2)","5 mm x 50 mm (2.2Kg)","개",4]
["전원 서지보호기","40KA, SPD Class-II, 병렬접속","개",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["데이터 서지보호기","20KA/mode, RJ-45, 직렬접속","개",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["UTP 콘넥터","Modular(RJ45-8Pin Plug)","개",32]
["UTP 케이블","UTP CAT6","m",100]
["난연전력케이블(2.5SQ)","F-CV 2.5SQ X 3C, IEC 옥외","m",100]
["압착단자(2.5SQ)","2.5SQ","개",8]
["누전차단기(자동복구형)","정격전압 : 220V / 60Hz, 2P 2E ","개",4]
["자동전압조정기(AVR)","입력:160V~286V 60Hz ±3Hz, 출력:220V 60Hz, 1KVA","대",4]
["네트워크장애제어 전원공급 장치","장비원격제어, 6port AC 220V, 3port Relay, 3port = sensor 온도/습도/전압/ALL IP체크","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["2. 현장장비공사"]
["1) 1단계"]
["검지 카메라","감지거리 50M, IR 750nm, 2MP, IR일체형 ","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["추적 카메라","3MP FHD, 500M, IR 방사 36배 줌, 360 endress 스피드돔 IR일체형","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["단위시험","현장 IoT센서","식",8]
["종합시험","통합관제센터","식",8]
["2) 2단계"]
["검지 카메라","감지거리 50M, IR 750nm, 2MP, IR일체형 ","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["추적 카메라","3MP FHD, 500M, IR 방사 36배 줌, 360 endress 스피드돔 IR일체형","대",0,{"$nulls":8},"관급자재비"]
["단위시험","현장 IoT센서","식",4]
["종합시험","통합관제센터","식",4]
{"$rows_empty":8}
["Ⅳ. 정보통신 인프라"]
["가. 통신관로"]
["중기터파기","토사,백호0.2㎥","㎥",1702.6]
["중기터파기","토사,백호0.4㎥","㎥",447.56]
["중기되메우기 ","백호0.2㎥ 비다짐","㎥",730.51]
["중기되메우기 ","백호0.2㎥+래머80kg","㎥",914.47]
["중기되메우기 ","백호0.4㎥+래머80kg","㎥",311.5]
["잔토처리","현장내흙펴깔기","㎥",924.54]
["2FC 포설","Ø100*2","M",4677]
["2FC 포설","Ø50*2","M",676]
["2PE 포설","Ø28*2","M",78]
["1ELP 포설","Ø50*1","M",1300]
["SCD내관 포설","Ø25*5","M",9354]
["경고테이프 포설","0.25*300mm","M",6731]
["맨홀","광1-1호","기",40]
["인공철개 ","소형","조",40]
["PC-BOX 및 철개 ","PC-BOX : 600*600*800, 철개 : 700x700x30T","기",26]
["보안접지","100Ω이하","개소",40]
["지수부럭 ","내관용","개소",176]
["석분",null,"㎥",730.51]
["Ⅳ. 정보통신 인프라"]
["나. 통신선로"]
["광케이블 포설","SM-4CORE","M",1066]
["광케이블 포설","SM-8CORE","M",691]
["광케이블 포설","SM-24CORE","M",15025]
["광케이블 포설","SM-48CORE","M",626]
["광케이블 코아 접속","지하, 12C 이하","CORE",288]
["광케이블 코아 접속","지하, 13C~48C 이하","CORE",508]
["광케이블 외피접속","지하, 48C","개소",8]
["광케이블 외피접속","지하, 24C","개소",48]
["최종시험","광케이블 시험 및 측정","CORE",144]
["광케이블 국내성단","13C ~ 71C","CORE",288]
["광케이블 국내성단","12C이하","CORE",248]
["F.D.F설치","48N","개소",2]
["F.D.F설치","24N","개소",8]
["F.D.F설치","12N","개소",52]
["스파이랄 스리브 설치","통과인수공","개소",128]
["스파이랄 스리브 설치","접속인수공","개소",112]
["스파이랄 스리브 설치","구내","M",200]
["분배함 본딩",0,"개소",60]
["Ⅳ. 정보통신 인프라"]
["다. 전기선로"]
["전원케이블 포설","TFR-CV 4㎟-2C","M",1482]
["통신용 전력케이블 단말처리","16㎟ 2C","개소",52]
{"$rows_empty":13}
["Ⅳ. 정보통신 인프라"]
["라. 통신장비"]
["시험 및 측정",null,"식",36]
[null,"( 이 하 여 백 )"]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":10},"`"]

{"sheet":"공사구매품","index":6,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,3,3,5],[3,6,6,6],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5]]}
["공사 구매품 상세내역서"]
[]
[{"$f":"공사원가!A3","v":"■ 사업명 : 판교제로시티 자율주행 실증단지"}]
["품명","규격","단위","금액",null,null,"비고"]
[null,null,null,"수량","단가","금액"]
[]
[]
["공사 구매품(장비)"]
["I. IoT센서 서비스"]
["가. 교차로내 신호현시 IoT 서비스"]
["1) 1단계"]
["신호제어기 Option Board","경찰청 교통신호제어기 표준규격서 (2010)"," 대 ",4]
["LTE라우터","무선전송장치"," 대 ",4]
["2) 2단계"]
["신호제어기 Option Board","경찰청 교통신호제어기 표준규격서 (2010)"," 대 ",6]
["LTE라우터","무선전송장치"," 대 ",6]
["나. 도로환경 IoT 서비스 "]
["1) 1단계"]
["노면센서(영상식)","비접촉 영상식 노면센서 (물, 얼음, 슬러쉬, 눈, 언상태 검지)","대",2]
["신호변환기","RS422/485,RS232C <-> TCP/IP","대",2]
["LTE라우터","무선전송장치"," 대 ",2]
["2) 2단계"]
["노면센서(영상식)","비접촉 영상식 노면센서 (물, 얼음, 슬러쉬, 눈, 언상태 검지)","대",3]
["신호변환기","RS422/485,RS232C <-> TCP/IP","대",3]
["LTE라우터","무선전송장치"," 대 ",3]
["다. 스마트 보행자 care 서비스 "]
["1) 1단계"]
["제어장치(통합형,내장)","통합제어기(경찰청표준규격)","개",16]
["LTE라우터","무선전송장치","대",16]
["2) 2단계"]
["제어장치(통합형,내장)","통합제어기(경찰청표준규격)","개",52]
["LTE라우터","무선전송장치","대",52]
["라. 자율주행 도로 감시서비스 "]
["해당사항 없음."]
["II. 정보통신 인프라"]
["가. 통신장비"]
["COT 셀프","19“ Shelf Type 4U 미만, IP-MPLS, 50ms 이내 자동 장애보호 지원, 10GbE 최대 24포트 이상 수용 가능, 1GbE 최대 132포트 이상 수용 가능, 1카드 당 10GbE (SFP+) 2포트 이상 제공(COT 1대당 집선스위치 연계 2장, COT간 Inter-Link 2장 총 4장 이상 제공)","식",4]
["데이터라인카드","1카드 당 1GbE(SFP) 10포트 이상 제공","식",8]
["RT","19“ Box Type 2U 미만, IP-MPLS, 50ms 이내 자동 장애보호 지원, 1GbE(SFP) 4포트 이상 제공, 10/100/1000Base-TX 8포트 이상 제공, POE/POE+ 2포트 이상 제공, 함체내 -30℃ ~ +50℃ 환경 조건 만족","식",52]
[null,"( 이 하 여 백 )"]

{"sheet":"2.정보시스템","index":7,"n_rows":6,"n_cols":1,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[5,0,5,4],[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4]]}
[]
[]
["판교제로시티 자율주행 실증단지 구축사업"]
[]
[]
["2.정보시스템"]

{"sheet":"장비총괄","index":8,"n_rows":53,"n_cols":10,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,0,52,0],[35,1,39,1],[40,1,43,1],[44,1,47,1],[48,1,51,1],[52,1,52,2],[6,0,6,2],[7,0,10,0],[7,1,9,1],[10,1,10,2],[11,0,34,0],[11,1,15,1],[16,1,19,1],[20,1,24,1],[25,1,28,1],[29,1,33,1],[34,1,34,2],[0,0,0,9],[3,0,5,2],[3,3,3,8],[3,9,5,9],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8]]}
["장비구입 총괄표"]
[]
["■ 사업명 : 판교제로시티 자율주행 실증단지"]
["구분",null,null,"금    액",{"$nulls":5},"비고"]
[null,null,null,"하드웨어","소프트웨어","네트워크","보안","관제실/관람실","합계"]
[]
["장비구입 총계"]
["1. V2X 시스템","V2X 시스템","하드웨어"]
[null,null,"소프트웨어"]
[null,null,"소계"]
[null,"합계","소계"]
["2. 관제센터","관제센터","하드웨어(서버 및 스토리지)"]
[null,null,"소프트웨어"]
[null,null,"네트워크"]
[null,null,"보안"]
[null,null,"소계"]
[null,"연구지원","하드웨어(서버 및 스토리지)"]
[null,null,"소프트웨어"]
[null,null,"네트워크"]
[null,null,"소계"]
[null,"빅데이터","하드웨어(서버 및 스토리지)"]
[null,null,"소프트웨어"]
[null,null,"네트워크"]
[null,null,"보안"]
[null,null,"소계"]
[null,"관제실","관제실 일반"]
[null,null,"출입감시"]
[null,null,"상황판"]
[null,null,"소계"]
[null,"관람실","투명 LCD 시스템"]
[null,null,"스마트 글라스"]
[null,null,"스마트 테이블(멀티택션)"]
[null,null,"VR시스템"]
[null,null,"소계"]
[null,"합계"]
["3. IoT센서 서비스","통합영상 및 \n시설물 관리","하드웨어(서버 및 스토리지)"]
[null,null,"소프트웨어"]
[null,null,"네트워크"]
[null,null,"보안"]
[null,null,"소계"]
[null,"신호정보제공서비스","하드웨어(서버 및 스토리지)"]
[null,null,"소프트웨어"]
[null,null,"보안"]
[null,null,"소계"]
[null,"스마트보행자케어서비스","하드웨어(서버 및 스토리지)"]
[null,null,"소프트웨어"]
[null,null,"보안"]
[null,null,"소계"]
[null,"도로주행상태감시서비스","하드웨어(서버 및 스토리지)"]
[null,null,"소프트웨어"]
[null,null,"보안"]
[null,null,"소계"]
[null,"합계"]

{"sheet":"장비상세","index":9,"n_rows":234,"n_cols":7,"rows_kept":234,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,3,3,5],[3,6,6,6],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5]]}
["장비구입 상세내역서"]
[]
["■ 사업명 : 판교제로시티 자율주행 실증단지"]
["품명","규격","단위","금액",null,null,"비고"]
[null,null,null,"수량","단가","금액"]
[]
[]
["장비구입비"]
["1. V2X 시스템"]
[" 가. 하드웨어"]
["V2X Teminal","WAVE, LTE, GPS, Antenna, CPU, Memory, Power, etc","Set",100]
[" 나. 소프트웨어"]
["V2X Solution","WAVE (IEEE 802.11p, IEEE 1609.2/3/4), LTE IP Gateway & Facility Layer\nSystem Solution: VPN, GPS Data Handler, Linux Kernel, Device Driver, Data Logging, File System, etc.","Copy",1]
["2. 관제센터"]
[" 가. 관제센터"]
["1) 하드웨어(서버 및 스토리지)"]
["통합관제 운영 가상화 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.2 GHz, 총 40 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 192 GB 이상 / 디스크 SAS 300GB * 2EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA, UTP 10G 4Port * 2EA 이상 / HBA FC 16G 2P * 2EA 이상","식",5]
["통합관제 운영DB 가상화 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.2 GHz, 총 40 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 192 GB 이상 / 디스크 SAS 300GB * 2EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA, UTP 10G 4Port * 2EA 이상 / HBA FC 16G 2P * 2EA 이상","식",2]
["개발 가상화 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.2 GHz, 총 40 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 192 GB 이상 / 디스크 SAS 300GB * 2EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 1EA, UTP 10G 4Port * 2EA 이상 / HBA FC 8G 2P * 1EA 이상","식",1]
["가상화 관리 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.1 GHz, 총 8 Core (1 Processor) 이상 / 메모리 16 GB 이상 / 디스크 SAS 300GB * 2EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA 이상","식",1]
["네트워크 RTK 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 3.5 GHz, 총 4 Core (1 Processor) 이상 / 메모리 16 GB 이상 / 디스크 SAS 300GB * 2EA, SAS 600GB * 3EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA 이상","식",1]
["망관제 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.1 GHz, 총 8 Core (1 Processor) 이상 / 메모리 64 GB 이상 / 디스크 SAS 1.2TB * 3EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA 이상","식",1]
["통합모니터링 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.1 GHz, 총 8 Core (1 Processor) 이상 / 메모리 16 GB 이상 / 디스크 SAS 300GB * 2EA, SAS 1.2TB * 2EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA 이상","식",1]
["클라우드 포털/관제 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.1 GHz, 총 16 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 64 GB 이상 / 디스크 SSD 200GB * 2EA, SAS 1.2 TB * 3EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA 이상","식",2]
["백업서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.1 GHz, 총 8 Core (1 Processor) 이상 / 메모리 16 GB 이상 / 디스크 SAS 300GB * 2EA, SAS 600GB * 2EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 1EA, UTP 10G 2Port * 1EA 이상 / HBA FC 16G 2P * 2EA 이상","식",1]
["시간동기화 장비","GPS, Sync, NTP  Sever(NTPd, SNTP, v2,v3,v4), NTP Peering/Client, GPS synchronization, NIC1G 4port, Web UI, RS-232, 1PPS Output: 1 port, 지원","식",1]
["통합관제 가상화 SAN 스위치","16 Gigabit * 16 Port 이상","식",2]
["통합관제 가상화 스토리지","Usable 50TB 이상(Raid 5 이상, SSD 12TB, SAS 38TB 이상)","식",1]
["개발 가상화 SAN 스위치","8 Gigabit * 8 Port 이상","식",1]
["개발 가상화 스토리지","Usable 3TB(Raid 5 이상, SAS 3TB 이상)","식",1]
["백업 SAN 스위치","16 Gigabit * 24 Port 이상","식",1]
["백업(Virtual Tape Library) 장비","Disk Size : Usable 100TB 이상, 백업성능 : 시간 당 53TB 이상, RAID5 이상 지원, 엔진당 8 Gbps FC 8 Port 이상","식",1]
["백업(Physical Tape Librar) 장비","LTO7 Drive * 3EA, 100slot 이상 장착 가능 / NIC 1G 2Port 이상 / HBA FC 8G 6 Port 이상 / Tape 슬롯 : 100개 이상","식",1]
["서버 및 스토리지 랙(전용랙)","19\"전용랙, KVM포함","식",5]
["KVM 장치","PS/2-USB VGA LCD KVM Switch\n(16Port 이상),\n17\" TFT-LCD(1280*1024 이상 지원) 포함","식",2]
["2) 소프트웨어"]
["가상화 솔루션","하드웨어 디바이스 드라이버를 직접 사용하여 고성능 I/O 처리를 하는 Direct Driver Model 방식, 가상머신 운영 중 CPU 및 메모리 추가 가능 암호화된 라이브 마이그레이션 기능 지원, 통합 서버장애 발생시 가상 머신이 가용한 다른 서버에서 자동으로 Re-Start해주는 HA기능 제공, - 하드웨어 장애 시 가상 머신의 다운타임 및 데이터 유실 없는 Fault Tolerance 가능\n(1CPU당 라이선스)","L/C",16]
["가상화 운영관리 솔루션","하나의 관리 콘솔로 가상머신을 마이그레이션, 모니터링, 자원 할당관리 및 재해복구 관리 기능 제공 / OS 와 상관없는 동일한 관리 GUI 제공","L/C",1]
["가상화 내 운영 OS","클라우드 Trend에 맞는 확장성 제공 / 최소의 다운타임 유지 기능 / OS(리눅스) 최신 버전 지원 / 리눅스 기반의 OS 미러링, X-Windows 기능 등 지원 / 무제한(Unlimited) VM 제공\n(1-2 Socket 1 L./C)","L/C",8]
["자율주행통합관제플랫폼","V2X/IoT/LET 디바이스 연계 및 데이터 수집, Open SDK/API 제공, GIS연동, 관제포털","식",1]
["운영 OS(Windows Server)","Windows Server 2012 R2 이상\n동시 접속자 5명 이상 지원","L/C",11]
["Report Tool","다중 DBMS 동시 접속지원, QR-Code, Data Matrix, PDF417등 표준 바코드 지원, 직관적인 보고서 개발 환경 제공, 다양한 형태로 문서 변환 및 저장기능 제공, Cache Manager 기능\n(4Core 당 1 L/C)","L/C",4]
["네트워크 RTK 솔루션","이동체의 위치정확도를 개선하기 위해 상시관측소들의 GPS 데이터를 수집하여 보정정보를 산출하고 이동체의 현재 위치에 대한 보정정보를 제공","L/C",1]
["Tile MAP 가공 솔루션","고정밀 지도 데이터 타일링 기능 / 고정밀 지도 작성 기능 / 타 애플리케이션,사용자 지도 임베디드를 통한 상호 운영 기능 / 지리 데이터뷰와 페이지 레이아웃뷰 두 가지 유형의 뷰 제공 / GIS 데이터 관리, 검색, 사용 기능 / 표준 메타데이터 문서 생성 기능","L/C",2]
["통합모니터링 솔루션","EMS 관리소프트웨어 ( 장애 이벤트 통합 관리 ), 서버 성능/장애 관리 , Agent, 네트워크 장비 관리, 전송망 통합관제/장애/구성 관리 및 분석, 문자발송서버 연동, License\nSMS/NMS/FMS Agent License 포함","식",1]
["클라우드 포털 솔루션","가상화 서버에 대한 서비스 요청, 승인, VM생성 관리 자동화 구현, 자원 사용량 모니터링, 기대효과 분석을 위한 투자효과 분석 자료 등에 대한 기능 구현","식",1]
["클라우드 포털 솔루션 Agent","가상화 서버에 대한 서비스 요청, 승인, VM생성 관리 자동화 구현, 자원 사용량 모니터링, 기대효과 분석을 위한 투자효과 분석 자료 등에 대한 기능 제공을 위한 Agent","L/C",12]
["망관제 솔루션","통신장비(COT, RT)에 대한 관제기능 제공, 운영 중인 망을 기반으로 통신장비(RT) 추가/삭제에 대한 사전 검증(시뮬레이션) 기능 지원, RT 100대 수용 기준 License","식",1]
["백업솔루션(Master)","OS 및 데이터 백업에 대한 중앙관리, 정책 기능 제공","L/C",1]
["백업 Agent","다양한 백업 미디어 지원 (Tape,Network,Storage) 복원을 위한 데이터 검색 기능 제공 파일 ,이미지 스트림 을 통한 중복제거 기능 다양한 알림 기능 (Email및 레포팅 등) 백업데이터 검색 기능  이미지 레벨의 증분및 차등 백업 지원 암호화 기능 제공","L/C",6]
["공공문서 편집도구(한글)","한컴 오피스 2010, 국제 표준 문서 포맷 편집 지원","Copy",null,null,null,"소프트웨어\n분리발주"]
["문서편집도구(MS 오피스)","관리 운영 PC 설치용 S/W MS 파워포인트, 워드, 엑셀 등 표준 문서 편집 도구 제공","Copy",null,null,null,"소프트웨어\n분리발주"]
["터미널 접속 프로그램","SSH1, SSH2, SFTP, TELNET , RLOGIN 및 SERIAL 프로토콜을 지원","Copy",26]
["DB모델링툴","직관적인 그래픽 인터페이스를 통해 고품질 데이터, 자산을 발견, 설계, 시각화, 표준화 및 배치, 데이터 모델을 데이터 인프라의 로드맵으로 사용하면 공통 저장소를 기반으로 모든 데이터와 소스를 중앙 집중식으로 볼수 있음","Copy",5]
["3) 네트워크"]
["외부 라우터","Throughput 1Gbps 이상, DRAM : 2GB, 10/100/1000 (RJ45) 4EA 이상 , 1G SFP 4EA 이상\nBGP Routing 기능, 전원 이중화","식",2]
["L4 스위치","Throughput 2Gbps 이상, Backplan 48Gbps 이상, Concurrent Session 1,200만 이상 , CPS : 20만이상\n포트 : 8 EA 이상, 전원이중화","식",2]
["L4 스위치 - 10G","Throughput 10Gbps 이상, Backplane 128Gbps 이상, Concurrent Session 1,200만 이상 , CPS : 40만 이상 , 가상화지원, 10G 지원\n포트 : 24 EA 이상, 2U, 전원이중화 , 10G 광모듈( 멀티-5EA 이상 ) 포함","식",2]
["L3 스위치(백본)","모듈형, Slot 4개 이상, Switch Capacity : 11 Tbps 이상\n제어부 및 전원 이중화 , Hot-Swap 지원\n1G (RJ45) x 48 EA 이상, 1G/10G SFP,SFP+ x 16 EA 이상\n10G 광모듈(멀티-8EA 이상), 1G 광모듈( 멀티-4EA 이상 ) 포함","식",2]
["L3 스위치(10G)","Capacity : 1.2 Tbps 이상, 1G/10G (RJ45) x 48 EA, 40G QSFP x 4 EA, 전원이중화, Routing 기능","식",5]
["L3 스위치 - 10G(SFP+)","Capacity : 320 Gbps 이상 , 1/10G SFP/SFP+ x 12 EA 이상,  전원이중화, Routing 기능","식",4]
["L3 스위치","Capacity : 88 Gbps 이상 , 10/100/1000 (RJ45) x 24 EA, 1G SFP x 4 EA,  전원이중화, Routing 기능","식",10]
["L2 스위치(48port)","Capacity : 100 Gbps 이상 , 10/100/1000 (RJ45) x 48 EA , 1G SFP x 2 EA, 1U","식",2]
["L2 스위치(24port)","Capacity : 100 Gbps 이상 , 10/100/1000 (RJ45) x 24 EA , 1G SFP x 2 EA, 1U","식",6]
["4) 보안"]
["DDoS 방어시스템","Throughput 2Gbps 이상, CPU 4Core 이상 / RAM : 4 GB 이상 , CPS : 15만 이상 , Concurrent Session : 800만 이상\n포트 8 EA 이상, CC EAL4 , 전원이중화 , 1G 광모듈( 멀티-2EA 이상 ) 포함","식",2]
["침입방지시스템(IPS)","Throughput 2Gbps 이상, CPU 4Core 이상 / RAM : 8 GB 이상\nCPS : 240,000 , Concurrent Session : 1,000만 이상\n포트 8 EA 이상, CC EAL4 , 전원이중화 , 1G 광모듈( 멀티-2EA 이상 ) 포함","식",2]
["침입차단시스템(FW)","Firewall Throughput 12Gbps 이상, VPN Throughput 2Gbps, CPU 4Core 이상 / RAM : 4 GB 이상 , Concurrent Session : 250만 이상\n포트 16 EA이상, CC EAL4 , 전원이중화 , 1G 광모듈( 멀티-3EA 이상 ) 포함","식",6]
["침입차단시스템(FW, 연계망)","Firewall Throughput 5Gbps 이상, CPU 4Core 이상 / RAM : 8GB 이상, Concurrent Session : 250만 이상\n포트 4 EA 이상","식",2]
["침입차단시스템(FW, 10G)","Firewall Throughput 20Gbps 이상, CPU 10Core 이상 / RAM : 8 GB 이상, Concurrent Session : 700만 이상\n포트 16 EA이상, CC EAL4 , 전원 이중화 , 10G 광모듈( 멀티-3EA 이상 ) 포함","식",4]
["가상사설망(VPN) 구성시스템","CPU 2Core 이상 / RAM : 4 GB 이상 , 300 User License,. 포트 6 EA이상, CC EAL4","식",2]
["APT대응시스템","Throughput 1Gbps ,  10/100/1000  (RJ45) x 2 EA, 1G SFP x 4 가상머신 기능\n사용자 수 10,000명 수용가능 , H/W & Tap 포함","식",1]
["네트워크 접근제어(NAC) - 서버","정책서버 & DB ,  최대 1,000 Node 관리 , 100 License 포함","식",2]
["네트워크 접근제어(NAC) - 센서","차단센서 , 최대 100 Node 접근통제지원","EA",3]
["자료유출방지(DLP)","26 User License, H/W Appliance\n2.6Ghz Quad core/16Gbyte Mem/500Gbyte HDD","식",1]
["통합로그관리 -SiEM(어플라이언스)","2.4GHz(6Core)*2ea/64GB/24TB  - 라이선스 200개 , 1일 로그량 : 50GB\n원본로그 1년 / 분석로그 6개월","식",1]
["통합보안관리(어플라이언스)","2.4GHz(4Core)*2ea/16GB/HDD3TB*2ea, 1G Copper x 4ea","식",1]
["시스템 접근제어(어플라이언스)","3.0GHz(4Core) / 8GB / HDD 2TB*2ea, 전원이중화, 120 License","식",1]
["망연계 솔루션(어플라이언스)","3.0GHz(4Core) / 16GB / HDD 600GB*2ea,  Infiniband NIC, 전원이중화 ","SET",1]
["DB 암호화/접근제어 솔루션(어플라이언스)","DB 암호화 / DB 접근제어, Appliance\n(CPU 4 Core / RAM 4GB*2EA / HDD 1TB*2 EA / 전원이중화 ) , 이기종 DBMS 지원\nDBMS 60 Core 까지 암호화/접근제어 지원","식",1]
["백신 패치관리(Patch Management System) Manager (어플라이언스)","PC및 서버 백신 패치 관리 기능 / 다수 PC에 대한 보안 PC 패치 일괄 적용 및 관리 기능 / 리포팅 및 모니터링 기능","식",1]
["백신 패치관리(Patch Management System) 클라이언트 라이선스","PC 및 서버 패치 관리 기능 / 중앙관리 기능 제공","L/C",37]
["백신 S/W(관제 PC용)","Windows OS Client(관제 PC) 안티 바이러스 기능","L/C",0,null,null,"소프트웨어\n분리발주"]
["백신 S/W(Windiws Server용)"," Windows Server에 대한 안티 바이러스 기능","L/C",0,null,null,"소프트웨어\n분리발주"]
["서버보안 Manager S/W","서버 보안 Agent가 탑재된 서버에 대한 정책 설정 및 중앙 관리","L/C",1]
["서버보안 Agent S/W","주요(위험) 명령어에 대한 실사용자 기반 실행 통제 기능, 사용자 및 보안 관리자 상세로그가 기록 기능\n실사용자 기반 로그인/로그아웃에 대한 감사로그가 수집\n커널 레벨에서 프로세스의 명령어 이력 조회 기능 제공","L/C",34]
["통합 인증(SSO) Manager S/W","웹사이트 업무에 대한 단일 인증 및 역할 기반의 권한 관리 기능  제공","L/C",1]
["통합 인증(SSO) API(Agent) S/W","단 한번의 로그인으로 적용 대상 업무 시스템 이용가능 / 사용자 인증토큰 암호화 기밀성 유지","L/C",6]
["웹구간 암호화 S/W","WEB 영역에서 전송되는 데이터에 대한 암복호화 통신을 통한 데이터 봏, non active-x 공인인증, 웹구간암호화, 전자서명 기능\nServer/Client Conmponet (4Core 당 1 L/C)","L/C",8]
[" 나. 연구지원"]
["1) 하드웨어(서버 및 스토리지)"]
["연구지원 가상화 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.2 GHz, 총 40 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 256 GB 이상 / 디스크 SAS 300GB * 2EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA, UTP 10G 4Port * 2EA 이상 / HBA FC 16G 2P * 2EA 이상","식",4]
["연구지원 SAN 스위치","16 Gigabit * 16 Port 이상","식",2]
["연구지원 가상화 스토리지","Usable 20TB(Raid 5 이상, SAS 20TB 이상)","식",1]
["2) 소프트웨어"]
["가상화 솔루션","하드웨어 디바이스 드라이버를 직접 사용하여 고성능 I/O 처리를 하는 Direct Driver Model 방식, 가상머신 운영 중 CPU 및 메모리 추가 가능 암호화된 라이브 마이그레이션 기능 지원, 통합 서버장애 발생시 가상 머신이 가용한 다른 서버에서 자동으로 Re-Start해주는 HA기능 제공, - 하드웨어 장애 시 가상 머신의 다운타임 및 데이터 유실 없는 Fault Tolerance 가능\n(1CPU당 라이선스)","L/C",8]
["3) 네트워크"]
["L3 스위치","Capacity : 88 Gbps 이상 , 10/100/1000 (RJ45) x 24 EA, 1G SFP x 4 EA,  전원이중화, Routing 기능","식",2]
["L2 스위치(48port)","Capacity : 100 Gbps 이상 , 10/100/1000 (RJ45) x 48 EA , 1G SFP x 2 EA, 1U","식",3]
[" 다. 빅데이터"]
["1) 하드웨어(서버 및 스토리지)"]
["빅데이터 관리노드 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.1 GHz, 총 16 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 128 GB 이상 / 디스크 SATA 4TB * 4EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 1EA, UTP 10G 4Port * 2EA 이상","식",9]
["빅데이터 수집노드 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.1 GHz, 총 16 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 128 GB 이상 / 디스크 SAS 300GB * 2EA, SATA 4TB * 10EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 1EA, UTP 10G 4Port * 2EA 이상","식",2]
["빅데이터 데이터 노드 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.1 GHz, 총 16 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 128 GB 이상 / 디스크 SATA 4TB * 4EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 1EA, UTP 10G 4Port * 2EA 이상","식",33]
["빅데이터 분석노드 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.1 GHz, 총 16 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 512 GB 이상 / 디스크 SATA 4TB * 4EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 1EA, UTP 10G 4Port * 2EA 이상 / GPU 4GB 이상","식",2]
["시각화(BI) 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.1 GHz, 총 8 Core (1 Processor) 이상 / 메모리 256 GB 이상 / 디스크 SAS 300GB * 2EA, SAS 2TB * 4EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA 이상","식",1]
["서버 및 스토리지 랙(전용랙)","19\"전용랙, KVM포함","식",5]
["2) 소프트웨어"]
["빅데이터플랫폼","빅데이터 수집, 저장, 처리, 분석 솔루션","L/C",46]
["BI 시각화 솔루션","빅데이터 시각화 솔루션","L/C",27]
["백업 Agent","다양한 백업 미디어 지원 (Tape,Network,Storage) 복원을 위한 데이터 검색 기능 제공 파일 ,이미지 스트림 을 통한 중복제거 기능 다양한 알림 기능 (Email및 레포팅 등) 백업데이터 검색 기능  이미지 레벨의 증분및 차등 백업 지원 암호화 기능 제공","L/C",1]
["3) 네트워크"]
["L3 스위치(10G)","Capacity : 1.2 Tbps 이상, 1G/10G (RJ45) x 48 EA, 40G QSFP x 4 EA, 전원이중화, Routing 기능","식",8]
["L2 스위치(48port)","Capacity : 100 Gbps 이상 , 10/100/1000 (RJ45) x 48 EA , 1G SFP x 2 EA, 1U","식",1]
["4) 보안"]
["서버보안 Agent S/W","주요(위험) 명령어에 대한 실사용자 기반 실행 통제 기능, 사용자 및 보안 관리자 상세로그가 기록 기능\n실사용자 기반 로그인/로그아웃에 대한 감사로그가 수집\n커널 레벨에서 프로세스의 명령어 이력 조회 기능 제공","L/C",3]
["통합 인증(SSO) API(Agent) S/W","단 한번의 로그인으로 적용 대상 업무 시스템 이용가능 / 사용자 인증토큰 암호화 기밀성 유지","L/C",1]
["웹구간 암호화 S/W","WEB 영역에서 전송되는 데이터에 대한 암복호화 통신을 통한 데이터 봏, non active-x 공인인증, 웹구간암호화, 전자서명 기능\nServer/Client Conmponet (4Core 당 1 L/C)","L/C",5]
["라. 관제실"]
["1) 관제실 일반"]
["콘솔데스크","wood. W:1200","대",24]
["콘솔의자","회전형, 헤드레스트","대",24]
["모니터 거치대","2×1 모니터 거치대","대",24]
["수납장","W:1000×H:800","개",10]
["소파","3인용,인조가죽","개",11]
["강연대","wood 일반형, H:1210xW:790xD:510","개",1]
["에어컨","스탠드에어컨(공냉식, 실외기 포함), 5R/T","대",1]
["2) 출입감시"]
["CCTV(IP) Camera","4M, H.265, 2.8-12mm, 128GB, IR, ANR, PoE, IP67, IK10","대",32]
["네트워크(PoE) 스위치","24port, 10/100/1000Mbps, PoE 380W, SFP 2port","대",2]
["NVR(9CH)","9ch, H.265, 4bay, 6TB, ANR","대",1]
["NVR(32CH)","32ch, H.265, 16bay, 96TB, ANR, 전원이중화","대",1]
["RACK","19 INCH (19\"), 600*1000*2000 이상","EA",22]
["3) 상황판"]
["DID MULTI MONITOR","산업용/140cm(55형), HDMI, DVI, DP, D-SUB 지원","EA",30]
["멀티브라켓","전면터치형","EA",30]
["Network Wall Controller","24SI, FULL HD 출력, PCI-Express 방식","EA",1]
["Network Wall Controller Agent SW","상황판 Agent SW","EA",24]
["Network Wall Controller Encorder","상황판 Encoder","EA",48]
["스피커","8인치 사각","EA",4]
["파워앰프","2CH, 4Ohms 2000W이상, 8Ohms 1500W이상","EA",1]
["오디오믹서","모노6CH/스테레오2CH, 마스터출력 2CH, AUX 2CH, 전원48V","EA",1]
["무선마이크","2CH, 900Mhz, 가변형","EA",2]
["이퀄라이저","음질조절기, 12W, 230VAC 60Hz","EA",1]
["음향케이블","스피커 및 패치케이블 외, 모노/스테레오 지원","EA",1]
["COMPUTER","INTEL CORE i7-6700, WINDOW 10 PRO 이상","대",26]
["MONITOR","LED 24 인치","EA",50]
["HDMI 분배기","2:1 HDMI 분배 케이블(모니터 연결용)","EA",50]
["마. 관람실"]
["1) 투명 LCD 시스템"]
["47 inch Transparent LCD 패널","1920x1200 1000nit내외","EA",32]
["미디어 시스템 케이블링( 제작사양)","HDMI Input / LVDS Cable / USB type","SET",32]
["미디어 솔루션 SMPS Power","전원부","EA",32]
["LIGHTING MANUFACTURE","제작사양","EA",32]
["CASE MANUFACTURE","제작사양","식",32]
["디스플레이 Multi 구조틀 제작","제작사양","식",1]
["Control S/W ver.6","W/O Production Key","EA",1]
["Control H/W","4U i7 / 16GB / 64bit","EA",1]
["Display S/W ver.6","W/O Display Key","EA",8]
["Display H/W(4ch 출력)","4U i7 / 16GB / 64bit","EA",8]
["Network HUB","Giga Ethernet Switcher","EA",1]
["Rack Type 40U","제작사양","EA",1]
["미디어 솔루션 Power Controller","8ch","EA",2]
["control Unit","모니터, 키보드 외","SET",1]
["미디어솔루션 기타 잡자재","커넥터외","식",1]
["2) 스마트 글라스",0,0,0]
["PDLC FILM (스마트글라스)","6700 x 700mm","/㎡",4.2699999999999996]
["글라스 접합","유효 (6,620mmX698mm) 21 x 2.5","/㎡",52.5]
["스마트글라스 프레임 제작","6700 x 700mm","식",1]
["파워컨트롤러(SMPS)","50W","EA",1]
["리모트컨트롤러","1ch on/off","식",1]
["3) 스마트 테이블(멀티택션)",0,0,0]
["멀티택션","MT555UTB - TFT LCD Ultra Thin Bezel + Ta","EA",3]
["멀티택션 구동 서버","CPU-i7 6700K / RAM : DDR4 16G x4, 64G 급","EA",2]
["멀티택션 기타","공유기, 키보드, 마우스 등","식",1]
["스마트테이블 프레임 제작","매입용 특수 테이블 제작","식",1]
["4) VR시스템",0,0,0]
["VR기기","오큘러스 리프트","EA",5]
["VR 구동 서버","CPU-i7 6700K / RAM : DDR4 16G x4, 64G 급","EA",5]
["VR솔루션 기타","공유기, 키보드, 마우스 등","식",1]
["3. IoT센서 서비스"]
[" 가. 통합영상 및 시설물 관리"]
["1) 하드웨어"]
["시설물관리 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 3.5 GHz, 총 8 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 16 GB 이상 / 디스크 SSD 200GB * 2EA, SAS 1.2 TB * 3EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA 이상 / GPU 4GB 이상","식",1]
["통합영상 저장/분배 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.1 GHz, 총 16 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 64 GB 이상 / 디스크 SSD 200GB * 2EA, SAS 1.2 TB * 3EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA 이상 / HBA FC 16G 2P * 2EA 이상 / GPU 4GB 이상","식",2]
["통합영상 관리 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 3.5 GHz, 총 8 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 16 GB 이상 / 디스크 SSD 200GB * 2EA, SAS 600GB * 3EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA 이상 / HBA FC 16G 2P * 2EA 이상","식",1]
["영상 SAN 스위치","16 Gigabit * 24 Port 이상","식",2]
["영상 스토리지","Usable 370TB 이상, Cache : 64이상, (usable 공간 SSD 5TB, SAS 365TB)","식",1]
["서버 및 스토리지 랙(전용랙)","19\"전용랙, KVM포함","식",1]
["2) 소프트웨어"]
["운영 OS(Windows Server)","Windows Server 2012 R2 이상\n동시 접속자 5명 이상 지원","L/C",1]
["통합영상 관리 솔루션","전용 DB 및 통합영상 관리, 센서 및 영상 이벤트 통합 관리(통합영상 저장/분배 솔루션 포함)","Copy",1]
["카메라 접속 라이선스","카메라 접속/관리 라이선스","L/C",100]
["통합영상 운영 솔루션","관제PC용 통합영상 운영 및 모니터링 솔루션","Copy",4]
["시설물감시운영 S/W","IoT서비스 현장 시설물 통합 감시 및 관리","Copy",1]
["백업 Agent","다양한 백업 미디어 지원 (Tape,Network,Storage) 복원을 위한 데이터 검색 기능 제공 파일 ,이미지 스트림 을 통한 중복제거 기능 다양한 알림 기능 (Email및 레포팅 등) 백업데이터 검색 기능  이미지 레벨의 증분및 차등 백업 지원 암호화 기능 제공","L/C",4]
["3) 네트워크"]
["L3스위치 - 10G(Uplink)","Capacity : 392 Gbps 이상 , 10/100/1000 (RJ45) x 48 EA, 10G SFP+ x 4 EA,  전원이중화, Routing 기능, 10G 광모듈( 멀티-2EA 이상 ) 포함","식",2]
["4) 보안"]
["백신 패치관리(Patch Management System) 클라이언트 라이선스","PC 및 서버 패치 관리 기능 / 중앙관리 기능 제공","L/C",1]
["백신 S/W(Windiws Server용)"," Windows Server에 대한 안티 바이러스 기능","L/C",null,null,null,"소프트웨어\n분리발주"]
["서버보안 Agent S/W","주요(위험) 명령어에 대한 실사용자 기반 실행 통제 기능, 사용자 및 보안 관리자 상세로그가 기록 기능\n실사용자 기반 로그인/로그아웃에 대한 감사로그가 수집\n커널 레벨에서 프로세스의 명령어 이력 조회 기능 제공","L/C",4]
["나. 신호정보 제공서비스"]
["1) 하드웨어"]
["신호정보 제공 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 2.1 GHz, 총 16 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 64 GB 이상 / 디스크 SSD 200GB * 2EA, SAS 1.2 TB * 3EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA 이상","식",2]
["2) 소프트웨어"]
["LTE 신호정보 제공 임베디드 S/W","2016국제표준적용 표준 프로토콜 지원\n(신호제어기 Option Board 내 설치)","식",1]
["백업 Agent","다양한 백업 미디어 지원 (Tape,Network,Storage) 복원을 위한 데이터 검색 기능 제공 파일 ,이미지 스트림 을 통한 중복제거 기능 다양한 알림 기능 (Email및 레포팅 등) 백업데이터 검색 기능  이미지 레벨의 증분및 차등 백업 지원 암호화 기능 제공","L/C",2]
["3) 보안"]
["서버보안 Agent S/W","주요(위험) 명령어에 대한 실사용자 기반 실행 통제 기능, 사용자 및 보안 관리자 상세로그가 기록 기능\n실사용자 기반 로그인/로그아웃에 대한 감사로그가 수집\n커널 레벨에서 프로세스의 명령어 이력 조회 기능 제공","L/C",2]
["다. 스마트 보행자Care 서비스"]
["1) 하드웨어"]
["보행자 Care AP/DB 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 3.5 GHz, 총 8 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 16 GB 이상 / 디스크 SSD 200GB * 2EA, SAS 1.2 TB * 3EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA 이상 / GPU 4GB 이상","식",1]
["2) 소프트웨어"]
["운영 OS(Windows Server)","Windows Server 2012 R2 이상\n동시 접속자 5명 이상 지원","L/C",1]
["백업 Agent","다양한 백업 미디어 지원 (Tape,Network,Storage) 복원을 위한 데이터 검색 기능 제공 파일 ,이미지 스트림 을 통한 중복제거 기능 다양한 알림 기능 (Email및 레포팅 등) 백업데이터 검색 기능  이미지 레벨의 증분및 차등 백업 지원 암호화 기능 제공","L/C",1]
["보행자Care운영 S/W","동보방송, 센서 인터페이스 및 커스터마이징","L/C",34]
["지능형 알고리즘 S/W","가상선 검지, 객체인식, 객체 추적 지능형 알고리즘 S/W","L/C",58]
["3) 보안"]
["백신 패치관리(Patch Management System) 클라이언트 라이선스","PC 및 서버 패치 관리 기능 / 중앙관리 기능 제공","L/C",1]
["백신 S/W(Windiws Server용)"," Windows Server에 대한 안티 바이러스 기능","L/C",0,null,null,"소프트웨어\n분리발주"]
["서버보안 Agent S/W","주요(위험) 명령어에 대한 실사용자 기반 실행 통제 기능, 사용자 및 보안 관리자 상세로그가 기록 기능\n실사용자 기반 로그인/로그아웃에 대한 감사로그가 수집\n커널 레벨에서 프로세스의 명령어 이력 조회 기능 제공","L/C",1]
["라. 도로 주행상태 감시 서비스"]
["1) 하드웨어"]
["자율주행도로감시 AP/DB 서버","CPU Intel Xeon E5-2600 v4 3.5 GHz, 총 8 Core (2 Processor) 이상 / 메모리 16 GB 이상 / 디스크 SSD 200GB * 2EA, SAS 1.2 TB * 3EA 이상 / NIC UTP 1G 4Port * 2EA 이상 / GPU 4GB 이상","식",1]
["2) 소프트웨어"]
["운영 OS(Windows Server)","Windows Server 2012 R2 이상\n동시 접속자 5명 이상 지원","L/C",1]
["백업 Agent","다양한 백업 미디어 지원 (Tape,Network,Storage) 복원을 위한 데이터 검색 기능 제공 파일 ,이미지 스트림 을 통한 중복제거 기능 다양한 알림 기능 (Email및 레포팅 등) 백업데이터 검색 기능  이미지 레벨의 증분및 차등 백업 지원 암호화 기능 제공","L/C",1]
["자율주행 도로감시 운영 S/W","가상 루프(역주행 등), 움직임 감지 (차량, 사람)","L/C",36]
["3) 보안"]
["백신 패치관리(Patch Management System) 클라이언트 라이선스","PC 및 서버 패치 관리 기능 / 중앙관리 기능 제공","L/C",1]
["백신 S/W(Windiws Server용)"," Windows Server에 대한 안티 바이러스 기능","L/C",0,null,null,"소프트웨어\n분리발주"]
["서버보안 Agent S/W","주요(위험) 명령어에 대한 실사용자 기반 실행 통제 기능, 사용자 및 보안 관리자 상세로그가 기록 기능\n실사용자 기반 로그인/로그아웃에 대한 감사로그가 수집\n커널 레벨에서 프로세스의 명령어 이력 조회 기능 제공","L/C",1]
[null,"( 이 하 여 백 )"]

{"sheet":"전용회선","index":10,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,10,0],[0,0,0,8],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,7],[3,8,5,8],[4,2,4,6],[4,7,5,7]]}
["전용회선비"]
[]
["■ 사업명 : 판교제로시티 자율주행 실증단지"]
["품명","규격","금      액",{"$nulls":5},"비고\n(기준)"]
[null,null,"산출내역",{"$nulls":4},"금액"]
[null,null,"항목","단위","수량","기간\n(M)","내역"]
["합계",{"$nulls":7},"VAT제외"]
["전용회선","P-LTE(3TB/월)","회선비",null,1,24,"2018.01.01 ~ 2019.12.31"]
[null,"IDC 백본인터넷(100Mbps, 주1/예비1)","회선비",null,1,18,"2018.11.01 ~ 2019.04.30"]
[null,"DDoS 방어서비스(100M)","회선비",null,1,18,"2018.11.01 ~ 2019.04.30"]
[null,"임시관제센터-IDC 전용회선(1GBps 주1/예비1)","회선비",null,1,18,"2018.11.01 ~ 2019.04.30"]

{"sheet":"코로케이션","index":11,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,11,0],[4,3,4,8],[5,7,5,8],[6,7,6,8],[7,7,7,8],[8,7,8,8],[9,7,9,8],[10,7,10,8],[11,7,11,8],[3,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,11,2],[0,0,0,10],[3,0,5,0],[3,3,3,9],[3,10,5,10],[4,9,5,9]]}
["코로케이션(IDC 임대)"]
[]
["■ 사업명 : 판교제로시티 자율주행 실증단지"]
["품명","규격",null,"금      액",{"$nulls":6},"비고\n(기준)"]
[null,null,null,"산출내역",{"$nulls":5},"금액"]
[null,null,null,"항목","단위","수량","기간\n(M)","내역"]
["합계",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J8:J12)","v":0},"VAT제외"]
["코로케이션(IDC)\n및\n운영대행서비스","코로케이션(IDC)",null,"상면비",null,14,18,"2018.11.01 ~ 2019.04.30",null,{"$f":"ROUNDDOWN(E8*F8*G8,-4)","v":0}]
[null,"OP룸(5평)",null,"상면비",null,1,18,"2018.11.01 ~ 2019.04.30",null,{"$f":"E9*F9*G9","v":0}]
[null,"운영대행 서비스",null,"서버",null,50,18,"2018.11.01 ~ 2019.04.30",null,0]
[null,null,null,"네트워크",null,50,18,"2018.11.01 ~ 2019.04.30",null,0]
[null,null,null,"스토리지",null,3,18,"2018.11.01 ~ 2019.04.30",null,0]

{"sheet":"3.SW개발","index":12,"n_rows":6,"n_cols":1,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[6,0,6,4],[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[5,0,5,4]]}
[]
[]
["판교제로시티 자율주행 실증단지 구축사업"]
[]
[]
["3.소프트웨어 개발"]

{"sheet":"SW개발총괄","index":13,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,5],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,13,0],[5,1,5,2],[6,1,11,1],[12,1,12,2],[13,1,13,2]]}
[null,"응용 소프트웨어 개발 총괄표"]
[null,"■ 사업명 : 판교제로시티 자율주행 실증단지 구축사업"]
[]
["품           명",null,null,"개발원가","이윤","합     계","기타"]
["응용 소프트웨어 개발비"]
[null,"센터 소프트웨어 개발비(A)"]
[null,null,"가. 자율주행관제 플랫폼"]
[null,null,"나. 자율주행 운영포탈"]
[null,null,"다. 테스트 연구포탈"]
[null,null,"라. 빅데이터"]
[null,null,"마. GIS"]
[null,null,"바. 고정밀지도 관리시스템"]
[null,"통합 DB 개발비(B)"]
[null,"콘텐츠 제작비(C )"]

{"sheet":"자율주행 관제플랫폼 기능목록","index":14,"n_rows":215,"n_cols":5,"rows_kept":215,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[45,2,45,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[15,2,15,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[0,0,0,4],[1,0,1,4],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4]]}
["소프트웨어 산출서"]
["기 능 목 록(Function Points)"]
["■ 단위서비스명:","자율주행관제 플랫폼"]
["Mega Process","Process","Sub Process","세부기능","비고"]
[]
[]
["<데이터 기능>"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","사용자 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","디바이스 모델 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","디바이스 모델 별 센싱태그 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","디바이스 모델 별 임계치 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","디바이스 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","디바이스 제어/설정 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","디바이스 상태 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","외부 연계 디바이스 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","외부 연계 구독정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","메시지 구독 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","메시지 송신 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","외부연계 사용자 인증 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","인터페이스 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","인터페이스 라우팅 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","인터페이스 별 권한 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","리소스 별 권한 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","디바이스 수집 이력 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","디바이스 제어 이력 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","실시간 데이터 처리","공통 데이터 엑세스 처리 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","실시간 데이터 처리","이벤트 상태 변경 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","실시간 데이터 처리","Workflow 라우팅 토폴로지 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","실시간 데이터 처리","실시간 처리 메타정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","실시간 데이터 처리","Stream Batch 관리 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","실시간 데이터 처리","Stream 분석 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","데이터 연동 처리","특정 서버 데이터 연동 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","데이터 연동 처리","연동 캐시 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","데이터 연동 처리","offset 프로세스 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","데이터 연동 처리","VMS 이벤트 데이터 연동 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","데이터 연동 처리","디바이스 데이터 파일 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","데이터 연동 처리","빅데이터 플랫폼 연동 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","Push 엔진","메시지 수신/전송 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","Push 엔진","웹소켓서버 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","Push 엔진","웹소켓 클라이언트 인증 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","Push 엔진","유관기관 메시지 전송 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","지능형 룰 엔진","분석결과 저장소(HDFS) 입출력 프로세스 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","지능형 룰 엔진","통계기반 이벤트 임계값 분석 알고리즘 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","IoT 서비스 이벤트 이력 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","다바이스/서비스 연결정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","연동서버군 관리정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","디바이스/서비스 수신패킷 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","디바이스/서비스 전송패킷 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","연동서버 상태 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","연동서버 리소스 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","연동서버 API 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","SMS제어 푸쉬정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","TCP 세션정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","MQTT 세션정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","WebSocket 세션정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","UDP 세션정보"]
["합계"]
["<트랜잭션 기능>"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","기준정보 관리","사용자 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","기준정보 관리","디바이스 모델 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","기준정보 관리","디바이스 모델 별 센싱태그 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","기준정보 관리","디바이스 모델 별 임계치 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","기준정보 관리","디바이스 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","기준정보 관리","디바이스 제어/설정"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","기준정보 관리","디바이스 상태 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","기준정보 관리","외부 연계 디바이스 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","기준정보 관리","외부 연계 구독정보 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","PUSH 관리","메시지 구독 정보 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","PUSH 관리","publish 메시지 수신 (pub/sub 구조)"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","PUSH 관리","subscribe 메시지 송신 (pub/sub 구조)"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","인증/권한 관리","사용자 인증처리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","인증/권한 관리","외부연계 사용자 인증처리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","인증/권한 관리","인터페이스 정보 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","인증/권한 관리","인터페이스 라우팅 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","인증/권한 관리","인터페이스 별 권한 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","인증/권한 관리","리소스 별 권한 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","데이터 이력 관리","디바이스 수집 이력 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","OpenAPI 서버","데이터 이력 관리","디바이스 제어 이력 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","이벤트 관리","이벤트 기본 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","이벤트 관리","위치수집 데이터 단순 이벤트 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","이벤트 관리","위치수집 데이터 원 영역 이벤트 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","이벤트 관리","위치수집 데이터 사각영역 이벤트 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","이벤트 관리","위치수집 데이터 다각영역 이벤트 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","이벤트 관리","위치수집 데이터 직선영역 이벤트 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","이벤트 관리","복합 이벤트 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","이벤트 관리","특정시간 이벤트 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","이벤트 관리","특정시간 내 조건 발생 이벤트 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","이벤트 관리","반복 스케쥴 이벤트 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","이벤트 관리","이벤트 이력조회"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","Workflow 관리","워크플로우 기본정보 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","Workflow 관리","SMS 워크플로우 리스트 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","Workflow 관리","PNS 워크플로우 리스트 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","Workflow 관리","제어 워크플로우 리스트 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","Workflow 관리","워크플로우 이력 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","지능형 룰 엔진","전처리 모듈 분기처리"]
["자율주행관제 플랫폼","데이터 수집/분석 엔진","지능형 룰 엔진","후처리 모듈 분기처리"]
["자율주행관제 플랫폼","자율주행 서비스 연계","자율주행 차량","차량상태정보 메시지 수신"]
["자율주행관제 플랫폼","자율주행 서비스 연계","자율주행 차량","차량상태정보 메시지 처리"]
["자율주행관제 플랫폼","자율주행 서비스 연계","자율주행 차량","차량상태정보 메시지 송신"]
["자율주행관제 플랫폼","자율주행 서비스 연계","자율주행 차량","차량상태정보 메시지 이력 등록"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","돌발상황대응","돌발상황 메시지 수신"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","돌발상황대응","돌발상황 메시지 처리"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","돌발상황대응","돌발상황 메시지 송신"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","돌발상황대응","돌발상황 메시지 이력 등록"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","돌발상황대응","돌발상황 영상정보 표출"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","스마트미디어정보제공","이벤트 메시지 생성"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","스마트미디어정보제공","이벤트 메시지 송신"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","스마트미디어정보제공","이벤트 메시지 표출결과 수신"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","스마트미디어정보제공","이벤트 메시지 표출결과 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","스마트미디어정보제공","이벤트 메시지 표출결과 이력 등록"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","스마트미디어정보제공","이벤트 종료 메시지 생성"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","스마트미디어정보제공","이벤트 종료 메시지 송신"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","스마트보행자Care","보행자 상황 메시지 수신"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","스마트보행자Care","보행자 상황 메시지 처리"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","스마트보행자Care","보행자 상황 메시지 송신"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","스마트보행자Care","보행자 상황 메시지 이력 등록"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","스마트보행자Care","보행자 상황 영상정보 표출"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","자율주행도로감시","자율주행 도로감시 상황 메시지 수신"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","자율주행도로감시","자율주행 도로감시 상황 메시지 처리"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","자율주행도로감시","자율주행 도로감시 상황 메시지 송신"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","자율주행도로감시","자율주행 도로감시 상황 메시지 이력 등록"]
["자율주행관제 플랫폼","IoT 서비스 연계","자율주행도로감시","자율주행 도로감시 상황 영상정보 표출"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","플랫폼 프로토콜 버전 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","어댑터 프로토콜 버전 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","서버 현재시간 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","CoAP 채널 인증"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","TCP 채널 인증"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","MQTT 채널 인증"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","TCP 채널 KeepAlive"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","MQTT 채널 KeepAlive"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","장비 플랫폼 인증정보 요청"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","데이터 유형 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","장치정보 플랫폼 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","장치정보 플랫폼 갱신보고(통지)"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","장치정보 플랫폼 하위장치추가"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","장치정보 플랫폼 하위장치삭제"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","장치정보 장치 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","장치정보 장치 하위장치추가"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","장치정보 장치 하위장치삭제"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","장치정보 장치 갱신보고(통지)"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","Subscription 조건 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","Subscription 조건 설정"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","Subscription 조건 해지"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","Notification 조건 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","Notification 조건 설정"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","Notification 조건 해지"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","데이터채널 단건 수집 등록"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","데이터채널 다중 수집 등록"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","데이터채널 다건 수집 등록"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","SMS채널 단건 수집 등록"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","SMS채널 다중 수집 등록"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","SMS채널 다건 수집 등록"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","데이터 단건 퍼블리싱 등록"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","데이터 다중 퍼블리싱 등록"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","데이터채널 단일 제어"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","데이터채널 다중 제어"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","데이터채널 다건 제어"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","SMS채널 단일 제어"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","SMS채널 다중 제어"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","SMS채널 다건 제어"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","SMS채널 단일 제어 폴링"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","SMS채널 다중 제어 폴링"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","SMS채널 다건 제어 폴링"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","디바이스 상태 체크"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","디바이스 상태 수신"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","최종값 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","집계값 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","장치설정 단건 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","장치설정 다중 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","부트스트랩 서버 CoAP 채널 인증"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","부트스트랩 서버 UDP 채널 인증"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","부트스트랩 서버 TCP 채널 인증"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","부트스트랩 서버 MQTT 채널 인증"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","디바이스 별 부트스트랩 정보 설정"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","부트스트랩 정보 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","부트스트랩 정보 전달"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","데이터 수집 요청"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","데이터 수집 해지"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","메시지 폴링"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","메시지 폴링 응답 리포팅"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","큐잉 메시지 전달"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","Cell ID 기반 위치 정보 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","WiFi 시그널 기반 위치 정보 조회"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","장치인증 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","어댑터태그 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","태그맵핑 정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","디바이스/서비스 수신패킷"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","디바이스/서비스 전송패킷"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","내부시스템 수신패킷"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","내부시스템 전송패킷"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","오류패킷정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","프로토콜 변환관리","SMS제어 푸쉬정보"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","TCP Server 연계"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","TCP Client 연계"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","UDP Server 연계"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","UDP Client 연계"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","HTTP Server 연계"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","HTTP Client 연계"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","MQTT Broker 연계"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","MQTT Client(Produce/Consumer) 연계"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","WebSocket Server 연계"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","CoAP Server 연계"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","Push Producer 연계"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","Push Consumer 연계"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","Message Queue Producer 연계"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","Message Queue Consumer 연계"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","디바이스/서비스 연결정보 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","디바이스/서비스 채널정보 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","내부시스템 연결정보 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","내부시스템 채널정보 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","연동서버군 연결정보 관리"]
["자율주행관제 플랫폼","디바이스/서비스 연동관리","통신채널관리","연동서버군 채널정보 관리"]
["신규개발 (N)"]
["수정 후 재사용 (A)"]
["수정없이 재사용 (R)"]

{"sheet":"자율주행 운영포탈 기능목록","index":15,"n_rows":220,"n_cols":5,"rows_kept":220,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[32,1,34,1],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[24,2,24,3],[25,1,31,1],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[7,0,34,0],[7,1,24,1],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[23,2,23,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[0,0,0,4],[1,0,1,4],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4]]}
["소프트웨어 산출서"]
["기 능 목 록(Function Points)"]
["■ 단위서비스명:","자율주행 운영포탈"]
["Mega Process","Process","Sub Process","세부기능","비고"]
[]
[]
["<데이터 기능>"]
["자율주행\n운영포탈","관제 기본정보","자율주행차량 기본정보"]
[null,null,"IoT 시설물 기본정보"]
[null,null,"자율주행차량 송/수신 정보"]
[null,null,"자율주행차량 이벤트 전파 이력 정보"]
[null,null,"자율주행차량 이벤트 정보"]
[null,null,"자율주행셔틀차량 노선정보"]
[null,null,"자율주행셔틀차량 노선별 정류장 정보"]
[null,null,"자율주행셔틀차량 노선정보"]
[null,null,"IoT 시설물 송/수신 이력 정보"]
[null,null,"IoT 시설물 이벤트 정보"]
[null,null,"제공 서비스 정보"]
[null,null,"권한 정보"]
[null,null,"관제 업무 포탈 운영자 정보"]
[null,null,"이벤트 전파 대상 그룹 정보"]
[null,null,"이벤트 전파 대상 정보"]
[null,null,"승인 요청 대기 정보"]
[null,null,"승인/반려 이력정보"]
[null,null,"테스트 포탈 회원 정보"]
[null,"포탈 기본정보","공지사항 정보"]
[null,null,"FAQ 정보"]
[null,null,"Q&A 정보"]
[null,null,"메뉴 정보"]
[null,null,"화면 레이아웃 정보"]
[null,null,"접속 이력 정보"]
[null,null,"송/수신 통계 정보"]
[null,"외부연계정보","기상정보"]
[null,null,"대기오염상태 정보"]
[null,null,"외부기관연계 갱신 이력 정보"]
["합계"]
["<트랜잭션 기능>"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","로그인/로그아웃","로그인"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","로그인/로그아웃","로그아웃"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","내 정보관리","개인정보수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","내 정보관리","개인정보조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공지사항","공지사항 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공지사항","공지사항 검색"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공지사항","공지사항 상세보기"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 상시 모니터링","자율주행 셔틀 차량 상태 표출 "]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 상시 모니터링","자율주행 셔틀 차량 위치 정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 상시 모니터링","자율주행 셔틀 차량 이동 경로 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 상시 모니터링","자율주행 셔틀 차량 상세정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 상시 모니터링","자율주행 셔틀 차량 검색 기능"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 상시 모니터링","IoT 시설물 상태 정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 상시 모니터링","IoT 시설물 위치 정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 상시 모니터링","IoT 시설물 상세정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 상시 모니터링","IoT 시설물 검색 기능"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 상시 모니터링","기상상태 정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 상시 모니터링","대기오염상태 정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 이벤트 모니터링","차량사고 위치정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 이벤트 모니터링","차량사고 상세정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 이벤트 모니터링","센서장애 위치정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 이벤트 모니터링","센서장애 상세정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 이벤트 모니터링","차량고장 위치정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 이벤트 모니터링","차량고장 상세정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 이벤트 모니터링","비상벨 발생 차량 정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 이벤트 모니터링","비상벨 발생 상세정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 이벤트 모니터링","시설물 장애 상황정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 이벤트 모니터링","시설물 장애 위치정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 이벤트 모니터링","이벤트 발생 시설물 위치정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통합관제 이벤트 모니터링","이벤트 발생 시설물 상세정보 표출"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","차량사고 상황조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","차량사고 상황등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","차량사고 상황전파"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","차량사고 상황해제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","센서장애 상황조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","센서장애 상황등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","센서장애 상황전파"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","센서장애 상황해제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","차량고장 상황조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","차량고장 상황등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","차량고장 상황전파"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","차량고장 상황해제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","비상벨 발생 이벤트 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","비상벨 발생 이벤트 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","비상벨 발생 이벤트 전파"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이벤트관리","비상벨 발생 이벤트 해제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이력관리","자율주행차량 송/수신 이력 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이력관리","자율주행차량 이벤트 이력 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-이력관리","자율주행차량 이벤트 전파 이력조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-차량관리","자율주행차량 정보 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-차량관리","자율주행차량 정보 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-차량관리","자율주행차량 정보 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-차량관리","자율주행차량 정보 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 시간표 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 시간표 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 시간표 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 시간표 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 노선 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 노선 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 노선 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 노선 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 노선별 정류장 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 노선별 정류장 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 노선별 정류장 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 노선별 정류장 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 정류장 등록 "]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 정류장 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 정류장 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","자율주행차량-셔틀버스관리","자율주행셔틀버스 정류장 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-이벤트관리","시설물 이벤트 목록 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-이벤트관리","시설물 이벤트 처리 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-이벤트관리","시설물 이벤트 처리 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-이벤트관리","시설물 이벤트 이력 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-서비스관리","제공서비스 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-서비스관리","제공서비스 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-서비스관리","제공서비스 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-서비스관리","제공서비스 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-시설물관리","IoT 시설물 정보 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-시설물관리","IoT 시설물 정보 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-시설물관리","IoT 시설물 정보 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-시설물관리","IoT 시설물 정보 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-시설물관리","디바이스 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-시설물관리","모델 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","IoT 시설물-시설물관리","항목 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","권한관리","권한 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","권한관리","권한 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","권한관리","권한 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","권한관리","권한 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","권한관리","메뉴별 권한 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","권한관리","메뉴별 권한 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","권한관리","메뉴별 권한 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","권한관리","메뉴별 권한 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","권한관리","회원별 권한 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","권한관리","회원별 권한 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","권한관리","회원별 권한 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","권한관리","회원별 권한 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","운영자 정보관리","운영자 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","운영자 정보관리","운영자 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","운영자 정보관리","운영자 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","운영자 정보관리","운영자 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","이벤트전파대상관리","이벤트 전파 대상 그룹 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","이벤트전파대상관리","이벤트 전파 대상 그룹 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","이벤트전파대상관리","이벤트 전파 대상 그룹 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","이벤트전파대상관리","이벤트 전파 대상 그룹 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","이벤트전파대상관리","이벤트 전파 그룹별 대상 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","이벤트전파대상관리","이벤트 전파 그룹별 대상 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","이벤트전파대상관리","이벤트 전파 그룹별 대상 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","이벤트전파대상관리","이벤트 전파 그룹별 대상 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공지사항 관리","공지사항 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공지사항 관리","공지사항 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공지사항 관리","공지사항 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공지사항 관리","공지사항 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공지사항 관리","공지사항 검색"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","FAQ 관리","FAQ 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","FAQ 관리","FAQ 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","FAQ 관리","FAQ 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","FAQ 관리","FAQ 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","FAQ 관리","FAQ 검색"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","Q&A 관리","Q&A 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","Q&A 관리","Q&A 답변 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","Q&A 관리","Q&A 답변 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","Q&A 관리","Q&A 답변 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","Q&A 관리","Q&A 게시글 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","Q&A 관리","Q&A 검색"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","메뉴관리","메뉴 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","메뉴관리","메뉴 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","메뉴관리","메뉴 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","메뉴관리","메뉴 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","화면 레이아웃 관리","화면 레이아웃 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","화면 레이아웃 관리","화면 레이아웃 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","화면 레이아웃 관리","화면 레이아웃 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","화면 레이아웃 관리","화면 레이아웃 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통계","접속 통계 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통계","송/수신 통계 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통계","송/수신 통계 정보 생성"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통계","송/수신 통계 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","통계","이벤트 통계"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","외부기관 연계관리","외부기관연계 현황 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","외부기관 연계관리","외부기관연계 갱신"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","외부기관 연계관리","외부기관연계 갱신 이력 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","외부기관 연계관리","외부기관연계 데이터 상세 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","코드 그룹 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","코드 그룹 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","코드 그룹 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","코드 그룹 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","코드 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","코드 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","코드 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","코드 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","항목 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","항목 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","항목 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","항목 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","모델 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","모델 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","모델 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","모델 삭제"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","디바이스 등록"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","디바이스 조회"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","디바이스 수정"]
["통합관제","자율주행 운영 포탈","공통코드관리","디바이스 삭제"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","회원승인 관리","승인 요청 목록 조회"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","회원승인 관리","승인 요청 승인/반려 등록"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","회원승인 관리","승인/반려 이력 조회"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","회원 기본정보 관리","회원별 기본정보 등록"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","회원 기본정보 관리","회원별 기본정보 조회"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","회원 기본정보 관리","회원별 기본정보 수정"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","회원 기본정보 관리","회원별 기본정보 삭제"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","권한관리","권한 등록"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","권한관리","권한 조회"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","권한관리","권한 수정"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","권한관리","권한 삭제"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","메뉴별권한관리","메뉴별 권한 등록"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","메뉴별권한관리","메뉴별 권한 조회"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","메뉴별권한관리","메뉴별 권한 수정"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","메뉴별권한관리","메뉴별 권한 삭제"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","회원별권한관리","회원별 권한 등록"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","회원별권한관리","회원별 권한 조회"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","회원별권한관리","회원별 권한 수정"]
["통합관제","테스트 연구 포탈 관리","회원별권한관리","회원별 권한 삭제"]
["신규개발 (N)"]
["수정 후 재사용 (A)"]
["수정없이 재사용 (R)"]

{"sheet":"테스트 연구포탈 기능목록","index":16,"n_rows":57,"n_cols":5,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[7,0,11,0],[7,1,11,1],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3]]}
["소프트웨어 산출서"]
["기 능 목 록(Function Points)"]
["■ 단위서비스명:","테스트 연구 포탈"]
["Mega Process","Process","Sub Process","세부기능","비고"]
[]
[]
["<데이터 기능>"]
["테스트 포탈","포탈 기본정보","테스트 신청 정보"]
[null,null,"신청 이력 정보"]
[null,null,"IoT 시설물 정보"]
[null,null,"사용자인증 이력 정보"]
[null,null,"기업인증 이력 정보"]
["합계"]
["<트랜잭션 기능>"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","로그인/로그아웃","로그인"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","로그인/로그아웃","로그아웃"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","내 정보관리","자율주행차량 조회"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","내 정보관리","IoT시설물 조회"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","내 정보관리","IoT시설물 수정 요청"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","내 정보관리","IoT시설물 삭제 요청"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","내 정보관리","IoT시설물 추가 요청"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","내 정보관리","신청현황정보 조회"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","내 정보관리","기본정보 조회"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","테스트 신청 접수","자율주행 차량 테스트 신청 접수"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","테스트 신청 접수","IoT 센서 시설물 테스트 신청 접수"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","테스트 신청 접수","사용자 인증정보 조회"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","테스트 신청 접수","기업 인증정보 조회"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","자율주행 개인 관제","자율주행 차량 상태 표출 "]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","자율주행 개인 관제","자율주행 차량 위치 정보 표출"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","자율주행 개인 관제","자율주행 차량 이동 경로 표출"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","자율주행 개인 관제","자율주행 차량 상세정보 표출"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","자율주행 개인 관제","자율주행 차량 검색 기능"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","IoT 시설물 개인 관제","IoT 시설물 상태 정보 표출"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","IoT 시설물 개인 관제","IoT 시설물 위치 정보 표출"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","IoT 시설물 개인 관제","IoT 시설물 상세정보 표출"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","IoT 시설물 개인 관제","IoT 시설물 검색 기능"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","테스트 신청 데이터","자율주행 차량 데이터 조회"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","테스트 신청 데이터","자율주행 차량 데이터 분석"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","테스트 신청 데이터","자율주행 차량 데이터 통계"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","테스트 신청 데이터","IoT 시설물 데이터 조회"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","테스트 신청 데이터","IoT 시설물 데이터 분석"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","테스트 신청 데이터","IoT 시설물 데이터 통계"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","공지사항","공지사항 목록 조회"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","공지사항","공지사항 상세 조회"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","공지사항","공지사항 검색"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","FAQ","FAQ 목록조회"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","FAQ","FAQ 상세조회"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","FAQ","FAQ 검색"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","Q&A","Q&A 목록조회"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","Q&A","Q&A 상세조회"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","Q&A","Q&A 검색"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","Q&A","Q&A 질문 등록"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","Q&A","Q&A 질문 수정"]
["테스트 지원","테스트 연구 포탈","Q&A","Q&A 질문 삭제"]
["신규개발 (N)"]
["수정 후 재사용 (A)"]
["수정없이 재사용 (R)"]

{"sheet":"빅데이터 기능목록","index":17,"n_rows":98,"n_cols":5,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[7,0,16,0],[7,1,10,1],[12,1,16,1],[19,2,34,2],[35,2,38,2],[39,2,58,2],[59,0,83,0],[59,1,64,1],[65,1,73,1],[74,1,83,1],[84,0,94,0],[84,1,87,1],[88,1,90,1],[91,1,92,1],[19,0,58,0],[19,1,58,1]]}
["소프트웨어 산출서"]
["기 능 목 록(Function Points)"]
["■ 단위서비스명:","빅데이터 플랫폼 기능목록"]
["Mega Process","Process","Sub Process","세부기능","비고"]
[]
[]
["<데이터 기능>"]
["데이터 수집","자율주행차량","차량 주행정보","외부시스템으로 부터 데이터를 가져와 빅데이터 수집서버에 1차 저장하는 기능\n1. 원천시스템의 데이터(정형,비정형)를 빅데이터 수집서버로 수집 기능 개발\n2. 수집서버에 수집된 데이터 검증 기능 개발\n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발\n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발\n5. 수집된 데이터는 데이터 처리 ETL에서 수집 대상이됨."]
[null,null,"차량 위치정보","외부시스템으로 부터 데이터를 가져와 빅데이터 수집서버에 1차 저장하는 기능\n1. 원천시스템의 데이터(정형,비정형)를 빅데이터 수집서버로 수집 기능 개발\n2. 수집서버에 수집된 데이터 검증 기능 개발\n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발\n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발\n5. 수집된 데이터는 데이터 처리 ETL에서 수집 대상이됨."]
[null,null,"차량 센서정보","외부시스템으로 부터 데이터를 가져와 빅데이터 수집서버에 1차 저장하는 기능\n1. 원천시스템의 데이터(정형,비정형)를 빅데이터 수집서버로 수집 기능 개발\n2. 수집서버에 수집된 데이터 검증 기능 개발\n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발\n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발\n5. 수집된 데이터는 데이터 처리 ETL에서 수집 대상이됨."]
[null,null,"차량 상태정보","외부시스템으로 부터 데이터를 가져와 빅데이터 수집서버에 1차 저장하는 기능\n1. 원천시스템의 데이터(정형,비정형)를 빅데이터 수집서버로 수집 기능 개발\n2. 수집서버에 수집된 데이터 검증 기능 개발\n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발\n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발\n5. 수집된 데이터는 데이터 처리 ETL에서 수집 대상이됨."]
[null,"도로인프라","노면상태 기상정보","외부시스템으로 부터 데이터를 가져와 빅데이터 수집서버에 1차 저장하는 기능\n1. 원천시스템의 데이터(정형,비정형)를 빅데이터 수집서버로 수집 기능 개발\n2. 수집서버에 수집된 데이터 검증 기능 개발\n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발\n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발\n5. 수집된 데이터는 데이터 처리 ETL에서 수집 대상이됨."]
[null,"자율주행차량 운행안전","긴급차량 접근","외부시스템으로 부터 데이터를 가져와 빅데이터 수집서버에 1차 저장하는 기능\n1. 원천시스템의 데이터(정형,비정형)를 빅데이터 수집서버로 수집 기능 개발\n2. 수집서버에 수집된 데이터 검증 기능 개발\n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발\n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발\n5. 수집된 데이터는 데이터 처리 ETL에서 수집 대상이됨."]
[null,null,"차량충돌 방지","외부시스템으로 부터 데이터를 가져와 빅데이터 수집서버에 1차 저장하는 기능\n1. 원천시스템의 데이터(정형,비정형)를 빅데이터 수집서버로 수집 기능 개발\n2. 수집서버에 수집된 데이터 검증 기능 개발\n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발\n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발\n5. 수집된 데이터는 데이터 처리 ETL에서 수집 대상이됨."]
[null,null,"보행자 충돌 방지","외부시스템으로 부터 데이터를 가져와 빅데이터 수집서버에 1차 저장하는 기능\n1. 원천시스템의 데이터(정형,비정형)를 빅데이터 수집서버로 수집 기능 개발\n2. 수집서버에 수집된 데이터 검증 기능 개발\n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발\n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발"]
[null,null,"위험구간 속도 제어","외부시스템으로 부터 데이터를 가져와 빅데이터 수집서버에 1차 저장하는 기능\n1. 원천시스템의 데이터(정형,비정형)를 빅데이터 수집서버로 수집 기능 개발\n2. 수집서버에 수집된 데이터 검증 기능 개발\n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발\n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발\n5. 수집된 데이터는 데이터 처리 ETL에서 수집 대상이됨."]
[null,null,"교차로 신호 정보","외부시스템으로 부터 데이터를 가져와 빅데이터 수집서버에 1차 저장하는 기능\n1. 원천시스템의 데이터(정형,비정형)를 빅데이터 수집서버로 수집 기능 개발\n2. 수집서버에 수집된 데이터 검증 기능 개발\n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발\n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발\n5. 수집된 데이터는 데이터 처리 ETL에서 수집 대상이됨."]
["합계"]
["<트랜잭션 기능>"]
["데이터처리","워크플로우 관리","자율주행차량 데이터 ETL","차량 주행정보-수집 \n1. 수집서버의 원천데이터(정형,비정형)를 빅데이터 파일시스템에 수집 기능 개발\n2. 데이터 생성 일시 및 날짜포맷 변경 개발\n3. 빅데이터에 수집된 데이터 검증 기능 개발\n4. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발\n5. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발"]
[null,null,null,"차량 주행정보-변환\n1. 빅데이터에 적재된 원천 파일(비압축파일)을 하둡메타DB 포맷 변환 적재처리 개발\n2. 빅데이터 컬럼 타입 변경 및 대용량 데이터 적재를 위한 파티션닝 개발\n3. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"차량 주행정보-적재\n1. 빅데이터 메타DB 와 디멘전테이블 조인을 통한 통계데이터 테이블 데이터 적재 개발\n2. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 적재 데이터 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"차량 주행정보 - Workflow 개발(수집->변환->적재) 및 스케쥴 등록 개발"]
[null,null,null,"차량 위치정보-수집\n1. 수집서버의 원천데이터(정형,비정형)를 빅데이터 파일시스템에 수집 기능 개발\n2. 빅데이터에 수집된 데이터 검증 기능 개발\n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발\n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발"]
[null,null,null,"차량 위치정보-변환 \n1. 빅데이터에 적재된 원천 파일(비압축파일)을 하둡메타DB 포맷 변환 적재처리 개발 \n2. 빅데이터 컬럼 타입 변경 및 대용량 데이터 적재를 위한 파티션닝 개발 \n3. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"차량 위치정보-적재 \n1. 빅데이터 메타DB 와 디멘전테이블 조인을 통한 통계데이터 테이블 데이터 적재 개발 \n2. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 적재 데이터 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"차량 위치정보 - Workflow 개발(수집->변환->적재) 및 스케쥴 등록 개발"]
[null,null,null,"차량 센서정보-수집  \n1. 수집서버의 원천데이터(정형,비정형)를 빅데이터 파일시스템에 수집 기능 개발 \n2. 빅데이터에 수집된 데이터 검증 기능 개발 \n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발 \n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발"]
[null,null,null,"차량 센서정보-변환 \n1. 빅데이터에 적재된 원천 파일(비압축파일)을 하둡메타DB 포맷 변환 적재처리 개발 \n2. 빅데이터 컬럼 타입 변경 및 대용량 데이터 적재를 위한 파티션닝 개발 \n3. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"차량 센서정보-적재 \n1. 빅데이터 메타DB 와 디멘전테이블 조인을 통한 통계데이터 테이블 데이터 적재 개발 \n2. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 적재 데이터 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"차량 센서정보 - Workflow 개발(수집->변환->적재) 및 스케쥴 등록 개발"]
[null,null,null,"차량 상태정보-수집  \n1. 수집서버의 원천데이터(정형,비정형)를 빅데이터 파일시스템에 수집 기능 개발 \n2. 빅데이터에 수집된 데이터 검증 기능 개발 \n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발 \n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발"]
[null,null,null,"차량 상태정보-변환 \n1. 빅데이터에 적재된 원천 파일(비압축파일)을 하둡메타DB 포맷 변환 적재처리 개발 \n2. 빅데이터 컬럼 타입 변경 및 대용량 데이터 적재를 위한 파티션닝 개발 \n3. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"차량 상태정보-적재 \n1. 빅데이터 메타DB 와 디멘전테이블 조인을 통한 통계데이터 테이블 데이터 적재 개발 \n2. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 적재 데이터 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"차량 상태정보 - Workflow 개발(수집->변환->적재) 및 스케쥴 등록 개발"]
[null,null,"도로인프라 ETL","노면상태 기상정보-수집  \n1. 수집서버의 원천데이터(정형,비정형)를 빅데이터 파일시스템에 수집 기능 개발 \n2. 빅데이터에 수집된 데이터 검증 기능 개발 \n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발 \n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발"]
[null,null,null,"노면상태 기상정보-변환 \n1. 빅데이터에 적재된 원천 파일(비압축파일)을 하둡메타DB 포맷 변환 적재처리 개발 \n2. 빅데이터 컬럼 타입 변경 및 대용량 데이터 적재를 위한 파티션닝 개발 \n3. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"노면상태 기상정보-적재 \n1. 빅데이터 메타DB 와 디멘전테이블 조인을 통한 통계데이터 테이블 데이터 적재 개발 \n2. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 적재 데이터 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"노면상태 기상정보 - Workflow 개발(수집->변환->적재) 및 스케쥴 등록 개발"]
[null,null,"자율주행차량 운행안전 데이터 ETL","긴급차량 접근-수집  \n1. 수집서버의 원천데이터(정형,비정형)를 빅데이터 파일시스템에 수집 기능 개발 \n2. 빅데이터에 수집된 데이터 검증 기능 개발 \n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발 \n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발"]
[null,null,null,"긴급차량 접근-변환 \n1. 빅데이터에 적재된 원천 파일(비압축파일)을 하둡메타DB 포맷 변환 적재처리 개발 \n2. 빅데이터 컬럼 타입 변경 및 대용량 데이터 적재를 위한 파티션닝 개발 \n3. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"긴급차량 접근-적재 \n1. 빅데이터 메타DB 와 디멘전테이블 조인을 통한 통계데이터 테이블 데이터 적재 개발 \n2. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 적재 데이터 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"긴급차량 접근 - Workflow 개발(수집->변환->적재) 및 스케쥴 등록 개발"]
[null,null,null,"차량충돌 방지-수집  \n1. 수집서버의 원천데이터(정형,비정형)를 빅데이터 파일시스템에 수집 기능 개발 \n2. 빅데이터에 수집된 데이터 검증 기능 개발 \n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발 \n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발"]
[null,null,null,"차량충돌 방지-변환 \n1. 빅데이터에 적재된 원천 파일(비압축파일)을 하둡메타DB 포맷 변환 적재처리 개발 \n2. 빅데이터 컬럼 타입 변경 및 대용량 데이터 적재를 위한 파티션닝 개발 \n3. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"차량충돌 방지-적재 \n1. 빅데이터 메타DB 와 디멘전테이블 조인을 통한 통계데이터 테이블 데이터 적재 개발 \n2. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 적재 데이터 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"차량충돌 방지 - Workflow 개발(수집->변환->적재) 및 스케쥴 등록 개발"]
[null,null,null,"보행자 충돌 방지-수집  \n1. 수집서버의 원천데이터(정형,비정형)를 빅데이터 파일시스템에 수집 기능 개발 \n2. 빅데이터에 수집된 데이터 검증 기능 개발 \n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발 \n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발"]
[null,null,null,"보행자 충돌 방지-변환 \n1. 빅데이터에 적재된 원천 파일(비압축파일)을 하둡메타DB 포맷 변환 적재처리 개발 \n2. 빅데이터 컬럼 타입 변경 및 대용량 데이터 적재를 위한 파티션닝 개발 \n3. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"보행자 충돌 방지-적재 \n1. 빅데이터 메타DB 와 디멘전테이블 조인을 통한 통계데이터 테이블 데이터 적재 개발 \n2. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 적재 데이터 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"보행자 충돌 방지 - Workflow 개발(수집->변환->적재) 및 스케쥴 등록 개발"]
[null,null,null,"위험구간 속도 제어-수집  \n1. 수집서버의 원천데이터(정형,비정형)를 빅데이터 파일시스템에 수집 기능 개발 \n2. 빅데이터에 수집된 데이터 검증 기능 개발 \n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발 \n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발"]
[null,null,null,"위험구간 속도 제어-변환 \n1. 빅데이터에 적재된 원천 파일(비압축파일)을 하둡메타DB 포맷 변환 적재처리 개발 \n2. 빅데이터 컬럼 타입 변경 및 대용량 데이터 적재를 위한 파티션닝 개발 \n3. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"위험구간 속도 제어-적재 \n1. 빅데이터 메타DB 와 디멘전테이블 조인을 통한 통계데이터 테이블 데이터 적재 개발 \n2. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 적재 데이터 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"위험구간 속도 제어 - Workflow 개발(수집->변환->적재) 및 스케쥴 등록 개발"]
[null,null,null,"교차로 신호 정보-수집  \n1. 수집서버의 원천데이터(정형,비정형)를 빅데이터 파일시스템에 수집 기능 개발 \n2. 빅데이터에 수집된 데이터 검증 기능 개발 \n3. 수집 원천 데이터 보관 기능 개발 \n4. 수집 원천 보관기간 종료 데이터 삭제 기능 개발"]
[null,null,null,"교차로 신호 정보-변환 \n1. 빅데이터에 적재된 원천 파일(비압축파일)을 하둡메타DB 포맷 변환 적재처리 개발 \n2. 빅데이터 컬럼 타입 변경 및 대용량 데이터 적재를 위한 파티션닝 개발 \n3. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"교차로 신호 정보-적재 \n1. 빅데이터 메타DB 와 디멘전테이블 조인을 통한 통계데이터 테이블 데이터 적재 개발 \n2. 빅데이터 메타DB 보관기간에 따른 적재 데이터 삭제 처리 개발"]
[null,null,null,"교차로 신호 정보 - Workflow 개발(수집->변환->적재) 및 스케쥴 등록 개발"]
["데이터\n분석","자율주행 기술 고도화\n통합 분석 서비스 데이터 설계","Raw Data Screening R Script 개발","초기 데이터를 R에서 Import하여 분포/값 정합성 체크를 위한 기능 개발 및 Output 테이블 도출"]
[null,null,"데이터 전처리 수행","초기 수집 데이터 대상 수정/삭제/파생 등의 데이터 Handling 기능 구현 및 적용"]
[null,null,"Data Quality Check 기능 개발","데이터 전처리 이후 EDA를 위한 데이터 품질 체크 기능 개발 및 Output 테이블 도출"]
[null,null,"Exploratory Data Analysis R Script 개발","소스데이터(테이블) 대상 데이터 탐색을 위한 기능 개발 및 Output 테이블 도출"]
[null,null,"분석 마트 구축 로직 개발","탐색적 데이터분석 결과 기반 최종 분석 대상 변수 선정 및 마트 구축 로직 개발"]
[null,null,"분석 마트 자동화 기능 구현","구축 로직 기반 분석 마트 생성 및 workflow등 자동화 기능 구현"]
[null,"센싱 데이터 품질 분석","수집 데이터 전처리","초기 수집 데이터 대상 수정/삭제/파생 등의 데이터 Handling 기능 구현 및 적용"]
[null,null,"센서 품질 지표 개발 로직 구현","센서 품질 분석을 위한 품질분석 지표 도출 로직 개발"]
[null,null,"Exploratory Data Analysis R Script 개발","소스데이터(테이블) 대상 데이터 탐색을 위한 기능 개발 및 Output 테이블 도출"]
[null,null,"분석 마트 구축 로직 개발","탐색적 데이터분석 결과 기반 최종 분석 대상 변수 선정 및 마트 구축 로직 개발"]
[null,null,"분석 마트 자동화 기능 구현","구축 로직 기반 분석 마트 생성 및 workflow등 자동화 기능 구현"]
[null,null,"Feature Selection R Script 개발","분석 마트 기반 유의미한 센서 데이터 품질 지표 선정 로직 개발"]
[null,null,"센싱 정보 품질 분석 R Script 개발","센싱 정보에 대한 품질 판별을 위한 데이터 분석 수행"]
[null,null,"센싱 정보 품질 분석 레포트 기능 로직 구현","센싱 정보에 대한 품질 분석 결과 도출 레포트 생성 로직 개발"]
[null,null,"센싱 정보 품질 분석 레포트 자동화","레포트 생성 로직 기반 분석 레포트 생성 및 Export 자동화 기능 구현"]
[null,"사고방지를 위한 운행패턴 분석","수집 데이터 전처리","초기 수집 데이터 대상 수정/삭제/파생 등의 데이터 Handling 기능 구현 및 적용"]
[null,null,"Data Quality Check 기능 개발","데이터 전처리 이후 EDA를 위한 데이터 품질 체크 기능 개발 및 Output 테이블 도출"]
[null,null,"Exploratory Data Analysis R Script 개발","소스데이터(테이블) 대상 데이터 탐색을 위한 기능 개발 및 Output 테이블 도출"]
[null,null,"운행패턴 주요 지표 개발 로직 구현","운행패턴 분석을 위한 운행패턴 지표 도출 로직 개발"]
[null,null,"분석 마트 구축 로직 개발","탐색적 데이터분석 결과 기반 최종 분석 대상 변수 선정 및 마트 구축 로직 개발"]
[null,null,"분석 마트 자동화 기능 구현","구축 로직 기반 분석 마트 생성 및 workflow등 자동화 기능 구현"]
[null,null,"Feature Selection R Script 개발","분석 마트 기반 유의미한 센서 데이터 품질 지표 선정 로직 개발"]
[null,null,"운행패턴 분석 R Script 개발","운행패턴 현황 파악 및 취약점 도출을 위한 데이터 분석 수행"]
[null,null,"운행패턴 분석 레포트 기능 로직 구현","운행패턴 분석 결과 도출 레포트 생성 로직 개발"]
[null,null,"운행패턴 분석 레포트 자동화","레포트 생성 로직 기반 분석 레포트 생성 및 Export 자동화 기능 구현"]
["데이터\n시각화","대쉬보드","자율주행 차량정보 대쉬보드"]
[null,null,"자율주행 셔틀정보 대쉬보드"]
[null,null,"도로교통관제 대쉬보드"]
[null,null,"운행간 안전 대쉬보드"]
[null,"교통관련 시각화","도로소통 정보"]
[null,null,"기상정보"]
[null,null,"노면상태정보"]
[null,"주행관련 시각화","셔틀운행 정보"]
[null,null,"자율주행차량 운행 정보"]
[null,"돌발상황관련 시각화","차량충돌 및 보행자 안전 정보"]
[null,"차량안전관련 시각화","자율주행차량 정보"]
["신규개발 (N)"]
["수정 후 재사용 (A)"]
["수정없이 재사용 (R)"]

{"sheet":"GIS기능목록","index":18,"n_rows":63,"n_cols":5,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[4,4,6,4],[8,0,23,0],[8,1,9,1],[10,1,16,1],[17,1,20,1],[21,1,23,1],[56,0,59,0],[56,1,57,1],[58,1,59,1],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[28,0,55,0],[28,1,42,1],[43,1,48,1],[49,1,50,1],[51,1,52,1],[53,1,55,1]]}
["소프트웨어 산출서"]
["기 능 목 록(Function Points)"]
["■ 단위서비스명:","GIS플랫폼 기능목록"]
["Mega Process","Process","Sub Process","세부기능"]
[{"$nulls":4},"비고"]
[]
[]
["<데이터 기능>"]
["GIS 관제 서비스","고정밀지도 타일맵","고정밀 항공사진 라스터 타일맵"]
[null,null,"고정밀 일반지도 벡터 타일맵"]
[null,"IOT 시설물 객체","신호기"]
[null,null,"안전표지"]
[null,null,"노면표지"]
[null,null,"기타 시설물"]
[null,null,"이동체 정보"]
[null,null,"고정체 정보"]
[null,null,"환경정보"]
[null,"OpenAPI 정보","포털 배경지도 데이터"]
[null,null,"POI 정보"]
[null,null,"교통정보"]
[null,null,"Geocoding 정보"]
[null,"고정밀지도 API","고정밀 지도 타일맵"]
[null,null,"IoT 시설물 데이터"]
[null,null,"자율주행셔틀 정보"]
["합계"]
["<트랜잭션 기능>"]
["고정밀 지도 타일맵 서비스","타일맵 서비스","벡터 타일맵 서비스","클라이언트에서 요청한 위치와 줌레벨의 벡터 타일맵을 전송"]
[null,null,"라스터 타일맵 서비스","클라이언트에서 요청한 위치와 줌레벨의 라스터 타일맵을 전송"]
["GIS 관제 서비스","지도 기본 기능","레이어 관리","각종 배경지도 레이어 및 IoT 시설물 레이어를 선택적으로 표출한다."]
[null,null,"외부 포털 배경지도 표출","포털지도 OpenAPI를 이용하여 배경지도 레이어로 추가하고 표출한다."]
[null,null,"벡터 타일맵 표출","고정밀 벡터 타일맵을 배경지도 레이어로 추가하고 표출한다."]
[null,null,"라스터 타일맵 표출","고정밀 항공사진 라스터 타일맵을 배경지도 레이어로 추가하고 표출한다."]
[null,null,"IoT 시설물 표출","각종 IoT 시설물 레이어들을 추가하고 지도상에 표출한다."]
[null,null,"자율주행셔틀 표출","자율주행셔틀을 레이어로 추가하고 지도상에 표출한다."]
[null,null,"교통정보 표출","포털지도의 OpenAPI를 이용하여 지도상에 교통정보를 표출한다."]
[null,null,"범례 표출","각종 시설물의 범례를 표시한다."]
[null,null,"화면 제어","지도의 확대/축소/이동 기능"]
[null,null,"인덱스맵 관리","인덱스 맵 on/off/지도이동 기능"]
[null,null,"거리/면적/반경 측정기능","지도상에서 거리/면적/반경 등을 측정하는 도구를 제공한다."]
[null,null,"지도화면 미리보기","현재 지도화면을 출력 또는 저장하기 전 미리보기"]
[null,null,"지도화면 인쇄","현재 지도화면을 미리보기로 확인하고 프린터로 출력한다."]
[null,null,"지도화면 저장","현재 지도화면을 미리보기로 확인하고 이미지로 저장한다."]
[null,null,"지도 공유 ","현재 지도를 쉽게 공유할 수 있도록 단축 URL 생성기능등을 제공한다."]
[null,"위치검색 기능","주소 검색","포털에서 제공하는 새주소, 지번주소, POI 검색 OpenAPI를 이용하여 주소를 검색한다."]
[null,null,"주소 검색 결과 위치 이동","각각의 주소 검색결과 위치로 지도이동한다."]
[null,null,"관제 대상 검색","자율주행셔틀, IoT 시설물의 속성정보를 이용하여 해당 위치를 검색한다."]
[null,null,"관제 대상 검색","관제 대상 위치 검색결과 위치로 지도이동한다."]
[null,null,"관제 대상 상세 조회","자율주행셔틀, IoT 시설물의 상세 속성정보를 조회한다."]
[null,null,"반경 검색","공간연산을 통해 일정반경 이내의  자율주행셔틀이나 IoT 시설물을 검색한다."]
[null,"상황 알림","관제대상 이상 알림","관제대상 이상발생 시 관제시스템에 팝업등을 통해 알린다."]
[null,null,"관제대상 상황 조회","관제대상 이상발생 시 해당 위치를 표시한다."]
[null,"사용자 도형 편집","점,선,면,문자 입력/수정/삭제","지도화면상에서 사용자 임의의 점,선,면,문자 등의 도형을 입력/수정/삭제한다."]
[null,null,"점,선,면,문자 색상, 크기, 폰트 스타일 수정","지도화면상에서 사용자가 입력한 점,선,면,문자의 색상,크기,폰트등의 스타일을 정의한다."]
[null,"IoT 시설물 객체 편집","IoT 시설물 객체 입력","IoT 시설물의 점선면 도형정보 및 속성정보를 추가한다"]
[null,null,"IoT 시설물 객체 수정","IoT 시설물의 점선면 도형정보 및 속성정보를 수정한다"]
[null,null,"IoT 시설물 객체 삭제","IoT 시설물의 객체를 삭제한다"]
["고정밀 지도 API 서비스\n(대내용)","타일맵 API 서비스","벡터 타일맵 API 제공","사용자가 요청한 위치와 줌레벨의 벡터 타일맵을 PBF등의 벡터 파일 형태로 REST 방식의 API 제공"]
[null,null,"라스터 타일맵 API 제공","사용자가 요청한 위치와 줌레벨의 라스터 타일맵을 PNG등의 이미지 파일 형태로 REST 방식의 API 제공"]
[null,"관제 데이터 API 서비스","IoT 시설물 API 제공","IoT 시설물에 대한 도형정보 및 속성정보를 REST 방식의 API 제공"]
[null,null,"자율주행셔틀 API 제공","자율주행셔틀에 대한 위치정보 및 속성정보를 REST 방식의 API 제공"]
["신규개발 (N)"]
["수정 후 재사용 (A)"]
["수정없이 재사용 (R)"]

{"sheet":"고정밀지도 관리시스템 기능목록","index":19,"n_rows":65,"n_cols":5,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,1,61,1],[7,0,10,0],[13,0,61,0],[13,1,18,1],[19,1,31,1],[32,1,34,1],[35,1,48,1],[49,1,58,1],[0,0,0,4],[1,0,1,4],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4]]}
["소프트웨어 산출서"]
["기 능 목 록(Function Points)"]
["■ 단위서비스명:","고정밀지도 관리시스템"]
["Mega Process","Process","Sub Process","세부기능","비고"]
[]
[]
["<데이터 기능>"]
["MMS 기반 고정밀 지도 유지갱신 시스템",null,null,"영상정보"]
[null,null,null,"측위정보"]
[null,null,null,"점군정보"]
[null,null,null,"프로젝트 파일"]
["합계"]
["<트랜잭션 기능>"]
["MMS 기반 고정밀 지도 유지갱신 시스템","파일관리","프로젝트 생성","작업을 위한 프로젝트를 생성한다."]
[null,null,"프로젝트 저장","현재 작업 프로젝트정보를 파일에 저장한다."]
[null,null,"프로젝트 열기","저장된 프로젝트 파일을 가져온다"]
[null,null,"영상정보 열기","MMS 센서데이터중 영상정보를 가져온다."]
[null,null,"측위정보 열기","MMS 센서데이터중 측위정보를 가져온다."]
[null,null,"점군정보 열기","MMS 센서데이터중 점군정보를 가져온다."]
[null,"데이터 표출","배경지도 표출","포털지도 OpenAPI를 이용하여 배경지도를 표출한다."]
[null,null,"MMS 이동궤적 표시","배경지도에 MMS 이동궤적을 표시한다"]
[null,null,"영상 중첩","촬영된 영상정보를 중첩한다."]
[null,null,"점군 중첩","수집된 점군정보를 중첩한다."]
[null,null,"360도 영상제어","파노라마 이미지를 360도 회전하여 보여준다."]
[null,null,"시설물 3차원 위치 확인","시설물의 3차원 위치를 확인한다."]
[null,null,"도로 종단면 표출","도로의 3차원 종단면을 표출한다"]
[null,null,"도로 횡단면 표출","도로의 3차원 횡단면을 표출한다."]
[null,null,"화면 제어","지도의 확대/축소/이동 기능"]
[null,null,"거리/면적/반경 측정기능","지도상에서 거리/면적/반경 등을 측정하는 도구를 제공한다."]
[null,null,"화면 미리보기","현재 화면을 출력 또는 저장하기 전 미리보기"]
[null,null,"화면 인쇄","현재 화면을 미리보기로 확인하고 프린터로 출력한다."]
[null,null,"화면 저장","현재 화면을 미리보기로 확인하고 이미지로 저장한다."]
[null,"분석 기능","시설물 3차원 분석","시설물을 추출한다."]
[null,null,"도로면 3차원 해석","도로면을 추출한다."]
[null,null,"기하구조 분석","기하구조를 분석한다."]
[null,"기본 편집","이동하기","선택된 객체의 이동"]
[null,null,"복사하기","선택된 객체의 복사"]
[null,null,"삭제하기","선택된 객체의 삭제"]
[null,null,"회전하기","선택된 객체를 기준점을 줌심으로 회전"]
[null,null,"정보보기","선택된 객체의 속성 정보 보기"]
[null,null,"Undo(되돌리기) 기능","전단계의 편집상태로 돌아가기"]
[null,null,"Redo(재실행) 기능","되돌리기 이전의 편집상태로 돌아가기"]
[null,null,"잘라내기","선택된 라인 객체를 다른 라인 객체를 기준으로 자르기"]
[null,null,"합치기","두개 이상의 라인 객체를 하나의 라인 객체로 합치기 "]
[null,null,"깨뜨리기","라인 객체의 일정구간을 제거"]
[null,null,"분해하기","복합 객체를 단순 객체로 분해 (폴리라인->라인)"]
[null,null,"객체 바꾸기","선택된 객체의 그래픽 속성을 변경"]
[null,null,"문자열 바꾸기","문자열 객체의 문자열을 수정"]
[null,null,"높이값 바꾸기","선택된 객체의 높이값을 수정 "]
[null,"확장 편집 (일반화)","단선처리","지정된 폭 이하의 폴리곤 객체를 폴리라인으로 변환"]
[null,null,"축약","폴리곤 객체에 대해 일반적인 형태로 단순화"]
[null,null,"정리","일정길이 이하의 폴리라인, 폴리곤 객체를 삭제"]
[null,null,"집단화","밀집된 폴리곤을 하나의 폴리곤으로 변형"]
[null,null,"심볼확대","대축척의 심볼을 소축척에 맞게 확대 "]
[null,null,"단순화","복잡한 모양의 폴리곤 객체에서 지정된 값 이하의 돌출 삭제"]
[null,null,"완만화","폴리라인 객체를 부드럽게 수정 "]
[null,null,"분류","선택된 영역 및 레이어를 파일로 생성"]
[null,null,"삭제","선택된 레이어를 일괄 삭제 "]
[null,null,"경계조인","인접한 객체들에 대하여 합치기 작업 수행 "]
[null,"속성편집","입력","객체에 대한 속성을 입력 "]
[null,null,"수정","객체에 대한 속성을 수정"]
[null,null,"삭제","객체에 대한 속성을 삭제 "]
["신규개발 (N)"]
["수정 후 재사용 (A)"]
["수정없이 재사용 (R)"]

{"sheet":"4.스마트시티 실시설계","index":20,"n_rows":6,"n_cols":1,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[5,0,5,4],[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4]]}
[]
[]
["판교제로시티 자율주행 실증단지 구축사업"]
[]
[]
["4.스마트시티 실시설계"]

{"sheet":"산출내역","index":21,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["스마트시티 실시설계 산출내역서"]
[]
["■ 사업명 : 판교제로시티 자율주행 실증단지"]
["부문","금액","산출근거","비고"]
["정보화전략수립(ISP)비"]
["실시설계비"]
["실시설계 합계"]
["부가세"]
["실시설계비 총계"]

{"sheet":"5.한전수전비","index":22,"n_rows":6,"n_cols":1,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[5,0,5,4],[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4]]}
[]
[]
["판교제로시티 자율주행 실증단지 구축사업"]
[]
[]
["5.한전수전비"]

{"sheet":"한전수전","index":23,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,8],[2,9,2,10]]}
[" 한전수전비"]
[]
["현장서비스 종류","산 출 내 역 서",{"$nulls":7},"공사비",null,"비고"]
["신호현시 IoT서비스","지중",null,"개소","×",421000,"원[기본(5kw)] *",null,"KW 추가 =",{"$f":"INT((C4*F4))","v":0},"원"]
["도로환경 IoT서비스","지중",null,"개소","×",421000,"원[기본(5kw)] *",null,"KW 추가 =",{"$f":"INT((C5*F5))","v":0},"원"]
["스마트보행자 Care서비스","지중",null,"개소","×",421000,"원[기본(5kw)] *",null,"KW 추가 =",{"$f":"INT((C6*F6))","v":0},"원"]
["자율주행도로감시서비스","지중",null,"개소","×",421000,"원[기본(5kw)] *",null,"KW 추가 =",{"$f":"INT((C7*F7))","v":0},"원"]
[]
[]
["계",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J4:J9)","v":0},"원"]
[" * 신호현시 IoT서비스의 경우 신호제어기 함체내 설치되는 것으로 신호등함체 전원 공동사용시 상기 한전수전비에서 제외."]
[" * 관제센터의 한전수전비 등은 발주자 부담임."]
[" * 산출근거 : [한국전력공사 기본공급약관 별표4. 표준시설부담금 단가표 기준]"]
["   1. 저압 : 매 1계약에 대해 계약전력 5kw 까지 [가공공급 : 220,000원, 지중공급 : 421,000원]"]
["   2. 저압 : 계약전력 5kw 초과분의 매 1kw에 대해 [가공공급 : 86,000원, 지중공급 : 98,000원]"]
["   3. 저압 : 추가 거리에 대한 m당 단위금액에 대해 [가공공급 : 단상 39,000원, 삼상 43,000원, 지중공급 : 60,000원]"]